**Разъяснения положений аукционной документации о закупке от 20.03.2025 г. № 1**

**(Извещение от 13.03.2025 г. № АЭФ-ДЭУК-340)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | В составе закупочной документации размещено техническое задание, согласнокоторым объектом закупки является гусеничный экскаватор, в этом же разделе закупочнойдокументации установлены технические характеристики закупаемого товара. В нарушениеп. 2 ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 6.1 ст. 3, п. 1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011,Заказчиком установлены требования к товару таким образом, что к поставке возможнатолько техника «XCMG XE225DN», что является грубым нарушением норм ФЗ-223 –как ограничения конкуренции, так и правил описания предмета закупки.Совокупность установленных характеристик, а также указанные Заказчикомдиапазоны для поставки эквивалентного товара, исключает возможность поставки любойдругой техники кроме «XCMG XE225DN». Указание Заказчиком слов «или эквивалент» является формальным выполнением требований п. 3) ч. 6.1. ст. 3 ФЗ-223, не соответствующим действительности.Предлагаем Вам внести следующие изменения в значения характеристик, определяющих параметры эквивалентности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | значение характеристики в ТЗ | предлагаемое значение | Пояснение |
| Длина, мм | не более 9580 | Не более 9590 |  |
| Мощность, кВт/л.с. | Не менее 124 при 2050 об/мин | Не менее 112 кВт/1950 об/мин |  |
| Рабочий объём, л | Не менее 6,7 | Не менее 5,9 |  |
|

|  |
| --- |
| Макс.крутящий момент/скорость, N.m/rpm  |

 | 658/900 | Не менее 614/ не более 1500 | Добавить диапазон  |
| Усилие копания рукояти, kN | Не менее 111 | Не менее 110 |  |
| Номинальный поток главного насоса, L/min | 2×235 | Не менее 2х224 |  |
| Давление поворота платформы, MPa | 28 | Не более 33 | Добавить диапазон |
| Давление пилотной системы, MPa  | 3,9 | Не менее 2,6 | Добавить диапазон |
| Минимальный дорожный просвет, мм | Не менее 481 | Не менее 470 |  |
| Максимальная высота копания, мм | Не менее 9670 | Не менее 9410 |  |
| Максимальная высота выгрузки, мм | Не менее 6800 | Не менее 6730 |  |
| Максимальная глубина копания, мм | Не менее 6650 | Не менее 6480 |  |
| Максимальная глубина вертикального копания, мм | Не менее 5960 | Не менее 5925 |  |
| Максимальный радиус копания, мм | Не менее 9940 | Не менее 9850 |  |

Предлагаем Заказчику принять во внимание, что он не сможет внятно объяснитьна заседании комиссии УФАС, почему совокупность установленных в ТЗ характеристик,оставляет возможным к поставке только «XCMG XE225DN», при этом исключаявозможность поставки техники с улучшенными характеристиками.Предлагаем Заказчику внести изменения в описание объекта закупки, устранивнарушение п. 2 ч. 1 ст. 3 и п. 2 ч. 6.1 ст. 3 ФЗ-223, установив предлагаемые значенияхарактеристик.**Вместе с тем, предлагаемые изменения не исключают возможность поставки техники, взятой Заказчиком за основу технического задания, при этом позволяют Заказчику поставку более производительного гусеничного экскаватора, без****изменения бюджета закупки.**Предлагаем Заказчику принять во внимание сложившуюся практику УФАС повопросу ограничения конкуренции под определённую модель (именно экскаваторов-погрузчиков):- Московского областного УФАС, № 50/07/8649эп/21 от 15.03.2021- Московского УФАС № 077/07/00-11287/2021 от 05.07.2021,- Московского УФАС № 077/07/00-12371/2021 от 28.07.2021.- Московского УФАС № 50/07/38678эп/21 от 05.10.2021,- Московского УФАС № 50/07/39951эп/21 от 11.10.2021,- Московского УФАС № 077/07/00-23001/2021 от 10.01.2022,- Тверского УФАС, № 05-6/2-33-2021 от 16.03.2021,- Крымского УФАС, № 082/07/18.1-2333/2020 от 18.01.2021- Волгоградского УФАС № 034/10/18.1-596/2021 от 09.07.2021- Приморского УФАС № 025/07/3-1604/2021 от 28.12.2021,- УФАС по Республике Марий Эл № 012/07/3-1222/2021 от 27.12.2021- Самарского УФАС по жалобе № 1042-14983-22/4 от 13.01.2022,- Самарского УФАС по делу № 063/07/3-128/2023 от 21.02.2023- Нижегородского УФАС по делу № 052/01/18.1-520/2023 от 15.03.2023- Кировского УФАС № 043/07/3-1088/2023 от 26.10.2023Данная закупка является конкурентной, в связи с чем Заказчик обязан описывать предмет закупки в соответствии с требованиями, установленными ст. 3 ФЗ-223.В случае отказа внести изменения, действия Заказчика будут обжалованы в УФАС. | Заказчик благодарит за внимание к закупке и сообщает, что согласно части 1 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) **первоочередной целью Закона о закупках является** **создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности,** что предполагает относительную свободу заказчиков в определении условий закупок, недопустимость вмешательства кого-либо, в процесс закупки по мотивам, связанным с оценкой целесообразности ее условий и порядка проведения.Указанные по тексту Спецификации поставляемого товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства) требования к эксплуатационным параметрам поставляемого гусеничного экскаватора обусловлены целями и задачами, стоящими перед Заказчиком, учитывая планируемую эксплуатацию данного гусеничного экскаватора в условиях горной местности с суровыми климатическими условиями, включая низкие температуры воздуха.Считаем, что предложенные изменения в Спецификацию поставляемого товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства) ухудшают потребительские и эксплуатационные характеристики предлагаемого к поставке гусеничного экскаватора, а именно:1. Мощность: не менее 124 кВт/при 2050 об/мин, предлагается не менее 112 кВт/1950 об/мин.- существенно снижается возможность работы гусеничного экскаватора в условиях горной местности.
2. Рабочий объём: не менее 6,7 л, предлагается не менее 5,9 л. - ДВС большего объема имеет большую мощность и больший крутящий момент. Кроме того, ДВС большего объема более долговечен, так как ему требуется реже работать на пределе возможностей.
3. Усилие копания рукояти: 111 kN, предлагается не менее 110 kN- занижение характеристики.
4. Номинальный поток главного насоса, L/min: 2×235, предлагается не менее 2х224.- требуемый параметр дает больший КПД.
5. Давление поворота платформы: 28 MPa , предлагается не более 33 MPa . -будут внесены изменения – не более 33 МРа.
6. Давление пилотной системы: 3,9 MPa, предлагается менее 2,6. Отклик рабочих органов происходит быстрее. - будут внесены изменения – не менее 3.9 МРа.
7. По остальным вопросам – сообщаем следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | не более 9580 | не более 9590 | Будут внесены изменения - не менее 9590 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | Не менее 481 | Не менее 470 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны |
| Максимальная высота копания, мм | Не менее 9670 | Не менее 9410 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны |
| Максимальная высота выгрузки, мм | Не менее 6800 | Не менее 6730 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны |
| Максимальная глубина копания, мм | Не менее 6650 | Не менее 6480 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны |
| Максимальная глубина вертикального копания, мм | Не менее 5960 | Не менее 5925 | Будут внесены изменения - не менее 5925 |
| Максимальный радиус копания, мм | Не менее 9940 | Не менее 9850 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны |

Учитывая изложенное Заказчик правомерно, в соответствии с принципами, определенными Законом о закупках, включая отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Общества, не видит целесообразности вносить изменения в большинство характеристик закупаемого гусеничного экскаватора, изменения будут внесены только в указанные характеристики. |