**Разъяснения положений аукционной документации о закупке от 20.03.2025 г. № 1**

**(Извещение от 13.03.2025 г. № АЭФ-ДЭУК-340)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | В составе закупочной документации размещено техническое задание, согласно  которым объектом закупки является гусеничный экскаватор, в этом же разделе закупочной  документации установлены технические характеристики закупаемого товара. В нарушение  п. 2 ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 6.1 ст. 3, п. 1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011,  Заказчиком установлены требования к товару таким образом, что к поставке возможна  только техника «XCMG XE225DN», что является грубым нарушением норм ФЗ-223 –  как ограничения конкуренции, так и правил описания предмета закупки.  Совокупность установленных характеристик, а также указанные Заказчиком  диапазоны для поставки эквивалентного товара, исключает возможность поставки любой  другой техники кроме «XCMG XE225DN».  Указание Заказчиком слов «или эквивалент» является формальным выполнением требований п. 3) ч. 6.1. ст. 3 ФЗ-223, не соответствующим действительности.  Предлагаем Вам внести следующие изменения в значения характеристик, определяющих параметры эквивалентности:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | значение характеристики в ТЗ | предлагаемое значение | Пояснение | | Длина, мм | не более 9580 | Не более 9590 |  | | Мощность, кВт/л.с. | Не менее 124 при 2050 об/мин | Не менее 112 кВт/1950 об/мин |  | | Рабочий объём, л | Не менее 6,7 | Не менее 5,9 |  | | |  | | --- | | Макс.крутящий момент/скорость, N.m/rpm | | 658/900 | Не менее 614/ не более 1500 | Добавить диапазон | | Усилие копания рукояти, kN | Не менее 111 | Не менее 110 |  | | Номинальный поток главного насоса, L/min | 2×235 | Не менее 2х224 |  | | Давление поворота платформы, MPa | 28 | Не более 33 | Добавить диапазон | | Давление пилотной системы, MPa | 3,9 | Не менее 2,6 | Добавить диапазон | | Минимальный дорожный просвет, мм | Не менее 481 | Не менее 470 |  | | Максимальная высота копания, мм | Не менее 9670 | Не менее 9410 |  | | Максимальная высота выгрузки, мм | Не менее 6800 | Не менее 6730 |  | | Максимальная глубина копания, мм | Не менее 6650 | Не менее 6480 |  | | Максимальная глубина вертикального копания, мм | Не менее 5960 | Не менее 5925 |  | | Максимальный радиус копания, мм | Не менее 9940 | Не менее 9850 |  |   Предлагаем Заказчику принять во внимание, что он не сможет внятно объяснить  на заседании комиссии УФАС, почему совокупность установленных в ТЗ характеристик,  оставляет возможным к поставке только «XCMG XE225DN», при этом исключая  возможность поставки техники с улучшенными характеристиками.  Предлагаем Заказчику внести изменения в описание объекта закупки, устранив  нарушение п. 2 ч. 1 ст. 3 и п. 2 ч. 6.1 ст. 3 ФЗ-223, установив предлагаемые значения  характеристик.  **Вместе с тем, предлагаемые изменения не исключают возможность поставки техники, взятой Заказчиком за основу технического задания, при этом позволяют Заказчику поставку более производительного гусеничного экскаватора, без**  **изменения бюджета закупки.**  Предлагаем Заказчику принять во внимание сложившуюся практику УФАС по  вопросу ограничения конкуренции под определённую модель (именно экскаваторов-  погрузчиков):  - Московского областного УФАС, № 50/07/8649эп/21 от 15.03.2021  - Московского УФАС № 077/07/00-11287/2021 от 05.07.2021,  - Московского УФАС № 077/07/00-12371/2021 от 28.07.2021.  - Московского УФАС № 50/07/38678эп/21 от 05.10.2021,  - Московского УФАС № 50/07/39951эп/21 от 11.10.2021,  - Московского УФАС № 077/07/00-23001/2021 от 10.01.2022,  - Тверского УФАС, № 05-6/2-33-2021 от 16.03.2021,  - Крымского УФАС, № 082/07/18.1-2333/2020 от 18.01.2021  - Волгоградского УФАС № 034/10/18.1-596/2021 от 09.07.2021  - Приморского УФАС № 025/07/3-1604/2021 от 28.12.2021,  - УФАС по Республике Марий Эл № 012/07/3-1222/2021 от 27.12.2021  - Самарского УФАС по жалобе № 1042-14983-22/4 от 13.01.2022,  - Самарского УФАС по делу № 063/07/3-128/2023 от 21.02.2023  - Нижегородского УФАС по делу № 052/01/18.1-520/2023 от 15.03.2023  - Кировского УФАС № 043/07/3-1088/2023 от 26.10.2023  Данная закупка является конкурентной, в связи с чем Заказчик обязан описывать предмет закупки в соответствии с требованиями, установленными ст. 3 ФЗ-223.  В случае отказа внести изменения, действия Заказчика будут обжалованы в УФАС. | Заказчик благодарит за внимание к закупке и сообщает, что согласно части 1 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) **первоочередной целью Закона о закупках является** **создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности,** что предполагает относительную свободу заказчиков в определении условий закупок, недопустимость вмешательства кого-либо, в процесс закупки по мотивам, связанным с оценкой целесообразности ее условий и порядка проведения.  Указанные по тексту Спецификации поставляемого товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства) требования к эксплуатационным параметрам поставляемого гусеничного экскаватора обусловлены целями и задачами, стоящими перед Заказчиком, учитывая планируемую эксплуатацию данного гусеничного экскаватора в условиях горной местности с суровыми климатическими условиями, включая низкие температуры воздуха.  Считаем, что предложенные изменения в Спецификацию поставляемого товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства) ухудшают потребительские и эксплуатационные характеристики предлагаемого к поставке гусеничного экскаватора, а именно:   1. Мощность: не менее 124 кВт/при 2050 об/мин, предлагается не менее 112 кВт/1950 об/мин.- существенно снижается возможность работы гусеничного экскаватора в условиях горной местности. 2. Рабочий объём: не менее 6,7 л, предлагается не менее 5,9 л. - ДВС большего объема имеет большую мощность и больший крутящий момент. Кроме того, ДВС большего объема более долговечен, так как ему требуется реже работать на пределе возможностей. 3. Усилие копания рукояти: 111 kN, предлагается не менее 110 kN- занижение характеристики. 4. Номинальный поток главного насоса, L/min: 2×235, предлагается не менее 2х224.- требуемый параметр дает больший КПД. 5. Давление поворота платформы: 28 MPa , предлагается не более 33 MPa . -будут внесены изменения – не более 33 МРа. 6. Давление пилотной системы: 3,9 MPa, предлагается менее 2,6. Отклик рабочих органов происходит быстрее.  - будут внесены изменения – не менее 3.9 МРа. 7. По остальным вопросам – сообщаем следующее:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Длина, мм | не более 9580 | не более 9590 | Будут внесены изменения - не менее 9590 | | Минимальный дорожный просвет, мм | Не менее 481 | Не менее 470 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны | | Максимальная высота копания, мм | Не менее 9670 | Не менее 9410 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны | | Максимальная высота выгрузки, мм | Не менее 6800 | Не менее 6730 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны | | Максимальная глубина копания, мм | Не менее 6650 | Не менее 6480 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны | | Максимальная глубина вертикального копания, мм | Не менее 5960 | Не менее 5925 | Будут внесены изменения - не менее 5925 | | Максимальный радиус копания, мм | Не менее 9940 | Не менее 9850 | Параметр ухудшает характеристики и не подходит под производственные нужны |   Учитывая изложенное Заказчик правомерно, в соответствии с принципами, определенными Законом о закупках, включая отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек Общества, не видит целесообразности вносить изменения в большинство характеристик закупаемого гусеничного экскаватора, изменения будут внесены только в указанные характеристики. |