**ИЗМЕНЕНИЕ № 1**

**в Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
от 15.04.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-379**

1. Пункт 1.3.17 статьи 1.3 «Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке» изложить в следующей редакции:

«1.3.17. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 11 мая
2021 года 16:00 (мск).».

1. Абзац 1 пункта 1.3.19 статьи 1.3 «Информация по предмету закупки» изложить
в следующей редакции:

«1.3.19. Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя
18 мая 2021 года.».

1. Приложение № 3 к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 15.04.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-379 изложить в редакции Приложения № 1 к Изменению № 1 в Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
от 15.04.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-379.

**Директор Управления
закупочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Токарев Игорь Александрович/**

**Приложение № 1
к Изменению № 1 в Извещение о проведении открытого запроса котировок
в электронной форме от 15.04.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-379**

Приложение № 3

к извещению о проведении открытого

запроса котировок в электронной форме

от 15.04.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-379

ФОРМА

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и описание товара** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена, руб., без учета НДС**  | **Предложение участника закупки** |
| **за единицу товара** | **всего** | **Наименование товара** | **Наименование страны происхождения товара** | **Кол-во** | **Цена за единицу, руб., без учета НДС** | **Цена всего, руб., без учета НДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Технические характеристики оборудования**Якорное крепление с комплектом фундаментов и грузовой цепью:Высота якоря без закладной, мм – 4 295;Масса якоря – 1 329 кг;Цепь грузовая со звеньями – L=2 м;Фундаменты для якоря (металлические) – 3 шт.;Габаритные размеры с металлической закладной (ДхШхВ), мм – 4153х4153х6355; Система оцинкована методом горячего оцинкования, по ГОСТ 9.307-89;Тяговое усилие, приложенное к скобе якоря параллельно горизонту – не менее 120 кН (12т);Максимальное усилие, приложенное к скобе якоря параллельно горизонту – 150 кН (15т);Допустимые углы склонов – 0-450 (к горизонту);Изделие изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 55881-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Туристические услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов». Приложение Е (обязательное). Условия эксплуатации: наименьшая to окружающей среды – минус 40 оС; наибольшая to окружающей среды – плюс 60 оС. | шт. | 9 | 440 000,00 | 3 960 000,00 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | 3 960 000,00 | \_\_\_ |  |

Товар поставляется новым не бывшим в употреблении.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

*(указывается должность уполномоченного лица)* *(подпись) (расшифровка подписи)*

 *МП*

Пояснения:

# 1. Графы 7-11 заполняются участником закупки.

2. Неприменение слов «или эквивалент», в случае использования в описании наименования и характеристик товаров указания на товарный знак, обусловлено несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком (п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ).