**Изменение от 09.10.2024 года № 1**

**в документации об аукционе к извещению о проведении аукциона в электронной форме*,* участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 04.10.2024 г. № АЭФ-ДЭУК-320**

1. Приложение №1 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (Приложение № 1 к документации об аукционе) изложить в следующей редакции:

**Спецификация**

**(функциональные, технические и качественные характеристики, потребительские свойства автомобиля)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару, предъявляемые заказчиком** | | **Предложение участника закупки** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Требования к бульдозеру** | | |
| Марка, модель | бульдозер Shantui SD16 с рыхлителем или «эквивалент» согласно указанным ниже техническим характеристикам |  |
| Количество | 1 | |
| Тип техники | Гусеничный бульдозер |  |
| Год выпуска | Не ранее 2023 г. |  |
| **Масса** | | |
| Масса, кг | Не менее 18 200 |  |
| **Габаритные размеры** (с навесным оборудованием) | | |
| Длина, мм | Не менее 6104 |  |
| Ширина, мм | Не менее 3388 |  |
| Высота, мм | Не менее 3032 |  |
| **Двигатель** | | |
| Модель | Weichai WD10G178E25 или эквивалент |  |
| Тип | дизель с турбонаддувом |  |
| Количество цилиндров | Не менее 6 |  |
| Впрыск топлива | прямой |  |
| Система охлаждения | водяная |  |
| Мощность, кВт/л.с. | Не менее 131/175 при 1800 об/мин |  |
| Рабочий объём, л | Не менее 9,73 |  |
| Экологический класс | Не ниже TIER-2 |  |
| **Трансмиссия** | | |
| Тип трансмиссии | гидромеханическая |  |
| **Ходовая часть** | | |
| Подвеска | качающаяся подвеска с балансирным брусом |  |
| Поддерживающие катки, шт. | 2 (с каждой стороны) |  |
| Опорные катки, шт. | 6 (с каждой стороны) |  |
| Количество башмаков, шт. | 37 (с каждой стороны) |  |
| Ширина башмака, мм. | Не менее 510 |  |
| Ширина колеи, мм | Не менее 1880 |  |
| Шаг, мм | 203,2 |  |
| Тип гусеницы | башмаки с одиночным грунтозацепом |  |
| **Отвал** | | |
| Тип | прямой, с гидравлическим перекосом |  |
| Объём, м. куб | Не менее 3,5 по стандарту  ISO 9246:1988 |  |
| Ширина, мм | Не менее 3388 |  |
| Высота, мм | Не менее 1149 |  |
| Заглубление, мм | Не менее 540 |  |
| Высота подъёма, мм | Не менее 1095 |  |
| Наклон, мм | 400 |  |
| **Рыхлитель** | | |
| Количество зубьев, шт. | 3 |  |
| Заглубление, мм | 572 |  |
| Высота подъёма, мм | 592 |  |
| Масса, кг | 1631 |  |
| **Скорость движения** | | |
| Скорость движения вперёд, км/ч | |  |
| 1 передача | 0 – 3,29 |  |
| 2 передача | 0 – 5,82 |  |
| 3 передача | 0 – 9,63 |  |
| Скорость движения назад, км/ч | |  |
| 1 передача | 0 – 4,28 |  |
| 2 передача | 0 – 7,59 |  |
| 3 передача | 0 - 12,53 |  |
| **Технические характеристики** | | |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 400 |  |
| Допустимый уклон, град | Не менее 30 |  |
| Давление на грунт, МПа | Не более 0,067 |  |
| Радиус разворота, мм | 4571 |  |
| **Заправочные объёмы** | | |
| Топливный бак, л | Не менее 300 |  |
| Гидравлический бак, л | Не менее 108 |  |
| Система охлаждения двигателя, л | Не менее 79 |  |
| Система смазки двигателя, л | Не менее 24 |  |
| Бортовой редуктор, л | Не менее 23 |  |
| Бортовой фрикцион, л | Не менее 70 |  |
| Коробка переключения передач, л | Не менее 52 |  |
| **Комплектация** | | |
| Кондиционер, единый блок на крыше кабины | наличие |  |
| Отопитель кабины | наличие |  |
| Отвал, прямой с гидравлическим перекосом 3,5 куб. м по стандарту ISO 9246:1988 | наличие |  |
| Башмак с одним грунтозацепом 510 мм | наличие |  |
| Рыхлитель три зуба | наличие |  |
| Стеклоочиститель и стеклоомыватель переднего и заднего стекла | наличие |  |
| Сиденье оператора, оборудованное ремнём безопасности | наличие |  |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| LCD-дисплей с функцией контроля и отображения основных параметров бульдозера (температура антифриза, температура масла ГТР, масляное давление двигателя, электрическое напряжение, наработка ДВС, уровень топлива) | наличие |  |
| Кабина обшитая внутри специальным шумопоглащающим материалом | наличие |  |
| ЗИП | наличие |  |

Бульдозер поставляется новым, заводского изготовления, полностью укомплектованным, технически исправным, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения или восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов.

**Примечание:** графа 3 заполняется участником закупки, при этом необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (при наличии) и характеристик в соответствии с характеристиками, указанными заказчиком, при этом слово «эквивалент» исключается (в случае указания заказчиком).

**Директор Департамента**

**финансов и закупочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Токарев Игорь Александрович/**