**Протокол № ЗК-ДВТРК-202/1**

**вскрытия конвертов**

**с заявками на участие в запросе котировок**

**(ОАО «КСК»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Москва** | **30 октября 2014 г.** |

1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»   
   (далее - ОАО «КСК», ИНН 2632100740).
2. На заседании Единой комиссии присутствовали:

Горчев Олег Сергеевич, Шашкин Никита Артемович, Артамонов Юрий Александрович, Ветчинников Владимир Николаевич, Дубенко Павел Николаевич, Иванов Николай Васильевич, Сережников Сергей Сергеевич, Чернышев Юрий Александрович, Голосов Дмитрий Александрович.

Отсутствовал: Кузнецов Андрей Александрович.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель проектного направления Дирекции ВТРК «Архыз» – Белокринкин Николай Андреевич.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

1. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте Общества (Заказчика): [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в 19:00 (мск) 23 октября 2014 года № ЗК-ДВТРК-202.
2. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора   
   на поставку и монтаж прокатного оборудования.
3. Сведения о существенных условиях договора:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет договора** | Поставка и монтаж прокатного оборудования. |
| **Начальная (максимальная) цена договора** | 2 696 463,56 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 56 копеек, без учета НДС.  В цену договора включены все расходы поставщика услуг на поставку, монтаж, уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей. |
| **Наименование, перечень поставляемого товара** | В соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). |
| **Место поставки товара** | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение, пос. Романтик. |
| **Условия оплаты** | В соответствии с проектом договора. |
| **Срок поставки товара** | До 15 декабря 2014 года. |
| **Финансирование** | Собственные средства ОАО «КСК». |

1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 30 октября 2014 года поступило 2 (Две) котировочные заявки на бумажном носителе.
2. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки:

| **Регистрационный номер заявки участника закупки** | **Наименование участника закупки** | **Юридический/почтовый адреса участника закупки** |
| --- | --- | --- |
| № 320  от 30 октября 2014 года 12:10 (мск) | **ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»**  (ИНН 7727651760) | Юридический адрес / почтовый адрес:  117218, г. Москва,  ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3  Тел.: 8-495-645-84-91 |
| № 326  от 30 октября 2014 года 14:05 (мск) | **ЗАО «ФПК «Вектор»**  (ИНН 7709646781) | Юридический адрес:  109240, г. Москва, ул. Солянка,  д. 14/2  Почтовый адрес:  125315, г. Москва, ул. Самеда Вургуна, д. 1, кв. 41  Тел.: 8-495-999-12-10 |

1. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 30 октября 2014 года   
   по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
2. Информация по процедуре вскрытия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Участник закупки | Конверт запечатан, целостность  не нарушена | Все листы заявки прошиты | Предложенная цена договора, руб., без учета НДС |
| 1. | ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР» | + | + | 2 991 459,31\* |
| 2. | ЗАО «ФПК «Вектор» | + | + | 2 696 425,50 |

Примечание:

\*Участником закупки ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР» представлено предложение   
о заключении договора на условиях предоставления предоплаты в размере 30 процентов.

1. **Решение:**
   1. В соответствии с п. 17.16 «Положения о закупке товаров, работ, услуг   
      для нужд ОАО «КСК», осуществить рассмотрение и оценку котировочных заявок   
      не позднее 06 ноября 2014 года.

**Решение принято единогласно.**

* 1. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет.

**Решение принято единогласно.**

1. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), официальном сайте Заказчика: [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в сети Интернет.

Приложение:

1. Спецификация – на 6 л., в 1 экз.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горчев Олег Сергеевич

Заместитель

Председателя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шашкин Никита Артемович

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артамонов Юрий Александрович

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ветчинников Владимир Николаевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дубенко Павел Николаевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов Николай Васильевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сережников Сергей Сергеевич

Член комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Голосов Дмитрий Александрович

Эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Белокринкин Николай Андреевич

**Приложение № 1 к Протоколу  
от 30 октября 2014 года № ЗК**-**ДВТРК-202/1**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на изготовление, поставку, сборку, монтаж и испытание оборудования для проката спортивного инвентаря

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Кол-во | Параметры | Стоимость за единицу товара,  с учетом НДС | Сумма, руб.,  с учетом НДС |
|  | ***Прокатное оборудование:*** |  |  |  |  |
| **1.** | **Стеллаж для сушки ботинок на рельсах** | **1** |  |  |  |
| 1.1. | Размер |  | не менее 2500х750х2400мм  не более 2500х800х2250мм |  |  |
| 1.2. | Вместимость |  | Не менее 84 пар |  |  |
| 1.3. | Материал |  | Сталь не менее – 1,5-2мм толщина, порошковая покраска |  |  |
| 1.4. | Функции |  | 1.Бактерицидная лампа;  2.Дезинфицирующая функция;  3.Программируемый по часам таймер вкл./выкл.;  4.Возможность настройки режима работы отдельно для каждого из трех уровней;  5.Заглушки на конце каждого воздуховода, открывающиеся, только при надетом на воздуховод ботинке;  6.Дисплей для настройки и отображения параметров работы сушки;  7.Напряжение 380 вольт, мин. Мощность 500 Вт, макс. 7800 Вт. |  |  |
| **2.** | **Стеллаж для ботинок на рельсах** | **3** |  |  |  |
| 2.1. | Размер |  | не менее 2500х750х2400мм  не более 2500х650х2420мм |  |  |
| 2.2. | Количество полок |  | Не более 11 штук |  |  |
| 2.3. | Вместимость |  | Не менее 88 пар ботинок |  |  |
| 2.4. | Материал несущей рамы |  | Сталь, толщиной не менее 3 мм, порошковая покраска |  |  |
| 2.5. | Материал полок и боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, толщиной не менее 1,5 мм, порошковая покраска |  |  |
| 2.6. | Ограничитель соскальзывания ботинок с полки |  | Наличие |  |  |
| 2.7. | Крепление полки для ботинок под углом |  | Наличие |  |  |
| 2.8. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 2.9. | Возможность регулировки расстояния между полками |  | Наличие |  |  |
| 2.10. | Дополнительное ребро жесткости, соединяющее боковые стойки в верхней части стеллажа |  | Наличие |  |  |
| 2.11. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| **3.** | **Стеллаж для палок и лыж на рельсах** | **1** |  |  |  |
| 3.1. | Размер |  | не более 2500х750х2400мм не менее 2500x800x1600мм |  |  |
| 3.2. | Вместимость |  | Не менее 408 пар палок или 204 пары палок и 27 горных лыж |  |  |
| 3.3. | Материал несущей рамы |  | Сталь, толщиной не менее 3 мм, порошковая покраска |  |  |
| 3.4. | Материал боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, толщиной не менее 1,5 мм, порошковая покраска |  |  |
| 3.5. | Обрезиненное покрытие держателей для лыж |  | Наличие |  |  |
|  | Материал труб держателей для лыж |  | Сталь, толщина не менее 2мм |  |  |
| 3.6. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 3.7. | Возможность регулировки расстояния между держателями для лыж и палок |  | Наличие |  |  |
| 3.8. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| 4. | **Стеллаж для сноубордов на рельсах** | **2** |  |  |  |
| 4.1. | Размер |  | Не менее 2500х7500х2400мм не более 2500х800х2420мм |  |  |
| 4.2. | Вместимость |  | Не менее 25 пар |  |  |
| 4.3. | Материал несущей рамы |  | Сталь, толщиной не менее 3 мм, порошковая покраска |  |  |
| 4.4. | Материал боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, толщиной не менее 1,5 мм, порошковая покраска |  |  |
| 4.5. | Материал держателей для сноубордов |  | Оцинкованная сталь, толщина не менее 2мм |  |  |
| 4.6. | Обрезиненное покрытие держателей для сноубордов |  | Наличие |  |  |
| 4.7. | Фиксация сноубордов |  | Фиксация сноубордов не менее чем в двух точках |  |  |
| 4.8. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 4.9. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| **5.** | **Стеллаж для любых типов лыж с полками для шлемов на рельсах** | **4** |  |  |  |
| 5.1. | Размер |  | Не менее 2500х500х1350мм |  |  |
| 5.2. | Вместимость |  | Не менее 40 (пар горных лыж), 30 шлемов |  |  |
| 5.3. | Материал несущей рамы |  | Сталь, толщиной не менее 3 мм, порошковая покраска |  |  |
| 5.4. | Материал полок и боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, толщиной не менее 1,5 мм, порошковая покраска |  |  |
| 5.5. | Материал верхней опоры для лыж и сноубордов |  | Алюминий |  |  |
| 5.6. | Обрезиненное покрытие нижней опоры для лыж |  | Наличие |  |  |
| 5.7. | Материал водяных контейнеров |  | Нержавеющая сталь, толщина не менее 1,5 мм |  |  |
| 5.8. | Фиксация лыж |  | Фиксация лыж не менее чем в трех точках |  |  |
| 5.9. | Резиновые вставки в алюминиевые держатели верхней опоры |  | Наличие |  |  |
| 5.10. | Дополнительные полки для хранения шлемов или лыжных ботинок |  | Наличие |  |  |
| 5.11. | Дополнительные усилители жесткости конструкции верхней опоры для лыж |  | Наличие |  |  |
| 5.12. | Ограничитель соскальзывания ботинок с полки |  | Наличие |  |  |
| 5.13. | Крепление полки для ботинок под углом |  | Наличие |  |  |
| 5.14. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 5.15. | Возможность регулировки расстояния между полками |  | Наличие |  |  |
| 5.16. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| **6.** | **Двухуровневый стеллаж для детских или взрослых лыж** | **1** |  |  |  |
| 6.1. | Размер |  | Не менее 2500х750х2400мм не более 2500х800х2420мм |  |  |
| 6.2. | Вместимость |  | Не менее 100 пар |  |  |
| 6.3. | Материал несущей рамы |  | Сталь, окрашенная порошковой краской, толщиной не менее 3 мм |  |  |
| 6.4. | Материал боковых стоек |  | Оцинкованная сталь, окрашенная порошковой краской, толщиной не менее 1,5 мм |  |  |
| 6.5 | Материал труб держателей для лыж |  | Сталь, толщина не менее 2мм |  |  |
| 6.6. | Обрезиненное покрытие держателей для лыж |  | Наличие |  |  |
| 6.7. | Резиновый бампер на раме |  | Наличие |  |  |
| 6.8. | Стеллаж адаптирован к движению по металлическим направляющим |  | Наличие |  |  |
| **7.** | **Дезинфектор для ботинок** | **2** | Габариты: Не Более 900 х 380 х 540 мм. |  |  |
| **8.** | **Рельсы(3мм) и соединения к ним** | **1** | **24 метра** |  |  |
| 9.1. | Размеры |  | Ширина не менее 80 мм, длина не менее 2000 мм |  |  |
| 9.2. | Материал рельс |  | Нержавеющая сталь, толшина не менее 3мм |  |  |
|  | ***Мебель:*** |  |  |  |  |
| 1 | **Скамейка для примерки ботинок деревянная** | **19** | 1000х400х419 мм. |  |  |
| 2 | **Стол для регулировки креплений с выемкой для ski-стопперов, износостойкое резиновое покрытие рабочей поверхности, защита от повреждения кантом, ниши для проводов,** | **3** | габариты не менее 1250x700x1150 мм |  |  |
| 3 | **Прямой кассовый стол износостойкое резиновое покрытие рабочей поверхности, защита от повреждения кантом, ниши для проводов.**  **Эргономичный дизайн** | **4** | габариты не менее 1250x700x1150 мм. |  |  |
| 4 | **Кассовый угловой стол** | **1** | 90. |  |  |
| **Итого:** | | | |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.