Разъяснения положений конкурсной документации от 12.08.2028 г. № 1
(конкурсная документация от 06.08.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-201)

Запрос о даче разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – извещение)
№ 1 Согласно пункту 3.2 Приложения к договору №1 Техническое задание. 
П. 8. Требования к выполнению инженерных изысканий п.5. На съемке указать ось размещения ББКД (Безопорная Буксировочная Канатная Дорога) 
П. 9. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования. 
1. Основные технические характеристики подъемника: тип — ЛП (Ленточный подъемник); 
Просим уточнить разночтения, указаны разные типы оборудования. 

№ 2 Пункт 3.25. Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства/ не предусмотрены 
3.26. Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в закупке / Не предусмотрен.
Пункты 3.25 и 3.26 противоречат приложению №2 и приложению № 2.1 к конкурсной документации. 
Приложения: №2; № 2.1 несут в себе требования и имеют четкие параметры проведения квалификационного отбора, напрямую связано с подведением итогов торгов. 
Просим дать разъяснения с внесением изменений в конкурсную документацию. 

№ 3 ВОР №1; №2; №3 прописана формулировка и уточнения по комплектации ленточного подъемника с галереей.
	Документ 
	Ведомость объемов работ 

	Версия 
	1 

	Наименование стройки 
	Мамисон. ЛП с галереей - 72 м 

	Наименование объекта капитального строительства 
	Мамисон. ЛП с галереей - 72 м 

	Ведомость объемов работ № 
	ВОР №1 

	Основание (наименование раздела (подраздела) ПД)) 
	Технологические решения 

	Дата составления 
	22.05.2026 

	Составил ФИО 
	Бурмистров И.А. 

	Составил должность 
	Инженер ПТО 



[image: ]

[image: ]
ВОР № 4 прописана формулировка без галереи
[image: ]

Просим дать разъяснения с внесением изменений в конкурсную документацию. Четко сформулировать комплектацию оборудования.

№ 4 Техническое задание на проектирование и разработку рабочей документации раздел Генеральный план. для объекта: «Планировка площадки под ленточный подъемник и всесезонные тюбинг трассы ВТРК «Мамисон».
	7
	Потребность в инженерных изысканиях 
	Инженерно-геодезические изыскания выполняются Подрядчиком. 

	8 
	Требования к выполнению инженерных изысканий 
	Геодезическую съемку выполнить в масштабе 1:500; 
1. Система координат – местная; 
2. Система высот – Балтийская 1977 г. 
3. Сечение рельефа – через 1,0 м; 
4. Расположение участка съемки указывается заказчиком. 
5. На съемке указать ось размещения ББКД и зону тюбинг трасс, все надземные и подземные коммуникации, асфальтовые и грунтовые дороги; 
При попадании в зону съемки линии ЛЭП, указать наименьшую и наибольшую высотные отметки проводов, высоту опор и напряжение ЛЭП. 



	10. 
	Исходные данные для проектирования (выдаются Заказчиком до начала оказания услуги). 
	1. Схема отвода земель для размещения проектируемого объекта (предоставляется Заказчиком); 
2. Геодезическая съемка местности (предоставляется Заказчиком); 
3. Согласованный профиль подъемника; 
Дополнительные исходные данные, необходимость которых определяется в процессе проектирования, запрашиваются Исполнителем официальным письмом. 



П. 8 уточнить формулировку ББКД/ЛП П. 7 и 8 имеют расхождения с п.10. Просьба уточнить и дать разъяснения по факту выполнения ИГИ 
П 10.3. Профиль подъемника предоставляется при подписании договора? Или может подлежать корректировке в соответствии с разработанной ПД.
Просим дать разъяснения с внесением изменений в конкурсную документацию.

№ 5 Технические требования к ленточному подъёмнику
	Ленточный подъёмник Описание
	Тип дороги - ленточный подъёмник для лыжников и пешеходов. 
Ленточный подъёмник включает в себя приводную станцию с мотор-редуктором мощностью 15 кВт, обводную станцию, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, метизы. 
Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. 
Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм. 
Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.307-2021
	 
- 

	Длина дороги по горизонтали 
	72 
	м 

	Максимально допустимый уклон 
	до 7° 
	- 

	Пропускная способность начальная 
	1152 
	человек/час 

	Максимальная скорость передвижения 
	0.8 
	м/с 

	Номинальный диапазон регулируемой скорости 
	0,3-0,8/с 

	Количество промежуточных модулей 
	23 
	шт. 

	Описание промежуточного модуля 
	Длина одного модуля 3 м. 
Движение ленты по роликам. 
Количество роликов в модуле - 14шт. 
Количество роликов в пристанционном модуле - 13шт 
Диаметр ролика - 51мм. 
	- 



	Подключение Мотор-редуктора цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором 30 кВт, 380В, 50 Гц 
	шт. 
	1,00 
	1 

	Мотор-редуктор цилиндрический с асинхронным двигателем с к.з. ротором 30 кВт, 380В, 50 Гц 
	шт. 
	1,00 
	1 


5 ГЭСНм11-08-001-03 (Подключение Мотор- редуктора цилиндрического с асинхронным двигателем с к.з. ротором 30 кВт, 380В, 50 Гц) 100 шт 0,05.
Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием 100 шт 0,05
В техническом задании на ленточный подъемник указана мощность двигателя-редуктора 15 кВт. ВОР и приложение № 3 имеют разночтения с указанием мощности силового агрегата. 
ВОР И ЛСР имеют сноски на мощность двигателя 30 кВт. 
Просим разъяснить разночтения, указать фактическую мощность силовой установки поставляемого оборудования и внести изменения в конкурсную документацию.

№ 6 Приложение №1. Техническое задание., п №3 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ 
П.9 Основные технико-экономические показатели объекта проектирования 
· • длина по склону – 72* м; 
· • превышение верхней станции над нижней - 11* м; 
	
1. 

	Основные технико- экономические показатели объекта проектирования 
	
1. Основные технические характеристики подъемника 
• тип — ЛП (Ленточный подъемник); 
• Уровень ответственности сооружения согласно ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ - пониженный. 
• режим работы - всесезонный, светлое время суток; 
• длина по склону – 72* м; 
• превышение верхней станции над нижней - 11* м; 
• производительность — 1152* чел/час; 
• Скорость – 0,8* м/с; 
• Мощность электродвигателя – 15* кВт. 
2. Всесезонные тюбинг трассы, в количестве 2 шт*, характеристики трасс определить проектом 
3. Ориентировочная площадь планировочных работ 1000 м2 
* - Технические характеристики уточняются на стадии проектирования. 



Приложение №1., Техническое задание., Технические требования к ленточному подъемнику имеет четко прописанное значение максимально допустимого уклона 70.
При протяженности линии подъема 72 метра и перепаде высот 11 метров мы имеем уклон в 8.60. Из этого следует сделать вывод что Техническое Задание выполнено некорректно и имеет разночтения в одном документе.
Просим дать разъяснения с внесением изменений в конкурсную документацию.

№ 7 ВОР и ЛСР имеют неоднократные формулировки с обозначением производителя оборудования.
В техническом задании мы имеем так же четко прописанные параметры оборудования.
	1
	Ленточный подъёмник
	Описание
	Тип дороги - ленточный подъёмник для лыжников и пешеходов.
Ленточный подъёмник включает в себя приводную станцию с мотор-редуктором мощностью 15 кВт, обводную станцию, промежуточные модули, конвейерную ленту, электротехническую часть, метизы.
Приводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм.
 Обводной барабан - с резиновой футеровкой, диаметр 300 мм.
Защитное покрытие м/к - горячий цинк ГОСТ 9.307-2021
	-

	
	
	Длина дороги по горизонтали
	72
	м

	
	
	Максимально допустимый уклон
	до 7°
	-

	
	
	Пропускная способность начальная
	1152
	человек/час

	
	
	Максимальная скорость передвижения
	0.8
	м/с

	
	
	Номинальный диапазон регулируемой скорости
	0,3-0,8/с
	

	
	
	Количество промежуточных модулей
	23
	шт.

	
	
	Описание промежуточного модуля
	Длина одного модуля 3 м.
Движение ленты по роликам.
Количество роликов в модуле - 14шт.
Количество роликов в пристанционном модуле - 13шт
Диаметр ролика - 51мм.
	-


Имеется ли привязка к какому-то определенному производителю оборудования?
Имеется ли возможность поставки оборудования с лучшими характеристиками и ТЭП (не хуже, чем заявлено в конкурсной документации). Данная информация в конкурсной документации не отображена.
Просим дать разъяснения, в случае необходимости, внести изменения в конкурсную документацию.

№ 8 
Объемы, указанные в ВОР и ЛСР, имеют расхождения в меньшую сторону от предполагаемых объемов работ и материалов. ВОР – часть объемов работ указана неверно, с несоответствием фактическому исполнению. Неверно указаны проектируемые площади.,
4

Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (№ ответа соответствует № запроса)

1. В конкурсную документацию внесены изменения (файл «Конкурсная_документация_КЭФ-ДЭУК-201_МСП (с изм. от 12.08.2026)»)
2. Указанное в запросе несоответствие и противоречие не обосновано, т.к. содержащаяся в конкурсной документации информация (далее –КД) соответствует требованиям ФЗ-223, Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ»:
2.1. пункты 3.25 и 3.26 КД обязаны быть в закупочной документации (согласно ч. 10. ст. ФЗ-223); 
2.2. согласно п. 3.25 КД требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, КД не предусмотрены 
2.3 согласно п. 3.26 КД, а также требованиями КД в целом, квалификационный отбор не предусмотрен (предусмотрен конкурс, в котором один из критериев «квалификация участников закупки». 
Нормы приложений № 2 и № 2.1 КД не несут в себе требования и не имеют четкие параметры проведения квалификационного отбора, т.к. способ настоящей закупки определен конкретно, согласно ч. 3.1 ст. 3 ФЗ-223, «конкурс в электронной форме»; а не иной конкурентный способ закупки, предусматривающий отдельный этап процедуры закупки «квалификационный отбор» (ФЗ-223 такой способ не определен, однако, согласно ч. 2 и 3 ст. ФЗ-223, предоставлено право заказчику самостоятельно предусмотреть в Положении о закупке иной способ конкурентной закупки, соответствующий критерия, определенным ч. 3 ст. 3. ФЗ-223, пунктом 4.4 Положения о закупке АО «КАВКАЗ.РФ» предусмотрен способ закупки «открытый аукцион с квалификационным отбором»). 
[bookmark: _GoBack]Приложением № 2.1 КД определены критерии оценки заявок на участие в конкурсе, один из которых «цена договора», второй критерий «квалификация участников закупки», который не «проводит квалификационный отбор», а определяет квалификацию участника закупки, соответствующая предмету закупки. Такая квалификация участника закупки подтверждается информацией и документами, определенными приложением № 2 КД.
Понятия «квалификационный отбор» и «квалификация участников закупки в процессе осуществления закупки способом «открытый конкурс» не идентичны, одно из главных отличий в том, что при проведении «квалификационного отбора» участник закупки, не соответствующий требованиям «квалификационного отбора» не допускается к дальнейшим этапам процедуры закупки, и, наоборот, согласно п. 7.14 КД, непредставление информации и документов для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе (согласно части 19.2 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляются информация и документы, определенные приложениями № 2 и № 2.1 к конкурсной документации) не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и участнику закупки, не представившему информацию и документы по показателю «квалификация участников закупки», присваивается 0 баллов, при это участник закупки продолжает принимать участие в следующих этапах закупки (согласно п. 4 приложения № 2.1 КД).
3. В конкурсную документацию внесены изменения (файл «Конкурсная_документация_КЭФ-ДЭУК-201_МСП (с изм. от 12.08.2026)»)
4. В конкурсную документацию внесены изменения (файл «Конкурсная_документация_КЭФ-ДЭУК-201_МСП (с изм. от 12.08.2026)»)
5. В конкурсную документацию внесены изменения (файл «Конкурсная_документация_КЭФ-ДЭУК-201_МСП (с изм. от 12.08.2026)»)
6. В конкурсную документацию внесены изменения (файл «Конкурсная_документация_КЭФ-ДЭУК-201_МСП (с изм. от 12.08.2026)»)
7. В конкурсную документацию внесены изменения (файл «Конкурсная_документация_КЭФ-ДЭУК-201_МСП (с изм. от 12.08.2026)»)
8. Указанные площади указаны ориентировочно, после этапа проектирования, возможны корректировки.
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