Конкурсная документация 
по проведению конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДРИ-198
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1. 
	Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.
Извещение о закупке (извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей конкурсной документации (далее извещение о закупке и конкурсная документация вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц

	2. 
	В настоящей конкурсной документации применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг.
Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого конкурса в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки

	3. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на выполнение инженерных изысканий и разработки проектной документации для строительства объектов: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»

	3.2 
	Предмет договора
	Выполнение инженерных изысканий и разработки проектной документации для строительства объектов: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»

	3.3 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.4 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.5 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены пунктами 6 и 7 конкурсной документации и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки» (приложение № 1 к конкурсной документации)

	3.6 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки» (приложение № 1 к конкурсной документации) и проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.7 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.8 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.9 
	Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определен проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.10 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
	Начальная (максимальная) цена договора:
29 404 132,69 (Двадцать девять миллионов четыреста четыре тысячи сто тридцать два) рубля 69 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору, в том числе:
по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан» 
1. инженерные изыскания: 8 854 523,30 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три) рубля 30 копеек, включая НДС;
2. разработка проектной документации стадии «Проектная документация»: 4 521 191,70 (Четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча сто девяносто один) рубль 70 копеек, включая НДС;
3. оценка воздействия на окружающую среду: 560 876,85 (Пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 85 копеек, включая НДС.
итого по объекту: 13 936 591,85 (Тринадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто один) рубль 85 копеек, включая НДС.
по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»
1. инженерные изыскания: 6 815 664,36 (Шесть миллионов восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 36 копеек, включая НДС;
2. разработка проектной документации стадии «Проектная документация»: 6 182 991,12 (Шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 12 копеек, включая НДС;
3. оценка воздействия на окружающую среду: 728 140,90 (Семьсот двадцать восемь тысяч сто сорок) рублей 90 копеек, включая НДС;
4. оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Расчет ущерба водно-биологическим ресурсам (2 водных объекта второй рыбохозяйственной категории): 221 608,00 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемь) рублей 00 копеек, включая НДС;
5. дендрологическое обследование лесных насаждений, в том числе на наличие растений и деревьев, занесенных в Красную книгу: 863 196,32 (Восемьсот шестьдесят три тысячи сто девяносто шесть) рублей 32 копейки, НДС не облагается;
6. государственная экологическая экспертиза: 276 900,00 (Двести семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
7. государственная историко-культурная экспертиза: 379 040,14 (Триста семьдесят девять тысяч сорок) рублей 14 копеек, включая НДС.
итого по объекту: 15 467 540,84 (Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок) рублей 84 копейки, включая НДС.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено в приложении № 3 к конкурсной документации

	3.11 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.12 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается на электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Для подачи заявки участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ) (согласно части 18 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ) и оператором электронной площадки.
Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований настоящей конкурсной документации

	3.13 
	Дата начала приема заявок на участие в закупке
	24 июля 2026 года
с момента размещения закупочной документации в единой информационной системе в сфере закупок ЕИС

	3.14 
	Дата и время окончания срока приема заявок на участие в закупке
	05 августа 2026 года 10:00 (мск)

	3.15 
	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке 
	[bookmark: _Ref411241906]06 августа 2026 года
[bookmark: _GoBack]Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.16 
	Дата направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и предложений о цене договора
	10 августа 2026 года

	3.17 
	Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	11 августа 2026 года
Единая комиссия вправе осуществить оценку и сопоставление заявок на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.18 
	Место рассмотрения, оценки и сопоставления  заявок на участие в закупке
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

	3.19 
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 2 к конкурсной документации

	3.20 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений закупочной документации. 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.
Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

	3.21 
	Описание предмета закупки
	Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.22 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Установлено
3.22.1. Установлено в размере 1 470 000,00 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей.
3.22.2. Обеспечение заявки может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств на специальный банковский счет в соответствии с ч. 13 ст. 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ (в соответствии с порядком перечисления обеспечения заявки в рамках регламента электронной торговой площадки АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru) или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки.
3.22.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем конкурсе в электронной форме, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 Федерального закона №223-ФЗ;
в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе в электронной форме.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем конкурсе в электронной форме, перечисляются банком на счет заказчика:
ИНН 2632100740, КПП 770301001
Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
р/счет № 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий и разработки проектной документации для строительства объектов: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»

	3.23 
	Обеспечение исполнения договора
	Установлено
Определено условиями проекта договора (приложение 
№ 4 к конкурсной документации) в размере 30% (тридцати) процентов от цены Договора

	3.24 
	Источник финансирования
	Собственные средства

	3.25 
	Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства
	Не предусмотрены

	3.26 
	Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в закупке
	Не предусмотрен

	4. 
	Требования к участникам закупки

	4.1. 
	Требования к участникам закупки предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ)

	[bookmark: несост2]4.1.1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (согласно подпункту «а» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (согласно подпункту «б» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято (согласно подпункту «в» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.4. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (согласно подпункту «г» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.5. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных (согласно подпункту «д» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.6. соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (согласно подпункту «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требования установлены):
- участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в сфере архитектурно-строительного проектирования по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), исключение составляют лишь государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе государственные и муниципальные казенные предприятия, государственные и муниципальные учреждения в случае заключения ими договоров, определенных частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч.11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Совокупный размер обязательств возмещения вреда, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене договора;
- участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания (далее – СРО), для осуществления подготовки инженерных изысканий по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
Совокупный размер обязательств возмещения вреда, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч.11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Уровень ответственности предусмотрен частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене договора. 
Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частью 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 (требование подтверждается наличием сведений об участнике закупки в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», подтверждающих указанные права и обязательства: https://reestr.nostroy.ru/ ).
Требования о членстве СРО не распространяются на участников закупки:
- которые предложат цену договора в части выполнения строительства (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) не более 10 млн. руб. (согласно части 2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- определенных частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки) (согласно подпункту «ж» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.8. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности) (согласно подпункту «з» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

	4.2. 
	Требование к участникам закупки предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ)
	Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 конкурсной документации (предусмотренного подпунктом «е») пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требования не установлены)

	4.3. 
	Ограничения на участие в закупке в электронной форме 
	4.3.1. Участниками настоящей закупки в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства) (согласно пункту 2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ).
Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/).
Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).
4.3.2. Отсутствие сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ (согласно части 7 статьи 3 Закона № 223-ФЗ);
4.3.3. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон № 255-ФЗ), не вправе принимать участие в настоящей закупке в электронной форме (согласно части 11 статьи 11 Закона № 255-ФЗ).
4.3.4. Участие «коллективного участника» (юридическое лицо или несколько юридических лиц, либо физическое лицо или несколько физических лиц, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки) настоящее извещение (конкурсная документация, документация об аукционе) не предусматривает по нижеуказанным основаниям.
Положения части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ предусматривают исчерпывающий перечень информации и документов, требование о предоставлении которых может установить заказчик при проведении закупки среди субъектов МСП. Согласно указанной норме, предоставляемые документы и сведения определены только для случаев, когда участником закупки является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Перечень документов и информации, требование о предоставлении которых при осуществлении закупки среди субъектов МСП вправе установить заказчик, для случаев, когда участником закупки являются несколько юридических лиц или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, Законом N 223-ФЗ не предусмотрен. При этом, согласно части 19.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
С учетом вышеизложенного, возможность установления в документации о закупке требований к документам и информации, предоставляемым коллективным участником, фактически отсутствует. Включение в документацию о закупке требований о предоставлении дополнительных документов и информации, прямо не предусмотренных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является нарушением части 19.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
Кроме того, согласно общеправовому принципу специальные нормы имеют приоритет перед общими нормами права (Решение Верховного Суда Российской Федерации от 23.05.2022 № АКПИ22-212). Таким образом, положения специальной нормы, закрепленной в статье 3.4 Закона № 223-ФЗ, имеют приоритет по отношению к иным положениям указанного закона, в том числе к части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, определяющей общее понятие участника закупки.
В письмах Минфина России от 16.03.2023 № 24-07-08/22356, от 20:06.2023 № 24-07-09/56775, которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»), изложена позиция, аналогичная вышеуказанной.
Судебная практика также подтверждает указанную позицию (постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.01.2023 по делу № А40-64315/2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по делу № А40-90938/2022, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023 № 04АП-6296/2022 по делу № А19-9006/2022)

	5. 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества

	6. 
	Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе в электронной форме
	6.1. Подача заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной конкурсной документацией, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии).
6.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.
6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением и конкурсной документацией. 
6.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.
6.5. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.
6.6. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.
6.7. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации

	7. 
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит, согласно пункту 19.5 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ, из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).
Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 конкурсной документации (предоставляется по форме приложения № 1 к конкурсной документации «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки) (без приложения к Предложению участника закупки «Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора»).
В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 – 7.14 пункта 7 конкурсной документации (информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 7.1 – 7.14 пункта 7 конкурсной документации).
7.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); 
7.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены):
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;
7.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 7.9 конкурсной документации (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в случае установления требований пунктом 4.2 конкурсной документации);
7.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в закупочной документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено закупочной документацией) (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены):
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;
7.9. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4.Закона 
№ 223-ФЗ и пункту 4.1 настоящей закупочной документации):
а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
е) соответствие участника закупки указанным в конкурсной документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в случае установления требований подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 конкурсной документации);
ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);
з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности);
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);
7.10. предложение участника закупки в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением № 1 к конкурсной документации «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки») (без приложения к Предложению участника закупки «Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора»);
7.11. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требование не установлено);
7.12. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к конкурсной документации) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требование не установлено);
7.13. предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) (согласно пункту 13 части 19.1 
статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением к «Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении цены договора»;
7.14. информация и документы, подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе (согласно части 19.2 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляются информация и документы, определенные приложениями № 2 и № 2.1 к конкурсной документации). При этом непредставление указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки на участие в закупке и направления заказчику информации и документов, указанных в пунктах 7.1-7.14 конкурсной документации, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

	8. 
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к оценке 
и сопоставлению заявок на участие в закупке
	8.1. После получения от оператора электронной площадки первой части заявок на участие в конкурсе Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 конкурсной документации (предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки по форме приложения № 1 к конкурсной документации), на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.
На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также допуске или не допуске участника закупки к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке.
8.2. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям: 
8.2.1. несоответствие первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой конкурсной документацией;
8.2.2. несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских) и/или количественных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в конкурсной документации;
8.2.3. в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и/или о ценовом предложении (согласно части 21 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ).
8.3. По результатам процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества после его подписания всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.
8.4. После получения от оператора электронной площадки второй части заявок на участие в конкурсе, допущенных к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке, а также предложений участников закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги), Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы.
8.5. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям:
8.5.1.	несоответствие второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой конкурсной документацией;
8.5.2.	непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23,12.2024 г. 
№ 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, установленных пунктами 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 конкурсной документации);
8.5.3.	превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 3.10 конкурсной документации и/или несоответствие цены договора, определенной участником закупки в заявке на участие в закупке, сумме единичных расценок, определенных участником закупки в спецификации;
8.5.4.	несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенных пунктами 4.1 и 4.2 конкурсной документации;
8.5.5. отсутствие сведений об участнике закупки в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», или сведения в таком реестре не подтверждают права и обязательства, определенные пунктом 4.1 конкурсной документации;
8.5.6. 	превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных конкурсной документацией (в случае если конкурсной документацией установлено такое требование);
8.5.7. отсутствие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;
8.5.8. наличие сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;
8.5.9. в случае если участник закупки является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
8.6. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.
8.7. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:
- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;
- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.
8.8. Любой участник закупки не позднее чем через 
10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. 
Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.
Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.
8.9. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным закупочной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. 
Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. 
8.10. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.
В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки

	9. 
	Порядок осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и подведения итогов закупки
	9.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе среди участников закупки, допущенных к такому этапу процедуры закупки, по критериям оценки и в порядке, установленном в конкурсной документации.
9.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 2.1 к конкурсной документации.
9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие 
в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
9.4. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявка на участие в закупке получила наибольший суммарный балл), присваивается первый номер. 
9.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке, на участие в конкурсе которой присваивается первый номер.
9.6. Участник закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, присваивается второй номер, и, аналогично, по мере убывания суммарного балла, присваивается номер всем участникам конкурса.
9.7. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.
9.8. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, который размещается заказчиком в ЕИС, на сайте электронной площадки и на сайте Общества не позднее чем через 
3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

	10. 
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Условия заключения договора:
10.1.1. договор по результатам конкурса заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником конкурса, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, и которому присвоен второй номер (в случае уклонения от заключения договора победителем конкурса и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.1.2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;
10.1.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к конкурсной документации), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;
10.1.4. договор заключается с ценой договора определенной заявкой на участие в конкурсе участником закупки, с которым заключается договор.
10.2. Стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора, предложенные участником закупки, с которым заключается договор.
10.3. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола утверждения результатов конкурса в электронной форме.
10.4. Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
10.5. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор

	11. 
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	3. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП 
№ 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках).
3. Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество).
Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 конкурсной документации. 
3. Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 11.4 конкурсной документации. 
Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП 
№ 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП 
№ 1875).
3. Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП № 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения).

	11.1.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 
	Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора»  приложение № 4 к конкурсной документации, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.2.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.3.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.4.
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП 
№ 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	12. 
	Приложение
	1. Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки. Форма.
Приложение к Предложению участника конкурентной закупки: Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора. Форма.
2. Информация и документы, подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе. Форма.
2.1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
4. Проект договора.



Директор Департамента 
финансов и закупочной деятельности	 _______________ /Токарев Игорь Александрович/
ВставитьЭП

Приложение № 1 
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДРИ-198

ФОРМА

Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета закупки 

1.	Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 24.07.2026 г. 
№ КЭФ-ДРИ-198 и конкурсную документацию (далее – конкурс в электронной форме, закупочная документация), а также применимые к данному конкурсу в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты Российской Федерации участник закупки сообщает о согласии участвовать в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
2.	Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящем предложении. 
3.	Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.
4.	Участник закупки, в случае если по итогам конкурса в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки).
5.	Настоящее предложение действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме.
6.	Настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 163-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение 
к Предложению участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки
ФОРМА


Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
цены договора
Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий и разработки проектной документации для строительства объектов: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан», участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДРИ-198 и конкурсную документацию (далее – закупочная документация), участник закупки ________________________________________________________________________, 
(указывается полное наименование участника закупки)
предлагает следующее ценовое предложение:
	п/п
	Начальная (максимальная)
цена,
рублей, включая НДС/
* НДС не облагается
	Предложение участника,
рублей, включая НДС
(указывается цифрой и прописью)

	выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной документации с ценой договора
	29 404 132,69
	

	в том числе:

	по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан»

	1. Инженерные изыскания
	8 854 523,30
	

	2. Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	4 521 191,70
	

	3. Оценка воздействия на окружающую среду
	560 876,85
	

	Итого по объекту:
	13 936 591,85
	

	по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»

	1. Инженерные изыскания
	6 815 664,36
	

	2. Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	6 182 991,12
	

	3. Оценка воздействия на окружающую среду
	728 140,90
	

	4. Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Расчет ущерба водно-биологическим ресурсам (2 водных объекта второй рыбохозяйственной категории)
	221 608,00
	

	5. Дендрологическое обследование лесных насаждений, в том числе на наличие растений и деревьев, занесенных в Красную книгу
	863 196,32*
	

	6. Государственная экологическая экспертиза
	276 900,00*
	

	7. Государственная историко-культурная экспертиза
	379 040,14
	

	Итого по объекту:
	15 467 540,84
	



______________________           ______________      /___________________ /
(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)




Приложение № 2 
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДРИ-198

ФОРМА
Информация и документы,
подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя 

	1
	2
	3

	1
	Квалификация участников закупки

	1.1
	Наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора, в том числе:
	

	1.1.1
	общая цена исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А1).
Сейсмичность по объектам определяется по любой из карт, предусмотренных «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»

(подтверждается предоставлением в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в полном объеме со всеми приложениями исполненных гражданско-правовых договоров (контрактов) с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) договоры с приложением актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, составленных при исполнении таких договоров (контрактов).
Последний акт, составленный при исполнении, должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок).
В том числе: (указываются каждый договор (контракт) в отдельной строке с указанием его стоимости в рублях)
	__________
руб.

	1.1.1.1
	(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
	

	1.1.1.2
	(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
	

	1.1.1.3
	……
	

	1.1.1.
	наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А2) 
Сейсмичность по объектам определяется по любой из карт, предусмотренных «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»

(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
(подтверждается документами, предоставленными в соответствии с пунктом № 2.1.1 настоящей формы)
	__________
руб.


______________________________                    ______________      /_______________________/
(должность уполномоченного лица)     МП            (подпись)               (расшифровка подписи)
Пояснение к форме «Квалификация участника конкурса».
Для осуществления оценки заявки на участие в открытом конкурсе по критерию «квалификация участников закупки» участнику закупки предлагается предоставить в составе заявки на участие в закупке информацию по вышеуказанной форме с заполненной графой 
№ 3, а также информацию с заполненными строками по вышеуказанной форме в отношении каждого договора (контракта) (1.1.1.1, 1.1.1.2 и т.д.), учтенного в информации графы № 3 пункта 1.1.1.
Информация должна быть подтверждена документами, указанными в форме.


Приложение № 2.1
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДРИ-198

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе

1. Порядок оценки заявок.
Для оценки заявок на участие в открытом конкурсе (далее – заявка) заказчиком применяется балльная система оценки.
При оценке заявок применяются следующие термины и определения:
«оценка» – процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям, показателям оценки, детализирующим показателям оценки в порядке, установленном в конкурсной документации, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках, допущенных к оценке;
«значимость критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности значимостей критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, деленный на 100;
«рейтинг заявки по критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки)» – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом коэффициента значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки).
Оценка заявок производится по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом величин их значимости (коэффициентам значимости критерия (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)).
Для оценки заявок по каждому критерию оценки (показателю оценки) используется 100-балльная шкала оценки. 
Сумма величин значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Рейтинг по каждому критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки) определяется с учетом величины значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)/коэффициента значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки).
Рейтинг заявки определяется как сумма рейтингов критериев оценки.
Рейтинг каждого критерия оценки определяется как сумма рейтингов показателей оценки, определенных для такого критерия оценки.
Рейтинг показателя оценки определяется как сумма рейтингов детализирующих показателей оценки.
Заявке, которой присвоен самый высокий рейтинг, присваивается первый порядковый номер.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен первый порядковый номер.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета рейтинга таких заявок.
В случае если одинаковую сумму баллов получат два и более участника конкурса, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, имеющей наибольшее число баллов по критерию «Цена договора», а в случае равенства по такому критерию меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

2. Критерии, показатели оценки, детализирующие показатели оценки заявки
	Номер критерия оценки
	Наименование критерия, показателя оценки, детализирующего показателя оценки
	Значимость критерия оценки/ коэффициент значимости критерия
	Значимость показателя оценки/ коэффициент значимости показателя оценки
	Значимость детализирующего показателя оценки/коэффициент значимости детализирующего показателя оценки

	1.
	критерий 1:
цена договора 
	50%/0,5
	--
	--

	2.
	критерий 1: 
квалификация участников закупки 
	50%/0,5
	--
	--

	2.1.
	показатель оценки 1: 
наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора
	--
	100%/1,0
	--

	2.1.1.
	детализирующий показатель оценки 1:
Общая цена исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А1)
	--
	--
	60%/0,6

	
	детализирующий показатель оценки 2:
наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А2)
	
	
	40%/0,4

	Совокупная значимость критерия оценки
	100
	100
	100


3. Оценка по критерию цена договора 
Коэффициент значимости критерия: 0,5.
Количество баллов, присуждаемых по критерию определяется по формуле:
БЦi = КЗ х (100 - ((Цi - Цл)/Цл) x100),
где: 
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;
Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки.
В случае если по результатам применения вышеуказанной формулы при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию всех заявок на участие в закупке определяется по формуле:
БЦi = КЗ х ((Цнач - Цi ) х 100/(Цнач - Цл)), 
где: 
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;
Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки;
Цнач - начальная (максимальная) цена договора. 
Заявка с наименьшей ценой договора, которой присваивается самый высокий рейтинг, признается лучшим условием исполнения договора по критерию. 

4. Оценка по критерию «квалификация участников закупки»
В целях осуществления оценки заявки по критерию оценки «квалификация участников закупки» участникам закупки предлагается предоставить в составе заявки информацию по форме «Квалификация участника конкурса».
[bookmark: P215]Информация должна быть подтверждена предоставлением документов, указанных в форме «Квалификация участника конкурса».
Коэффициент значимости критерия: 0,5.
Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 1: 0,6.
Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 2: 0,4.
4.1 Оценка по детализирующему показателю оценки 1 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:
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где: 
КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,6);
Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по показателю критерия оценки, сделанное участником.
Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
4.2 Оценка по детализирующему показателю оценки 2 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:
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где: 
КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,4);
Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по показателю критерия оценки, сделанное участником.
Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
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Приложение № 3
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДРИ-198

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора прилагается отдельным файлом к настоящей конкурсной документации
В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
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Приложение № 4
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДРИ-198
ПРОЕКТ 
ДОГОВОР №
на выполнение проектно-изыскательских работ и разработку
проектно-сметной документации

	г. Москва
	«___»__________202__г.

	
	




Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании результатов размещения закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме, о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору) Заказчика, а также строительными нормами и правилами Российской Федерации и иных нормативных актов выполнить инженерные изыскания и проектную документацию (далее – Работы) для строительства объектов: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан» (далее – Объект 1) и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан». Техническая подсистема» (далее – Объект 2), осуществить сопровождение государственной экологической экспертизы проектной документации и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и передать результат выполненных Работ, позволяющий получить разрешение на строительство Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ.
1.2. Результатом выполненной Работы по настоящему Договору являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения определения сметной стоимости (далее – Результат Работ).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору качественно, своими силами, средствами и/или силами привлеченных им субподрядчиков. В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, а также за неисполнение обязательств по Договору несет Подрядчик.
1.4. Срок выполнения Работ (начальный, промежуточный, конечный) по настоящему Договору определяется календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору). Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ с даты заключения Договора.
1.5. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.

2. Цена Договора
2.1. Цена Договора (Договорная цена) составляет: ___________ (_______) рублей _____копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации, что составляет: ______ __ (_______ ______) рублей _____ копеек.
2.2. Договорная цена является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя в том числе, прибыль Подрядчика, все налоги и расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, а также стоимость передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к Договору).
Распределение цены Договора указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, установленной пунктом 3.1 Договора, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора отсутствовала возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
2.3.1. если после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в органах государственной экспертизы итоговая цена Работ в базовом уровне цен 2000, указанная в сводном сметном расчете и пересчитанная в текущий уровень цен на период, соответствующий середине периода выполнения работ по Договору, с применением коэффициента тендерного снижения (далее- цена Работ по исполнительным сметам), составит менее цены Договора, в таком случае цена Договора подлежит уменьшению до итоговой цены Работ по исполнительным сметам. При этом непредвиденные затраты по сводному сметному расчету в итоговой цене Работ по исполнительным сметам не учитываются. 
2.3.2. внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или) задание на выполнение инженерных изысканий, которые соответственно влекут увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ.
Цена Договора не подлежит изменению также и в том случае, если после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в органах государственной экспертизы итоговая цена Работ по сметам, включенным в сводный сметный расчет, получившим положительное заключение, превысит цену Работ по Договору. В таком случае Работы выполняются в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией.
Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема работ, качества выполняемых Работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
2.4. По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в Приложения к Договору.
2.5. В цене Договора учтены следующие затраты:
2.5.1. на проведение инженерных изысканий:
· инженерно-геодезические изыскания:
· инженерно-геологические изыскания;
· инженерно-геофизические исследования;
· оценка селевой и лавинной опасностей;
· инженерно-гидрометеорологические изыскания;
· инженерно-экологические изыскания;
· археологические исследования
· обследование на наличие взрыво-опасных предметов;
· дендрологическое обследование лесных насаждений, в том числе на наличие растений и деревьев, занесенных в Красную книгу;
2.5.2. оценка воздействия на окружающую среду;
2.5.3. на разработку проектной документации, включая сметную документацию, включая согласование с Заказчиком основных технических решений (далее – ОТР) в ходе проектирования, выполненных в различных вариантах в соответствии с Заданием на проектирование;
2.5.4. оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Расчет  ущерба водно-биологическим ресурсам;
2.5.5. государственная экологическая экспертиза;
2.5.6. государственная историко-культурная экспертиза;
2.5.7. резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
2.5.8. расходы, связанные со сдачей результатов Работ в установленном порядке Заказчику;
2.5.9. расходы, связанные с комплексом работ по согласованию и сопровождению экспертиз изыскательской и проектной документации;
2.5.10. прогнозный индекс инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора;
2.5.11. налог на добавленную стоимость – 22 %, кроме дендрологического обследования и государственной экологической экспертизы, не облагаемых налогом.
2.5.12. иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора.

3. Порядок и условия платежей
3.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями: за фактически выполненные работы по платежным реквизитам Подрядчика, указанным в статье 22 Договора, выплата аванса, производится в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора.
3.2. Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика оригинала счета Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% (тридцати) процентов от цены Договора, указанной в приложении № 1 к настоящему Договору, что составляет сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации, в том числе:
· по этапу 1 Объекта 1 _____________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации;
· по этапу 2 Объекта 1 _____________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации;
· по этапу 1 Объекта 2 _____________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации;
· по этапу 2 Объекта 2 _____________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации.
· 
3.2.4. В отношении каждого Объекта оплата выполненных Подрядчиком работ по подготовке проектной документации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий, предусмотренных календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), производится Заказчиком после получения Заказчиком от Подрядчика ранее согласованных Заказчиком оригиналов проектной, в том числе сметной, документации при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. 
3.2.5. В случае если Заказчиком не согласована проектная документация, в том числе сметная, в отношении которой получено положительное заключение государственной экспертизы, или получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации, приемка и оплата Работ Подрядчику не производится до момента устранения всех замечаний, получения соответствующих согласований от Заказчика, и получения положительного заключения государственной экспертизы согласованной проектной документации. При этом оплата последующей(их) государственной(ых) экспертизы(з) производится за счет Подрядчика.
3.2.6. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих на основании подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору). 
3.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.
3.4. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере 100% (ста процентов) от стоимости выполненных Работ за месяц.
3.5. При проведении взаиморасчетов Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не зачтенный аванс в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.

4. Права и обязанности Подрядчика
4.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативами и правилами в области инженерных изысканий и проектирования, а также нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).
4.2. Подрядчик при выполнении инженерных изысканий осуществляет сбор данных, технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. Подрядчик выполняет инженерные изыскания в соответствии с заданием и программой на выполнение инженерных изысканий, учитывая требования градостроительного законодательства Российской Федерации и технических регламентов. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу результатов инженерных изысканий. 
4.3. Подрядчик:
· не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, разрабатывает Задание и Программу выполнения инженерных изысканий и представляет их на согласование Заказчику (данный срок входит в общий срок выполнения инженерных изысканий);
· по завершению полевых изыскательских работ предоставляет их результат Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 6 к Договору), заблаговременно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания полевых изыскательских работ.
4.4. Подрядчик направляет Заказчику расчет нагрузок в целях получения технических условий на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия. Запросы, направление которых необходимо для расчета нагрузок, Подрядчик перед направлением согласовывает с Заказчиком.
4.5. Подрядчик разрабатывает проектную документацию в составе и с содержанием в соответствии с условиями, предусмотренными заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.6. После разработки проектной документации Подрядчик:
· по указанию Заказчика, в соответствии с условиями Договора и задания на проектирование, а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с государственными органами и иными организациями;
· обеспечивает производство и сопровождение государственной историко-культурной экспертизы, государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
4.7. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), по причинам, не связанным с нарушением условий Договора Подрядчиком. При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приостановления Работ. Выполнение работ будет считаться приостановленным в случае, если Заказчик согласится с обоснованием Подрядчика по невозможности достижения результатов работ. При этом если срок приостановки влияет на общий срок выполнения работ по Договору, то Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором согласовывают пропорциональное увеличение сроков выполнения работ.
4.8. Подрядчик представляет Заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные в разделе 11 настоящего Договора.
4.9. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика возможность осуществлять контроль хода выполнения Работ по Договору и доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.
4.10. Подрядчик обязуется:
· соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях, в том числе при выполнении полевых изыскательских работ;
· соблюдать требования технических регламентов к инженерным изысканиям и проектной документации, порядок выполнения инженерных изысканий;
· соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации к составу и содержанию Проектной документации и документации о выполненных инженерных изысканиях;
· компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды;
· согласовывать характеристики технологического оборудования, планируемого к установке на проектируемом Объекте.
4.11. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
4.12. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания Договора, лиц, ответственных:
· за выполнение инженерных изысканий;
· за разработку проектной документации и направляет уведомление в адрес Заказчика.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика, регистрационный номер представителя в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 
Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.
Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора и законодательства Российской Федерации. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне. Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.
4.13. Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменении: членства Подрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий.
4.14. Предоставить Заказчику по его требованию сведения обо всех привлеченных к исполнению Договора третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры, цена которого или общая стоимость которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Подрядчиком указанных договоров.
4.15. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения инженерных изысканий освободить земельный участок от временных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов производства и потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Договора.
4.16. В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в проектной документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 
4.17. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить все допущенные при выполнении Работ недостатки.
4.18. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
4.19. Подрядчик обязан ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего отчетным, представлять Заказчику выписку из лицевого счета за месяц, отражающую расходование предоставленного аванса.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Исходные данные для проектирования, указанные в Задании на проектирование передаются Заказчиком Подрядчику в электронном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора или в иной согласованный Сторонами срок. Если иной срок повлиял на общие сроки выполнения работ, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором согласовывают пропорциональное увеличение сроков, предусмотренных календарным планом выполнения работ.
5.2. Заказчик:
· согласовывает представленные Подрядчиком Задание и программу на выполнение инженерных изысканий в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления Подрядчиком либо направляет замечания к ним (данный срок входит в общий срок выполнения инженерных изысканий);
· участвует в приемке полевых работ, осуществляет проверку выполненных полевых изыскательских работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, выполненных на местности, предоставляемых Подрядчиком по акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 6 к Договору).
5.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему.
5.4. Заказчик вправе в любое время до передачи ему результата Работ дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня приостановки работ по Договору.
5.5. Заказчик согласовывает характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте, а также основные технические решения в соответствии с указаниями Задания на проектирование.
5.6. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ, связанной с исполнением настоящего Договора.
5.7. Заказчик имеет право требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таким обязанностей.
5.8. Назначает в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей по Объекту официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.
5.9. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.
5.10. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6. Проектная документация. Внесение изменений в проектную документацию
6.1. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору) и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации разрабатывает сметную документацию, а именно:
· локальные сметные расчеты, разработанные на основании проектной документации, по расценкам сметно-нормативной базы (в редакции на год разработки документации) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000;
· объектные сметные расчеты, разработанные на основании проектной документации, с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее – СМР), оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы;
· расчеты прочих затрат, не входящих в стоимость СМР;
· сметы на инженерные изыскания, составленные по справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с программой инженерных изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения договора на выполнение изысканий. 
· сметы на проектные работы, составленные по СБЦ на проектные работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения Договора;
· сводную смету на проектно-изыскательские работы;
· сводный сметный расчет (далее – ССР) стоимости строительства, разработанный на основании проектной документации, с указанием стоимости в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы.
6.2. Сметная документация, разрабатываемая для предоставления в органы государственной экспертизы, предварительно согласовывается Заказчиком.
6.3. Заказчик вправе давать указания Подрядчику о внесении изменений в проектную документацию.

7. Согласование, государственная экспертиза проектной документации
7.1. Проектная документация подлежит согласованию с организациями и государственными органами в случаях:
· установленных Договором и Заданием на проектирование, а также по указанию Заказчика;
· необходимости согласования проектной документации по требованию органа государственной экспертизы;
· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.	Подрядчик после выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации обеспечивает производство и осуществляет сопровождение проведение государственной историко-культурной экспертизы, государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, устанавливающего необходимость проведения государственных экспертиз в отношении конкретного Объекта.
Заказчик передает по доверенности Подрядчику функции Заказчика в части проведения государственной историко-культурной экспертизы, государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации по Объекту и уполномочивает Подрядчика соответствующей доверенностью совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения экспертиз, в том числе для заключения и оплаты договоров о производстве экспертизы. 
7.3. В случае получения отрицательного заключения государственной историко-культурной экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы, Подрядчик обязан устранить все замечания, полученные по результатам таких экспертиз, согласовав изменения с Заказчиком, а также обеспечить проведение повторных экспертиз до достижения Результата Работ. Стоимости соответствующих экспертиз, следующих за отрицательными, оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств. 
7.4. При производстве государственной историко-культурной экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации Подрядчик:
· направляет проектную документацию в органы государственной экспертизы и взаимодействует с органами государственной экспертизы в ходе экспертиз;
· информирует Заказчика обо всех замечаниях, полученных в ходе экспертиз, согласовывает с Заказчиком все вносимые изменения в документацию для устранения замечаний;
· вносит в проектную документацию необходимые и согласованные с Заказчиком изменения по замечаниям, полученным в ходе экспертиз;
обеспечивает получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).
7.5. При производстве государственной историко-культурной экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы Заказчик:
· согласовывает внесение изменений в проектную документацию;
· обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.
7.6. В случае, если в органы государственной экспертизы Подрядчиком будет передана документация, содержащая изменения (в том числе внесенные для устранения замечаний, полученных в ходе экспертизы), не согласованные с Заказчиком, Заказчик в дальнейшем вправе на этом основании отказаться от приемки проектной документации даже при наличии положительного заключения государственной экспертизы на откорректированную документацию.
Согласование любых изменений, вносимых в проектную документацию, осуществляется путем обмена Сторонами письменных сообщений, подписанных уполномоченными лицами.

8. Порядок сдачи-приемки работ
8.1. Согласование отчета о результатах инженерных изысканий осуществляется в следующем порядке.
Подрядчик в срок, предусмотренный Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), предоставляет Заказчику отчеты о результатах инженерных изысканий в количестве экземпляров и виде в соответствии с заданием на проектирование объекта капитального строительства.
Представление Подрядчиком отчетов о результатах инженерных изысканий осуществляется с сопроводительным письмом по накладной нарочно либо почтой.
Заказчик рассматривает вышеуказанные отчеты в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения. При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает их путем направления письменного уведомления, а при наличии недостатков в указанный срок направляет Подрядчику в письменной форме требование об устранении недостатков, указывая срок их устранения. Подрядчик обязан за свой счет в установленный для него срок устранить недостатки, указанные в вышеуказанном требовании. Срок для устранения замечаний не рассматривается Сторонами как продление сроков выполнения Работ.
8.2. Приемка выполненных Работ по настоящему Договору производится 
в соответствии с календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору) по каждому Объекту отдельно в следующем порядке:
8.2.1. Подрядчик в срок, предусмотренный Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4), направляет Заказчику проектную документацию, разработанную в соответствии с условиями Договора и приложений к нему, на электронном носителе (с файлами в формате «.pdf» и в формате разработки) в 1 (одном) экземпляре.
Представление Подрядчиком проектной документации осуществляется с сопроводительным письмом по накладной нарочно либо почтой.
8.1.2. Заказчик рассматривает проектную документацию (техническую часть) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения, а сметную – в течение 21 (двадцати одного) календарных дней с момента получения.
8.2. При отсутствии замечаний Заказчик согласовывает проектную документацию с уведомлением об этом Подрядчика, а в случае наличия замечаний к проектной документации Заказчик в вышеуказанный срок направляет Подрядчику в письменной форме требование об устранении замечаний, указывая срок их устранения.
Подрядчик обязан за свой счет в установленный для него срок устранить замечания Заказчика, изложенные в вышеуказанном требовании.
Срок для устранения замечаний не рассматривается Сторонами как продление промежуточных и общих сроков выполнения Работ.
8.3. При неустранении Подрядчиком замечаний Заказчика в установленный срок, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку, предусмотренную пунктом 13.13 Договора.
8.4. После устранения замечаний Заказчика и согласования Заказчиком проектной, в том числе сметной, документации Подрядчик обязан передать ее в организации, осуществляющие проведение государственной историко-культурной экспертизы, государственной и государственной экологической экспертиз.
8.5. После получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации, Подрядчик направляет Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи заключения проектную документацию в количестве экземпляров, определенным Заданием на проектирование, вместе с оригиналом положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, Актом сдачи-приемки выполненных работ, оригиналами счет-фактуры и счетом на оплату стоимости работ в соответствии с условиями Договора, а также с приложением исполнительных смет на инженерные изыскания и проектные работы.
8.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком документации в соответствии с пунктом 8.6 Договора рассматривает ее и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставляет мотивированный отказ с замечаниями к документации с требованием об их устранении с указанием срока устранения замечаний в случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора. Подрядчик обязан устранить замечания в установленный срок. Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счёт.
8.7. Приемка результата работ после устранения замечаний осуществляется в соответствие с пунктами 8.6 - 8.7 настоящего Договора.
8.8. Факт приемки Заказчиком проектной документации, а также любых согласований основных технических решений в рамках Договора, не дает право Подрядчику ссылаться на это при обнаружении любых недостатков проектной документации впоследствии.
8.9. Работы по Договору в целом считаются выполненными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору). С указанной даты к Заказчику переходит право собственности на Результат Работ, а также риск случайной их гибели или случайного повреждения.

9. Имущественные права, в том числе исключительное право, на 
проектную документацию
9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ в рамках Договора и входящие в состав Результата Работ, принадлежат Заказчику. Днем передачи исключительных прав считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. Подрядчик не вправе использовать Результаты Работ без письменного разрешения Заказчика.
Заказчик вправе по своему усмотрению использовать Результат Работ любым не противоречащим закону способом, распоряжаться Результатом Работ и исключительным правом на входящие в его состав результаты интеллектуальной деятельности, по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование Результата Работ, разглашать содержащиеся в Результате Работ сведения без согласия Подрядчика и осуществлять иные права.
9.3. В случае расторжения Договора моментом перехода исключительного права на проектную документацию считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, если осуществлялась передача Заказчику выполненной на момент расторжения Договора Работы.

10. Привлечение субподрядчиков
10.1. Подрядчик по запросу Заказчика направляет ему сведения обо всех привлеченных к исполнению Договора субподрядных организациях, с которыми заключен договор или договоры, цена которого или общая стоимость которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Подрядчиком указанных договоров, с указанием следующих сведений о субподрядной организации: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, к каким видам работ привлекается, контактных данных ответственных работников.
10.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
10.3. Контроль надлежащего исполнения субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

11. Отчетность Подрядчика
11.1. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно форме в Приложении № 7 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца, следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчётным.
11.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности о ходе выполнения проектно-изыскательских работ.

12. Принятие Подрядчиком условий Договора
12.1. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:
12.2. Несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12.3. Тщательно изучил, проверил и согласился со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по настоящему Договору, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении Работ. Кроме того, никакие условия настоящего Договора не являются для Подрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.
12.4. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

13. Ответственность Сторон
13.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
13.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
13.3.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 
13.4.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.
13.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику платежей.
13.6.	Если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.
13.7. Подрядчик по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору обязуется передать Заказчику копию декларации по НДС с подтверждением ФНС России о принятии декларации, заверенную печатью Подрядчика.
Указанный документ предоставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его запроса Заказчиком. В случае если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемый документ и его отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты. В случае неисполнения Подрядчиком требования об уплате штрафа в размере неполученного вычета по НДС Заказчик вправе удержать сумму штрафа из причитающихся Подрядчику платежей.
13.8.	В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.
13.9.	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
13.10. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) рабочих дней.
13.11. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% (пятьдесят) процентов от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.
Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.
13.12.	За нарушение срока возврата аванса Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пяти сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.
13.13.	За нарушение сроков (начального, промежуточного, конечного) выполнения Работ, предусмотренного календарным планом проектно-изыскательских работ, Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки. 
13.14. Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных Работ, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.
13.15. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе предоставить отсрочку уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществить списание сумм неустойки (штрафа, пени), начисленных Подрядчику.
13.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
13.17. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, за исключением случаев, когда Договором предусмотрены другой размер или иная мера ответственности.
13.18. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 9.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30%от стоимости не выполненных работ на момент принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от него.

14. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
14.1. Подрядчик в обеспечение исполнения всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 30% от цены Договора, что составляет: 
– _________________ (_______________________) руб__ ___ коп__.

До оформления документа о приемке в соответствии с пунктом 8.6 Договора Подрядчик в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до срока окончания выполнения Работ, предусмотренного Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, а именно:
– _________ (____) рублей __ копеек.
14.2. Обеспечение предоставляется одним из следующих способов: 
– в форме независимой гарантии, составленной в соответствии требованиями, установленными частью 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18.074.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пунктами 3, 4, 6 и 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 
«О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в том числе составленной по типовой формой;
– путем внесения денежных средств на лицевой счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде внесения денежных средств Подрядчик перечисляет денежные средства на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам: 
ИНН: 2632100740 КПП 770301001
Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
р/счет № 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам открытого конкурса на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»,
а в случае обеспечения гарантийных обязательств по Договору в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан».
14.3. Срок действия независимой гарантии на обеспечение исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно и должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения. Начало срока действия независимой гарантии определяется датой ее выдачи.
Срок действия обеспечения гарантийных обязательств по Договору должен превышать гарантийный срок на Результат работ не менее чем на 1 (один) месяц.
14.4. Форма независимой гарантии согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
14.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.6. При изменении цены Договора, объемов и/или сроков выполнения Работ Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору обязан предоставить Заказчику в соответствии с внесенными изменениями новое обеспечение исполнения обязательств по Договору, отвечающее требованиям, указанным в Договоре.
14.7. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.
14.8. Подрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору.
14.9. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Подрядчику, в том числе авансового платежа, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения Работ.
14.10. В ходе исполнения настоящего Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств по Договору.
14.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, на основании письменного обращения Подрядчика о возврате денежных средств внесённых в качестве обеспечения исполнения Договора. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре или в дополнительно представленном Подрядчиком письменном требовании. 
14.12. В случае если Подрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает денежное обеспечение в установленный пунктом 14.11 Договора в срок за вычетом сумм, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
14.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего Подрядчику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора/ обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора/обеспечения гарантийных обязательств не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

15. Гарантийный срок
15.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ, а также устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
15.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки Результата Работ, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе его эксплуатации. При обнаружении Заказчиком после приемки, но в пределах гарантийного срока, скрытых недостатков Результата Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (в том числе, но не ограничиваясь: в отношении формирования исходных данных для проектирования, результатов технических обследований и инженерных изысканий, проектной документации в целом и ее разделов в частности, требованиям нормативов и правил, предъявляемым к проведению инженерных изысканий и проектированию, составу и содержанию проектной документации), Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков и приглашает Подрядчика для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Результата Работ и сроках их устранения.
15.3. Если Подрядчик не явится для подписания акта о выявленных недостатках выполненных Работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о выявленных недостатках выполненных Работ и направить его Подрядчику с требованием устранить недостатки выполненных Работ в указанный Заказчиком срок. 
15.4. Обнаруженные в соответствии с пунктом 15.2 Договора недостатки Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, с внесением необходимых корректировок в Результат Работ таким образом, чтобы он был приведен в соответствие с пунктом 1.2 Договора. Подрядчик обязан выполнить все необходимые для этого действия.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков.
15.5. В случае, если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков

16. Разрешение споров
16.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.
В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
16.2.  Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

17. Условия конфиденциальности
17.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.
17.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
17.3. Не считается разглашением конфиденциальных сведений Заказчиком сообщение о них, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

18. Обстоятельства непреодолимой силы
18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, инфляционные процессы в экономике.
18.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращения соответственно. 
18.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
18.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
18.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
18.6. Бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, чье ненадлежащее исполнение обязательств по Договору было вызвано (обусловлено) данными. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является заключение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

19. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора
19.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
19.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
19.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора.
19.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
· задержки предоставления Подрядчиком оперативного отчёта выполненных работ за месяц более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней от даты, указанной в пункте 11.1 Договора;
· в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;
· при нарушении Подрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней;
· при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
· при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;
· если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 
· непредставления обеспечения исполнения Договора, предусмотренного разделом 14 настоящего Договора, в том числе непредоставления обеспечения исполнения при изменении Договора;
· в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
19.5 Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 19.4 настоящего Договора, должен направить письменное уведомление Подрядчику не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней, а по основанию непредоставления обеспечения исполнения Договора – не менее чем за 5 (пять) календарных дней, до предполагаемой даты расторжения Договора.
19.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора Подрядчик, получивший решение об отказе от исполнения Договора от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения предпринять следующие действия: 
· прекратить работы;
· передать Заказчику Работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Договора;
· вывезти всю строительную технику и оборудование Подрядчика, применяемые при выполнении инженерных изысканий, а также установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;
· передать Заказчику задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий, программу инженерных изысканий, исполнительную документацию и иную, в том числе отчетную и подтверждающую затраты Подрядчика.
19.7. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Подрядчик при одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору должен направить письменное уведомление Заказчику не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
19.8. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
19.9. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
19.10. Заказчик вправе требовать расторжения Договора у Подрядчика в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

20. Антикоррупционная оговорка
20.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования). 
20.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
20.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 
10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
20.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
20.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
20.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.
20.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

21. Прочие условия
21.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
21.2. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Заказчика: info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Подрядчика: _________________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
21.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, платежных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.
До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
21.4. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
До даты получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
21.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
21.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
21.6.1. Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене;
21.6.2. Приложение № 2 – Распределение Договорной цены;
21.6.3. Приложение № 3 – Задание на проектирование;
21.6.4. Приложение № 4 – Календарный план проектно-изыскательских работ;
21.6.5. Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма);
21.6.6. Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ (форма);
21.6.7. Приложение № 7 – Оперативный отчёт (ежемесячно) выполненных работ за месяц (форма).

22. Платежные реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик:

Адрес места нахождения: 

Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:
Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН, КПП
ОГРН, ОКПО
Платежные реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК
	Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
Адрес места нахождения: 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж,
помещение I, город Москва,
Российская Федерация, 123112
Адрес для отправки 
почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация,
город Москва, улица Тестовская,
дом 10, 26 этаж, помещение I
Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24
ИНН 2632100740, КПП 770301001
ОГРН 110263200332
ОКПО 67132337, ОКПФО 12267
Платежные реквизиты:
Расчетный счет: 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
БИК: 044525225


	От Подрядчика:
___________________ /_________ /
(подписано ЭЦП)
	От Заказчика:
_______________ / _________/
(подписано ЭЦП)





35
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________



ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
(АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «____________________________________», в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере, установленном в соответствии законодательством Российской Федерации.


	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	
____________________ /_____________ /
(подписано ЭЦП)
	
____________________ /_____________ /
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия - Алания, Родельбан»

	№ п.п.
	Перечень видов работ
	Стоимость (руб.)

	
	
	

	
	
	без НДС
	НДС-20 %
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	Этап 1

	1.
	Инженерные изыскания
	
	
	

	Этап 2

	2.
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	
	
	

	3.
	Оценка воздействия на окружающую среду
	
	
	

	 
	Итого:
	
	
	



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»

	№ п.п.
	Перечень видов работ
	Стоимость (руб.)

	
	
	

	
	
	без НДС
	НДС-20 %
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	Этап 1

	1.
	Инженерные изыскания
	
	
	

	Этап 2

	2.
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	
	
	

	3.
	Оценка воздействия на окружающую среду
	
	
	

	4.
	Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Расчет  ущерба водно-биологическим ресурсам (2 водных объекта второй рыбохозяйственной категории)
	
	
	

	5.
	Дендрологическое обследование лесных насаждений, в том числе на наличие растений и деревьев, занесенных в Красную книгу
	
	
	

	6.
	Государственная экологическая экспертиза
	
	
	

	7.
	Государственная историко-культурная экспертиза
	
	
	

	 
	Итого:
	
	
	



	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	
____________ /_______________ /
(подписано ЭЦП)
	
____________ /____________ /
(подписано ЭЦП)





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

Задание на проектирование объекта капитального строительства
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон».
Республика Северная Осетия – Алания, Родельбан»
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства
(далее – Объект №1)

I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта: 
Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2019 № 1248 «О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа»;
Соглашение о создании и об управлении особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Соглашение от 24.10.2019 № С-001-ОБ/С о создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Мамисон» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 1248 «О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» и об управлении указанной особой экономической зоной.»;
Соглашение от 27.11.2019 № С-001-ОВ/У об управлении особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Мамисон, созданной на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия – Алания.
 (указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)
2. Застройщик (технический заказчик):
Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, пом. I; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
3. Инвестор (при наличии):
Отсутствует
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
4. Проектная организация:
Определяется по результатам закупки.
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
5. Вид работ:
Архитектурно-строительное проектирование (новое строительство)
 (строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)
6. Источник финансирования строительства объекта
Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» (указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):
Оказать содействие Заказчику по получению технических от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, которые предоставляет проектная организация.

8. Требования к выделению этапов проектирования: 
Не требуется
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
9. Срок строительства объекта: 
2026–2027 годы

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1 В составе объекта проектирования предусмотреть устройство родельбана в составе следующих сооружений с показателями (показатели уточняются при проектировании):
1. Родельбан:
- всесезонный, предназначенный для эксплуатации в дневное и вечернее время;
- протяженность по склону около 1530 м;
- металлические опоры родельбана около 300 шт. (определяется    заводом изготовителем,  входят в комплект заводской поставки. Тип фундаментных оснований под опоры уточняется проектными решениями на основании инженерных изысканий);
- максимальная скорость движения до 40 км/ч;
- пропускная способность до 600 чел/час;
- функция работы: в автоматическом режиме;
- система рельсов (3-трековая), 
- встроенная подъёмная система: 
- приводной механизм до 20 кВТ.
- подъёмный трек;
- контрольный механизм;
- шкаф управления подъемной системой;
- система аварийного торможения;
 
2. Здания и сооружения
2.1. Фундамент с навесом из поликарбоната для двух терминалов оплаты
2.2. Нижняя площадка. Посадочная станция открытого типа с навесом. Старт/Подъем. Финиш. В комплекте заводской поставки Родельбана
2.3. Нижняя площадка. Здание хранения тележек. Площадь до 30м2
2.4. Нижняя площадка. Операторская. Площадь до 30м2
2.5. Верхняя площадка. Здание для технологического оборудования. Площадь до 15м2        	
3.  Пешеходная дорожка от территории здания сервисного центра до наземной станции родельбана. Протяженность 200м, шириной около 3м с покрытием из искусственных материалов. Уточнить проектом.

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя: 
 11.1 Назначение:
Обслуживание туристических маршрутов. Объект капитального строительства по классификатору – код 03.03.001.099
11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
Не относится.
11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений 
и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: 
Исходная сейсмичность – 8 баллов по карте ОСР-2015-А в соответствии с СП 14.13330.2018.
Наличие опасных природных процессов и явлений принять по результатам инженерных изысканий.
11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
Не относится к опасным производственным объектам. 
(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Технологическая установка родельбана – комплектное техническое устройство, предназначенное для перевозки пассажиров посредством механической тяги, согласно пожарной и взрывопожарной опасности идентифицируется как наружная установка согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», имеет пониженную пожароопасность и относится к категории (ДН).
(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Помещения с постоянным пребыванием людей предусмотрены.

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»:
Нормальный – для родельбан. Нормальный – для инженерной защиты.
(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Отсутствуют
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности 
и энергоэффективности проектных решений:
Предусмотреть высокую адаптивность проекта к прогрессивным и перспективным проектным и инженерным решениям в части выбора строительных технологий, конструкций и материалов. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, нормативных документов.
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
· Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».
· Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ .
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145  «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
· Технический регламент ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов».
· ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
· ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
· ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие требования».
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
· ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
· ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».
· Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
· СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
· СП 6.13130 "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
· Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности».
· СП 16.13330.2017 «Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*».
· СП 17.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП II-26-76) – «Кровли».
· СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».
· СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».
· СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».
· СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
· СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
· СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».
· СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».
· СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».
· СП 63.13330.2018 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003».
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
· СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85».
· СП 131.13330.2025 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».
· СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
· СП 134.13330.2022 «Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
· СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
· СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий».
· «Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» (утверждено приказом ЦНИИСК им. Кучеренко).
· ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок».
· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
· РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
 (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»)
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ.
Предусмотреть основные виды инженерных изысканий с учётом изученности территории:
· инженерно-геодезические изыскания;
· инженерно-геологические изыскания, в том числе геофизические;
· инженерно-гидрометеорологические изыскания;
· инженерно-экологические изыскания.

Разработать Задания и Программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований. 
Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объём и методы выполнения в Программе работ и до начала работ согласовать с Заказчиком.
При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
Выполнить фотофиксацию полевых работ.
После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приёмки.
Все отчёты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.
В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не располагает сведениями об отсутствии на участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, то должны быть выполнены археологические исследования в соответствии с требованиями, установленными статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Основания для выполнения археологических работ:
· Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
· Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32;
· Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. № 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
· Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 «О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ».
Цель проведения археологических исследований: получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнить работы по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) территорий объекта.
(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых
и достаточных для подготовки проектной документации)
15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 
492 127 260,00 рублей в ценах 2 квартала 2026 года с учетом НДС - 22%
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:
Определить проектом. При необходимости выполнить археологические исследования, согласно положениям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

II. Требования к проектным решениям
Состав помещений зданий и сооружений и их площади уточнить проектом и согласовать с Заказчиком на этапе разработки основных технических решений.
На начальном этапе проектирования выполнить основные технические решения (ОТР), в альбоме ОТР разработать схему генплана территории проектирования с отображением трассы родельбана, площадок и зданий станций, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, пешеходной дорожки, а также эскизы объемно-планировочных решений (поэтажные планы, фасады) зданий объекта с учетом особенностей участка размещения объекта. ОТР согласовать с Заказчиком.


17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ. Предусмотреть доступ посетителей в зону посадки на нижней части со стороны здания МФЦ ВТРК Мамисон;
Границы проектирования принять с учетом расположения объекта проектирования и сооружений инженерной защиты территории (в случае их необходимости).
Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки с прилегающими территориями, с существующими и проектируемыми объектами инфраструктуры ВТРК Мамисон и сетями инженерно-технического обеспечения.
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
18. Требования к проекту полосы отвода:
Отсутствуют
 (указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования 
к графическим материалам:
Архитектурно-художественные решения разработать в составе ОТР и согласовать с Заказчиком. При проектировании архитектурных решений, отделочных материалов станций руководствоваться архитектурным кодом, разработанным в составе материалов проекта планировки территории (материалы предоставляются Заказчиком).  
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
20. Требования к технологическим решениям: 
Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, технического регламента ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов», по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил.
Технологическая установка оборудования поставляется полной заводской готовности.
Разработать технологические решения по объекту проектирования на основании материалов технологического проекта компании производителя родельбана. Предусмотреть платёжно-пропускную систему. При эксплуатации объекта предусмотреть разделение потоков посетителей родельбана, идущих на посадку и после высадки.
Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации родельбана.
Санитарно-бытовые помещения для персонала родельбана производственных процессов предусматриваются в составе гардеробов домашней и рабочей одежды, душевых, санузлов в здании МФЦ ВТРК Мамисон. Питание персонала предусматривается в комнате приема пищи персонала в здании МФЦ ВТРК Мамисон (проектируется отдельным проектом)

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 
Технологическая установка родельбана поставляется полной заводской готовности.
На верхней точке спуска предусмотреть здание для технологического оборудования площадью до 15 м2,
Операторскую на нижней станции предусмотреть площадью до 30 м2.
В операторской на нижней станции предусмотреть помещения оператора площадью до 15 м2, электрощитовую и санузел с биотуалетом.
Конструктивное исполнение зданий операторских – модульное здание полной заводской готовности (уточнить проектом), соответствующее требованиям по сейсмостойкости, ветровым, снеговым нагрузкам и погодно-климатическим условиям территории строительства.
 Предусмотреть фундаментное основание для терминалов оплаты в количестве 2 шт. Предусмотреть навес для терминалов из поликарбоната с освещением внутри навеса.
На нижней станции предусмотреть устройство склада для хранения тележек площадью до 30 м2. Устройство складского помещения для тележек должно обеспечить защиту от внешних воздействий, осадков. Помещение должно быть неотапливаемым, сухим и проветриваемым.
Обеспечить соответствие основных проектных и строительных решений достижениям современной науки и техники, удобство и безопасность эксплуатации, шумо- и виброзащита, охрана окружающей среды и охрана труда.
Предусмотреть увязку объектов строительства с существующими инженерными коммуникациями.
Конструктивные решения и применение материалов несущих и ограждающих конструкций, а также отделочных материалов, должны быть выполнены с учетом сейсмичности района, уточненной по результатам инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов.
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий. Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.
Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения.
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.
Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации. Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.
 (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:
Проектом предусмотреть обеспечение необходимой прочности, устойчивости и пространственной жесткости сооружения.
Конструктивные решения должны быть подтверждены необходимыми расчетами, отвечающими всем требованиям действующего законодательства.
Принимаемые проектные решения должны соответствовать СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*.
Коэффициент К0 принять равным 1,0. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
Коэффициент К1 принять равным 0,25. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения...», таблицы 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам: 
Фундаменты принять в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства.
Фундаменты зданий и сооружений и фундаменты опор родельбана выполнить отдельно стоящими и работающими независимо друг от друга.
Фундаменты опор определить проектом в соответствие нагрузкам, полученным от производителя родельбана, в том числе, с учётом динамических нагрузок от движения тележек (скорость до 40 км/ч) и ветровых воздействий в горной местности и предусмотреть столбчатые на естественном основании.
Тип фундаментов уточнить проектом.
 (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Подвал и цокольный этаж не предусматриваются
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.5. Требования к наружным стенам: 
Должны соответствовать требованиям по сейсмостойкости, ветровым, снеговым нагрузкам и погодно-климатическим условиям территории строительства.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: 
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.7. Требования к перекрытиям: 
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.8. Требования к колоннам, ригелям:
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.9. Требования к лестницам:
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.10.  Требования к полам:
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.11. Требования к кровле:
Должна соответствовать требованиям по сейсмостойкости, ветровым, снеговым нагрузкам и погодно-климатическим условиям территории строительства. На кровле предусмотреть снегоудерживающие устройства. Материал покрытия кровли определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.12. Требования к витражам, окнам:
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.13. Требования к дверям:
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.14. Требования к внутренней отделке:
Отсутствуют.
 (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)
21.15. Требования к наружной отделке:
Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений и разрушающего воздействия природных факторов. Должна соответствовать архитектурному коду ВТРК, изложенному в соответствующем томе ППТ.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
Здания и сооружения родельбана должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации зданий или сооружений опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 
Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий.
Проектом предусмотреть разработку раздела «Требования к безопасной эксплуатации» (ТБЭ). Предусмотреть по результатам инженерных изысканий в составе раздела ТБЭ мероприятия метеорологического и снеголавинного мониторинга, прогнозирования лавинной опасности, регулированию спуска лавин и недопущению формирования лавин значительных объемов силами привлеченной специализированной организации. 
 (указываются в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 
Предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной защите трассы родельбана, зон старта/финиша, опор родельбана и зданий операторских от опасных геологических процессов (камнепады, оползни, эрозия, поверхностный сток) в соответствии с результатами инженерных изысканий и требованиями СП 116.13330.2012, СП 104.13330.2016, СП 39.13330.2012.
В состав мероприятий включить (ориентировочные объёмы уточнить проектом):
Противокамнепадная защита – 7 000 м²
Устройство защитных улавливающих сеток (типа «U-образная» или «корзинная») для перехвата падающих камней на участках трассы, попадающих в зону возможного камнепада.
Применение высокопрочных стальных тросово-сетчатых систем с энергопоглощением не менее 500 кДж.
Монтаж защитных сооружений с учётом необходимости их обслуживания и замены элементов в период эксплуатации.

Противооползневая защита – 1 500 м² (анкерные поля)
Устройство анкерных полей для стабилизации оползневых участков в зоне прохождения трассы и размещения опор.
Применение грунтовых анкеров длиной не менее 6–12 м (по расчёту) с усилием натяжения, обеспечивающим коэффициент устойчивости склона не ниже 1,3.
Устройство подпорных стен (железобетонных или габионных) на участке устройства нижней станции высотой до 5 м протяженностью до 50 м.

Поверхностное водоотведение – 200 м.п. (водоотводные канавы)
Устройство нагорных канав и водоотводных канав для перехвата и организованного отвода поверхностного стока с вышележащих склонов.
Конструктивное исполнение – канавы трапециевидного сечения с укреплением откосов (габионы, каменная наброска, георешётки с засевом трав).

(указываются в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Отсутствуют
(указываются для линейных объектов)
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: 
Отсутствуют.
(указываются для линейных объектов)
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию
1. Система рельсов (3-трековая), со встроенной системой торможения для безопасности пассажиров, встроенной системой подъёма тележек на верхнюю точку/место отцепления.
Параметры рельсового пути: расстояние между рельсовыми трубами: 565 мм.
2. Тележка (сиденье/корпус):
- возможность посадки двух человек, разрешенной массой 180 кг;
- предусмотреть системы автоматизации и контроля: датчик скорости (1 шт.), датчики торможения (2 шт.), привод интеллектуальной тормозной системы (1 компл.), ручная тормозная система (1 компл.), аварийная тормозная система (1 компл.), защита от столкновения (1 компл.), эргономичное сиденье.
3. Двигатель: мощность до 20 кВт.
4. Степень защиты IP шкаф управления и двигатель не менее IP54.
5. Световая система: LED-подсветка для вечерней эксплуатации и визуальной привлекательности.
6. Автоматическая стационарно установленная камера для фотографий, количество мест для фотосъемки уточнить проектом
7. Пропускная способность: 500–600 человек в час.
8. Ручной тормоз - управляемый пассажиром. Ручная тормозная система срабатывает после действия пассажира. Для индивидуального снижения скорости. 
9. Интеллектуальный контроль скорости, магнитно-вихревое торможение на рельсовом пути. Магнитно-вихревые тормозные элементы расположены преимущественно на нижнем участке трассы. Управляются центральной системой и датчиками, в том числе для контроля безопасной дистанции между двумя тележками. Интеллектуальная система контроля скорости снижает скорость, применяя дистанционное управление магнитно-вихревыми устройствами. На отдельных участках трассы применяется магнитно-вихревая технология, которая обеспечивает бесконтактное торможение. 
10. Центробежный механизм
- отслеживание максимальной скорости: если тележка превышает заданный предел, задние колеса автоматически притормаживают ее и снижают скорость.
- центробежная тормозная система контролирует предельную скорость и ограничивает разгон тележки.
11.Интеллектуальная система управления: PLC + сенсорный экран, мониторинг состояния в реальном времени на диспетчерский пульт, включая: 
- интеллектуальная визуализация эксплуатации и обслуживания;
- сеть IT-датчиков на систему: пути, тележки, тормозные и управляющие узлы;
- система управления динамически регулирует электромагнитное сопротивление и тормозную кривую;
- платформа должна поддерживать диагностику состояния оборудования, анализ энергопотребления, тепловые карты использования и прогнозирование неисправностей;
- возможность удаленно контролировать состояние, заранее вмешиваться при рисках и повышать доступность оборудования.
24.1.1. Отопление: 
Предусмотреть электрическое отопление помещений здания операторской на нижней и верхней станциях. В качестве приборов отопления принять электрические конвекторы. 
Отопление здания хранения тележек не предусматривать.
Необходимость установки электрических воздушно-тепловых завес определить проектом. 

24.1.2. Вентиляция:  
Воздухообмен в помещениях принять по санитарной норме наружного воздуха, нормам вытяжки от санитарных приборов, нормативной кратности воздухообмена (в зависимости от назначения помещения), по расчету ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования по заданию от разработчиков технологического оборудования. Охлаждение воздуха в помещениях зданий операторских осуществлять самостоятельными сплит-системами.

24.1.3. Водопровод: 
Не предусматривать.
Воду на питьевые нужды использовать привозную бутилированную.

24.1.4. Канализация: 
Хозяйственно-бытовую канализацию не предусматривать. 
Отвод ливневых стоков с кровли зданий операторских предусмотреть с выпуском на рельеф. Предусмотреть обогрев кровли и водосточной системы.

24.1.5. Электроснабжение:
Проект внутреннего электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами. Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в Российской Федерации.
Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники предусмотреть с энергоэффективными светодиодными источниками света. Молниезащиту выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87).
Электроприемники проектируемого объекта относятся к I и III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.
Для потребителей 1 категории электроснабжения предусмотреть - ИБП в качестве резервного источника с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Для потребителей 1 категории из состава систем связи и комплексной системы безопасности предусмотреть питание от ИБП. Мощность ИБП определить на стадии проектирования. Аккумуляторные батареи ИБП предусмотреть гелиевыми, необслуживаемыми.
Решения по электроснабжению и электроосвещению станций объекта должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.
Предусмотреть освещённость для сооружения родельбана 30 люкс, для возможностей ночного катания, аварийное (эвакуационное) не менее 5 люкс.
Учет электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 кВ питающей ТП.
Предусмотреть наружное освещение родельбана с целью эксплуатации в темное время суток и привлечения посетителей. Предусмотреть наружное освещение площадки в зоне посадки/высадки с установкой фонарей с энергоэффективными светодиодными источниками света. Протяженность сети освещения 1600 м (уточнить проектом).
Предусмотреть освещение пешеходной дорожки к сооружению Родельбана от сервисного центра протяженностью ориентировочно 200 м, для чего предусмотреть необходимое количество опор освещения.
Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей.
Предусмотреть как ручное управление освещением, так и автоматическое, при автоматическом включении и отключении освещения, после срабатывания реле времени (астрономическое реле освещенности должно быть запрограммировано на размещение п. Терскол (часовой пояс UTC+3).
В рамках сотрудничество между АО «КАВКАЗ.РФ» и Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Московского государственного университета (далее - ГАИШ МГУ), для выработки рекомендаций и экспертной оценки при проектировании сетей наружного освещения и выбора оптимального режима их работы, светотехнический расчет освещенности и влияние освещенности на работу астрономической обсерватории необходимо согласовать с ГАИШ МГУ.

24.1.6. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: 
В соответствии с техническими условиями

24.1.7. Телевидение: 
Не устанавливается.

24.1.8. Газификация:
Не устанавливается.

24.2. Комплексная система безопасности (КСБ):
В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (далее – СП 132.13330.2011) проектируемый объект подлежит отнесению к классу 2 (средняя значимость) классификации объекта по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз.
Разработать в составе КСБ объектовые подсистемы системы безопасности (далее - СБ) в составе:
· система охранная телевизионная (СОТ);
· система контроля и управления доступом (СКУД);
· система пожарной сигнализации (СПС);
· система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);
· система речевого оповещения (СРО);
· система охранной и тревожной сигнализации (СОТС);
· система передачи данных (СПД-СБ).

[bookmark: _Hlk232589441]24.2.1. Система охранная телевизионная (СОТ):
Архитектура системы должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.
Должна обеспечивать видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных видеокамер (ТК) в цифровом формате (Н265, Н.264) с разрешением не менее 1280x720 точек/дюйм (2 Мп) и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой. Применить сервер, АРМ, и ПО российской марки «TRASSIR», предусмотреть лицензии. Глубина архива из расчета: запись 24/7, 15 кадров/сек для каждой камеры, разрешение 2 Мп, 30 суток, кодек Н264.
Видеокамеры должны располагаться:
-	по периметру сооружения, последовательно, чтобы каждая камера могла контролировать последующую;
- в операторской.
Ориентировочное число видеокамер (уточняется проектом) для наружного наблюдения – 20 камер, для внутреннего – 4 камер.
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
АРМ СОТ (мониторы не менее 27 дюймов) в операторской на нижней станции Объекта. СОТ подключается к объектовой СПД-СБ, чем обеспечивается с учетом выполнения ТУ на подключения к СПД-СБ ВТРК «Мамисон» подключение объектовой СОТ к СОТ ВТРК «Мамисон», построенной на ПО «TRASSIR». Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.2.2. Система контроля и управления доступом (СКУД):
Проектируемая СКУД по своим функциональным характеристикам должна отвечать классификационным требованиям многофункциональных систем с высокой устойчивостью к несанкционированным действиям (по ГОСТ Р 51241).
Управление преграждающими устройствами должно предусматривать возможность использования бесконтактных карт ISO 15693, применяемых на объектах ВТРК «Мамисон». Тактика прохода: вход - по карте, выход - по кнопке. Запорным устройством оборудуются входные двери. Точки прохода СКУД снаружи должны быть в зоне наблюдения видеокамер СОТ. СКУД должна обеспечивать идентификацию прибывающих лиц. Точек доступа – 4.
Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком. СКУД строится на оборудовании НВП «Болид», интегрируется в СОТС объекта. Параметры подключения к СКУД ВТРК «Мамисон» предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.2.3. Система пожарной сигнализации (СПС):
Система должна быть интегрирована с объектовыми системами СОУЭ, АСПТ. 
Площадь защищаемого объекта согласно данного Задания. СПС оборудуются все сооружения Объекта согласно противопожарным требованиям.
Предусмотреть: выдачу сигнала тревоги на объектовые посты охраны.

24.2.4. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ):
При разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».  Тип СОУЭ уточнить проектом с учетом требований по пожарной безопасности. Площадь защищаемого объекта уточнить проектом. 

24.2.5 Система речевого оповещения (СРО):
СРО строится предпочтительно на основе IP-решений. Системообразующее и сетевое оборудование российского производства ООО «МЕТА» (либо отечественный аналог). Места размещения громкоговорителей – зоны размещения посетителей Объекта с диаграммой направленности динамиков в сторону родельбана.  Предварительно громкоговорителей – 12 шт. Количество, мощность и места размещения громкоговорителей уточняются проектом. Предусмотреть: речевую и музыкальную качественную трансляцию, трансляцию программ системы радиофикации (УКВ приемник основных радиоканалов), микрофон в каждой операторской.
Объектовая СРО подключается через объектовую СПД-СБ к СРО ВТРК «Мамисон». Обеспечить возможность передачи сообщений как от диктора ВТРК «Мамисон», так и через микрофон из операторских ВС и НС родельбана. Параметры настройки и подключения к СРО ВТРК «Мамисон» передаются Заказчиком на этапе пусконаладочных работ.

24.2.6 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС):
СОТС должна обеспечивать для обслуживаемых ей помещений следующие возможности:
-	передачу «адресных» сигналов с точностью конкретного блокируемого устройства на отдельных элементах защиты (окна, двери, помещения, участки ограждения и др.) при любой попытке несанкционированного преодоления находящихся под охраной границ объектов;
-	количество рубежей охраны - 2, площадь защищаемых объектов (уточнить проектом);
-	выдавать извещение на центральный пост охраны о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации (дистанционный контроль средств обнаружения);
 –интеграция в систему сбора и обработки информации (ССОИ) ВТРК «Мамисон», создана на базе ПО «АРМ Орион Про», параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР;
-	иметь возможность автоматического управления постановкой и снятием средств сигнализации с охраны;
-	иметь возможность локального снятия/постановки с охраны средств сигнализации;
-	сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение 1 часа.
Входные и внутренние двери проектируемых зданий операторских и склада тележек следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна - поверхностными звуковыми извещателями, помещения - объемными оптико-электронными извещателями. 
Применить оборудование и программное обеспечение производства НВП «Болид» 
В операторских предусмотреть радио тревожные кнопки (всего 2 шт.) 
ППКОП разместить в помещении операторской нижней станции родельбана.

24.2.7 Система передачи данных (СПД-СБ):
Количество каналов передачи данных – 36 (уточняется проектом)
Оборудование СПД должно:
- поддерживать возможность управления СПД;
- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных
каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE-LX с LC-коннектором;
- обеспечивать оперативный мониторинг работы;
- обеспечивать сбор и представление статистики о работе;
- поддерживать круглосуточный режим функционирования;
- соответствовать требованиям "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85"
Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы.
Кабельная сеть должна быть проложена в зданиях и помещениях - по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам или металлорукаве.
Топологию каналообразующей сети установить проектом.
В целях унификации применяемого оборудования на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» и технологической преемственности применить оборудование российского производителя ELTEX (или с аналогичными параметрами).
Электроснабжение коммутаторов от источников бесперебойного питания со временем автономной работы 1 час.
Подключение СПД-СБ объекта к СПД-СБ ВТРК «Мамисон» по объектовой внешней магистральной подсистеме СКС (волоконно-оптическая линия связи, с учетом указаний в п. 24.4.4 Задания), точки подключения – согласно технических условий (ТУ). ТУ запросить. Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.3. Сети связи
Проектируемый Объект оснастить следующими видами слаботочных систем связи:
· структурированной кабельной системой (СКС);
· системой передачи данных (СПД-СС);
· платежно-пропускной системой (ППС);
· системой часофикации (СЧ);
· система телефонной связи (СТС).

24.3.1. Структурированная кабельная система (СКС):
Структурированная кабельная сеть (далее - СКС) должна иметь топологию «звезда» или «иерархическая звезда». 
Кабели СКС прокладывать:
· кабель внешней магистральной подсистемы СКС -  в проектируемой объектовой кабельной канализации связи (ККС), а также по строящейся ККС Объекта Сервисный центр (ввод Сервисного центра ранее или одновременно с объектом Родельбан). С учетом требования п. 24.4.4 и ТУ;
· кабель магистральной подсистемы первого уровня (МППУ) Объекта выполнить в грунте между ВС и НС родельбана, либо по конструкциям родельбана;
· кабели МППУ и горизонтальной подсистемы СКС в зданиях, помещениях, по сооружениям станций - по проектируемым декоративным кабель-каналам, в лотках металлических, в технологических помещениях - в проектируемом металлорукаве либо кабель-канале (уточнить проектом).
Применить оптический кабель бронированный, одномодовый (по стандарту ITU-T.G.652), 16-24 оптических волокна (уточнить проектом).
Протяженность кабеля ВОЛС МППУ примерно 650м (уточнить проектом), кабель МППУ используется  для передачи сигналов как систем связи, так и систем безопасности, но по разным оптическим волокнам.
Телекоммуникационные розетки СКС устанавливаются на каждом рабочем месте (3 порта типа RJ-45 на рабочее место), предусмотреть три порта типа RJ-45 в помещении здания для технологического оборудования ВС родельбана , кабели СКС подводятся ко всему активному оборудованию, имеющему коммутационный выход LAN RJ-45 (включая турникеты ППС). Всего ориентировочно 20 портов (уточнить проектом).
Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% в горизонтальном сегменте.  Телекоммуникационный шкаф (ТШ-СС) разместить в операторской нижней станции и верхней станции.

24.3.2 Система передачи данных (СПД-СС):
СПД-СС предназначена для передачи данных от систем ППС, СЧ СТС. СПД-СС предусматривает оборудование (коммутаторы) уровней агрегации (L3) и распределения/доступа (L2). Уровень L3 - стекируемые коммутаторы (основной канал передачи и резервный канал передачи), количество портов SFP не менее 16 в каждом. Коммутаторы L2 - порты не хуже 100BASE-TX, а также 2-4 порта SFP. Коммутаторы L3, размещаются в телекоммуникационном шкафу ТК НС родельбана, по волоконно-оптической линии связи (внешняя магистральная подсистема СКС) подключаются к коммутаторам L3 СПД-СС ВТРК «Мамисон», подключение согласно указаниям ТУ Заказчика.
Электроснабжение коммутаторов от источников бесперебойного питания со временем автономной работы 1 час.
В целях унификации применяемого оборудования на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» и технологической преемственности применить оборудование российского производителя ELTEX (или с аналогичными параметрами).
Количество каналов передачи данных – 12 (уточняется проектом).
Присоединения СПД-СС Объекта к сетям связи общего пользования и сети Интернет реализуется опосредованно, через подключение к существующей СПД-СС ВТРК «Мамисон», которая в свою очередь присоединена к сети Интернет на постоянной основе.
В связи с чем запроса на ТУ по присоединению в адрес провайдера не требуется. При разработке проектных решений учитывать требования п. 24.4.4 Задания.

24.3.3 Платёжно-пропускная система (ППС):
Предусмотреть платежно-пропускную систему в зоне посадки/высадки. Для входа: – 1 турникет стандартный, 1 калитка для МГН, на спуск калитка, два терминала оплаты в защитном киоске (под навесом, уточнить проектом). 
Оборудование ППС Объекта подключить через объектовую СПД-СС. Предусмотреть необходимые лицензии.  
Предусмотреть необходимое ограждение с целью ограничения прохода туристов, не оплативших проезд. В целях интеграции в ППС ВТРК «Мамисон», предусмотреть использование программного обеспечения производства ООО «Разработка Информационных Систем», ИНН 7729318468 («Платежно - пропускные системы ISD»), производителей оборудования ППС согласовать с Заказчиком.
ППС интегрировать в ППС ВТРК «Мамисон», параметры подключения к существующему серверу ППС и АРМ предоставляет Заказчик на этапе ПНР.
 
24.3.4 Система часофикации (СЧ):
Предусмотреть в районе посадки на операторской экземпляр уличных часов (предусмотреть удобный обзор часов из зоны прохода через турникеты). Часы с термометром, индикация – часы и минуты, дата, температура, высота знаков 24-32 см (уточнить проектом), цвет свечения - красный, корпус – черный, пульт дистанционного управления.  Часы – вторичные, подключаются к СКС объекта и через СПД-СС объекта синхронизируются с существующим корпоративным сервером времени DTS 4128 с применением протокола связи с сетевыми устройствами NTP либо NMI (Network MOBAline Interface). Параметры подключения к серверу NTP предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.3.5 Система телефонной связи (СТС):
В помещении операторской предусмотреть IP-телефон типа QTECH QVP-95PR с поддержкой SIP-протокола и PoE (или аналогичный). В состав СТС входит 1 телефона (по одному на каждом рабочем месте в помещении, уточнить проектом). Предусмотреть подключение телефона к СПД-СС Объекта через розетки RJ-45 в составе СКС. Параметры подключения IP-телефона к IP-АТС ВТРК «Мамисон», предоставляются Заказчиком на этапе ПНР.

24.4 Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей   реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование при предоставлении комплекта проектной документации в экспертизу):

24.4.1. Водоснабжение:
Не предусматривать.

24.4.2. Водоотведение:
Не предусматривать.

24.4.3 Теплоснабжение
Наружные сети теплоснабжения не предусматривать.

24.4.4 Наружные сети связи (НСС):
НСС выполняются как внешняя магистральная подсистема СКС (далее – ВМП СКС) для чего предусмотреть волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от телекоммуникационного шкафа (ТШ) существующей канатной дороги М1 до объекта (функция внешней магистральной подсистемы СКС). Кабель оконечить оптическими кроссами с разъемами типа FC. Кабель применить для передачи данных СПД-СС и СПД-СБ. Для организации ВОЛС применить волоконно-оптический кабель бронированный, одномодовый (G.652), рабочая длина волны 1310 нм, 16 оптических волокон в кабеле.
Протяженность кабеля ВОЛС до 250 м. Прокладку ВОЛС осуществить в проектируемой двухотверстной канализации связи протяженностью до 200 м, а также по лоткам и сооружениям здания к точке подключения до 50 м. Подключение кабеля ВМП СКС и объектовой канализации связи к существующей канализации связи согласно ТУ (ТУ запросить).  
 
24.4.5 Электроснабжение:
Определить потребную мощность для потребителей Объекта и категорию электроснабжения, обеспечить получение в целях разработки проектной документации технических условий на присоединение проектируемых электроприемников к сетям электроснабжения, проектными решениями предусмотреть выполнение требований данных технических условий, включая реконструкцию элементов существующих сетей (при необходимости), определить места размещения электроприемников, согласовать с Заказчиком основные технические решения по электроснабжению электроприемников.
Проект наружного электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами, техническими условиями на технологическое присоединение.
Подключение выполнить в соответствии с полученными техническими условиями. Учет электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 кВ питающей ТП.
В случае отключения электричества предусмотреть аварийное освещение площадки в зоне посадки/высадки, выделив его в отдельную схему электропитания, подключенной к ИБП через АВР.
 Решения по электроснабжению и электроосвещению должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.
Предусмотреть устройство кабельных линий КЛ 0,4 кВ для электроснабжения необходимых потребителей на проектируемом объекте, ориентировочная длина КЛ 0,4 кВ – 500 м, протяженности КЛ 0,4 кВ и их характеристики уточняются при проектировании.
Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в Российской Федерации. Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. Кабельные линии выполнить в грунте. Марку и сечение кабельных линий, определить проектом с учетом строительства в сейсмических района
Кабели 0,4 кВ применить с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальными проволоками с защитным шлангом из полиэтилена, предназначенные для прокладки в грунте, в траншее, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель.
Прокладку проектируемых кабелей 0,4 кВ предусмотреть в грунте в траншее с подсыпкой и засыпкой слоями просеянного местного грунта или песка, под технологическими дорогами - на глубине не менее 1 м от поверхности покрытия (уточнить проектом).
При пересечении с подземными коммуникациями и прохождении под дорогами и лыжными трассами кабели прокладывать в трубах ПНД.
Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80. ГОСТ 1508-78 и техническим условиям.
Запроектировать системы молниезащиты и заземления, систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током для всех сооружений на основании результатов инженерных изысканий в части определения удельного сопротивления грунта в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006 г., а также иных действующих нормативных документов.
Молниезащиту и заземление проектируемых сооружений предусмотреть посредством использования металлоконструкций опор освещения в качестве молниеприемников и металлического контура расчетного сечения с вертикальным заземлителем (при необходимости) - в качестве заземлителя.
Во избежание коррозии предусмотреть изолирующее покрытие мест сварки элементов контура заземления битумным лаком или иным защитным покрытием (болтовое соединение в земле исключить).
При болтовом соединении (на поверхности) предусмотреть покрытие мест соединений эмалью или иным защитным покрытием.
В Шкафах наружного освещения (ШНО-0,4 кВ) предусмотреть шину заземления.
Проектируемые ШНО-0.4 кВ укомплектовать автоматическими выключателями с защитой от сверхтоков.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);
- требованиями Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат);
- законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.
Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, выполнить расчет. ущерба водно-биологическим ресурсам.
Получить согласование территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части воздействия проектируемого объекта на водные биоресурсы и среду их обитания.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в текущей редакции.
Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами (при необходимости).
Проектом предусмотреть систему противопожарной защиты в соответствии с требованиями:
- СП 3.13130-2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
 СП 6.13130 "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и другими нормативными документами.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Предусмотреть выполнение требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
Предусмотреть в соответствии с действующим законодательством. 
 (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
На нижней станции предусмотреть установку досмотрового оборудования, персонал службы безопасности оснастить ручными металлодетекторами. (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7220, 2016, № 50, ст. 7108; 2017, № 31, ст. 4929, № 33, ст. 5192)
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
Предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Учесть требования СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

32. Требования к проекту организации строительства объекта:
В разделе ПОС
-	разработать перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 
-	разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 
-	разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); 
-	указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
-	разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы от местных поставщиков.
Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах). Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.
Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов, монтажа и укрупненной сборки конструкций родельбана и размещения грузоподъемной техники.
Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.
Предусмотреть доставку грузов внутри объекта с учетом неполной загрузки и полноприводным транспортом (или спецтранспортом) при необходимости.
При разработке мероприятий организации строительства учитывать непрерывное функционирование объектов горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Мамисон».
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к опорам родельбана с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.
Указать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах/ледниках.
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.
Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения объекта с указанием технологической последовательности работ.
Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Предусмотреть при строительстве Объекта электроснабжение от мобильных ДГУ.
Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.
Предусмотреть возможность использования временных дорог, возводимых при устройстве фундаментов опор родельбана, в период его эксплуатации.
При необходимости предусмотреть проектом перенос существующих временных/постоянных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение проектируемых объектов в предварительно согласованные места.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:
Отсутствуют.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:
Предусмотреть благоустройство и озеленение территории в границах размещения нижней станции родельбана.
 (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: 
Отсутствуют.
 (указываются при необходимости)
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) отходов при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
При необходимости уточнить в составе проекта организации строительства места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута их доставки.
 (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: 
Отсутствуют.
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)
III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87

Состав проектной документации предусмотреть как для площадного объекта капитального строительства.
В каждом разделе проектной документации представить ведомость объемов работ с указанием объемов СМР, ПНР и необходимых измерений с отражением технологической последовательности работ и спецификации оборудования, изделий и материалов (СО). 
В рамках разработки проектной документации подготовить файлы ведомостей объемов работ (ВОР) по XML-схеме. 
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)
39. Требования к подготовке сметной документации:
Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.
Локальные сметные расчеты разработать с использованием государственных элементных сметных норм.
Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный.
При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:
- создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 
- строительный контроль;
- авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;
- затраты на подготовку технических планов сооружений;
- при необходимости, затраты на оплату за технологическое присоединение объектов. 
Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта, согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.
Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений (при необходимости). Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.
Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.
Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет
на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
 (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)
40. Требования к разработке специальных технических условий:
Отсутствуют.

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
В случае необходимости при разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Отсутствуют.
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)
43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
Отсутствуют.
 (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)
44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:
Отсутствуют.
 (указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)
45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
Сопровождение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» государственной экспертизы Проектной документации (включая экспертизу результатов инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства).
Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы:
- 4 экземпляра на бумажном носителе
- 1 экземпляр на электронном носителе, передается в редактируемом формате, EXCEL (WORD) и PDF.
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF 
и комплектно передается на электронных носителях:
Сметная документация, получившая положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства:
- 4 экземпляра на бумажном носителе
- 1 экземпляр на электронном носителе, передается в формате программного комплекса «Гранд смета», EXCEL (WORD) и PDF.
Электронные документы оформлять с учетом требований к формату электронных документов, определяемых Приказом Минстроя № 783/пр от 12.05.2017 об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

46. К заданию на проектирование прилагаются:
Приложение № 1 – Ориентировочные техническо-экономические показатели объекта проектирования.
Приложение № 2 – Ситуационный план.


Приложение 
к заданию на проектирование объекта капитального строительства
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон». 
Республика Северная Осетия – Алания, Родельбан» 

Ориентировочные технические показатели объекта проектирования
(подлежат уточнению в процессе проектирования)

	№ п/п
	Наименование объектов, систем
	Основной показатель
	Основной технический показатель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Родельбан
	комплект
	1
	Всесезонный, предназначен для эксплуатации в дневное и вечернее время. Функция работы: в автоматическом режиме.

	1.1
	Протяжённость трассы по склону
	м
	1500
	Уточнить проектом

	1.2
	Пропускная способность
	чел/час
	До 600
	Уточнить проектом

	1.3
	Максимальная скорость
	км/ч
	40
	Уточнить проектом

	1.4
	Количество промежуточных опор
	шт.
	300
	Принято для расчёта фундаментов. Уточнить проектом

	1.5
	Грузоподъёмность тележки
	кг
	180
	2 человека

	1.6
	Мощность приводного двигателя
	кВт
	20
	 

	1.7
	Система рельсов
	-
	-
	3-трековая рельсовая система

	2
	Здания и сооружения
	
	
	

	2.1
	Терминалы оплаты
	Шт.
	2
	На фундаментной плите с навесом из поликарбоната и освещением

	2.2
	Нижняя площадка. Посадочная станция открытого типа с навесом. Старт/Подъем. Финиш
	м2
	150
	В комплекте заводской поставки Родельбана

	2.3
	Нижняя площадка. Здание хранения тележек
	м2	
	30
	Неотапливаемое здание. Металлокаркас, стены из профлиста. С размещением системы хранения тележек. Уточнить проектом

	2.4
	Нижняя площадка. Операторская.
	м2	
	30
	Модульное здание на отдельном фундаменте. Отапливаемые помещения. Уточнить проектом

	2.5
	Верхняя площадка. Здание для технологического оборудования
	м2
	15
	Модульное здание без фундамента глубокого заложения. Уточнить проектом

	3
	Пешеходная дорожка от территории здания до родельбана
	м
	110
	С покрытием из искусственных материалов. Шириной около 3 м. Уточнить проектом

	4
	Площадь участка проектирования
	га
	13,6
	

	5
	Инженерная защита
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.1
	Противооползневая защита
	м2
	1 000
	Устройство анкерных полей для стабилизации оползневых участков. Уточнить проектом

	5.2
	Снегоудерживающие сооружения
	м
	2500
	Уточнить по результатам изысканий

	5.3
	Поверхностный водоотвод (нагорные канавы)
	мп
	300
	Устройство нагорных канав и водоотводных канав. Уточнить проектом

	6
	Инженерно-техническое обеспечение
	
	
	

	6.1
	Источник бесперебойного питания
	шт
	1
	Для потребителей 1 категории из состава систем связи и комплексной системы безопасности. Мощность до 2 кВт. Уточнить проектом

	6.2
	Наружное декоративно-художественное освещение трассы и станций родельбана
	пм
	1600
	Светодиодные светильники, 30 люкс. Уточнить проектом

	6.3
	Освещение пешеходной дорожки к родельбану 
	пм
	110
	Кабель марки АВБШв 4х16 - 0,66. Опоры освещения со светильниками - 5 шт. Уточнить проектом

	6.4
	Кабельная линия 0.4 кВ для электроснабжения родельбана
	пм
	1500
	Кабель ЭС 0,4 кВ в грунте. Марка кабеля АВБбШв 4х50. Уточнить проектом

	6.5
	Наружная сеть связи (НСС):
В канализации - 16 оптических волокон

По лоткам и сооружениям
Магистральная подсистема первого уровня СКС (ВОЛС) – 16 оптических волокон
	
пм

пм


пм
	
200

50


650
	Кабель ВОЛС в проектируемой ККС. 

По сооружениям и лоткам


В грунте либо по сооружению Родельбана

Уточнить проектом

	6.6
	Кабельная канализация связи

Колодец связи ККС-2-10(80) (или аналог)
	Пм

Шт.
	200

5
	Двухотверстная ККС. 
Уточнить проектом

	7
	Комплексная система безопасности
	–
	–
	

	7.1
	Система охранного телевидения (СОТ)
	шт.
	Сервер – 1
	Количество уточнить проектом

	
	
	
	Видеокамеры внутренние – 4
	

	
	
	
	Видеокамеры наружные – 20
	

	7.2
	АРМ СОТ
	шт.
	1
	В операторской на нижней станции

	7.3
	СКУД (система контроля и управления доступом)
	Точек доступа
	4
	Вход в операторскую нижней и верхней станции, 

	7.4
	Система пожарной сигнализации (СПС)
	м2
	75
	Наземная открытая посадочная и приемная (для высадки) станция, операторская, здание хранения тележек, технологическое помещение ВС.

	7.5
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ):
	м2
	75
	Наземная открытая посадочная и приемная (для высадки) станция, операторские, здание хранения тележек, технологическое помещение ВС.

	7.6
	Система речевого оповещения (СРО)
	динамики
	12
	Количество, мощность и места размещения громкоговорителей уточняются проектом

	7.7
	Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)
	м2
	75
	Наземная открытая посадочная и приемная (для высадки) станция, операторские, здание хранения тележек. Рубежей охраны – 2. Уточнить проектом

	7.8
	Система передачи данных СПД-СБ
	канал
	36
	Уточнить проектом

	8
	Сети связи
	
	
	

	9.1
	Структурированная кабельная система (СКС)
	портов
	20
	Уточнить проектом

	9.2
	Система передачи данных (СПД-СС)
	Канал
	12
	Уточнить проектом

	9.3
	Платёжно-пропускная система (ППС)
	турникет
	3
	Для входа: –  1 турникет стандартный, 1 калитка для МГН, на спуск - калитка. Уточнить проектом

	9.4
	Система телефонной связи (СТС)
	телефон
	1
	Уточнить проектом

	9.5
	Система часофикации (СЧ)
	часы
	1
	В районе посадки (на операторской НС).
Уточнить проектом

	9
	Разработка основных технических решений
	комплект
	1
	Состав ОТР в соответствии с требованиями п. 16 ЗнП

	10
	Государственная экспертиза инженерных изысканий и проектно-сметной документации.
	экспертиза
	1
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Задание на проектирование объекта капитального строительства
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», 
Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства 
(далее – Объект № 2)

I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта: 
Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;
Соглашение о создании и об управлении от 21 января 2011 г. № С-12-ОС/Д25 о создании на территориях Эльбрусского и Зольского муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании особых экономических зон и туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», от 29 декабря 2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе», и об управлении указанной особой экономической зоной..;
Дополнительное соглашение №С-303-ОС/Д25 от 30.08.2011 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
Дополнительное соглашение №С-72-АЦ/Д14 от 03.03.2016 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
 Дополнительное соглашение №С-67-АЦ/Д14 от 13.03.2015 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
Соглашение № С-472-ОС/Д14 об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 18 сентября 2013 г.;
Дополнительное соглашение №С-127-АЦ/Д14 от 19.04.2016 к Соглашению об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)
2. Застройщик (технический заказчик):
Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, пом. I; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
3. Инвестор (при наличии):
Отсутствует
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
4. Проектная организация:
Определяется по результатам закупки.
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
5. Вид работ:
Архитектурно-строительное проектирование (новое строительство)
 (строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)
6. Источник финансирования строительства объекта
Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ».
(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):
Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от сетевых компаний и/или, организаций, осуществляющих поставку энергоресурсов и/или эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

8. Требования к выделению этапов проектирования: 
Не требуется
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
9. Срок строительства объекта: 
2026–2027 годы

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1 В составе объекта проектирования предусмотреть устройство родельбана в составе следующих сооружений с показателями (показатели уточняются при проектировании):
1. Родельбан:
- всесезонный, предназначенный для эксплуатации в дневное и вечернее время;
- протяженность по склону около 1550 м;
- металлические опоры родельбана около 300 шт. (определяется    заводом изготовителем входят в комплект заводской поставки. Тип фундаментных оснований под опоры уточняется проектными решениями на основании инженерных изысканий);
- максимальная скорость движения до 40 км/ч;
- пропускная способность до 600 чел/час; 
- функция работы: в автоматическом режиме;
- система рельсов (3-трековая),  
- встроенная подъёмная система:  
- приводной механизм до 20 кВТ. 
- подъёмный трек;
- контрольный механизм;
- шкаф управления подъемной системой;
- система аварийного торможения;

2. Здания и сооружения:
2.1. Нижняя площадка. Касса. Площадь до 30м2;	
2.2. Нижняя площадка. Посадочная станция открытого типа с навесом. Старт/Подъем. Финиш. В комплекте заводской поставки Родельбана;
2.3. Нижняя площадка. Здание хранения тележек. Площадь до 30 м2;
2.4. Нижняя площадка. Операторская. Площадь до 30 м2;
2.5. Верхняя площадка. Операторская. Площадь до 15 м2 (без постоянного пребывания персонала);	
2.6. Верхняя площадка. Посадочная станция открытого типа с навесом. Старт. Спуск. В комплекте заводской поставки Родельбана;
3.  Пешеходная дорожка от территории здания сервисного центра до наземной станции родельбана. Протяженностью 200м, шириной около 3м с покрытием из искусственных материалов. Уточнить проектом.
4. Площадь участка проектирования	 - 8,0 га.	

Состав сооружений и показатели согласовать с Заказчиком на этапе разработки основных технических решений.

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя: 
11.1 Назначение:
Обслуживание туристических маршрутов. Объект капитального строительства по классификатору – код 03.03.001.099
11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
Не относится.
11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений 
и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: 
Исходная сейсмичность – 8 баллов по карте ОСР-2015-А в соответствии с СП 14.13330.2018.
Наличие опасных природных процессов и явлений принять по результатам инженерных изысканий.
11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
Не относится к опасным производственным объектам. 
(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
Технологическая установка родельбана – комплектное техническое устройство, предназначенное для перевозки пассажиров посредством механической тяги согласно пожарной и взрывопожарной опасности идентифицируется как наружная установка согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», имеет пониженную пожароопасность и относится к категории (ДН).
(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Помещения с постоянным пребыванием людей предусмотрены в операторских.

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
Нормальный – для родельбана. Нормальный – для инженерной защиты.
(повышенный, нормальный, пониженный)
11.8. Принадлежность к объектам, подлежащим государственной экологической экспертизе (ч. 6 ст. 49 ГрК):
– подлежит.

11.9. Принадлежность к объектам, по которым разрабатывается раздел "Иная документация" (п. 32 ПП РФ №87) 
– подлежит 

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Отсутствуют
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности 
и энергоэффективности проектных решений:
Предусмотреть высокую адаптивность проекта к прогрессивным и перспективным проектным и инженерным решениям в части выбора строительных технологий, конструкций и материалов. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать, требованиям нормативных правовых актов, нормативных документов.
· Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 №33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях».
· Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
· Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».
· Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 ) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
· Технический регламент ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов».
· ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
· ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
· ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие требования».
· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
· ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
· ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».
· Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
· СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
·  СП 6.13130 "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
· Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности».
· СП 16.13330.2017 «Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*».
· СП 17.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП II-26-76) – «Кровли».
· СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».
· СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».
· СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».
· СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
· СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума»
· СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».
· СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».
· СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».
· СП 63.13330.2018 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003».
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
· СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85».
· СП 131.13330.2025 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».
· СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
· СП 134.13330.2022 «Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
· СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
· СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий».
· «Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» (утверждено приказом ЦНИИСК им. Кучеренко).
· ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок».
· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
· РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности
(не ниже класса «С»)
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ.
Предусмотреть основные виды инженерных изысканий с учётом изученности территории:
· инженерно-геодезические изыскания;
· инженерно-геологические изыскания, в том числе геофизические;
· инженерно-гидрометеорологические изыскания;
· инженерно-экологические изыскания.

Разработать Задания и Программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований. 
Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объём и методы выполнения в Программе работ и до начала работ согласовать с Заказчиком.
При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
Выполнить фотофиксацию полевых работ.
После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приёмки.
Все отчёты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.
В границах участка проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в реестр. Специальные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются. При обнаружении объектов, обладающих признаками культурного наследия, действовать в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
Основания для выполнения археологических работ:
· Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
· Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32;
· Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. № 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
· Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 «О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ».
Цель проведения археологических исследований: получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнить работы по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) территорий объекта.
(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых
и достаточных для подготовки проектной документации)
15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 
464 813 520,00 рублей в ценах 2 квартала 2026 года с учетом  НДС - 22%
 (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)


II. Требования к проектным решениям
16. Требования к проектным решениям:
На начальном этапе проектирования выполнить основные технические решения (ОТР), в альбоме ОТР разработать схему генплана территории проектирования с отображением трассы родельбана, площадок и зданий станций, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, пешеходной дорожки, а также эскизы объемно-планировочных решений (поэтажные планы, фасады) зданий объекта с учетом особенностей участка размещения объекта. ОТР согласовать с Заказчиком.


17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ.
Границы проектирования принять с учетом расположения объекта проектирования и сооружений инженерной защиты территории (в случае их необходимости).
Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки с прилегающими территориями, с существующими и проектируемыми объектами ВТРК Эльбрус и сетями инженерно-технического обеспечения.
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
18. Требования к проекту полосы отвода:
Отсутствуют
 (указываются для линейных объектов)
19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования 
к графическим материалам:
Архитектурно-художественные решения разработать в составе ОТР и согласовать с Заказчиком. Архитектурно-художественные решения разработать в составе ОТР и согласовать с Заказчиком. При проектировании архитектурных решений, отделочных материалов станций руководствоваться архитектурным кодом, разработанным в составе материалов проекта планировки территории (материалы предоставляются Заказчиком).
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
20. Требования к технологическим решениям: 
Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, технического регламента ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов», по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил.
Технологическая установка оборудования поставляется полной заводской готовности.
Разработать технологические решения по объекту проектирования на основании материалов технологического проекта компании производителя родельбана. Предусмотреть платёжно-пропускную систему. При эксплуатации объекта предусмотреть разделение потоков посетителей родельбана, идущих на посадку и после высадки. 
Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации родельбана.
Санитарно-бытовые помещения для персонала родельбана производственных процессов предусматриваются в составе гардеробов домашней и рабочей одежды, душевых, санузлов в здании Сервисного центра ВТРК Эльбрус. Питание персонала предусматривается в комнате приема пищи персонала в здании СЦ ВТРК Эльбрус (проектируется отдельным проектом «Сервисный центр, ВТРК «Эльбрус»). 



21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 
Технологическая установка родельбана поставляется полной заводской готовности.
На верхней точке спуска предусмотреть здание для технологического оборудования площадью до 15 м2.
Операторскую на нижней станции предусмотреть площадью до 30 м2.
В операторской на нижней станции предусмотреть помещения оператора площадью до 15м2, электрощитовую и санузел с биотуалетом.
Конструктивное исполнение зданий операторских – модульное здание полной заводской готовности (уточнить проектом), соответствующее требованиям по сейсмостойкости, ветровым, снеговым нагрузкам и погодно-климатическим условиям территории строительства.
Предусмотреть фундаментное основание для терминалов оплаты в количестве 2шт.
Предусмотреть единый навес для терминалов из поликарбоната с освещением внутри навеса.
На нижней станции предусмотреть устройство склада для хранения тележек площадью до 30 м2. Устройство складского помещения для тележек должно обеспечить защиту от внешних воздействий, осадков. Помещение должно быть неотапливаемым, сухим и проветриваемым.
Обеспечить соответствие основных проектных и строительных решений достижениям современной науки и техники, удобство и безопасность эксплуатации, шумо- и виброзащита, охрана окружающей среды и охрана труда.
Предусмотреть увязку объектов строительства с существующими инженерными коммуникациями.
Конструктивные решения и применение материалов несущих и ограждающих конструкций, а также отделочных материалов, должны быть выполнены с учетом сейсмичности района, уточненной по результатам инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий. Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.
Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения. 
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов. 
[bookmark: _Hlk233185947]Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации. Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.
 
 (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:
Проектом предусмотреть обеспечение необходимой прочности, устойчивости и пространственной жесткости сооружения. 
Конструктивные решения должны быть подтверждены необходимыми расчетами, отвечающими всем требованиям действующего законодательства.
Принимаемые проектные решения должны соответствовать СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*.
Коэффициент К0 принять равным 1,0. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». 
Коэффициент К1 принять равным 0,25. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения...», таблицы 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам: 
Фундаменты принять в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства.
Фундаменты зданий и сооружений и фундаменты опор родельбана выполнить отдельно стоящими и работающими независимо друг от друга.
Фундаменты опор определить проектом в соответствие нагрузкам, полученным от производителя родельбана, в том числе, с учётом динамических нагрузок от движения тележек (скорость до 40 км/ч) и ветровых воздействий в горной местности и предусмотреть столбчатые на естественном основании. 
Тип фундаментов уточнить проектом. 

 (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Подвал и цокольный этаж не предусматриваются 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.5. Требования к наружным стенам: 
Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений и разрушающего воздействия природных факторов, должна соответствовать требованиям по сейсмостойкости, ветровым, снеговым нагрузкам и погодно-климатическим условиям территории строительства.. Должна соответствовать архитектурному коду ВТРК, изложенному в соответствующем томе ППТ. 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: 
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.7. Требования к перекрытиям: 
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.8. Требования к колоннам, ригелям:
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.9. Требования к лестницам:
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.10.  Требования к полам:
Отсутствуют.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.11. Требования к кровле:
Должна соответствовать требованиям по сейсмостойкости, ветровым, снеговым нагрузкам и погодно-климатическим условиям территории строительства. На кровле предусмотреть снегоудерживающие устройства. Материал покрытия кровли определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.12. Требования к витражам, окнам:
Окна предусмотреть из металлического профиля с заполнением однокамерным и двухкамерным стеклопакетом (уточнить проектом). Используемые при проектировании и строительстве окна заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166 «Блоки оконные».
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.13. Требования к дверям:
Предусмотреть двери технических помещений - противопожарные с пределом огнестойкости EI30, двери входные усиленные, остекленные, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителямии в притворах. Тип дверей/ворот определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия основных технических решений.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.14. Требования к внутренней отделке:
Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства.  Материалы внутренней отделки согласовать с Заказчиком на стадии принятия основных технических решений.
 (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)
21.15. Требования к наружной отделке:
Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений и разрушающего воздействия природных факторов. Должна соответствовать разработанному в ППТ архитектурному коду ВТРК.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
Здания и сооружения родельбана должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.. 
Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий.
Проектом предусмотреть разработку раздела «Требования к безопасной эксплуатации» (ТБЭ). Предусмотреть по результатам инженерных изысканий в составе раздела ТБЭ мероприятия метеорологического и снеголавинного мониторинга, прогнозирования лавинной опасности, регулированию спуска лавин и недопущению формирования лавин значительных объемов силами привлеченной специализированной организации. 
 (указываются в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 
Предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной защите трассы родельбана, зон старта/финиша, опор родельбана и зданий операторских от опасных геологических процессов (камнепады, оползни, эрозия, поверхностный сток) в соответствии с результатами инженерных изысканий и требованиями СП 116.13330.2012, СП 104.13330.2016, СП 39.13330.2012.
В состав мероприятий включить (ориентировочные объёмы уточнить проектом):
Противокамнепадная защита – 7 000 м²
Устройство защитных улавливающих сеток (типа «U-образная» или «корзинная») для перехвата падающих камней на участках трассы, попадающих в зону возможного камнепада.
Применение высокопрочных стальных тросово-сетчатых систем с энергопоглощением не менее 500 кДж.
Монтаж защитных сооружений с учётом необходимости их обслуживания и замены элементов в период эксплуатации.

Противооползневая защита – 1 500 м² (анкерные поля)
Устройство анкерных полей для стабилизации оползневых участков в зоне прохождения трассы и размещения опор.
Применение грунтовых анкеров длиной не менее 6–12 м (по расчёту) с усилием натяжения, обеспечивающим коэффициент устойчивости склона не ниже 1,3.
Устройство подпорных стен (железобетонных или габионных) на участке устройства нижней станции высотой до 5 м протяженностью до 50 м.

Поверхностное водоотведение – 200 м.п. (водоотводные канавы)
Устройство нагорных канав и водоотводных канав для перехвата и организованного отвода поверхностного стока с вышележащих склонов.
Конструктивное исполнение – канавы трапециевидного сечения с укреплением откосов (габионы, каменная наброска, георешётки с засевом трав).

(указываются в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Отсутствуют
(указываются для линейных объектов)
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: 
Отсутствуют.
(указываются для линейных объектов)
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию
1. Система рельсов (3-трековая), со встроенной системой торможения для безопасности пассажиров, встроенной системой подъёма тележек на верхнюю точку/место отцепления.
Параметры рельсового пути: расстояние между рельсовыми трубами: 565 мм.
2. Тележка (сиденье/корпус):
- возможность посадки двух человек, разрешенной массой 180 кг;
- предусмотреть системы автоматизации и контроля: датчик скорости (1 шт.), датчики торможения (2 шт.), привод интеллектуальной тормозной системы (1 компл.), ручная тормозная система (1 компл.), аварийная тормозная система (1 компл.), защита от столкновения (1 компл.), эргономичное сиденье.
3. Двигатель: мощность до 20 кВт.
4. Степень защиты IP шкаф управления и двигатель не менее IP54.
5. Световая система: LED-подсветка для вечерней эксплуатации и визуальной привлекательности.
6. Автоматическая стационарно установленная камера для фотографий, количество мест для фотосъемки уточнить проектом
7. Пропускная способность: 500–600 человек в час.
8. Ручной тормоз - управляемый пассажиром. Ручная тормозная система срабатывает после действия пассажира. Для индивидуального снижения скорости. 
9. Интеллектуальный контроль скорости, магнитно-вихревое торможение на рельсовом пути. Магнитно-вихревые тормозные элементы расположены преимущественно на нижнем участке трассы. Управляются центральной системой и датчиками, в том числе для контроля безопасной дистанции между двумя тележками. Интеллектуальная система контроля скорости снижает скорость, применяя дистанционное управление магнитно-вихревыми устройствами. На отдельных участках трассы применяется магнитно-вихревая технология, которая обеспечивает бесконтактное торможение. 
10. Центробежный механизм
- отслеживание максимальной скорости: если тележка превышает заданный предел, задние колеса автоматически притормаживают ее и снижают скорость.
- центробежная тормозная система контролирует предельную скорость и ограничивает разгон тележки.
11.Интеллектуальная система управления: PLC + сенсорный экран, мониторинг состояния в реальном времени на диспетчерский пульт, включая: 
- интеллектуальная визуализация эксплуатации и обслуживания;
- сеть IT-датчиков на систему: пути, тележки, тормозные и управляющие узлы;
- система управления динамически регулирует электромагнитное сопротивление и тормозную кривую;
- платформа должна поддерживать диагностику состояния оборудования, анализ энергопотребления, тепловые карты использования и прогнозирование неисправностей;
- возможность удаленно контролировать состояние, заранее вмешиваться при рисках и повышать доступность оборудования.
24.1.1. Отопление: 
Предусмотреть электрическое отопление помещений здания операторской на нижней и верхней станциях. В качестве приборов отопления принять электрические конвекторы. 
Отопление здания хранения тележек не предусматривать.
Необходимость установки электрических воздушно-тепловых завес определить проектом. 

24.1.2. Вентиляция:  
Воздухообмен в помещениях принять по санитарной норме наружного воздуха, нормам вытяжки от санитарных приборов, нормативной кратности воздухообмена (в зависимости от назначения помещения), по расчету ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования по заданию от разработчиков технологического оборудования. Охлаждение воздуха в помещениях зданий операторских осуществлять самостоятельными сплит-системами.

24.1.3. Водопровод: 
Не предусматривать.
Воду на питьевые нужды использовать привозную бутилированную.

24.1.4. Канализация: 
Хозяйственно-бытовую канализацию не предусматривать. 
Отвод ливневых стоков с кровли зданий операторских предусмотреть с выпуском на рельеф. Предусмотреть обогрев кровли и водосточной системы.

24.1.5. Электроснабжение:
Проект внутреннего электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами. Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в Российской Федерации.
Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники предусмотреть с энергоэффективными светодиодными источниками света. Молниезащиту выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87).
Электроприемники проектируемого объекта относятся к I и III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.
Для потребителей 1 категории электроснабжения предусмотреть - ИБП в качестве резервного источника с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Для потребителей 1 категории из состава систем связи и комплексной системы безопасности предусмотреть питание от ИБП. Мощность ИБП определить на стадии проектирования. Аккумуляторные батареи ИБП предусмотреть гелиевыми, необслуживаемыми.
Решения по электроснабжению и электроосвещению станций объекта должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.
Предусмотреть освещённость для сооружения родельбана 30 люкс, для возможностей ночного катания, аварийное (эвакуационное) не менее 5 люкс.
Учет электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 кВ питающей ТП.
Предусмотреть наружное освещение родельбана с целью эксплуатации в темное время суток и привлечения посетителей. Предусмотреть наружное освещение площадки в зоне посадки/высадки с установкой фонарей с энергоэффективными светодиодными источниками света. Протяженность сети освещения 1600 м (уточнить проектом).
Предусмотреть освещение пешеходной дорожки к сооружению Родельбана от сервисного центра протяженностью ориентировочно 200 м, для чего предусмотреть необходимое количество опор освещения.
Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей.
Предусмотреть как ручное управление освещением, так и автоматическое, при автоматическом включении и отключении освещения, после срабатывания реле времени (астрономическое реле освещенности должно быть запрограммировано на размещение п. Терскол (часовой пояс UTC+3).
В рамках сотрудничество между АО «КАВКАЗ.РФ» и Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Московского государственного университета (далее - ГАИШ МГУ), для выработки рекомендаций и экспертной оценки при проектировании сетей наружного освещения и выбора оптимального режима их работы, светотехнический расчет освещенности и влияние освещенности на работу астрономической обсерватории необходимо согласовать с ГАИШ МГУ.

24.1.6. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: 
В соответствии с техническими условиями

24.1.7. Телевидение: 
Не устанавливается.

24.1.8. Газификация:
Не устанавливается.

24.2. Комплексная система безопасности (КСБ):
В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (далее – СП 132.13330.2011) проектируемый объект подлежит отнесению к классу 2 (средняя значимость) классификации объекта по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз.
Разработать в составе КСБ объектовые подсистемы системы безопасности (далее - СБ) в составе:
· система охранная телевизионная (СОТ);
· система контроля и управления доступом (СКУД);
· система пожарной сигнализации (СПС);
· система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);
· система речевого оповещения (СРО);
· система охранной и тревожной сигнализации (СОТС);
· система передачи данных (СПД-СБ).

24.2.1. Система охранная телевизионная (СОТ):
Архитектура системы должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.
Должна обеспечивать видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных видеокамер (ТК) в цифровом формате (Н265, Н.264) с разрешением не менее 1280x720 точек/дюйм (2 Мп) и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой. Применить сервер, АРМ, и ПО российской марки «TRASSIR», предусмотреть лицензии. Глубина архива из расчета: запись 24/7, 15 кадров/сек для каждой камеры, разрешение 2 Мп, 30 суток, кодек Н264.
Видеокамеры должны располагаться:
-	по периметру сооружения, последовательно, чтобы каждая камера могла контролировать последующую;
- в операторской.
Ориентировочное число видеокамер (уточняется проектом) для наружного наблюдения – 20 камер, для внутреннего – 4 камер.
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
АРМ СОТ (мониторы не менее 27 дюймов) в операторской на нижней станции Объекта. СОТ подключается к объектовой СПД-СБ, чем обеспечивается с учетом выполнения ТУ на подключения к СПД-СБ ВТРК «Эльбрус» подключение объектовой СОТ к СОТ ВТРК «Эльбрус», построенной на ПО «TRASSIR». Параметры подключения предоставляет Заказчик ан этапе ПНР.

24.2.2. Система контроля и управления доступом (СКУД):
Проектируемая СКУД по своим функциональным характеристикам должна отвечать классификационным требованиям многофункциональных систем с высокой устойчивостью к несанкционированным действиям (по ГОСТ Р 51241).
Управление преграждающими устройствами должно предусматривать возможность использования бесконтактных карт ISO 15693, применяемых на объектах ВТРК «Эльбрус». Тактика прохода: вход - по карте, выход - по кнопке. Запорным устройством оборудуются входные двери. Точки прохода СКУД снаружи должны быть в зоне наблюдения видеокамер СОТ. СКУД должна обеспечивать идентификацию прибывающих лиц. Точек доступа – 4.
Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком. СКУД строится на оборудовании НВП «Болид», интегрируется в СОТС объекта. Параметры подключения к СКУД ВТРК «Эльбрус» предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.2.3. Система пожарной сигнализации (СПС):
Система должна быть интегрирована с объектовыми системами СОУЭ, АСПТ. 
Площадь защищаемого объекта согласно данного Задания. СПС оборудуются все сооружения Объекта согласно противопожарным требованиям.
Предусмотреть: выдачу сигнала тревоги на объектовые посты охраны.

24.2.4. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ):
При разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».  Тип СОУЭ уточнить проектом с учетом требований по пожарной безопасности. Площадь защищаемого объекта уточнить проектом. 

24.2.5 Система речевого оповещения (СРО):
СРО строится предпочтительно на основе IP-решений. Системообразующее и сетевое оборудование российского производства ООО «МЕТА» (либо отечественный аналог). Места размещения громкоговорителей – зоны размещения посетителей Объекта с диаграммой направленности динамиков в сторону родельбана.  Предварительно громкоговорителей – 12 шт. Количество, мощность и места размещения громкоговорителей уточняются проектом. Предусмотреть: речевую и музыкальную качественную трансляцию, трансляцию программ системы радиофикации (УКВ приемник основных радиоканалов), микрофон в каждой операторской.
Объектовая СРО подключается через объектовую СПД-СБ к СРО ВТРК «Эльбрус» (оборудование диктора в помещении здания нижней станции существующей канатной дороги АЗАУ - Кругозор, подключено к СПД-СБ ВТРК «Эльбрус»). Обеспечить возможность передачи сообщений как от диктора ВТРК «Эльбрус», так и через микрофон из операторских ВС и НС родельбана. Параметры настройки и подключения к СРО ВТРК «Эльбрус» передаются Заказчиком на этапе пусконаладочных работ.

24.2.6 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС):
СОТС должна обеспечивать для обслуживаемых ей помещений следующие возможности:
-	передачу «адресных» сигналов с точностью конкретного блокируемого устройства на отдельных элементах защиты (окна, двери, помещения, участки ограждения и др.) при любой попытке несанкционированного преодоления находящихся под охраной границ объектов;
-	количество рубежей охраны - 2, площадь защищаемых объектов (уточнить проектом);
-	выдавать извещение на центральный пост охраны о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации (дистанционный контроль средств обнаружения);
 –интеграция в систему сбора и обработки информации (ССОИ) ВТРК «Эльбрус», создана на базе ПО «АРМ Орион Про», параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР;
-	иметь возможность автоматического управления постановкой и снятием средств сигнализации с охраны;
-	иметь возможность локального снятия/постановки с охраны средств сигнализации;
-	сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение 1 часа.
Входные и внутренние двери проектируемых зданий операторских и склада тележек следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна - поверхностными звуковыми извещателями, помещения - объемными оптико-электронными извещателями. 
Применить оборудование и программное обеспечение производства НВП «Болид» 
В операторских предусмотреть радио тревожные кнопки (всего 2 шт.) 
ППКОП разместить в помещении операторской нижней станции родельбана.

24.2.7 Система передачи данных (СПД-СБ):
Количество каналов передачи данных – 36 (уточняется проектом)
Оборудование СПД должно:
- поддерживать возможность управления СПД;
- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных
каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE-LX с LC-коннектором;
- обеспечивать оперативный мониторинг работы;
- обеспечивать сбор и представление статистики о работе;
- поддерживать круглосуточный режим функционирования;
- соответствовать требованиям "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85"
Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы.
Кабельная сеть должна быть проложена в зданиях и помещениях - по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам или металлорукаве.
Топологию каналообразующей сети установить проектом.
В целях унификации применяемого оборудования на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» и технологической преемственности применить оборудование российского производителя ELTEX (или с аналогичными параметрами).
Электроснабжение коммутаторов от источников бесперебойного питания со временем автономной работы 1 час.
Подключение СПД-СБ объекта к СПД-СБ ВТРК «Эльбрус» по объектовой внешней магистральной подсистеме СКС (волоконно-оптическая линия связи, с учетом указаний в п. 24.4.4 Задания), точки подключения – согласно технических условий (ТУ). ТУ запросить. Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.3. Сети связи
Проектируемый Объект оснастить следующими видами слаботочных систем связи:
· структурированной кабельной системой;
· системой передачи данных (СПД-СС);
· платежно-пропускной системой (ППС);
· системой часофикации (СЧ);
· система телефонной связи (СТС).

24.3.1. Структурированная кабельная система (СКС):
Структурированная кабельная сеть (далее - СКС) должна иметь топологию «звезда» или «иерархическая звезда». 
Кабели СКС прокладывать:
· кабель внешней магистральной подсистемы СКС -  в проектируемой объектовой кабельной канализации связи (ККС), а также по строящейся ККС Объекта Сервисный центр (ввод Сервисного центра ранее или одновременно с объектом Родельбан). С учетом требования п. 24.4.4 и ТУ;
· кабель магистральной подсистемы первого уровня (МППУ) Объекта выполнить в грунте между ВС и НС родельбана;
· кабели МППУ и горизонтальной подсистемы СКС в зданиях, помещениях, по сооружениям станций - по проектируемым декоративным кабельканалам, в лотках металлических, в технологических помещениях - в проектируемом металлорукаве либо кабельканале (уточнить проектом).
Применить оптический кабель бронированный, одномодовый (по стандарту ITU-T.G.652), 16-24 оптических волокна (уточнить проектом).
Протяженность кабеля ВОЛС МППУ примерно 500м (уточнить проектом), кабель МППУ используется  для передачи сигналов как систем связи, так и систем безопасности, но по разным оптическим волокнам.
Телекоммуникационные розетки СКС устанавливаются на каждом рабочем месте (3 порта типа RJ-45 на рабочее место), кабели СКС подводятся ко всему активному оборудованию, имеющему коммутационный выход LAN RJ-45 (включая турникеты ППС). Всего ориентировочно 20 портов (уточнить проектом).
Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% в горизонтальном сегменте.  Телекоммуникационный шкаф (ТШ-СС) разместить в операторской нижней станции и верхней станции.

24.3.2 Система передачи данных (СПД-СС):
СПД-СС предназначена для передачи данных от систем ППС, СЧ СТС. СПД-СС предусматривает оборудование (коммутаторы) уровней агрегации (L3) и распределения/доступа (L2). Уровень L3 - стекируемые коммутаторы (основной канал передачи и резервный канал передачи), количество портов SFP не менее 16 в каждом. Коммутаторы L2 - порты не хуже 100BASE-TX, а также 2-4 порта SFP. Коммутаторы L3, размещаются в телекоммуникационном шкафу ТК НС родельбана, по волоконно-оптической линии связи (внешняя магистральная подсистема СКС) подключаются к коммутаторам L3 СПД-СС ВТРК «Эльбрус», подключение согласно указаниям ТУ Заказчика.
Электроснабжение коммутаторов от источников бесперебойного питания со временем автономной работы 1 час.
В целях унификации применяемого оборудования на объектах АО «КАВКАЗ.РФ» и технологической преемственности применить оборудование российского производителя ELTEX (или с аналогичными параметрами).
Количество каналов передачи данных – 12 (уточняется проектом).
Присоединения СПД-СС Объекта к сетям связи общего пользования и сети Интернет реализуется опосредованно, через подключение к существующей СПД-СС ВТРК «Эльбрус», которая в свою очередь присоединена к сети Интернет на постоянной основе.
В связи с чем запроса на ТУ по присоединению в адрес провайдера не требуется. При разработке проектных решений учитывать требования п. 24.4.4 Задания.

24.3.3 Платёжно-пропускная система (ППС):
Предусмотреть платежно-пропускную систему в зоне посадки/высадки. Для входа: – 1 турникет стандартный, 1 калитка для МГН, на спуск калитка. 
Оборудование ППС Объекта подключить через объектовую СПД-СС.  Предусмотреть необходимые лицензии.  
Предусмотреть необходимое ограждение с целью ограничения прохода туристов, не оплативших проезд. В целях интеграции в ППС ВТРК «Эльбрус», предусмотреть использование программного обеспечения производства ООО «Разработка Информационных Систем», ИНН 7729318468 («Платежно - пропускные системы ISD»), производителей оборудования ППС согласовать с Заказчиком.
ППС интегрировать в ППС ВТРК «Эльбрус», параметры подключения к существующему северу ППС и АРМ предоставляет Заказчик на этапе ПНР.
 
24.3.4 Система часофикации (СЧ):
Предусмотреть в районе посадки на операторской экземпляр уличных часов (предусмотреть удобный обзор часов из зоны прохода через турникеты). Часы с термометром, индикация – часы и минуты, дата, температура, высота знаков 24-32 см (уточнить проектом), цвет свечения - красный, корпус – черный, пульт дистанционного управления.  Часы – вторичные, подключаются к СКС объекта и через СПД-СС объекта синхронизируются с существующим корпоративным сервером времени DTS 4128 с применением протокола связи с сетевыми устройствами NTP либо NMI (Network MOBAline Interface). Параметры подключения к серверу NTP предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.3.5 Система телефонной связи (СТС):
В помещениях операторских предусмотреть IP-телефоны типа QTECH QVP-95PR с поддержкой SIP-протокола и PoE (или аналогичный). В состав СТС входит 2 телефона, по одному на каждом рабочем месте в помещении (уточнить проектом). Предусмотреть подключение телефонов к СПД-СС Объекта через розетки RJ-45 в составе СКС. Параметры подключения IP-телефона к IP-АТС ВТРК «Эльбрус», предоставляются Заказчиком на этапе ПНР.

24.4 Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей   реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование при предоставлении комплекта проектной документации в экспертизу):

24.4.1. Водоснабжение:
Не предусматривать.

24.4.2. Водоотведение:
Не предусматривать.

24.4.3 Теплоснабжение
Наружные сети теплоснабжения не предусматривать.

24.4.4 Наружные сети связи (НСС):
НСС выполняются как внешняя магистральная подсистема СКС для чего предусмотреть волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от телекоммуникационного шкафа (ТШ) СЦ «Эльбрус» до объекта (функция внешней магистральной подсистемы СКС). (СЦ «Эльбрус» вводится ранее либо одновременно с объектом Родельбан). Кабель оконечить оптическими кроссами с разъемами типа FC. Кабель применить для передачи данных СПД-СС и СПД-СБ. Для организации ВОЛС применить волоконно-оптический кабель бронированный, одномодовый (G.652), рабочая длина волны 1310 нм, 16 оптических волокон в кабеле.
Протяженность кабеля ВОЛС до 200 м. Прокладку ВОЛС осуществить в проектируемой двухотверстной канализации связи протяженностью до 140 м, а также по лоткам и сооружениям здания к точке подключения до 60 м. Подключение согласно ТУ (ТУ запросить).  
 
24.4.5 Электроснабжение:
Определить потребную мощность для потребителей Объекта и категорию электроснабжения, обеспечить получение в целях разработки проектной документации технических условий на присоединение проектируемых электроприемников к сетям электроснабжения, проектными решениями предусмотреть выполнение требований данных технических условий, включая реконструкцию элементов существующих сетей (при необходимости), определить места размещения электроприемников, согласовать с Заказчиком основные технические решения по электроснабжению электроприемников.
Проект наружного электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами, техническими условиями на технологическое присоединение.
Подключение выполнить в соответствии с полученными техническими условиями. Учет электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 кВ питающей ТП.
В случае отключения электричества предусмотреть аварийное освещение площадки в зоне посадки/высадки, выделив его в отдельную схему электропитания, подключенной к ИБП через АВР.
 Решения по электроснабжению и электроосвещению должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.
Предусмотреть устройство кабельных линий КЛ 0,4 кВ для электроснабжения необходимых потребителей на проектируемом объекте, ориентировочная длина КЛ 0,4 кВ – 500 м, протяженности КЛ 0,4 кВ и их характеристики уточняются при проектировании.
Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в Российской Федерации. Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. Кабельные линии выполнить в грунте. Марку и сечение кабельных линий, определить проектом с учетом строительства в сейсмических района
Кабели 0,4 кВ применить с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальными проволоками с защитным шлангом из полиэтилена, предназначенные для прокладки в грунте, в траншее, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель.
Прокладку проектируемых кабелей 0,4 кВ предусмотреть в грунте в траншее с подсыпкой и засыпкой слоями просеянного местного грунта или песка, под технологическими дорогами - на глубине не менее 1 м от поверхности покрытия (уточнить проектом).
При пересечении с подземными коммуникациями и прохождении под дорогами и лыжными трассами кабели прокладывать в трубах ПНД.
Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80. ГОСТ 1508-78 и техническим условиям.
Запроектировать системы молниезащиты и заземления, систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током для всех сооружений на основании результатов инженерных изысканий в части определения удельного сопротивления грунта в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006 г., а также иных действующих нормативных документов.
Молниезащиту и заземление проектируемых сооружений предусмотреть посредством использования металлоконструкций опор освещения в качестве молниеприемников и металлического контура расчетного сечения с вертикальным заземлителем (при необходимости) - в качестве заземлителя.
Во избежание коррозии предусмотреть изолирующее покрытие мест сварки элементов контура заземления битумным лаком или иным защитным покрытием (болтовое соединение в земле исключить).
При болтовом соединении (на поверхности) предусмотреть покрытие мест соединений эмалью или иным защитным покрытием.
В Шкафах наружного освещения (ШНО-0,4 кВ) предусмотреть шину заземления.
Проектируемые ШНО-0.4 кВ укомплектовать автоматическими выключателями с защитой от сверхтоков.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);
- требованиями Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат);
- законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.
Выполнить раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и представить ее результаты в составе проекта Заказчику.
Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания, выполнить расчет. ущерба водно-биологическим ресурсам.
Получить согласование территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части воздействия проектируемого объекта на водные биоресурсы и среду их обитания.
Обеспечить Заказчика необходимыми исходными данными для разработки Проекта освоения лесов. Проект освоения лесов разрабатывается Заказчиком.
Организовать выполнение специалистами Национального парка «Приэльбрусье» оценки наличия краснокнижных растений на участке строительства».
Обеспечить получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы инженерных изысканий и проектной документации.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в текущей редакции.
Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами (при необходимости).
Проектом предусмотреть систему противопожарной защиты в соответствии с требованиями:
- СП 3.13130-2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
 СП 6.13130 "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и другими нормативными документами.


27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Предусмотреть выполнение требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
Предусмотреть в соответствии с действующим законодательством. 
 (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
На нижней станции предусмотреть установку досмотрового оборудования, персонал службы безопасности оснастить ручными металлодетекторами.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7220, 2016, № 50, ст. 7108; 2017, № 31, ст. 4929, № 33, ст. 5192)
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
Предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Учесть требования СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

32. Требования к проекту организации строительства объекта:
В разделе ПОС:
-	разработать перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 
-	разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 
-	разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); 
-	указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
-	разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы от местных поставщиков.
Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах). Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.
Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов, монтажа и укрупненной сборки конструкций родельбана и размещения грузоподъемной техники.
Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.
Предусмотреть доставку грузов внутри объекта с учетом неполной загрузки и полноприводным транспортом (или спецтранспортом) при необходимости.
При разработке мероприятий организации строительства учитывать непрерывное функционирование объектов горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Эльбрус».
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к опорам родельбана с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.
Указать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград,.
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.
Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения объекта с указанием технологической последовательности работ.
Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Предусмотреть при строительстве Объекта электроснабжение от мобильных ДГУ.
Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.
Предусмотреть возможность использования временных дорог, возводимых при устройстве фундаментов опор родельбана, в период его эксплуатации.
При необходимости предусмотреть проектом перенос существующих временных/постоянных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение проектируемых объектов в предварительно согласованные места.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:
Отсутствуют.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:
Предусмотреть благоустройство и озеленение территории в границах размещения нижней станции родельбана.
 (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: 
При необходимости.
 (указываются при необходимости)
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) отходов при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
При необходимости уточнить в составе проекта организации строительства места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута их доставки.
 (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: 
Отсутствуют.
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)
III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Состав проектной документации предусмотреть как для площадного объекта капитального строительства.
В каждом разделе проектной документации представить ведомость объемов работ с указанием объемов СМР, ПНР и необходимых измерений с отражением технологической последовательности работ и спецификации оборудования, изделий и материалов (СО). 
В рамках разработки проектной документации подготовить файлы ведомостей объемов работ (ВОР) по XML-схеме. 
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)
39. Требования к подготовке сметной документации:
Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.
Локальные сметные расчеты разработать с использованием государственных элементных сметных норм.
Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный.
При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:
- создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 
-  строительный контроль;
- авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;
- затраты на подготовку технических планов сооружений;
- при необходимости, затраты на оплату за технологическое присоединение объектов. 
Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта, согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.
Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений (при необходимости). Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.
Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.
Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет
на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
 (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)
40. Требования к разработке специальных технических условий:
Отсутствуют.

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
В случае необходимости при разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Отсутствуют.
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)
43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
Отсутствуют.
 (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)
44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:
Отсутствуют.
 (указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)
45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
Сопровождение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» государственной экспертизы Проектной документации (включая экспертизу результатов инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства).
Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы:
- 4 экземпляра на бумажном носителе
- 1 экземпляр на электронном носителе, передается в редактируемом формате, EXCEL (WORD) и PDF.
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF 
и комплектно передается на электронных носителях:
Сметная документация, получившая положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства:
- 4 экземпляра на бумажном носителе
- 1 экземпляр на электронном носителе, передается в формате программного комплекса «Гранд смета», EXCEL (WORD) и PDF.
Электронные документы оформлять с учетом требований к формату электронных документов, определяемых Приказом Минстроя № 783/пр от 12.05.2017 об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

46. К заданию на проектирование прилагаются:

Приложение № 1 – Ориентировочные техническо-экономические показатели объекта проектирования.
Приложение № 2 – Ситуационный план.


Приложение 
к Заданию на проектирование объекта капитального строительства
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», 
Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан» 

Ориентировочные технические показатели объекта проектирования
(подлежат уточнению в процессе проектирования)

	№ п/п
	Наименование объектов, систем
	Основной показатель
	Основной технический показатель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Родельбан
	комплект
	1
	Всесезонный, предназначен для эксплуатации в дневное и вечернее время. Функция работы: в автоматическом режиме.

	1.1
	Протяжённость трассы по склону
	м
	1550
	Уточнить проектом

	1.2
	Пропускная способность
	чел/час
	До 600
	Уточнить проектом

	1.3
	Максимальная скорость
	км/ч
	40
	Уточнить проектом

	1.4
	Количество промежуточных опор
	шт.
	300
	Принято для расчёта фундаментов. Уточнить проектом

	1.5
	Грузоподъёмность тележки
	кг
	180
	2 человека

	1.6
	Мощность приводного двигателя
	кВт
	20
	 

	1.7
	Система рельсов
	-
	-
	3-трековая рельсовая система

	2
	Здания и сооружения
	
	
	

	2.1
	Терминалы оплаты
	Шт.
	2
	На фундаментной плите с навесом из поликарбоната и освещением

	2.2
	Нижняя площадка. Посадочная станция открытого типа с навесом. Старт/Подъем. Финиш
	м2
	150
	В комплекте заводской поставки Родельбана

	2.3
	Нижняя площадка. Здание хранения тележек
	м2	
	30
	Неотапливаемое здание. Металлокаркас, стены из профлиста. С размещением системы хранения тележек. Уточнить проектом

	2.4
	Нижняя площадка. Операторская.
	м2	
	30
	Модульное здание на отдельном фундаменте. Отапливаемые помещения. Уточнить проектом

	2.5
	Верхняя площадка. Здание для технологического оборудования
	м2
	15
	Модульное здание без фундамента глубокого заложения. Уточнить проектом

	3
	Пешеходная дорожка от территории здания сервисного центра до наземной станции родельбана
	м
	200
	С покрытием из искусственных материалов. Шириной около 3 м. Уточнить проектом

	4
	Площадь участка проектирования
	га
	8,0
	

	5
	Инженерная защита
	
	
	

	5.1
	Противокамнепадная защита
	м2
	7 000
	Устройство защитных улавливающих сеток с применением высокопрочных стальных тросово-сетчатых систем. Уточнить проектом

	5.2
	Противооползневая защита
	м2
	1 500
	Устройство анкерных полей для стабилизации оползневых участков. Уточнить проектом

	5.3
	Поверхностный водоотвод (нагорные канавы)
	мп
	200
	Устройство нагорных канав и водоотводных канав. Уточнить проектом

	6
	Инженерно-техническое обеспечение
	
	
	

	6.1
	Источник бесперебойного питания
	шт
	1
	Для потребителей 1 категории из состава систем связи и комплексной системы безопасности. Мощность до 2 кВт. Уточнить проектом

	6.2
	Наружное декоративно-художественное освещение трассы и станций родельбана
	пм
	1600
	Светодиодные светильники, 30 люкс. Уточнить проектом

	6.3
	Освещение пешеходной дорожки к родельбану от здания Сервисного центра
	пм
	110
	Кабель марки АВБШв 4х16 - 0,66. Опоры освещения со светильниками - 5 шт. Уточнить проектом

	6.4
	Кабельная линия 0.4 кВ для электроснабжения родельбана
	пм
	650
	Кабель ЭС 0,4 кВ в грунте. Марка кабеля АВБбШв 4х50. Уточнить проектом

	6.5
	Наружная сеть связи (НСС):
В канализации

По лоткам и сооружениям


Магистральная подсистема первого уровня СКС (ВОЛС)
	
пм

пм


пм
	
140

60


500
	Кабель ВОЛС в проектируемой ККС. 

По сооружениям и лоткам


В грунте либо по сооружению Родельбана

Уточнить проектом

	6.6
	Кабельная канализация связи

Колодец связи ККС-2-10(80) (или аналог)
	Пм

Шт.
	140

5
	Двухотверстная ККС. 
Уточнить проектом

	7
	Комплексная система безопасности
	–
	–
	

	7.1
	Система охранного телевидения (СОТ)
	шт.
	Сервер – 1
	Количество уточнить проектом

	
	
	
	Видеокамеры внутренние – 4
	

	
	
	
	Видеокамеры наружные – 20
	

	7.2
	АРМ СОТ
	шт.
	1
	В операторской на нижней станции

	7.3
	СКУД (система контроля и управления доступом)
	Точек доступа
	4
	Вход в операторскую нижней и верхней станции

	7.4
	Система пожарной сигнализации (СПС)
	м2
	105
	Наземная открытая посадочная и приемная (для высадки) станция, операторские, здание хранения тележек

	7.5
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ):
	м2
	105
	Наземная открытая посадочная и приемная (для высадки) станция, операторские, здание хранения тележек

	7.6
	Система речевого оповещения (СРО)
	динамики
	12
	Количество, мощность и места размещения громкоговорителей уточняются проектом

	7.7
	Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)
	м2
	105
	Наземная открытая посадочная и приемная (для высадки) станция, операторские, здание хранения тележек. Рубежей охраны – 2. Уточнить проектом

	7.8
	Система передачи данных СПД-СБ
	канал
	36
	Уточнить проектом

	8
	Сети связи
	
	
	

	8.1
	Структурированная кабельная система (СКС)
	портов
	20
	Уточнить проектом

	8.2
	Система передачи данных (СПД-СС)п
	Канал
	12
	Уточнить проектом

	8.3
	Платёжно-пропускная система (ППС)
	турникет
	3
	Для входа: –  1 турникет стандартный, 1 калитка для МГН, на спуск - калитка. Уточнить проектом

	8.4
	Система телефонной связи (СТС)
	телефон
	2
	Уточнить проектом

	8.5
	Система часофикации (СЧ)
	часы
	1
	В районе посадки (на операторской НС).
Уточнить проектом

	9
	Разработка основных технических решений
	комплект
	1
	Состав ОТР в соответствии с требованиями п. 16 ЗнП

	10
	Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»
	раздел
	1
	

	11
	Ботаническое и зоологическое обследование территории
	га
	8,0
	Организовать выполнение специалистами Национального парка «Приэльбрусье»

	12
	Государственная экологическая экспертиза инженерных изысканий и проектной документации.
	экспертиза
	1
	

	13
	Государственная экспертиза инженерных изысканий и проектно-сметной документации.
	экспертиза
	1
	



	от Подрядчика:
___________________ /___________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:
_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектно-изыскательских работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон». Республика Северная Осетия – Алания, Родельбан»

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
Этап 1
	Х
	15.10.2026

	2
	Проектные работы
Этап 2
	
	

	2.1
	- разработка основных технических решений
	Х
	15.09.2026

	2.2
	- разработка проектной и сметной документации
	Х
	27.11.2026

	3
	Государственная экспертиза:
	
	

	3.1
	Государственная экспертиза
	30.11.2026
	15.03.2027


Х – дата подписания Сторонами Договора.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектно-изыскательских работ по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Родельбан»
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания:
	Х
	15.10.2026

	2
	Проектные работы:
	
	

	2.1
	- разработка основных технических решений
	Х
	15.09.2026

	2.2
	- разработка проектной и сметной документации
	Х
	27.11.2026

	3
	Государственная экспертиза:
	
	

	3.1
	Государственная экспертиза
	30.11.2026
	15.03.2027

	4
	Проведение слушаний и экологическая экспертиза:
	
	

	4.1
	Разработка раздела ОВОС
	01.12.2026
	20.01.2027

	4.2
	Общественные слушания
	24.01.2027
	10.03.2027

	4.3
	Экологическая экспертиза
	15.03.2027
	29.04.2027



Х – дата подписания Сторонами Договора.

	от Подрядчика:
___________________ /___________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:
_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________
	Код объекта

Объект

Договор
	001

Наименование объекта


	
	номер
	0
	

	
	дата
	00.00.202_
	



	АКТ
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	0
	00.00.202_



сдачи-приемки выполненных (наименование работ)

Заказчик, в лице ___________________ __________, действующего на основании доверенности ____________________________., с одной стороны, и 
Подрядчик, в лице ___________действующего на основании доверенности № 000 от «____» ______ ___202_ г., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. 
Документация передана по накладной * № 0000 от 00.00.202_ г.
Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объемы работ с подтверждающими документами
	Номер п/п
	Наименование работ (этап)
	Стоимость, руб.

	1
	
	0,00

	
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	
	Кроме того НДС (____%)
	0,00

	
	Итого
	0,00

	
	
	

	
	
	


	*Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу сдал: 
от Подрядчика
Должность
Наименование организации
________________________(ФИО)
(дов. №000 от 00.00.202_ г.)
	Работу принял: 
от Заказчика
Должность
Наименование организации
________________________(ФИО)
(дов. №000 от 00.00.202_ г.)



Форма согласована:
	от Подрядчика:

___________________ /___________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________
АКТ №
сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ
по объекту: _________________
г. ____________________							«___» _________202_ г.

Комиссия в составе:
Представитель Заказчика:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя[footnoteRef:1]) [1:  Указывается номер Доверенности (Приказа), дата подписания.] 

Представитель Подрядчика «Наименование организации»:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя)
Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: 
___________________________________________________________________________
 и составила настоящий акт о нижеследующем:
К освидетельствованию представлена следующая документация:
- _____________________________________________________________________;
Работы выполнены в соответствии с:
-______________________________________________________________________;
При выполнении работ использовались[footnoteRef:2]: [2:  На всё измерительное оборудование предоставляется свидетельства о поверке. ] 

- _____________________________________________________________________;
Объемы выполненных работ:
	№ п/п
	Виды работ (этап)
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	
	
	
	00.00.202_
	00.00.202_

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в бумажном и электронном виде[footnoteRef:3]. _______________________________________________ [3:  Копии всех документов предоставляются в двух экземплярах. ] 

Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на производство инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.
При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО
Представитель Подрядчика ___________________________ /ФИО
Форма согласована:
	от Подрядчика:

___________________ /__________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / ____________/
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

Оперативный отчет (ежемесячно) выполненных работ за месяц
(ФОРМА)
	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма согласована:
	от Подрядчика: 

___________________ /___________/
(подписано ЭЦП)
	от Заказчика:

_______________ / _________/
(подписано ЭЦП)
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