**Изменение от 20.03.2025 года № 1**

**в документации об аукционе к извещению о проведении аукциона в электронной форме*,* участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 13.03.2025 г. № АЭФ-ДЭУК-340**

1. Пункт 3.14. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.14. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 26 марта 2025 года 10:00 (мск)».

1. Пункт 3.15. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.15. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 27 марта 2025 года».

1. Пункт 3.16. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.16. Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме 31 марта 2025 года 13:00 (мск)» на электронной площадке .

1. Пункт 3.17. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.17. Срок направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и протокола подачи предложений о цене договора 31 марта 2025 года».

1. Пункт 3.18. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.18. Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 01 апреля 2025 года».

1. Пункт 3.19. документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«3.19. Дата подведения итогов аукциона в электронной форме 01 апреля 2025 года».

1. Приложение №1 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (Приложение № 1 к документации об аукционе) изложить в следующей редакции:

**Спецификация**

**(функциональные, технические и качественные характеристики, потребительские свойства автомобиля)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к транспортному средству (ТС)** | | **Предложение  участника закупки** |
| **1** | | **2** |
| Марка, модель | Гусеничный экскаватора XCMG XE225DN или «эквивалент» согласно указанным ниже техническим характеристикам |  |
| Информация об установлении запрета, ограничения, преимущества, минимальной доли закупки товаров российского производства в соответствии с п.11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 документации об аукционе | Не установлены |  |
| Количество, шт. | 1 |  |
| ОКПД2 | 28.92.26.110 |  |
| Год выпуска | Не ранее 2024 |  |
| **Масса** | | |
| Масса, кг | Не более 21 500 |  |
| **Габаритные размеры** | | |
| Длина, мм | не более 9590 |  |
| Ширина, мм | не более 2500 |  |
| Высота, мм | не более 3015 |  |
| **Двигатель** | | |
| Модель | Cummins QSB7 или эквивалент |  |
| Тип | дизель с турбонаддувом |  |
| Количество цилиндров | Не менее 6 |  |
| Впрыск топлива | Прямая инжекция |  |
| Система охлаждения | водяная |  |
| Мощность, кВт/л.с. | Не менее 124 при 2050 об/мин |  |
| Рабочий объём, л | Не менее 6,7 |  |
| |  | | --- | | Макс.крутящий момент/скорость, N.m/rpm | | 658/900 |  |
| Экологический класс | Не менее ЕВРО-3 |  |
| **Основные данные** | | |
| Ходовая скорость (выс./низ.), км/ч | Не менее 5.5/3.1 |  |
| Скорость порота платформы, r/min | Не менее 11,8 |  |
| Преодоление подъема, % | Не менее 70% (≤35) |  |
| Давление на грунт, kPa | Не более 54 |  |
| Усилие резания грунта ковшом, kN | Не менее 149 |  |
| Усилие копания рукояти, kN | Не менее 111 |  |
| Максимальное тяговое усилие, kN | Не менее 198 |  |
| **Гидравлическая система** | | |
| Главный насос | XCMG или эквивалент |  |
| Номинальный поток главного насоса, L/min | 2×235 |  |
| Давление в ходовой части, MPa | 34,3 |  |
| Давление поворота платформы, MPa | Не более 33 |  |
| Давление пилотной системы, MPa | Не менее 3,9 |  |
| **Объемы** | | |
| Топливный бак, л | Не менее 300 |  |
| Гидравлический бак, л | Не более 135 |  |
| Моторное масло, л | Не более 7,2 |  |
| Охлаждающая жидкость, л | Не более 26 |  |
| **Рабочее устройство** | | |
| Стандарт | |  |
| Длина стрелы, мм | 5680 |  |
| Длина рукоятки, мм | 2910 |  |
| Вместимость ковша (грунтовый), куб.м | Не менее 1,1 |  |
| Вместимость ковша (скальный), куб.м | Не менее 0,97 |  |
| **Гидромолот** | | |
| Модель | XCMG XEB135 или эквивалент |  |
| Масса, кг | Не менее 1740 |  |
| Рабочее давление, Бар | 160-180 |  |
| Рабочий поток, л/мин | 145-180 |  |
| Ударов в минуту | 360-460 |  |
| Гидроаккумулятор | Наличие |  |
| Быстросъемное соединение | Наличие |  |
| **Технические характеристики** | | |
| Дорожный просвет с противовесом, мм | Не менее 1091 |  |
| Минимальный дорожный просвет, мм | Не менее 481 |  |
| Общая высота, мм | Не более 3015 |  |
| Ширина платформы, мм | Не более 2490 |  |
| Длина гусеницы, мм | Не более 4442 |  |
| Стандартная ширина трака, мм | 500 |  |
| База гусеницы, мм | Не более 3645 |  |
| Ширина колеи, мм | Не менее 2000 |  |
| Радиус поворота хвостовой части, мм | Не менее 2797 |  |
| Высота гусеницы, мм | Не менее 943 |  |
| **Рабочая область** | | |
| Максимальная высота копания, мм | Не менее 9670 |  |
| Максимальная высота выгрузки, мм | Не менее 6800 |  |
| Максимальная глубина копания, мм | Не менее 6650 |  |
| Максимальная глубина вертикального копания, мм | Не менее 5925 |  |
| Максимальный радиус копания, мм | Не менее 9940 |  |
| Минимальный радиус поворота, мм | Не менее 3530 |  |
| **Комплектация** | | |
| Кондиционер | Наличие |  |
| Подготовка под гидромолот | Наличие |  |
| Холодный запуск | Наличие |  |
| Гидромолот | Наличие |  |
| Быстросъемное соединение | Наличие |  |
| Скальный ковш | Наличие |  |
| Грунтовый ковш | Наличие |  |

Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории РФ, имеющим в установленных законодательством РФ случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, полный комплект технической документации (технический паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и т.п.), соответствующий требованиям и характеристикам, определенным Спецификацией.

**Примечание:**

1. графа 2 заполняется участником закупки, при этом необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (при наличии) и характеристик в соответствии с характеристиками, указанными заказчиком, при этом слово «эквивалент» исключается (в случае указания заказчиком);

Если в Спецификации в информации о товаре (наименование, описание, характеристики, потребительские свойства и т.п.) указан товарный знак, то в отношении такого товара такую информацию необходимо считать со словами «или эквивалент».

1. Не установление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875 обусловлено тем, что в эксплуатации АО «КАВКАЗ.РФ» находится большое количество разнообразной специальной техники марки XCMG. Данная техника отлично зарекомендовала себя с точки зрения работы без поломок и работоспособности в условиях высокогорья и тяжелых погодных условий. В СКФО присутствуют официальные дилеры по гарантийному техническому обслуживанию и ремонту техники марки XCMG, с которыми заключены договоры. По данной марке техники нет нареканий по срокам поставки и стоимости запасных частей и материалов. Стоимость работ по обслуживанию и ремонту техники также невысока.

**Директор Департамента**

**финансов и закупочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Токарев Игорь Александрович/**