**Изменение от 26.09.2024 года № 1**

**в документации об аукционе к извещению о проведении аукциона в электронной форме*,* участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 23.09.2024 г. № АЭФ-ДЭУК-316**

1. Приложение №1 к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (Приложение № 1 к документации об аукционе) изложить в следующей редакции:

**Спецификация**

**(функциональные, технические и качественные характеристики, потребительские свойства автомобиля)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару, предъявляемые заказчиком** | | **Предложение участника закупки** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| **Требования к автомобилю** | | | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118 или эквивалент |  |
| Год выпуска | Не ранее 2023 г. |  |
| Количество | 1 |  |
| Расположение руля | Слева |  |
| Расположение двигателя | Переднее |  |
| Топливо | Дизель |  |
| Объем топливного бака, л | Не менее 210 |  |
| Мощность, л.с. | Не менее 280 |  |
| Тип кузова | Бортовой |  |
| Платформа | с металлическими откидными бортами |  |
| Внутренние размеры платформы, мм: (ДхВхШ) | Не менее 6112х2470х730 |  |
| Колесная формула/ведущие колеса | 6х6 |  |
| Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 или эквивалент |  |
| Экологический класс | Не ниже ЕВРО-5 |  |
| КПП | 1310ТО механическая или эквивалент |  |
| Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | Наличие |  |
| Тип ошинковки | односкатная |  |
| Шины | 425/85 R21 или эквивалент |  |
| **Крано-манипуляторная установка КМУ HRS206 или эквивалент** | | | |
| Грузоподъемность, кг/м: | Не менее 3900 кг/4,6 м  Не менее 2100 кг/7,6 м  Не менее 1250 кг/10,7 м  Не менее 850 кг/13,70 м  Не менее 550 кг/16,7 м  Не менее 400 кг/19,7 м |  |
| Максимальная высота подъема, м: | Не менее 22 |  |
| Минимальный рабочий радиус, м | Не менее 19 |  |
| Грузовой момент, т/м | Не менее 17 |  |
| Тип стрелы: | 6-гранная |  |
| Количество секций: | Не менее 6 (1 основная, 5 выдвижных) |  |
| Угол вращения стрелы, гр: | 360 непрерывно |  |
| Пост управления: | Верхний |  |
| Размах аутригеров | Передние – не менее 5.5 метров  Задние – не менее 4 метров |  |
| Радиатор охлаждения | Наличие |  |
| Объём гидросистемы: | Не менее 100 литров |  |
| **Корзина монтажная (люлька)** | | | |
| Высота | Не менее 1250 |  |
| Длина, мм | Не менее 1400 |  |
| Ширина, мм | Не менее 850 |  |
| Высота по перилам, мм | Не менее 110 |  |
| Грузоподъёмность, кг | Не менее 200 кг или 2 человека |  |
| Механизм поворота корзины | Червячный передача |  |
| Угол вращения, гр | 360 |  |
| Вес | Не менее 100 кг |  |

Автомобиль поставляется новым, заводского изготовления, полностью укомплектованным, технически исправным, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения или восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов.

**Примечание:** графа 3 заполняется участником закупки, при этом необходимо указать конкретный товар, предлагаемый к поставке с указанием его наименования (торговой марки и модели) (при наличии) и характеристик в соответствии с характеристиками, указанными заказчиком, при этом слово «эквивалент» исключается (в случае указания заказчиком).

**Директор Департамента**

**финансов и закупочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Токарев Игорь Александрович/**