**Разъяснения положений документации по закупке от 15.07.2021 г. № 2**

**(Документация об электронном аукционе от 06.07.2021 г. № АЭФ-ДРИ-214)**

**Запрос на разъяснения**

Участник закупки ознакомился с документацией об аукционе (далее – Документация)   
и сообщает следующее: в спецификации оборудования по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL 4» (далее - канатная дорога VL4) (приложение № 1 к Договору поставки комплектов технологического оборудования канатной дороги по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL 4» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL 5») указано, что канатная дорога VL4 должна быть оборудована прямым приводом типа Direct Drive. При этом в представленной проектной документации на канатную дорогу VL4 присутствует информация о том, что в состав главного привода входит редуктор. На основании изложенного просим разъяснить, какой тип главного привода должен быть использован в поставке, т.к. прямой привод типа Direct Drive не предполагает наличие редуктора.

**Разъяснения**

Поставку оборудования в рамках объявленного аукциона необходимо будет осуществлять в соответствии со спецификацией оборудования по объекту, которая является приложением к Проекту договора поставки, а также в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Данная проектная документация разработана на основании технологического проекта одного из производителей оборудования канатных дорог и содержит технические параметры канатной дороги, соответствующие оборудованию данного производителя.

При этом проектом договора поставки предусмотрено, что в случае поставки технологического оборудования пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД), являющегося аналогичным выбранному в проектной документации по объектам, то есть соответствующего основным техническим характеристикам объектов, указанных в проектной документации (пропускная способность, тип, протяженность, расположение фундаментов станций, линейных опор, вспомогательных сооружений ППКД), выпущенного иными производителями в отличие от указанного в проектной документации, при необходимости внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой оборудования на аналог, выполнении корректировок конструктивных расчетов и иных технических решений проектной документации при сохранении основных технико-экономических показателей объектов, данные работы по корректировке проектной документации и обеспечение повторного получения положительного заключения государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию выполняются Поставщиком за собственный счет в сроки, согласованные с Покупателем.

Соответственно, после внесения изменений в проектно-сметную документацию, технические параметры канатной дороги будут обновлены в соответствии с решениями производителя канатных дорог, оборудование которого будет поставляться по итогам закупки.