**Разъяснения положений документации о закупке от 28.04.2021 г. № 2**

**(Извещение от 15.04.2021 № ЗКЭФ-ДЭ-379)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Спецификация Товара (Приложение № 3 к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 15.04.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-379) предусматривает следующие требования к товару:«Тяговое усилие, приложенное к скобе якоря параллельно горизонту – не менее 120 кН (12т);Максимальное усилие, приложенное к скобе якоря параллельно горизонту – 150 кН (15т);Допустимые углы склонов – 0-450 (к горизонту);Изделие изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 55881-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Туристические услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов». Приложение Е (обязательное).»При этом п. 2.1 проекта договора поставки (Приложение № 3 к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 15.04.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-379) предусматривает следующее: «Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатом соответствия, качества и т.п.), которые предоставляются Покупателю при поставке Товара».Вопросы:1. Какие именно документы должны быть предоставлены Поставщиком для подтверждения соответствия Товара требованиям по тяговому усилию, приложенному к скобе якоря параллельно горизонту (паспорт завода-изготовителя, конструкторский расчет нагрузок, протокол испытаний, иные документы)?2. Какие именно документы должны быть предоставлены Поставщиком для подтверждения качества Товара и его соответствия требованиям ГОСТ Р 55881-2016? Должен ли Поставщик предоставить сертификат по форме ГОСТ-Р, выданный органом, надлежаще уполномоченным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии? | Заказчик выражает благодарность участнику за проявленный интерес к открытому запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку якорных креплений для снегоуплотнительных машин (Извещение от 15.04.2021 № ЗКЭФ-Э-379) и сообщает следующее.По строительной части достаточным требованием является предоставления паспорта на изделие. \*Приемочные испытания якоря выполняются только по месту монтажа.  |