**Разъяснения положений документации об аукционе от 25.02.2015 г. № 3**

**(Извещение от 09.02.2015 г. № ОА-ДИРИ-49)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Прошу разъяснить п. 17 Задания на проектирование. | Уточнения к п.17 Задания на проектирование:  - Планируемая высота повышения территории определяется проектом  с учетом инженерных изысканий в целях предотвращения подтопления (затопления) территории застройки;  - показатель 125000м3 – указывает ориентировочный объем подпорных строительных конструкций, который уточняется проектом по результатам инженерных изысканий с учетом застройки территории;  - показатель подпорная стенка из коробчатого габиона 1100м3 – указывает объем габионных конструкций, уточняется проектом по результатам инженерных изысканий;  - планируемое количество участков по инженерной защите от оползней определяется на основании инженерных изысканий, уточняется проектом,  с учетом размещения проектируемых объектов на территории застройки. |
| 2 | Прошу предоставить ситуационный план расположения канатной дороги. | При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо применять исходные данные, предоставленные в составе Документации об аукционе. |