**Разъяснения положений аукционной документации о закупке от 24.03.2025 г. № 2**

**(Извещение от 13.03.2025 г. № АЭФ-ДЭУК-340)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | стр. 23 документации (вложение)В строке Комплектация1) Холодный запуск - просим уточнить что подразумевается под холодным запуском, как функция необходима?2) Быстросъемное соединение - какой тип соединения требуется: гидравлический или механический? | Заказчик благодарит за внимание к закупке и сообщает:1) Холодный запуск – предпусковой подогреватель, функция необходима, учитывая планируемую эксплуатацию данного гусеничного экскаватора в условиях горной местности с суровыми климатическими условиями, включая низкие температуры воздуха.2) Быстросъемное соединение - тип соединения гидравлический |