**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
от 25.04.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-903**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Содержание пункта извещения** |
|  | **Общие сведения**В настоящем извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ»Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ» (далее – Положение о закупке), регулирующие порядок проведения открытого запроса котировок в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки |
|  | **Заказчик** | Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»(АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740)Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I |
|  | **Контактная информация** | Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение IАдрес электронной почты: [info@ncrc.ru](file:///C%3A%5CUsers%5Cbutov%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CXY98UXBT%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5Cinfo%40ncrc.ru), [security@ncrc.ru](file:///C%3A%5CUsers%5Cbutov%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CXY98UXBT%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5Csecurity%40ncrc.ru)Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 517Контактное лицо: Боев Владимир АлександровичАдрес сайта заказчика:[www.ncrc.ru](file:///C%3A%5CUsers%5Cbutov%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CXY98UXBT%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%5Cwww.ncrc.ru)Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок:[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – сайт ЕИС, ЕИС)Адрес сайта электронной площадки:АО «ЭТС» (Фабрикант) [[www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru)](https://etp-ets.ru/) (далее – сайт электронной площадки, (Фабрикант), электронная площадка) |
|  | **Информация по предмету закупки** |
|  | **Способ закупки** | Открытый запрос котировок в электронной форме |
|  | **Предмет закупки** | Право заключения договора на выполнение работ по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки на участке автодороги А-158 «Прохладный - Баксан – Эльбрус» - «Подъезд к туристической деревне «Поляна Азау» |
|  | **Краткое описание предмета закупки** | Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к извещению) |
|  | **Предмет договора** | Выполнение работ по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки на участке автодороги А-158 «Прохладный - Баксан – Эльбрус» - «Подъезд к туристической деревне «Поляна Азау» |
|  | **Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг** | Определены условиями проекта договора (приложение № 4 к извещению) |
|  | **Сведения о начальной** **(максимальной)** **цене договора/** **начальной (максимальной) цене единицы товара, работ, услуг** | **Начальная (максимальная) цена договора:** 6 098 147,04 (Шесть миллионов девяносто восемь тысяч сто сорок семь) рублей 04 копейки, без учета НДС.В целях обеспечения возможности размещения извещения о настоящей закупке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) в соответствии с функционалом ЕИС, а также обоснования расчета начальной (максимальной) цены договора, справочно приводится начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС в размере 7 317 776,45 (Семь миллионов триста семнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 45 копеек, включая НДС.Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено приложением № 3 к извещению. |
|  | **Финансирование** | Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ» |
|  | **Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Определен условиями проекта договора (приложение № 4 к извещению) |
|  | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Определено условиями проекта договора (приложение № 4 к извещению) |
|  | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке** | Определены формой заявки на участие в закупке, (приложение № 1 к извещению) и пунктами 5 и 6 извещения |
|  | **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Определены проектом договора (приложение № 4 к извещению) |
|  | **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг** | Определены проектом договора (приложение № 4к извещению) |
|  | **Обеспечение заявки на участие в закупке** | Не предусмотрено |
|  | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено |
|  | **Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке:** | 25 апреля 2024 года |
|  | **Место подачи заявок на участие в закупке** | (Фабрикант) [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru) |
|  | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке** | 07 мая 2024 года 16:00 (мск) |
|  | **Место открытия доступа к заявкам на участие в закупке** | (Фабрикант) [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru) |
|  | **Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя** | 08 мая 2024 годаЕдиная комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок. |
|  | **Место рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя:** | 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. |
|  | **Требования к участникам закупки** |
|  | **Обязательные требования к участникам закупки** | * 1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки).
	2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
	3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
	4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
	5. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты *(*в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);
	6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
	7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

**Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.1.1. – 2.1.7, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки обязательным требованиям заказчика согласно пункту 6 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к извещению).** |
|  | **Дополнительные требования к участникам закупки** | 2.2.1. Отсутствие:2.2.1.1. у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;2.2.1.2. участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке;2.2.1.3. у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией;2.2.1.4. участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;2.2.1.5. сведений об участнике закупке (включая всех членов коллективной заявки на участие в закупке) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.2.1.1. – 2.2.1.5, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика согласно пункту 7 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к извещению).** |
| **3** | **Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки**  | После размещения извещения о закупке заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение о закупке в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества. |
| **4** | **Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке** | 1. Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке.
2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.
3. Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения о закупке в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
4. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
 |
| **5** | **Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме** | * 1. Для участия в закупке в электронной форме участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
	2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке.
	3. Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.

Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной извещением, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии).Кроме того, документ «Сведения об участнике закупки», а также в случае, если в составе заявки на участие в запросе котировок необходимо предоставить Спецификацию, Предложение о цене,Техническое задание,Правила страхования и/или иной документ, информация об условиях исполнения договора из которых включается в приложения к договору, заключаемому по итогам закупки, размещаются на сайте электронной торговой площадки в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel. При этом непредставление документов в форме, сформированной в программе Microsoft Word, Microsoft Excel, не является основанием для принятия решения о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о закупке, в соответствии с пунктом 7.3.3 извещения. * 1. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.
	2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о закупке.
	3. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.
	4. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.
	5. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.
	6. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения о закупке.
 |
| **6** | **Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок** | Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию:* 1. заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме (по форме, определенной приложением № 1 к извещению);
	2. сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к извещению);
	3. учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);
	4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на ЕИС настоящего извещения;
	5. документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания или совета директоров или наблюдательного совета или решение единоличного участника лица или иного органа управления участника закупки) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (для юридического лица в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) (далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;
	6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой);
	7. документ, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии, документом может быть: информационное письмо из ИФНС (по форме № 26.2-7) и/или уведомление (заявление) о переходе на УСН, принятое в установленном порядке ИФНС) и/или иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации);
	8. документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, определенным пунктом 2.2.2 извещения *(в случае наличия таких требований – требования не установлены)*;
	9. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке *(в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке)*.

В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа. |
| **7** | **Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки** | * 1. После открытия доступа к заявкам на участие в закупке Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным извещением.

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о допуске или не допуске к участию в запросе котировок участника закупки и решение об определении победителя закупки.* 1. Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением.
	2. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о закупке по следующим основаниям:
	3. несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением);
	4. несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещением;
	5. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы;
	6. превышение начальной (максимальной) цены договора, определенной пунктом 1.3.6 извещения;
	7. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о закупке *(в случае если извещением о закупке установлены соответствующие требования)*;
	8. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами 2.1 и 2.2 извещения о закупке;
	9. в случае если такой участник является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
	10. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами извещения. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами извещения, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения.
	11. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя закупки.Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.* 1. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки.

Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.7.7. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. Предложения участников сопоставляются без учета НДС. В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая цена договора, победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такую же цену договора.7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. * 1. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.

В случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора, заказчиком осуществляется повторная закупка с учетом требований Положения о закупке или осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке (в случае наступления такого случая) или заказчик отказывается от проведения закупки, если потребность в ней уже отпала. |
| **8** | **Срок и условия заключения договора** | 1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.
2. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
3. Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
4. Заказчик на основании размещенного в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, или на основании принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки формирует и размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, подготовленный в соответствии с требованиями пункта 8.6 извещения, для подписания участником закупки, с которым принято решение о заключении договора.
5. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.
6. Условия заключения договора:
	* 1. договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки);
		2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;
		3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к извещению), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;
		4. договор заключается с ценой договора определенной в предложении участника закупки, с которым заключается договор с учетом приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (в случае применения при проведении закупки приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, установленного пунктом 9 извещения);
		5. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.
 |
| **9** | **Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами** | Применяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
| **10** | **Приложение** | 1. Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. Форма.2. Сведения об участнике закупки. Форма.3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.4. Проект договора. |

**Директор Департамента**

**финансов и закупочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Токарев Игорь Александрович/**

**Приложение № 1**

к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме

**от 25.04.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-903**

**ФОРМА**

(на фирменном бланке участника закупки (при наличии))

В Единую комиссию АО «КАВКАЗ.РФ»

Полное наименование участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес, телефон участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**

**В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

1. Изучив извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 25.04.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-903 (далее – извещение), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указывается наименование участника закупки)*

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)*

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях, установленных в извещении.

 *(указывается предмет договора)*

1. Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме с ценой договора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| без учета НДС, рублей | НДС, рублей \**\*заполняется в случае если участник является плательщиком НДС* | включая НДС, рублей\**\*заполняется в случае если участник является плательщиком НДС* |
|  |  |  |

*(указывается цифрой и прописью)*

Участник закупки является/не является плательщиком НДС (применяется упрощенная

 *(участником закупки указывается необходимое).*

*система налогообложения (УСН))*

*Реквизиты документа(-ов)), подтверждающего (-их) применение УСН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (участником закупки указываются запрашиваемые реквизиты (атрибуты), характеризующее документ. Документом может быть: информационное письмо из ИФНС (по форме № 26.2-7) и/или уведомление (заявление) о переходе на УСН, принятое в установленном порядке ИФНС) и/или иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации).*

1. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.
2. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения.
3. Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)
4. Участник закупки подтверждает соответствие обязательным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1.1 -2.1.7 извещения, а именно: *(участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом согласно пункту 7.5 извещения, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)*
5. соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки);
6. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
7. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
8. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
9. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);
10. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
11. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
12. Участник закупки подтверждает соответствие дополнительным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.2.1.1 – 2.2.1.3 извещения, а именно:*(участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае, если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом, согласно пункту 7.5 извещения, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)*
13. отсутствие у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
14. отсутствие участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке;
15. отсутствие у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией;
16. отсутствие участника на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в Реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;
17. отсутствие участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
18. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)*

1. Настоящая заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной
в извещении.
2. Адрес местонахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение:

1. Сведение об участнике закупки.
2. *\_\_ (указываются прилагаемые документы) \_.*
3. ……..

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)*

 *МП*

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

**Приложение № 2**

к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме

**от 25.04.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-903**

ФОРМА

**СВЕДЕНИЯ**

**об участнике закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический адрес(почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по исполнению договора |  |
| Является плательщиком НДС *(да/нет)* |  |
| Реквизиты документа (-ов)), подтверждающего (-их) применение УСН (*указывается в случае если участник не является плательщиком НДС*) |  |
| Является субъектом МСП *(да/нет)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)*

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

**Приложение № 3**

к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме

**от 25.04.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-903**

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

Начальная (максимальная) цена договора определена сметным методом (согласно приложению № 4 к техническому заданию (Приложение №1 к договору (приложение № 4 к извещению)).

В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

**Приложение № 4**

к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме

**от 25.04.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-903**

**ДОГОВОР ПОДРЯДА**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»** (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице з\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ**

**Электронный документооборот (ЭДО) –** совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.

**Отчетные документы** – счета, счета-фактуры, исполнительная смета, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.

**ЭОД** – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

**ЭП** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

**Оператор ЭДО** – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на участке автодороги А-158 «Прохладный - Баксан – Эльбрус» - «Подъезд к туристической деревне «Поляна Азау», в соответствии с техническим заданием (приложении № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

2.2. Работы считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством и подлежат оплате с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

**3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб\_\_ \_\_ коп\_\_, в том числе НДС 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб\_\_ \_\_ коп\_\_, а в случае если Договор заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.

3.2. Цена Договора по настоящему Договору установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Договора к стоимости работ, предусмотренной техническим заданием (приложение № 1 к Договору), является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (акт составляется по форме, указанной в приложении № 2 к Договору) на основании выставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры, направленными через оператора ЭДО в соответствии с разделом 13 настоящего Договора.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

**4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

4.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляются путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

* 1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, при этом приемка работ и оформление результатов этой приемки осуществляются в течение 3 (трех) рабочих дней. Одновременно с указанным письменным сообщением Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ путем передачи ЭОД с помощью ЭДО.
	2. При наличии недостатков в выполненных работах и/или представленных Подрядчиком документах Заказчик вправе отказаться от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В таком случае Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.
	3. Если Подрядчик не устранил недостатки, указанные в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы.
	4. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.
	5. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
	6. При приемке выполненной работы Заказчик может провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза качества выполненной работы, предусмотренной Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком самостоятельно. Экспертное заключение качества выполненной работы, проведенное Заказчиком либо экспертной организацией, является обязательным для исполнения Подрядчиком.
	7. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
	8. Право собственности на результат выполненных работ возникает у Заказчика с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Предоставить Подрядчику площадку для организации выполнения работ.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Своими силами и средствами, либо с привлечением третьих лиц, предварительно согласованных с Заказчиком, выполнить работы, определенные настоящим Договором. Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению Работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

5.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.

5.3.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, иной действующей нормативной документацией. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.

5.3.4. Нести ответственность за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, за соответствие квалификации специалистов, соблюдение ими правил техники безопасности.

5.3.5. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов.

5.3.6. Применять оборудование, специальные приспособления, инструменты и т.п., отвечающие соответствующим ГОСТам, СНиПам и иным применяемым стандартам.

5.3.7. Укомплектовать специалистов, выполняющих работы, всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п.

5.3.8. Обязуется обеспечить безопасность при выполнении работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Эльбрус», если иное не согласовано Заказчиком.

– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.

5.3.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.

5.3.10. Гарантировать качество используемых материалов и наличие документов, удостоверяющих их качество, предоставить эти документы по требованию Заказчика Поставляемые оборудование, материалы должны быть новыми, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным.

5.3.11. Подрядчик несет ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по Договору, несет Подрядчик.

5.3.12. Предоставить Заказчику после окончания выполнения работ документы, подтверждающие затраты на реализацию Договора.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

6.3. Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении.

6.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

6.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

6.6. Если Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

6.7. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору обязуется передать Заказчику копию заверенной печатью Подрядчика декларации по НДС с подтверждением ФНС России о принятии декларации.

Указанная декларация предоставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее запроса Заказчиком. В случае если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

6.8. За нарушение срока выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.9. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

6.10. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 9.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.

6.11. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

**7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

7.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

**8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.

8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства.
	2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и торгово-промышленной палатой РФ. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.
	3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
	4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.**

**ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда;

– в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– если Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;

– если Подрядчик нарушил срок окончания работ на срок свыше 10 (десяти) календарных дней;

– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.

10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

11.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

11.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 12 (двенадцати) месяцев, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.

11.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.

11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 настоящего Договора.

11.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

**12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).

12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.

12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

**13. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ**

* 1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны обязаны применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. При использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
	3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.
	4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.
	5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Покупателем осуществляется через Оператора ЭДО – **АО «ПФ «СКБ Контур»**.
	6. К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.
	7. Поставщик обязуется направить Покупателю по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.
	8. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе.
	9. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.
	10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.
	11. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором.
	12. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.
	13. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.
	14. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 7 «Разрешение споров» Договора.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

14.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

14.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

14.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

14.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

14.8. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

14.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

14.10.1. Приложение № 1 – техническое задание;

14.10.2. Приложение № 2 – форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

**15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК:**Адрес места нахождения:Адрес для отправки почтовой корреспонденции:Платежные реквизиты: | **ЗАКАЗЧИК:**АО «КАВКАЗ.РФ»Адрес места нахождения: 123112, Российская Федерация,г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,26 этаж, помещение IАдрес для отправки почтовой корреспонденции:123112, Российская Федерация,г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,26 этаж, помещение IТел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24ИНН 2632100740, КПП 770301001,ОГРН 1102632003320ОКПО 67132337Платежные реквизиты:р/счет № 40701810500020000436Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  Корреспондентский счет: 30101810400000000225БИК: 044525225 |

**16. ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /*(подписано ЭЦП)* | **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /*(подписано ЭЦП)* |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Договору от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

№

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предмет договора | Выполнение работ по установке дорожных знаков, барьерных ограждений и нанесение дорожной разметки на участке автодороги А-158 «Прохладный - Баксан – Эльбрус» - «Подъезд к туристической деревне «Поляна Азау» |
| 2 | Место проведения работ | Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбруский район, «Подъезд к туристической деревне «Поляна Азау» от автодороги А-158 «Прохладный - Баксан – Эльбрус». |
| 3 | Протяженность участка | 1753 метра |
| 4 | Срок выполнения работ | не позднее 70 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика направленная посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика на адрес электронной почты Исполнителя  |
| 5 | Обязательства Заказчика | Заказчик передает Исполнителю дорожные знаки с креплениями без стоек, перечень указан в приложении 2 к техническому заданию |
| 6 | Общие требования к оказанию услуг | Работы выполняются согласно условиям контракта, , настоящего Технического задания, в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 52289-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», «ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» |
| 7 | Объем выполнения работ | В соответствии с Приложением № 1, № 2 к техническому заданию |
| 8 | Требования к дорожным знакам и стойкам. | Все поставляемые для работ материалы, конструкции и изделия должны быть новые (не бывшими ранее в эксплуатации).Расстояние от кромки проезжей части, а при наличии обочины – от бровки земляного полотна до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2,0 м.Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) в населенных пунктах должно составлять от 2,0 до 4,0 м.Стойка дорожного знака устанавливается в грунт на глубину не менее 0,7 м от поверхности земли. Толщина стенок стойки не менее 3,0 мм. Стойка должна иметь приспособление для предотвращения прокручивания стойки вокруг своей оси (пятка, поперечина и т.д.). Бетонируемая часть (ширина х длина х глубина) не менее 250 х 250 х 700 мм. Марка бетона: М-300.Дорожный знак к стойке, должен крепиться с помощью 2–х металлических хомутов и болтов с гайками, методом стягивания хомута.Старые (ошибочно дислоцируемые) знаки и стойки необходимо демонтировать и сдать на склад Заказчику. |
| 9 | Требования к организации работ | Исполнитель обязан использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество.Требования к характеристикам, качеству и безопасности работ:- подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанный в настоящем Техническом задании;- требование к техническим характеристикам монтажа определены в настоящем Техническом задании.Качество выполняемых работ по монтажу соответствует следующей нормативно-технической и методической документации: - «ГОСТ Р 52289-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; - «ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».Все поставляемые для работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новые (не бывшими ранее в эксплуатации), упакованные в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании, ГОСТов и ТУ. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования;- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;- Федеральный закон от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».Риск случайного повреждения объекта, до приемки этого объекта Заказчиком, несет Исполнитель. Исполнитель обязан согласовать выполнение земляных работ с Заказчиком, а Заказчик, в свою очередь со всеми организациями, имеющими коммуникации в зоне выполнения земляных работ. Исполнитель в период производства работ несет полную ответственность за:- выполнение работы в полном объеме; - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке работ; - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ;- согласование с организациями, на территории и у которых ограничивается доступ (подъезд) к их недвижимости при проведении работ; - обеспечение безопасности движения в границах участка дороги, на котором производятся работы, включая установку и содержание дорожных знаков, ограждений в соответствии с ВСН 37-84; - производство строительных и ремонтных работ в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Бригады, задействованные при производстве работ, должны быть оснащены механизмами, автотранспортом, тележными приспособлениями, инструментом, защитными средствами, технической документацией, инструкциями по безопасному производству работ.Исполнитель обязан по требованию заказчика предоставить по первому его требованию всю необходимую информацию о ходе производства работ в форме запрашиваемых документов, расчетов, отчетов и актов. Исполнитель обязан организовать уборку строительного и иного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ на прилегающей к месту строительства территории.Исполнитель перед началом выполнения работ должен согласовать проведение работ с заказчиком и органами ОГИБДД МВД России по месту проведения работ или с вышестоящими органами. Места проведения работ должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными и желтыми сигнальными огнями, в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения. При выполнении работ на всей специализированной технике, используемой в ходе выполнения работ, должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета. |
| 10 | Приемка работ | Приемка работ производится представителем Заказчика в присутствии Исполнителя в соответствии со СНиП, техническими спецификациями, проектом организации дорожного движения территорию туристической деревни в границах всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» (схема расстановки технических средств, организации дорожного движения и нанесения линий дорожной разметки) в границах участка автодороги А-158 «Прохладный - Баксан – Эльбрус» - «Подъезд к туристической деревне «Поляна Азау». |
| 11 | Требования к используемым материалам | Исполнитель гарантирует: - надлежащее качество поставленного товара, соответствие его спецификациям, государственным стандартам, обеспеченность его соответствующими документами;- соблюдение требований к техническим характеристикам материалов, используемых для работ, а также максимальные и/или минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара (материала и конструкции), его технические, функциональные и иные характеристики.Материалы, оборудование, поставляемые и используемые при выполнении работ Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ, требованиям государственных стандартов |
| 12 | Гарантийные обязательства | Срок гарантии составляет 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения монтажа Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.При обнаружении дефектов, недоделок, усадки или других недостатков, Заказчик в течение 2 дней с момента их обнаружения уведомляет Подрядчика посредством факсимильной, электронной или почтовой связи.Не позднее 3 календарных дней со дня получения уведомления Заказчика, Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении совместного с Заказчиком Акта, фиксирующего дефекты, недоделки, усадку или другие недостатки.Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. |
| 13 | Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью | Приложение 1: Сводная ведомость объемов работ;Приложение 2: Перечень дорожных знаков;Приложение 3: Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на выполнение строительно-монтажных работ. Приложение 4: Локальный сметный расчет (во вложении расчет НМЦ). |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.А. Бекулов /*(подписано ЭЦП)* | **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ж.А. Зимнурова /*(подписано ЭЦП)* |

Приложение 1

к техническому заданию

**Сводная ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| **Раздел 1. Демаркировка горизонтальной дорожной разметки** |
| 1 | Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка): при толщине линии до 3 мм | м2 | 83,7 |
| **Раздел 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком** |
| 2 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты | м2 | 365,317 |
| 3 | Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки | кг | 2029,335935 |
| **Раздел 3. Дорожные знаки** |
| 4 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 120 |
| 5 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | шт | 140 |
| 6 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 | шт | 84 |
| 7 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42 | шт | 22 |
| 8 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.46 | шт | 4 |
| 9 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 | шт | 5 |
| 10 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.55 | шт | 4 |
| 11 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.60/1 | шт | 1 |
| 12 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 17,08 |
| 13 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 17,4216 |
| 14 | Демонтаж дорожных знаков | шт | 40 |
| 15 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | шт | 10 |
| 16 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 1,7 |
| 17 | Г-образная опора ОГМ-6.219 с доставкой к месту монтажа | комплект | 10 |
| 18 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 4,2 |
| 19 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4,284 |
| **Раздел 4. Ограждение** |
| 20 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | м | 300 |
| 21 | Барьерное ограждение одностороннее | м.п. | 300 |

Приложение 2

к техническому заданию

**Перечень дорожных знаков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Знак 1.11.1 «Опасный поворот»  | шт | 2 |
| 2 | Знак 1.11.2 «Опасный поворот»  | шт | 4 |
| 3 | Знак 1.12.1 «Опасный поворот»  | шт | 2 |
| 4 | Знак 1.12.2 «Опасный поворот»  | шт | 1 |
| 5 | Знак 1.13 «Крутой спуск»  | шт | 1 |
| 6 | Знак 1.14 «Крутой подъем»  | шт | 1 |
| 7 | Знак 1.34.1 «Направление поворота»  | шт | 26 |
| 8 | Знак 1.34.2 «Направление поворота»  | шт | 28 |
| 9 | Знак 2.1 «Главная дорога»  | шт | 16 |
| 10 | Знак 2.4 «Уступите дорогу»  | шт | 17 |
| 11 | Знак 3.1 «Въезд запрещен»  | шт | 1 |
| 12 | Знак 3.2 «Движение запрещено»  | шт | 5 |
| 13 | Знак 3.13 «Ограничение высоты (4)»  | шт | 2 |
| 14 | Знак 3.20 «Обгон запрещен»  | шт | 4 |
| 15 | Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости (30)»  | шт | 9 |
| 16 | Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)»  | шт | 2 |
| 17 | Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости (50)»  | шт | 4 |
| 18 | Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости (60)»  | шт | 7 |
| 19 | Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости (70)»  | шт | 4 |
| 20 | Знак 3.27 «Остановка запрещена»  | шт | 12 |
| 21 | Знак 3.28 «Стоянка запрещена»  | шт | 4 |
| 22 | Знак 4.1.1 «Движение прямо»  | шт | 10 |
| 23 | Знак 4.1.3 «Движение налево»  | шт | 2 |
| 24 | Знак 4.1.4 «Движение прямо или направо»  | шт | 3 |
| 25 | Знак 4.1.5 «Движение прямо или налево»  | шт | 2 |
| 26 | Знак 4.1.6 «Движение направо или налево»  | шт | 1 |
| 27 | Знак 4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева»  | шт | 1 |
| 28 | Знак 4.3 «Круговое движение»  | шт | 4 |
| 29 | Знак 5.5 «Дорога с односторонним движением»  | шт | 1 |
| 30 | Знак 5.6 «Конец дороги с односторонним движением»  | шт | 1 |
| 31 | Знак 5.15.3 «Начало полосы»  | шт | 2 |
| 32 | Знак 5.15.5 «Конец полосы»  | шт | 2 |
| 33 | Знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) тролейбуса»  | шт | 4 |
| 34 | Знак 5.19.1 «Пешеходный переход (Повышенной информативности)  | шт | 26 |
| 35 | Знак 5.19.2 «Пешеходный переход (Повышенной информативности)  | шт | 16 |
| 36 | Знак 8.1.1 «Расстояние до объекта (30)»  | шт | 3 |
| 37 | Знак 8.2.1 «Зона действия (200)»  | шт | 4 |
| 38 | Знак 8.2.1 «Зона действия (300)»  | шт | 1 |
| 39 | Знак 8.2.1 «Зона действия (800)»  | шт | 1 |
| 40 | Знак 8.2.4 «Зона действия»  | шт | 4 |
| 41 | Знак 8.4.4 «Вид транспортного средства»  | шт | 3 |
| 42 | Знак 8.13 «Направление главной дороги»  | шт | 4 |
| 43 | Знак 8.22.3 «Препятствие»  | шт | 1 |
| 44 | Знак 8.24 «Работает эвакуатор»  | шт | 14 |
| 45 | Крепление дорожного знака | комплект | 262 |

Приложение 3

к техническому заданию

**Требования по формированию документов,**

**подтверждающих затраты на выполнение строительно-монтажных работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Строительно-монтажные работы (подрядные)** |
| 1 | Затраты на строительно-монтажные работы подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных работ (далее – акт), счетами-фактурами. Составление акта на строительно-монтажные работы осуществляется по локальной смете, составленной Исполнителем по расценкам действующей сметно-нормативной базы ФЕР. Локальные сметные расчеты передаются Заказчику на бумажном и электронном носителях в форматах «Гранд-смета», Excel (Word) и PDF.  |
| 2 | Акт формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией. Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ согласно Договора. К итоговой текущей стоимости выполненных работ применяется коэффициент тендерного снижения. В случае превышения итоговой стоимости с учетом коэффициента тендерного снижения по акту над стоимостью, указанной в договоре, к итоговой текущей стоимости выполненных работ с учетом коэффициента тендерного снижения применяется коэффициент снижения до уровня договорной цены. |
| 3  | Стоимость материальных ресурсов (далее – МР) определяется по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется на основании подтверждающих их приобретение бухгалтерских документов (счетов-фактур и товарно-транспортных накладных) и в соответствие с рекомендациями МДС 81-35.2004. В случае превышения цены МР по счету-фактуре над ценой МР по прайсу или коммерческому предложению (далее – КП), учтенной в Сметной документации, цена МР в КС-2 принимается по прайсу или коммерческих предложениях. В любом случае к акту прикладывается счет-фактура на приобретение МР. Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются с учетом разницы тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км по калькуляциям, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании проекта организации строительства и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки. Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в акте в графе «материалы». |
| 4 | Величина накладных расходов принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями). |
| 5 | Величина сметной прибыли принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных и монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06. |

Приложение 4

к техническому заданию

|  |
| --- |
| *(наименование стройки)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация дорожного движения на участке автодороги А-158 "Прохладный - Баксан - Эльбрус" - "Подъезд к туристической деревне "Поляна Азау" |
| *(наименование объекта капитального строительства)* |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация дорожного движения на участке автодороги А-158 "Прохладный - Баксан - Эльбрус" - "Подъезд к туристической деревне "Поляна Азау" |
|  *(наименование работ и затрат)* |
| Составлен  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен**  | 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость**  |   | 7 082,21 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |   | 5 901,84 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |   | 471,58 | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |   | 41,34 | тыс.руб. |
|  | **оборудования** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |   | 1 856,97 | чел.-ч. |
|  | **прочих затрат** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |   | 123,24 | чел.-ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** |
| **1** | **ГЭСН27-09-039-01** | **Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка): при толщине линии до 3 мм** | **10 м2** | **8,37** | **1** | **8,37** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 51,7266 |  |  |  |  | 13 488,75 |
|   | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4,12 | 1,5 | 51,7266 |  |  | 260,77 |  | 13 488,75 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 338,24 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,63655 |  |  |  |  | 728,29 |
|   | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,21 | 1,5 | 2,63655 |  |  | 1 199,61 |  | 3 162,83 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,21 | 1,5 | 2,63655 |  |  | 276,23 |  | 728,29 |
|   | 91.13.01-514 | Демаркировщики дорожной разметки с фрезеровальным барабаном, ширина удаляемой разметки до 200 мм | маш.час | 2 | 1,5 | 25,11 |  |  | 126,46 |  | 3 175,41 |
| *Н* | *20.2.08.06* | *Ролики для удаления линий дорожной разметки самоходными демаркировочными машинами* | *компл* | *0,04* |  | *0,3348* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **20 555,28** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 217,04 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 20 899,05 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 19 050,83 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **7 228,81** |  | **60 505,16** |
| **2** | **ГЭСН27-09-015-01** | **Демонтаж дорожных знаков** | **100 шт** | **0,4** | **1** | **0,4** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,978 |  |  |  |  | 3 023,10 |
|   | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 21,63 | 1,5 | 12,978 |  |  | 232,94 |  | 3 023,10 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 645,18 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,24 |  |  |  |  | 1 723,68 |
|   | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.час | 10 | 1,5 | 6 |  |  | 419,54 |  | 2 517,24 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 10 | 1,5 | 6 |  |  | 276,23 |  | 1 657,38 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,4 | 1,5 | 0,24 |  |  | 533,10 |  | 127,94 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,4 | 1,5 | 0,24 |  |  | 276,23 |  | 66,30 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 391,96** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 746,78 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 6 977,77 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 6 360,69 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **51 826,05** |  | **20 730,42** |
| **3** | **ГЭСН27-09-008-04** | **Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание / Демонтаж дорожных стоек** | **100 шт** | **0,23** | **1** | **0,23** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,382465 |  |  |  |  | 2 056,30 |
|   | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 34,71 | 1,05 | 8,382465 |  |  | 245,31 |  | 2 056,30 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654,18 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,1395 |  |  |  |  | 974,65 |
|   | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 3,3 | 1,05 | 0,79695 |  |  | 1 435,23 |  | 1 143,81 |
|   | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  | чел.-ч | 3,3 | 1,05 | 0,79695 |  |  | 371,05 |  | 295,71 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3,3 | 1,05 | 0,79695 |  |  | 533,10 |  | 424,85 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 3,3 | 1,05 | 0,79695 |  |  | 276,23 |  | 220,14 |
|   | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 3,2 | 1,05 | 0,7728 |  |  | 73,08 |  | 56,48 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 3,2 | 1,05 | 0,7728 |  |  | 276,23 |  | 213,47 |
|   | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.час | 3,2 | 1,05 | 0,7728 |  |  | 37,58 |  | 29,04 |
|   | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  | чел.-ч | 3,2 | 1,05 | 0,7728 |  |  | 317,46 |  | 245,33 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|   | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,1 | 0 | 0 |  |  | 104 516,17 |  | 0,00 |
|   | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 | 0 | 0 |  |  | 125 149,28 |  | 0,00 |
| *Н* | *01.5.03.03* | *Знаки дорожные* | *шт* | *100* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.03.05* | *Стойки для дорожных знаков* | *шт* | *100* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
| *П,Н* | *01.7.17.09-0062* | *Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм* | *шт* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 685,13** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,95 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 4 455,50 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 4 061,47 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **57 400,43** |  | **13 202,10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 32 632,37 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 18 568,15 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 10 637,60 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 3 426,62 |
|   |  |  Строительные работы | 94 437,68 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 18 568,15 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 10 637,60 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 3 426,62 |
|   |  |  накладные расходы | 32 332,32 |
|   |  |  сметная прибыль | 29 472,99 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 21 994,77 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 32 332,32 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 29 472,99 |
|   |  |  **Итого по разделу 1 Демонтажные работы** | **94 437,68** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 73,087065 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 12,01605 |  |   |
| **Раздел 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки** |
| **Тип 1.1** |
| **4** | **ГЭСН27-09-031-05** | **Нанесение линии дорожной разметки механизированным способом холодным пластиком со световозвращающими элементами шириной: 0,1 м, сплошной** | **100 м2** | **0,54** | **1** | **0,54** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,1222 |  |  |  |  | 585,22 |
|   | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,26 | 1,5 | 0,2106 |  |  | 224,69 |  | 47,32 |
|   | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 1,18 | 1,5 | 0,9558 |  |  | 245,31 |  | 234,47 |
|   | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 1,18 | 1,5 | 0,9558 |  |  | 317,46 |  | 303,43 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309,10 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,7702 |  |  |  |  | 900,36 |
|   | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.час | 1,14 | 1,5 | 0,9234 |  |  | 917,39 |  | 847,12 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 1,14 | 1,5 | 0,9234 |  |  | 276,23 |  | 255,07 |
|   | 91.13.01-073 | Машины разметочные самоходные для нанесения холодного пластика со световозвращающими элементами, ширина наносимой линии 100-400 мм, рабочая скорость 1-3 км/ч | маш.час | 1,14 | 1,5 | 0,9234 |  |  | 1 838,63 |  | 1 697,79 |
|   | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8  | чел.-ч | 1,14 | 1,5 | 0,9234 |  |  | 422,59 |  | 390,22 |
|   | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.час | 1,14 | 1,5 | 0,9234 |  |  | 827,58 |  | 764,19 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 1,14 | 1,5 | 0,9234 |  |  | 276,23 |  | 255,07 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 120,95 |
|   | 01.5.01.03-1014 | Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение | кг | 11,76 |  | 6,3504 |  |  | 1 593,75 |  | 10 120,95 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *522,73* |  | *282,2742* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,0216* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **14 915,63** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 485,58 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 2 183,80 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 990,68 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **35 352,06** |  | **19 090,11** |
| **5** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0012** | **Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый** | **кг** | **282,27** | **1** | **282,27** |  |  | **214,24** |  | **60 473,52** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **60 473,52** |
| **Тип 1.5** |
| **6** | **ГЭСН27-09-031-11** | **Нанесение линии дорожной разметки механизированным способом холодным пластиком со световозвращающими элементами шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 1:3** | **100 м2** | **0,05** | **1** | **0,05** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,444 |  |  |  |  | 123,83 |
|   | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,26 | 1,5 | 0,0195 |  |  | 224,69 |  | 4,38 |
|   | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,83 | 1,5 | 0,21225 |  |  | 245,31 |  | 52,07 |
|   | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 2,83 | 1,5 | 0,21225 |  |  | 317,46 |  | 67,38 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,43 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6165 |  |  |  |  | 200,38 |
|   | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.час | 2,74 | 1,5 | 0,2055 |  |  | 917,39 |  | 188,52 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 2,74 | 1,5 | 0,2055 |  |  | 276,23 |  | 56,77 |
|   | 91.13.01-073 | Машины разметочные самоходные для нанесения холодного пластика со световозвращающими элементами, ширина наносимой линии 100-400 мм, рабочая скорость 1-3 км/ч | маш.час | 2,74 | 1,5 | 0,2055 |  |  | 1 838,63 |  | 377,84 |
|   | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8  | чел.-ч | 2,74 | 1,5 | 0,2055 |  |  | 422,59 |  | 86,84 |
|   | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.час | 2,74 | 1,5 | 0,2055 |  |  | 827,58 |  | 170,07 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 2,74 | 1,5 | 0,2055 |  |  | 276,23 |  | 56,77 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,13 |
|   | 01.5.01.03-1014 | Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение | кг | 11,76 |  | 0,588 |  |  | 1 593,75 |  | 937,13 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *522,73* |  | *26,1365* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,002* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 997,77** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,21 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 476,59 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 434,44 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **58 176,00** |  | **2 908,80** |
| **7** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0012** | **Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый** | **кг** | **26,14** | **1** | **26,14** |  |  | **214,24** |  | **5 600,23** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 600,23** |
| **Тип 1.6** |
| **8** | **ГЭСН27-09-031-15** | **Нанесение линии дорожной разметки механизированным способом холодным пластиком со световозвращающими элементами шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 3:1** | **100 м2** | **0,1125** | **1** | **0,1125** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,529875 |  |  |  |  | 146,61 |
|   | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,26 | 1,5 | 0,043875 |  |  | 224,69 |  | 9,86 |
|   | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 1,44 | 1,5 | 0,243 |  |  | 245,31 |  | 59,61 |
|   | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 1,44 | 1,5 | 0,243 |  |  | 317,46 |  | 77,14 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,63 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,70875 |  |  |  |  | 230,36 |
|   | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.час | 1,4 | 1,5 | 0,23625 |  |  | 917,39 |  | 216,73 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 0,23625 |  |  | 276,23 |  | 65,26 |
|   | 91.13.01-073 | Машины разметочные самоходные для нанесения холодного пластика со световозвращающими элементами, ширина наносимой линии 100-400 мм, рабочая скорость 1-3 км/ч | маш.час | 1,4 | 1,5 | 0,23625 |  |  | 1 838,63 |  | 434,38 |
|   | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8  | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 0,23625 |  |  | 422,59 |  | 99,84 |
|   | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.час | 1,4 | 1,5 | 0,23625 |  |  | 827,58 |  | 195,52 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 0,23625 |  |  | 276,23 |  | 65,26 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 108,53 |
|   | 01.5.01.03-1014 | Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение | кг | 11,76 |  | 1,323 |  |  | 1 593,75 |  | 2 108,53 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *522,73* |  | *58,807125* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,0045* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 332,13** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,97 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 554,15 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 505,14 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **39 034,84** |  | **4 391,42** |
| **9** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0012** | **Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый** | **кг** | **58,81** | **1** | **58,81** |  |  | **214,24** |  | **12 599,45** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 599,45** |
| **Тип 1.7** |
| **10** | **ГЭСН27-09-031-08** | **Нанесение линии дорожной разметки механизированным способом холодным пластиком со световозвращающими элементами шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 1:1** | **100 м2** | **0,028** | **1** | **0,028** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1512 |  |  |  |  | 41,93 |
|   | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,26 | 1,5 | 0,01092 |  |  | 224,69 |  | 2,45 |
|   | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 1,67 | 1,5 | 0,07014 |  |  | 245,31 |  | 17,21 |
|   | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 1,67 | 1,5 | 0,07014 |  |  | 317,46 |  | 22,27 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,83 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,20412 |  |  |  |  | 66,33 |
|   | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.час | 1,62 | 1,5 | 0,06804 |  |  | 917,39 |  | 62,42 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 1,62 | 1,5 | 0,06804 |  |  | 276,23 |  | 18,79 |
|   | 91.13.01-073 | Машины разметочные самоходные для нанесения холодного пластика со световозвращающими элементами, ширина наносимой линии 100-400 мм, рабочая скорость 1-3 км/ч | маш.час | 1,62 | 1,5 | 0,06804 |  |  | 1 838,63 |  | 125,10 |
|   | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8  | чел.-ч | 1,62 | 1,5 | 0,06804 |  |  | 422,59 |  | 28,75 |
|   | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.час | 1,62 | 1,5 | 0,06804 |  |  | 827,58 |  | 56,31 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 1,62 | 1,5 | 0,06804 |  |  | 276,23 |  | 18,79 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,79 |
|   | 01.5.01.03-1014 | Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение | кг | 11,76 |  | 0,32928 |  |  | 1 593,75 |  | 524,79 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *522,73* |  | *14,63644* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,00112* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **876,88** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,26 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 159,14 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 145,07 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **42 181,79** |  | **1 181,09** |
| **11** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0012** | **Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый** | **кг** | **14,64** | **1** | **14,64** |  |  | **214,24** |  | **3 136,47** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 136,47** |
| **Тип 1.11** |
| **12** | **ГЭСН27-09-031-15** | **Нанесение линии дорожной разметки механизированным способом холодным пластиком со световозвращающими элементами шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 3:1** | **100 м2** | **0,2625** | **1** | **0,2625** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,236375 |  |  |  |  | 342,09 |
|   | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,26 | 1,5 | 0,102375 |  |  | 224,69 |  | 23,00 |
|   | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 1,44 | 1,5 | 0,567 |  |  | 245,31 |  | 139,09 |
|   | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 1,44 | 1,5 | 0,567 |  |  | 317,46 |  | 180,00 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975,45 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,65375 |  |  |  |  | 537,49 |
|   | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.час | 1,4 | 1,5 | 0,55125 |  |  | 917,39 |  | 505,71 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 0,55125 |  |  | 276,23 |  | 152,27 |
|   | 91.13.01-073 | Машины разметочные самоходные для нанесения холодного пластика со световозвращающими элементами, ширина наносимой линии 100-400 мм, рабочая скорость 1-3 км/ч | маш.час | 1,4 | 1,5 | 0,55125 |  |  | 1 838,63 |  | 1 013,54 |
|   | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8  | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 0,55125 |  |  | 422,59 |  | 232,95 |
|   | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.час | 1,4 | 1,5 | 0,55125 |  |  | 827,58 |  | 456,20 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 1,4 | 1,5 | 0,55125 |  |  | 276,23 |  | 152,27 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 919,91 |
|   | 01.5.01.03-1014 | Отвердитель жидкий для холодного пластика, механическое нанесение | кг | 11,76 |  | 3,087 |  |  | 1 593,75 |  | 4 919,91 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *522,73* |  | *137,216625* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,0105* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 774,94** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,58 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 1 292,98 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 178,64 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **39 034,51** |  | **10 246,56** |
| **13** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0012** | **Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый** | **кг** | **137,22** | **1** | **137,22** |  |  | **214,24** |  | **29 398,01** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **29 398,01** |
| **Тип 1.14.1** |
| **14** | **ГЭСН27-09-031-01** | **Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты** | **10 м2** | **19,04** | **1** | **19,04** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 149,94 |  |  |  |  | 43 890,44 |
|   | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 5,25 | 1,5 | 149,94 |  |  | 292,72 |  | 43 890,44 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 918,77 |
|   | 01.7.06.14-0042 | Ленты бумажные термостойкие для малярных работ с липким слоем с одной стороны, цвет бежевый, ширина 100 мм | м | 96 |  | 1827,84 |  |  | 14,18 |  | 25 918,77 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *55,55* |  | *1057,672* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,7616* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **69 809,21** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 890,44 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 64 518,95 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 58 813,19 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **10 143,98** |  | **193 141,35** |
| **15** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0063** | **Пластик холодный для дорожной разметки, цветной** | **кг** | **479,95** | **1** | **479,95** |  |  | **216,05** |  | **103 693,20** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **103 693,20** |
| **16** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0062** | **Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый** | **кг** | **577,72** | **1** | **577,72** |  |  | **190,71** |  | **110 176,98** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **110 176,98** |
| **Тип 1.17.1** |
| **17** | **ГЭСН27-09-031-01** | **Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты** | **10 м2** | **0,66** | **1** | **0,66** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,1975 |  |  |  |  | 1 521,41 |
|   | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 5,25 | 1,5 | 5,1975 |  |  | 292,72 |  | 1 521,41 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,44 |
|   | 01.7.06.14-0042 | Ленты бумажные термостойкие для малярных работ с липким слоем с одной стороны, цвет бежевый, ширина 100 мм | м | 96 |  | 63,36 |  |  | 14,18 |  | 898,44 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *55,55* |  | *36,663* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,0264* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 419,85** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521,41 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 2 236,47 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 038,69 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **10 143,95** |  | **6 695,01** |
| **18** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0063** | **Пластик холодный для дорожной разметки, цветной** | **кг** | **36,66** | **1** | **36,66** |  |  | **216,05** |  | **7 920,39** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 920,39** |
| **Тип 1.18, 1.19** |
| **19** | **ГЭСН27-09-031-01** | **Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты** | **10 м2** | **2,0176** | **1** | **2,0176** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,8886 |  |  |  |  | 4 650,91 |
|   | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 5,25 | 1,5 | 15,8886 |  |  | 292,72 |  | 4 650,91 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 746,52 |
|   | 01.7.06.14-0042 | Ленты бумажные термостойкие для малярных работ с липким слоем с одной стороны, цвет бежевый, ширина 100 мм | м | 96 |  | 193,6896 |  |  | 14,18 |  | 2 746,52 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *55,55* |  | *112,07768* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,080704* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 397,43** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 650,91 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 6 836,84 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 6 232,22 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **10 143,98** |  | **20 466,49** |
| **20** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0012** | **Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый** | **кг** | **112,08** | **1** | **112,08** |  |  | **214,24** |  | **24 012,02** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **24 012,02** |
| **Тип 1.24.2** |
| **21** | **ГЭСН27-09-031-01** | **Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты** | **10 м2** | **4,8841** | **1** | **4,8841** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 38,4622875 |  |  |  |  | 11 258,68 |
|   | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 5,25 | 1,5 | 38,4622875 |  |  | 292,72 |  | 11 258,68 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 648,63 |
|   | 01.7.06.14-0042 | Ленты бумажные термостойкие для малярных работ с липким слоем с одной стороны, цвет бежевый, ширина 100 мм | м | 96 |  | 468,8736 |  |  | 14,18 |  | 6 648,63 |
| *Н* | *01.5.01.02* | *Пластик холодный для нанесения дорожной разметки* | *кг* | *55,55* |  | *271,311755* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.01.03* | *Стеклошарики световозвращающие* | *т* | *0,04* |  | *0,195364* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **17 907,31** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 258,68 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 16 550,26 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 15 086,63 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **10 143,98** |  | **49 544,20** |
| **22** | **ФСБЦ-01.5.01.02-0012** | **Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый** | **кг** | **271,31** | **1** | **271,31** |  |  | **214,24** |  | **58 125,45** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **58 125,45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по разделу 2 Нанесение горизонтальной дорожной разметки :** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 541 566,87 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 62 561,12 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 7 111,44 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 1 934,92 |
|   |  |  Материалы | 469 959,39 |
|   |  |  Строительные работы | 722 800,75 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 62 561,12 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 7 111,44 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 1 934,92 |
|   |  |  материалы | 469 959,39 |
|   |  |  накладные расходы | 94 809,18 |
|   |  |  сметная прибыль | 86 424,70 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 64 496,04 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 94 809,18 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 86 424,70 |
|   |  |  **Итого по разделу 2 Нанесение горизонтальной дорожной разметки** | **722 800,75** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 213,9720375 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 5,95332 |  |   |
| **Раздел 3. Установка дорожных знаков. Дорожные знаки - поставка АО "КАВКАЗ.РФ"** |
| **23** | **ГЭСН27-09-008-01** | **Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках** | **100 шт** | **1,2** | **1** | **1,2** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 576 |  |  |  |  | 141 298,56 |
|   | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 320 | 1,5 | 576 |  |  | 245,31 |  | 141 298,56 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 786,33 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 26,154 |  |  |  |  | 8 300,30 |
|   | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.час | 11 | 1,5 | 19,8 |  |  | 1 158,12 |  | 22 930,78 |
|   | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  | чел.-ч | 11 | 1,5 | 19,8 |  |  | 317,46 |  | 6 285,71 |
|   | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1,52 | 1,5 | 2,736 |  |  | 1 435,23 |  | 3 926,79 |
|   | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  | чел.-ч | 1,52 | 1,5 | 2,736 |  |  | 371,05 |  | 1 015,19 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2,01 | 1,5 | 3,618 |  |  | 533,10 |  | 1 928,76 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 2,01 | 1,5 | 3,618 |  |  | 276,23 |  | 999,40 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 439,92 |
|   | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 |  | 0,0576 |  |  | 125 149,28 |  | 7 208,60 |
|   | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 | т | 0,01935 |  | 0,02322 |  |  | 218 058,82 |  | 5 063,33 |
|   | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,00562 |  | 0,006744 |  |  | 96 072,56 |  | 647,91 |
|   | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А | т | 0,00338 |  | 0,004056 |  |  | 128 225,44 |  | 520,08 |
| *Н* | *01.5.03.03* | *Знаки дорожные* | *шт* | *100* |  | *120* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.03.05* | *Стойки для дорожных знаков* | *шт* | *100* |  | *120* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **191 825,11** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 598,86 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 219 910,32 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 200 462,47 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **510 164,92** |  | **612 197,90** |
| **24** | **ФСБЦ-01.5.03.05-0021** | **Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 3500 мм** | **шт** | **84** | **1** | **84** |  |  | **2 839,58** |  | **238 524,72** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **238 524,72** |
| **25** | **ФСБЦ-01.5.03.05-0022** | **Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм** | **шт** | **26** | **1** | **26** |  |  | **3 245,26** |  | **84 376,76** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **84 376,76** |
| **26** | **ФСБЦ-01.5.03.05-0045** | **Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 5000 мм** | **шт** | **9** | **1** | **9** |  |  | **4 056,36** |  | **36 507,24** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **36 507,24** |
| **27** | **ФСБЦ-01.5.03.05-0057** | **Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, высота 5500 мм** | **шт** | **1** | **1** | **1** |  |  | **6 691,46** |  | **6 691,46** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 691,46** |
| **28** | **ГЭСН27-09-012-01** | **При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011** | **100 шт** | **1,4** | **1** | **1,4** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 120,75 |  |  |  |  | 29 621,18 |
|   | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69 | 1,25 | 120,75 |  |  | 245,31 |  | 29 621,18 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 747,23 |
|   | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,048 |  | 0,0672 |  |  | 85 524,22 |  | 5 747,23 |
| *Н* | *01.5.03.03* | *Знаки дорожные* | *шт* | *100* |  | *140* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **35 368,41** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 621,18 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 43 543,13 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 39 692,38 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **84 717,09** |  | **118 603,92** |
| **29** | **ГЭСН27-09-011-03** | **Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Г-образных** | **т** | **1,7** | **1** | **1,7** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 82,467 |  |  |  |  | 23 119,62 |
|   | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 32,34 | 1,5 | 82,467 |  |  | 280,35 |  | 23 119,62 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 718,76 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 9,4095 |  |  |  |  | 3 234,99 |
|   | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.час | 0,16 | 1,5 | 0,408 |  |  | 1 793,41 |  | 731,71 |
|   | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  | чел.-ч | 0,16 | 1,5 | 0,408 |  |  | 317,46 |  | 129,52 |
|   | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 2,56 | 1,5 | 6,528 |  |  | 1 435,23 |  | 9 369,18 |
|   | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  | чел.-ч | 2,56 | 1,5 | 6,528 |  |  | 371,05 |  | 2 422,21 |
|   | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0,56 | 1,5 | 1,428 |  |  | 8,54 |  | 12,20 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,41 | 1,5 | 1,0455 |  |  | 533,10 |  | 557,36 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,41 | 1,5 | 1,0455 |  |  | 276,23 |  | 288,80 |
|   | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 0,56 | 1,5 | 1,428 |  |  | 73,08 |  | 104,36 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,56 | 1,5 | 1,428 |  |  | 276,23 |  | 394,46 |
|   | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.час | 3,84 | 1,5 | 9,792 |  |  | 96,40 |  | 943,95 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 887,93 |
|   | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,83 |  | 1,411 |  |  | 164,97 |  | 232,77 |
|   | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,04287 |  | 0,072879 |  |  | 85 524,22 |  | 6 232,92 |
|   | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,06 |  | 0,102 |  |  | 9 914,80 |  | 1 011,31 |
|   | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00113 |  | 0,001921 |  |  | 71 792,21 |  | 137,91 |
|   | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,33 |  | 0,561 |  |  | 112,63 |  | 63,19 |
|   | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,00143 |  | 0,002431 |  |  | 76 059,00 |  | 184,90 |
|   | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |  | 0,34 |  |  | 73,33 |  | 24,93 |
| *П,Н* | *01.5.03.03* | *Знаки дорожные* | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| *П,Н* | *04.1.02.05* | *Смеси бетонные тяжелого бетона* | *м3* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *07.2.07.08* | *Конструкции рамные* | *т* | *1* |  | *1,7* |  |  |  |  |  |
| *П,Н* | *08.4.03.03* | *Арматура* | *т* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **45 961,30** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 354,61 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 38 741,28 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 35 315,18 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **70 598,68** |  | **120 017,76** |
| **30** | **ФСБЦ-04.1.02.05-0006** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)** | **м3** | **4,284** | **1** | **4,284** |  |  | **4 315,89** |  | **18 489,27** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **18 489,27** |
| **31** | **ТЦ\_07.2.07.08\_26\_2636056115\_21.03.2024\_02** | **Г-образная опора ОГМ-6.219** | **комплект** | **10** | **1** | **10** |  |  | **198 333,00** |  | **1 983 330,00** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 983 330,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по разделу 3 Установка дорожных знаков. Дорожные знаки - поставка АО "КАВКАЗ.РФ" :** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 2 641 074,27 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 194 039,36 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 40 505,09 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 11 535,29 |
|   |  |  Материалы | 2 394 994,53 |
|   |  |  Строительные работы | 3 218 739,03 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 194 039,36 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 40 505,09 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 11 535,29 |
|   |  |  материалы | 2 394 994,53 |
|   |  |  накладные расходы | 302 194,73 |
|   |  |  сметная прибыль | 275 470,03 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 205 574,65 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 302 194,73 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 275 470,03 |
|   |  |  **Итого по разделу 3 Установка дорожных знаков. Дорожные знаки - поставка АО "КАВКАЗ.РФ"** | **3 218 739,03** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 779,217 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 35,5635 |  |   |
| **Раздел 4. Устройство барьерных ограждений** |
| **32** | **ГЭСН27-09-002-04** | **Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м** | **100 м** | **3** | **1** | **3** |  |  |  |  |  |
|   | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 790,695 |  |  |  |  | 196 408,64 |
|   | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 175,71 | 1,5 | 790,695 |  |  | 248,40 |  | 196 408,64 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 585,76 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 69,705 |  |  |  |  | 24 439,53 |
|   | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.час | 4,35 | 1,5 | 19,575 |  |  | 1 793,41 |  | 35 106,00 |
|   | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5  | чел.-ч | 4,35 | 1,5 | 19,575 |  |  | 317,46 |  | 6 214,28 |
|   | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 10,26 | 1,5 | 46,17 |  |  | 1 435,23 |  | 66 264,57 |
|   | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  | чел.-ч | 10,26 | 1,5 | 46,17 |  |  | 371,05 |  | 17 131,38 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,88 | 1,5 | 3,96 |  |  | 533,10 |  | 2 111,08 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,88 | 1,5 | 3,96 |  |  | 276,23 |  | 1 093,87 |
|   | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.час | 0,24 | 1,5 | 1,08 |  |  | 96,40 |  | 104,11 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 077,60 |
|   | 01.5.02.01-0102 | Элемент стальной, оцинкованный светоотражающий дорожный, толщина 1,5 мм | т | 0,00003 |  | 0,00009 |  |  | 354 495,72 |  | 31,90 |
|   | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1,54 |  | 4,62 |  |  | 164,97 |  | 762,16 |
|   | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,00221 |  | 0,00663 |  |  | 125 149,28 |  | 829,74 |
|   | 01.7.15.02-0085 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм | т | 0,0264 |  | 0,0792 |  |  | 110 231,78 |  | 8 730,36 |
|   | 04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 6,83 |  | 20,49 |  |  | 4 271,53 |  | 87 523,65 |
|   | 14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | т | 0,01286 |  | 0,03858 |  |  | 108 859,16 |  | 4 199,79 |
| *Н* | *01.5.02.01* | *Металлоконструкции балок ограждения* | *т* | *1,71* |  | *5,13* |  |  |  |  |  |
| *Н* | *01.5.03.05* | *Стойки для дорожных знаков* | *т* | *0,908* |  | *2,724* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **426 511,53** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 848,17 |
|   | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги | % | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 324 646,81 |
|   | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 295 936,55 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **349 031,63** |  | **1 047 094,89** |
| **33** | **ФСБЦ-01.5.02.01-0033** | **Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1200 мм** | **1000 м** | **0,3** | **1** | **0,3** |  |  | **2 729 238,82** |  | **818 771,65** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **818 771,65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по разделу 4 Устройство барьерных ограждений :** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 1 245 283,18 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 196 408,64 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 103 585,76 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 24 439,53 |
|   |  |  Материалы | 920 849,25 |
|   |  |  Строительные работы | 1 865 866,54 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 196 408,64 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 103 585,76 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 24 439,53 |
|   |  |  материалы | 920 849,25 |
|   |  |  накладные расходы | 324 646,81 |
|   |  |  сметная прибыль | 295 936,55 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 220 848,17 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 324 646,81 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 295 936,55 |
|   |  |  **Итого по разделу 4 Устройство барьерных ограждений** | **1 865 866,54** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 790,695 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 69,705 |  |   |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |
|   |  |  Всего прямые затраты (справочно) | 4 460 556,69 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 471 577,27 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 161 839,89 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 41 336,36 |
|   |  |  Материалы | 3 785 803,17 |
|  |  |  **Строительные работы** | **5 901 844,00** |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 471 577,27 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 161 839,89 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 41 336,36 |
|   |  |  материалы | 3 785 803,17 |
|   |  |  накладные расходы | 753 983,04 |
|   |  |  сметная прибыль | 687 304,27 |
|   |  |  Всего ФОТ (справочно) | 512 913,63 |
|   |  |  Всего накладные расходы (справочно) | 753 983,04 |
|   |  |  Всего сметная прибыль (справочно) | 687 304,27 |
|   |  |  НДС 20% | 1 180 368,80 |
|   |  | **ВСЕГО по смете** | **7 082 212,80** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 1856,9711025 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 123,23787 |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Составил: |   |   |  |  |
|  |  | *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* |  |  |
|  | Проверил: |   |   |  |  |
|  |  | *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) |
| ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. |
| ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.А. Бекулов /*(подписано ЭЦП)* | **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ж.А. Зимнурова /*(подписано ЭЦП)* |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к договору от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

№

|  |  |
| --- | --- |
| Код объекта |  |
| Объект | **Наименование объекта** |
| Договор  | номер | 0 |  |  |  |  |
|  | дата | 00.00.20\_ | 00.00.20\_ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа | Дата составления документа |  |
|  |  |
| **АКТ (ОБРАЗЕЦ)** | 0 | 00.00.20\_ |  |
| сдачи-приемки выполненных (Наименование работ) работ.  |
| Заказчик, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Подрядчик, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям Договора и надлежащим образом оформлена. |
| Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объёмы работ с подтверждающими документами. |
| **Номер п/п** | **Наименование работ****(материалы)**  | **Ед.изм** | **Стоимость, рублей** |
| 1 |  |   | 0,00 |
| 2 |   |  | 0,00 |
| 3 |   |  | 0,00 |
| **Итого. в том числе НДС (20 %)** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы сдал: |  |  | Работы принял: |
| от Подрядчика |  |  | от Заказчика |
| Должность |  Должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.) |
|  |  | Дата подписания \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. |

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /*(подписано ЭЦП)* | **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /*(подписано ЭЦП)* |