Конкурсная документация 
по проведению конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-188
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.
Извещение о закупке (извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей конкурсной документации (далее извещение о закупке и конкурсная документация вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц

	2. 
	В настоящей конкурсной документации применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг.
Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого конкурса в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки

	3. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли здания сервис-центра активных видов отдыха ВТРК «Ведучи»

	3.2 
	Предмет договора
	Выполнение работ по ремонту кровли здания сервис-центра активных видов отдыха ВТРК «Ведучи»

	3.3 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.4 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.5 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены пунктами 6 и 7 конкурсной документации и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки» (приложение № 1 к конкурсной документации)

	3.6 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки» (приложение № 1 к конкурсной документации) и проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.7 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Российская Федерация, Чеченская Республика, Итум-Калинский район, село Ведучи, улица 1-й переулок Хачироева, № 1, ВТРК «Ведучи»

	3.8 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.9 
	Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Срок начала выполнения работ 15.08.2026, срок окончания выполнения работ не позднее 61 календарного дня с даты начала выполнения работ


	3.10 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
	Начальная (максимальная) цена договора: 
8 192 461,59 (Восемь миллионов сто девяносто две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 59 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено в приложении № 3 к конкурсной документации

	3.11 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.12 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается на электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Для подачи заявки участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ) (согласно части 18 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ) и оператором электронной площадки.
Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований настоящей конкурсной документации

	3.13 
	Дата начала приема заявок на участие в закупке
	24 июля 2026 года
с момента размещения закупочной документации в единой информационной системе в сфере закупок ЕИС

	3.14 
	Дата и время окончания срока приема заявок на участие в закупке
	05 августа 2026 года 10:00 (мск)

	3.15 
	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке 
	[bookmark: _Ref411241906]06 августа 2026 года
Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.16 
	Дата направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и предложений о цене договора
	10 августа 2026 года

	3.17 
	Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	11 августа 2026 года
Единая комиссия вправе осуществить оценку и сопоставление заявок на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.18 
	Место рассмотрения, оценки и сопоставления  заявок на участие в закупке
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

	3.19 
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 2 к конкурсной документации

	3.20 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений закупочной документации. 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.
Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

	3.21 
	Описание предмета закупки
	Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.22 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не установлено

	3.23 
	Обеспечение исполнения договора
	Не установлено

	3.24 
	Источник финансирования
	Собственные средства

	3.25 
	Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства
	Не предусмотрены

	3.26 
	Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в закупке
	Не предусмотрен

	4. 
	Требования к участникам закупки

	4.1. 
	Требования к участникам закупки предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ)

	[bookmark: несост2]4.1.1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (согласно подпункту «а» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (согласно подпункту «б» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято (согласно подпункту «в» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.4. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (согласно подпункту «г» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.5. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных (согласно подпункту «д» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.6. соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (согласно подпункту «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требования не установлены):
4.1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки) (согласно подпункту «ж» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.8. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности) (согласно подпункту «з» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

	4.2. 
	Требование к участникам закупки предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ)
	Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 конкурсной документации (предусмотренного подпунктом «е») пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требования не установлены)

	4.3. 
	Ограничения на участие в закупке в электронной форме 
	4.3.1. Участниками настоящей закупки в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства) (согласно пункту 2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ).
Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/).
Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).
4.3.2. Отсутствие сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ (согласно части 7 статьи 3 Закона № 223-ФЗ);
4.3.3. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон № 255-ФЗ), не вправе принимать участие в настоящей закупке в электронной форме (согласно части 11 статьи 11 Закона № 255-ФЗ).
4.3.4. Участие «коллективного участника» (юридическое лицо или несколько юридических лиц, либо физическое лицо или несколько физических лиц, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки) настоящее извещение (конкурсная документация, документация об аукционе) не предусматривает по нижеуказанным основаниям.
Положения части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ предусматривают исчерпывающий перечень информации и документов, требование о предоставлении которых может установить заказчик при проведении закупки среди субъектов МСП. Согласно указанной норме, предоставляемые документы и сведения определены только для случаев, когда участником закупки является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Перечень документов и информации, требование о предоставлении которых при осуществлении закупки среди субъектов МСП вправе установить заказчик, для случаев, когда участником закупки являются несколько юридических лиц или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, Законом N 223-ФЗ не предусмотрен. При этом, согласно части 19.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
С учетом вышеизложенного, возможность установления в документации о закупке требований к документам и информации, предоставляемым коллективным участником, фактически отсутствует. Включение в документацию о закупке требований о предоставлении дополнительных документов и информации, прямо не предусмотренных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является нарушением части 19.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
Кроме того, согласно общеправовому принципу специальные нормы имеют приоритет перед общими нормами права (Решение Верховного Суда Российской Федерации от 23.05.2022 № АКПИ22-212). Таким образом, положения специальной нормы, закрепленной в статье 3.4 Закона № 223-ФЗ, имеют приоритет по отношению к иным положениям указанного закона, в том числе к части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, определяющей общее понятие участника закупки.
В письмах Минфина России от 16.03.2023 № 24-07-08/22356, от 20:06.2023 № 24-07-09/56775, которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»), изложена позиция, аналогичная вышеуказанной.
Судебная практика также подтверждает указанную позицию (постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.01.2023 по делу № А40-64315/2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по делу № А40-90938/2022, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023 № 04АП-6296/2022 по делу № А19-9006/2022)

	5. 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества

	6. 
	Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе в электронной форме
	6.1. Подача заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной конкурсной документацией, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии).
6.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.
6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением и конкурсной документацией. 
6.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.
6.5. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.
6.6. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.
6.7. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации

	7. 
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит, согласно пункту 19.5 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ, из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).
Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 конкурсной документации (предоставляется по форме приложения № 1 к конкурсной документации «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки) (без приложения к Предложению участника закупки «Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора»).
В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 – 7.14 пункта 7 конкурсной документации (информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 7.1 – 7.14 пункта 7 конкурсной документации).
7.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); 
7.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены):
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;
7.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 7.9 конкурсной документации (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в случае установления требований пунктом 4.2 конкурсной документации);
7.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в закупочной документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено закупочной документацией) (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования не установлены):
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;
7.9. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4.Закона 
№ 223-ФЗ и пункту 4.1 настоящей закупочной документации):
а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
е) соответствие участника закупки указанным в конкурсной документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в случае установления требований подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 конкурсной документации);
ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);
з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности);
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);
7.10. предложение участника закупки в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением № 1 к конкурсной документации «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки») (без приложения к Предложению участника закупки «Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора»);
7.11. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требование не установлено);
7.12. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к конкурсной документации) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требование не установлено);
7.13. предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) (согласно пункту 13 части 19.1 
статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением к «Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении цены договора»;
7.14. информация и документы, подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе (согласно части 19.2 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляются информация и документы, определенные приложениями № 2 и № 2.1 к конкурсной документации). При этом непредставление указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки на участие в закупке и направления заказчику информации и документов, указанных в пунктах 7.1-7.14 конкурсной документации, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

	8. 
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к оценке 
и сопоставлению заявок на участие в закупке
	8.1. После получения от оператора электронной площадки первой части заявок на участие в конкурсе Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 конкурсной документации (предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки по форме приложения № 1 к конкурсной документации), на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.
На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также допуске или не допуске участника закупки к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке.
8.2. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям: 
8.2.1. несоответствие первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой конкурсной документацией;
8.2.2. несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских) и/или количественных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в конкурсной документации;
8.2.3. в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и/или о ценовом предложении (согласно части 21 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ).
8.3. По результатам процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества после его подписания всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.
8.4. После получения от оператора электронной площадки второй части заявок на участие в конкурсе, допущенных к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке, а также предложений участников закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги), Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы.
8.5. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям:
8.5.1.	несоответствие второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой конкурсной документацией;
8.5.2.	непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23,12.2024 г. 
№ 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, установленных пунктами 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 конкурсной документации);
8.5.3.	превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 3.10 конкурсной документации и/или несоответствие цены договора, определенной участником закупки в заявке на участие в закупке, сумме единичных расценок, определенных участником закупки в спецификации;
8.5.4.	несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенных пунктами 4.1 и 4.2 конкурсной документации;
8.5.5. отсутствие сведений об участнике закупки в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», или сведения в таком реестре не подтверждают права и обязательства, определенные пунктом 4.1 конкурсной документации;
8.5.6. 	превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных конкурсной документацией (в случае если конкурсной документацией установлено такое требование);
8.5.7. отсутствие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;
8.5.8. наличие сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;
8.5.9. в случае если участник закупки является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
8.6. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.
8.7. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:
- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;
- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.
8.8. Любой участник закупки не позднее чем через 
10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. 
Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.
Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.
8.9. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным закупочной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. 
Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. 
8.10. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.
В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки

	9. 
	Порядок осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и подведения итогов закупки
	9.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе среди участников закупки, допущенных к такому этапу процедуры закупки, по критериям оценки и в порядке, установленном в конкурсной документации.
9.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 2.1 к конкурсной документации.
9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие 
в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
9.4. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявка на участие в закупке получила наибольший суммарный балл), присваивается первый номер. 
9.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке, на участие в конкурсе которой присваивается первый номер.
9.6. Участник закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, присваивается второй номер, и, аналогично, по мере убывания суммарного балла, присваивается номер всем участникам конкурса.
9.7. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.
9.8. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, который размещается заказчиком в ЕИС, на сайте электронной площадки и на сайте Общества не позднее чем через 
3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

	10. 
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Условия заключения договора:
10.1.1. договор по результатам конкурса заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником конкурса, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, и которому присвоен второй номер (в случае уклонения от заключения договора победителем конкурса и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.1.2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;
10.1.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к конкурсной документации), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;
10.1.4. договор заключается с ценой договора определенной заявкой на участие в конкурсе участником закупки, с которым заключается договор.
10.2. Стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора, предложенные участником закупки, с которым заключается договор.
10.3. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола утверждения результатов конкурса в электронной форме.
10.4. Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
10.5. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор

	11. 
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	3. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках).
3. Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество).
Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 конкурсной документации. 
3. Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 11.4 конкурсной документации. 
Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875).
3. Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП № 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения).

	11.1.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 
	Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора»  приложение № 4 к конкурсной документации, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.2.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.3.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.4.
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП 
№ 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	12. 
	Приложение
	1. Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки. Форма.
Приложение к Предложению участника конкурентной закупки: Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора. Форма.
2. Информация и документы, подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе. Форма.
2.1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
4. Проект договора.




Директор Департамента 
финансов и закупочной деятельности	 _______________ /Токарев Игорь Александрович/
ВставитьЭП


Приложение № 1 
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-188

ФОРМА

Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета закупки 

1.	Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-188 и конкурсную документацию (далее – конкурс в электронной форме, закупочная документация), а также применимые к данному конкурсу в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты Российской Федерации участник закупки сообщает о согласии участвовать в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
2.	Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящем предложении. 
3.	Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.
4.	Участник закупки, в случае если по итогам конкурса в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки).
5.	Настоящее предложение действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме.
6.	Настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 163-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение 
к Предложению участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки
ФОРМА


Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
цены договора
Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли здания сервис-центра активных видов отдыха ВТРК «Ведучи», участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-188 и конкурсную документацию (далее – закупочная документация), участник закупки ________________________________________________________________________, 
(указывается полное наименование участника закупки)
участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения о проведении конкурса в электронной форме и на условиях, которые представлены в настоящем предложении с ценой договора _________________(____________________) руб. в том числе НДС
                   (указывается цифрой и прописью) 


______________________           ______________      /___________________ /
(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)




Приложение № 2 
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-188

ФОРМА
Информация и документы,
подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя 

	1
	2
	3

	1
	Квалификация участников закупки

	1.1
	Наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора, в том числе:
	

	1.1.1
	общее количество исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов), предметом которых является выполнение ремонтно-строительных работ с ценой каждого договора (контракта) не менее 10% начальной (максимальной) цены договора (А1) (подтверждается предоставлением в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в полном объеме со всеми приложениями исполненных гражданско-правовых договоров (контрактов) с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) договоры с приложением актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, составленных при исполнении таких договоров (контрактов).
Последний акт, составленный при исполнении, должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок).
В том числе: (указываются каждый договор (контракт) в отдельной строке с указанием его стоимости в рублях)
	__________
шт.

	1.1.1.1
	(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
	

	1.1.1.2
	(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
	

	1.1.1.3
	……
	

	1.1.1.
	наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов), предметом которых является выполнение ремонтно-строительных работ с ценой договора (контракта) не менее 10% начальной (максимальной) цены договора (А2) (указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта) (подтверждается документами, предоставленными в соответствии с пунктом 
№ 1.1.1 настоящей формы)
	__________
руб.


______________________________                    ______________      /_______________________/
(должность уполномоченного лица)     МП            (подпись)               (расшифровка подписи)
Пояснение к форме «Квалификация участника конкурса».
Для осуществления оценки заявки на участие в открытом конкурсе по критерию «квалификация участников закупки» участнику закупки предлагается предоставить в составе заявки на участие в закупке информацию по вышеуказанной форме с заполненной графой 
№ 3, а также информацию с заполненными строками по вышеуказанной форме в отношении каждого договора (контракта) (1.1.1.1, 1.1.1.2 и т.д.), учтенного в информации графы № 3 пункта 1.1.1.
Информация должна быть подтверждена документами, указанными в форме.


Приложение № 2.1
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-188

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе

1. Порядок оценки заявок.
Для оценки заявок на участие в открытом конкурсе (далее – заявка) заказчиком применяется балльная система оценки.
При оценке заявок применяются следующие термины и определения:
«оценка» – процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям, показателям оценки, детализирующим показателям оценки в порядке, установленном в конкурсной документации, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках, допущенных к оценке;
«значимость критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности значимостей критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, деленный на 100;
«рейтинг заявки по критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки)» – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом коэффициента значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки).
Оценка заявок производится по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом величин их значимости (коэффициентам значимости критерия (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)).
Для оценки заявок по каждому критерию оценки (показателю оценки) используется 100-балльная шкала оценки. 
Сумма величин значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Рейтинг по каждому критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки) определяется с учетом величины значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)/коэффициента значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки).
Рейтинг заявки определяется как сумма рейтингов критериев оценки.
Рейтинг каждого критерия оценки определяется как сумма рейтингов показателей оценки, определенных для такого критерия оценки.
Рейтинг показателя оценки определяется как сумма рейтингов детализирующих показателей оценки.
Заявке, которой присвоен самый высокий рейтинг, присваивается первый порядковый номер.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен первый порядковый номер.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета рейтинга таких заявок.
В случае если одинаковую сумму баллов получат два и более участника конкурса, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, имеющей наибольшее число баллов по критерию «Цена договора», а в случае равенства по такому критерию меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

2. Критерии, показатели оценки, детализирующие показатели оценки заявки
	Номер критерия оценки
	Наименование критерия, показателя оценки, детализирующего показателя оценки
	Значимость критерия оценки/ коэффициент значимости критерия
	Значимость показателя оценки/ коэффициент значимости показателя оценки
	Значимость детализирующего показателя оценки/коэффициент значимости детализирующего показателя оценки

	1.
	критерий 1:
цена договора 
	50%/0,5
	--
	--

	2.
	критерий 1: 
квалификация участников закупки 
	50%/0,5
	--
	--

	2.1.
	показатель оценки 1: 
наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора
	--
	100%/1,0
	--

	2.1.1.
	детализирующий показатель оценки 1:
общее количество исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов), предметом которых является выполнение ремонтно-строительных работ с ценой каждого договора (контракта) не менее 10% начальной (максимальной) цены договора (А1)
	--
	--
	60%/0,6

	
	детализирующий показатель оценки 2:
наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов), предметом которых является выполнение ремонтно-строительных работ с ценой договора (контракта) не менее 10% начальной (максимальной) цены договора (А2)
	
	
	40%/0,4

	Совокупная значимость критерия оценки
	100
	100
	100


3. Оценка по критерию цена договора 
Коэффициент значимости критерия: 0,5.
Количество баллов, присуждаемых по критерию определяется по формуле:
БЦi = КЗ х (100 - ((Цi - Цл)/Цл) x100),
где: 
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;
Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки.
В случае если по результатам применения вышеуказанной формулы при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию всех заявок на участие в закупке определяется по формуле:
БЦi = КЗ х ((Цнач - Цi ) х 100/(Цнач - Цл)), 
где: 
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;
Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки;
Цнач - начальная (максимальная) цена договора. 
Заявка с наименьшей ценой договора, которой присваивается самый высокий рейтинг, признается лучшим условием исполнения договора по критерию. 

4. Оценка по критерию «квалификация участников закупки»
В целях осуществления оценки заявки по критерию оценки «квалификация участников закупки» участникам закупки предлагается предоставить в составе заявки информацию по форме «Квалификация участника конкурса».
[bookmark: P215]Информация должна быть подтверждена предоставлением документов, указанных в форме «Квалификация участника конкурса».
Коэффициент значимости критерия: 0,5.
Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 1: 0,6.
Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 2: 0,4.
4.1 Оценка по детализирующему показателю оценки 1 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:
)
/
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где: 
КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,6);
Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по показателю критерия оценки, сделанное участником.
Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
4.2 Оценка по детализирующему показателю оценки 2 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:
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где: 
КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,4);
Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по показателю критерия оценки, сделанное участником.
Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
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Приложение № 3
к конкурсной документации
от 24.07.2026 г. № КЭФ-ДЭУК-188

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом.
В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
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Приложение № 4
к конкурсной документации

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР ПОДРЯДА 

г. Москва								«___» _____________ 2026 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и
______________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.
Отчетные документы – счета, универсальный передаточный документ, утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (далее – УПД), акты сверки взаиморасчетов, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках настоящего Договора.
ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.
Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работа по капитальному ремонту кровли здания сервис-центра активных видов отдыха на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Ведучи» 
(далее – ВТРК «Ведучи»), в соответствии с ведомостью объемов работ (приложении № 1 к настоящему Договору), проектом сметы договора (приложение к № 2 к настоящему договору) (далее – работы), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2.2. Срок начала выполнения работ: 15.08.2026;
2.3. Срок окончания выполнения работ: не позднее 61 (шестидесяти одного) календарного дня с даты начала выполнения работ.
2.4. Место производства работ: Российская Федерация, Чеченская Республика Итум-Калинский муниципальный район, село Ведучи, ВТРК «Ведучи». 
2.6. Работы считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством и подлежат оплате с даты подписания Заказчиком УПД.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС.
3.2. Цена Договора установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к стоимости работ, предусмотренной проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.
3.3. Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Подрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором, ниже цены Договора. 
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД, направленного через оператора ЭДО в соответствии с разделом 13 настоящего Договора.
3.5.	Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
3.7.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляются путем подписания Сторонами УПД.
4.2. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, при этом приемка работ и оформление результатов этой приемки осуществляются в течение 3 (трех) рабочих дней. Одновременно с указанным письменным сообщением Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны УПД и исполнительную смету в одном экземпляре с указанием в ней объемов выполненных работ и единичных расценок, либо путем передачи ЭОД с помощью ЭДО.
4.3.  При наличии недостатков в выполненных работах и/или представленных Подрядчиком документах Заказчик вправе отказаться от подписания УПД. В таком случае Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания УПД, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. 
4.2. Если Подрядчик не устранил недостатки, указанные в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы.
4.3. УПД подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.
4.4. Работы считаются выполненными со дня подписания Заказчиком УПД.
4.5. При приемке выполненной работы Заказчик может провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза качества выполненной работы, предусмотренной Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком самостоятельно. Экспертное заключение качества выполненной работы, проведенное Заказчиком либо экспертной организацией, является обязательным для исполнения Подрядчиком.
4.6. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
4.7. Право собственности на результат выполненных работ возникает у Заказчика с даты подписания Заказчиком УПД, после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Своими силами и средствами, выполнить работы, определенные настоящим Договором. Привлечение к выполнению Работ субподрядчиков не допускается.
5.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.
5.3.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, иной действующей нормативной документацией. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.
5.3.4. Нести ответственность за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, за соответствие квалификации специалистов, соблюдение ими правил техники безопасности.
5.3.5. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.
5.3.6. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов.
5.3.8. Укомплектовать специалистов, выполняющих работы, всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п. 
5.3.9. Обязуется обеспечить безопасность строительства объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:
– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Ведучи», если иное не согласовано Заказчиком.
– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.
5.3.10.	Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.
5.3.11. Подрядчик обязан обеспечить во время проведения работ по Договору соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по Договору, несет Подрядчик.
5.3.12. Предоставить Заказчику после окончания выполнения работ документы, подтверждающие затраты на реализацию Договора.
5.4. Подрядчик вправе:
5.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.3.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 
6.4.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.
6.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.
6.6. За нарушение срока выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. За нарушения условий Договора, не связанные с просрочкой и не имеющие денежного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора за каждый факт нарушения.
6.7. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.
6.8. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 10.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.
6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.	Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.2.	Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.
8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства. 
9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и торгово-промышленной палатой РФ. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.
9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по решению суда;
– в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
– если Подрядчик не приступает к выполнению работ/устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;
– если Подрядчик нарушил срок окончания работ/ устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) на срок свыше 10 (десяти) календарных дней;
– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;
– при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
– при не своевременном предоставлении обеспечения исполнения Договора;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.
10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
11.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.
11.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.
11.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком УПД.
11.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.
11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 настоящего Договора.
11.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).
12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.
12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

13. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
13.1. При составлении и обмене Отчетными документами Стороны могут применять ЭДО. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае если Стороны Договора применяют ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
13.3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.
13.4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОД не дублируются на бумажном носителе.
13.5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО Заказчиком осуществляется через Оператора ЭДО посредством применения сервиса: 1C-ЭДО (Электронный Документооборот).
13.6. К моменту подписания Договора Стороны своими силами и за свой счет обеспечивают получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение Договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.
13.7. Подрядчик обязуется направить Заказчику по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в Договоре.
13.8. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД. В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется на бумажном носителе. 
13.9. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.
13.10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. 
13.11. В случае, если в срок 20 (двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном Договором. 
13.12. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.
13.13. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.
13.14. Стороны договорились, что установленный в настоящем Договоре порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 7 «Разрешение споров» Договора.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.
14.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: __________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
14.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.
14.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
14.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
14.8. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.
Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.
14.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
14.10.1. Приложение № 1 – ведомость объемов работ;
14.10.2. Приложение № 2 – проект сметы договора;

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:


Адрес места нахождения:

Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

Платежные реквизиты:


	ЗАКАЗЧИК:
АО «КАВКАЗ.РФ»

Адрес места нахождения: 
123112, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
26 этаж, помещение I
Адрес для отправки почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
26 этаж, помещение I
Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24
ИНН 2632100740, КПП 770301001,
ОГРН 1102632003320
ОКПО 67132337
Платежные реквизиты:
Расчетный счет: 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
БИК: 044525225



16. ПОДПИСИ СТОРОН


	ОТ ПОДРЯДЧИКА:



___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:



_________________ / /
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от «____» __________ 2026 г.
№ 
	Ведомость объёмов работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт кровли здания сервис-центра активных видов отдыха ВТРК "Ведучи"

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Кровля

	1
	1
	Ограждение кровель перилами
(демонтаж)
	100 м
	1,388
	 
	 
	(120,5+18,3) / 100 

	2
	2
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1,388
	 
	 
	(120,5+18,3) / 100 

	3
	3
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(демонтаж облицовки из профнастила)
	100 м2
	0,54
	 
	 
	54 / 100 

	4
	4
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(монтаж облицовки из профнастила)
	100 м2
	0,54
	 
	 
	54 / 100 

	5
	5
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н75-750-0,9
	м2
	55,62
	 
	 
	0,54*103 

	6
	6
	Устройство горизонтального дренажа из профилированных полиэтиленовых полотен
	100 м2
	8,67
	 
	 
	867 / 100 

	7
	7
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %
	м2
	1040,4
	 
	 
	8,67*120 

	8
	8
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса толщиной: до 12 см
(устройство уклонообразующей стяжки с помощью автобетононасоса)
	10 м2
	86,7
	 
	 
	867 / 10 

	9
	9
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6
	м3
	88,434
	 
	 
	86,7*10*0,1*1,02 

	10
	10
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	74,78
	 
	 
	86,7*0,69*1.25 

	11
	11
	Уход за бетоном
	100 м2
	8,67
	 
	 
	86,7/10 

	12
	12
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	9,97
	 
	 
	(86,7*10*1,15) / 100 

	13
	13
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	1006,97
	 
	 
	9,97*101 

	14
	14
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм
	100 шт
	50,74
	 
	 
	9,97*5,0894 

	15
	15
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
(укладка контролита)
	100 м2
	12
	 
	 
	1200 / 100 

	16
	16
	Стеклохолст кровельный с углеродными волокнами электропроводящий Контролит НГ
	м2
	1468,8
	 
	 
	12*122,4 

	17
	17
	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона
	100 м2
	12
	 
	 
	1200 / 100 

	18
	18
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
	м2
	1320
	 
	 
	12*110 

	19
	19
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °C, толщина 1,5 мм
	м2
	1380
	 
	 
	12*115 

	20
	20
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм
	м2
	7,2
	 
	 
	12*0,6 

	21
	21
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука
	100 м
	2,12
	 
	 
	212 / 100 

	22
	22
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02
	100 м
	-2,12
	 
	 
	 

	23
	23
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °C, толщина 1,5 мм
	м2
	134,09
	 
	 
	2,12*86,25+-2,12*23 

	24
	24
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
	м2
	60,4624
	 
	 
	2,12*50,52+-2,12*22 

	25
	25
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике резинобитумной
	100 м2
	0,1368
	 
	 
	(0,6*0,6*38) / 100 

	26
	26
	Дорожка кровельная ПВХ Fachmann 600х600 мм
	шт
	38
	 
	 
	 

	27
	27
	Установка на растворе из сухой смеси плит парапета массой: до 0,5 т
	100 шт
	1,22
	 
	 
	122 / 100 

	28
	28
	Плиты парапетные железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
(ПП15-5Т)
	м3
	7,32
	 
	 
	1,22*100*0,06 

	29
	29
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	4,4
	 
	 
	440 / 100 

	30
	30
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм
	100 шт
	0,11088
	 
	 
	4,4*0,0252 

	31
	31
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,01452
	 
	 
	 

	32
	32
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм
	100 шт
	4,4
	 
	 
	440 / 100 

	33
	33
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	0,608
	 
	 
	60,8 / 100 

	34
	34
	Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный
	кг
	45,6
	 
	 
	 

	Монтаж воронок

	35
	35
	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм
(демонтаж)
	шт
	8
	 
	 
	 

	36
	36
	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм
	шт
	8
	 
	 
	 

	37
	37
	Воронка парапетная для полимер-битумной изоляции VC-PP 100x100x650 с угловым отводом
	шт
	2
	 
	 
	 

	38
	38
	Воронка кровельная с прижимным фланцем и электрообогревом Татполимер ТП-01.100/6-Э, 110х600 мм
	шт
	6
	 
	 
	 

	39
	39
	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл
	шт
	10
	 
	 
	 

	40
	40
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
(установка аэраторов)
	шт
	15
	 
	 
	 

	41
	41
	Аэратор кровельный Fachmann A160x490 01.169
	шт
	15
	 
	 
	 

	42
	42
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,5
	 
	 
	 

	43
	43
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	2,5
	 
	 
	 

	Раздел 2. Канализация

	44
	44
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
(разборка)
	100 м
	0,6228
	 
	 
	62,28 / 100 

	45
	45
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,84
	 
	 
	84 / 100 

	46
	46
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
	шт
	150
	 
	 
	 

	47
	47
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	83,832
	 
	 
	0,84*99,8 

	48
	48
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	32
	 
	 
	 

	49
	49
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм
	100 отверстий
	0,02
	 
	 
	2 / 100 

	50
	50
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм
	шт
	0,04
	 
	 
	0,02*100*0,2{м}/10{пог.м/шт} 

	51
	51
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм
	100 отверстий
	0,03
	 
	 
	3 / 100 

	52
	52
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45
	100 отверстий
	0,03
	 
	 
	 

	53
	53
	Шпильки
(шпильки, гайки, хомуты)
	кг
	21
	 
	 
	 

	54
	54
	Изготовление стоек опорных из прокатной стали
	т
	0,0525
	 
	 
	 

	55
	55
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(траверса)
	100 м
	0,86
	 
	 
	86 / 100 

	56
	56
	Профиль монтажный С-образный К108, размеры 40х20х2000 мм
(для траверс 40х30х2000)
	шт
	43
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Усложняющие условия производства работ:
	
	
	
	
	

	
	
	- Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря;
	

	
	
	- Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта

	
	
	- п.45: Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м.
	



	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору от «____» __________ 2026 г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт кровли

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	8 192,46
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	6 160,60
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	359,01
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	56,94
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	102,86
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	887,99
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	199,04
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля

	1
	ГЭСН12-01-012-01
(демонтаж)
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1,388
	1
	1,388
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(120,5+18,3) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,592306
	
	
	
	
	2 645,66

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	0,805
(1,15*0,7)
	6,592306
	
	
	321,06
	1,25
	2 645,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	530,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4581094
	
	
	
	
	246,25

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,18
	0,805
(1,15*0,7)
	0,2011212
	
	
	990,78
	
	199,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	0,805
(1,15*0,7)
	0,2011212
	
	
	467,95
	1,25
	117,64

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	0,805
(1,15*0,7)
	0,111734
	
	
	1 605,29
	
	179,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,805
(1,15*0,7)
	0,111734
	
	
	467,95
	1,25
	65,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	0,805
(1,15*0,7)
	0,1452542
	
	
	637,35
	
	92,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	0,805
(1,15*0,7)
	0,1452542
	
	
	348,36
	1,25
	63,25

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,59
	0,805
(1,15*0,7)
	1,7765706
	
	
	33,30
	
	59,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	0
	0
	148 198,02
	0,85
	125 968,32
	
	0,00

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	0
	0
	138,50
	1,58
	218,83
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 422,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 891,91

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	2 836,96

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	1 401,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 519,01
	 
	7 660,38

	2
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1,388
	1
	1,388
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(120,5+18,3) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,830217
	
	
	
	
	4 346,44

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	1,3225
(1,15*1,15)
	10,830217
	
	
	321,06
	1,25
	4 346,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	947,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8180525
	
	
	
	
	439,74

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,18
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,359145
	
	
	990,78
	
	355,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,359145
	
	
	467,95
	1,25
	210,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,199525
	
	
	1 605,29
	
	320,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,199525
	
	
	467,95
	1,25
	116,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,2593825
	
	
	637,35
	
	165,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,2593825
	
	
	348,36
	1,25
	112,95

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,59
	1,4375
(1,15*1,25)
	3,1724475
	
	
	33,30
	
	105,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	245,36

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	
	0,000694
	148 198,02
	0,85
	125 968,32
	
	87,42

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,52
	
	0,72176
	138,50
	1,58
	218,83
	
	157,94

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные перил
	т
	0,3
	
	0,4164
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 978,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 786,18

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	4 695,24

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	2 318,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 360,79
	 
	12 992,77

	3
	ГЭСН09-04-002-01
(демонтаж облицовки из профнастила)
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,77999
	
	
	
	
	5 463,08

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	31,7
	0,805
(1,15*0,7)
	13,77999
	
	
	317,16
	1,25
	5 463,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 814,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,273671
	
	
	
	
	764,22

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,04
	0,805
(1,15*0,7)
	0,017388
	1 803,79
	1,3
	2 344,93
	
	40,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	0,805
(1,15*0,7)
	0,017388
	
	
	467,95
	1,25
	10,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	0,805
(1,15*0,7)
	0,091287
	
	
	1 605,29
	
	146,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	0,805
(1,15*0,7)
	0,091287
	
	
	467,95
	1,25
	53,40

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	2,36
	0,805
(1,15*0,7)
	1,025892
	
	
	2 464,50
	
	2 528,31

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,36
	0,805
(1,15*0,7)
	1,025892
	
	
	499,14
	1,25
	640,08

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,88
	0,805
(1,15*0,7)
	0,382536
	1,75
	1,51
	2,64
	
	1,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	0,805
(1,15*0,7)
	0,139104
	
	
	637,35
	
	88,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	0,805
(1,15*0,7)
	0,139104
	
	
	348,36
	1,25
	60,57

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,68
	0,805
(1,15*0,7)
	0,730296
	4,35
	1,16
	5,05
	
	3,69

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,16
	0,805
(1,15*0,7)
	0,069552
	
	
	74,16
	
	5,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,21
	138,71
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,42
	0
	0
	41,38
	1,39
	57,52
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,4272
	0
	0
	
	
	7,05
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,61
	0
	0
	155,63
	0,85
	132,29
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,2
	0
	0
	174,93
	1,13
	197,67
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,00015
	0
	0
	231 787,35
	1,59
	368 541,89
	
	0,00

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,011
	0
	0
	105 278,81
	1,31
	137 915,24
	
	0,00

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,016
	0
	0
	307,84
	0,72
	221,64
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00004
	0
	0
	60 258,20
	0,93
	56 040,13
	
	0,00

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00297
	0
	0
	136 760,00
	0,98
	134 024,80
	
	0,00

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0013
	0
	0
	16 496,03
	1,05
	17 320,83
	
	0,00

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00047
	0
	0
	51 280,15
	1,78
	91 278,67
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,00009
	0
	0
	98 526,45
	1,62
	159 612,85
	
	0,00

	П,Н
	08.1.02.25
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 041,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 227,30

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	5 212,25

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	3 281,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 473,11
	 
	17 535,48

	4
	ГЭСН09-04-002-01
(монтаж облицовки из профнастила)
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,638555
	
	
	
	
	8 975,06

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	31,7
	1,3225
(1,15*1,15)
	22,638555
	
	
	317,16
	1,25
	8 975,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 025,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,2744125
	
	
	
	
	1 364,68

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,04
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,03105
	1 803,79
	1,3
	2 344,93
	
	72,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,03105
	
	
	467,95
	1,25
	18,16

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,1630125
	
	
	1 605,29
	
	261,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,1630125
	
	
	467,95
	1,25
	95,35

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	2,36
	1,4375
(1,15*1,25)
	1,83195
	
	
	2 464,50
	
	4 514,84

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,36
	1,4375
(1,15*1,25)
	1,83195
	
	
	499,14
	1,25
	1 143,00

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,88
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,6831
	1,75
	1,51
	2,64
	
	1,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,2484
	
	
	637,35
	
	158,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,2484
	
	
	348,36
	1,25
	108,17

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,68
	1,4375
(1,15*1,25)
	1,3041
	4,35
	1,16
	5,05
	
	6,59

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,16
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,1242
	
	
	74,16
	
	9,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 511,98

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	0,756
	114,64
	1,21
	138,71
	
	104,86

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,42
	
	0,2268
	41,38
	1,39
	57,52
	
	13,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,4272
	
	0,770688
	
	
	7,05
	
	5,43

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,61
	
	0,3294
	155,63
	0,85
	132,29
	
	43,58

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,2
	
	1,188
	174,93
	1,13
	197,67
	
	234,83

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,00015
	
	0,000081
	231 787,35
	1,59
	368 541,89
	
	29,85

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,011
	
	0,00594
	105 278,81
	1,31
	137 915,24
	
	819,22

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,016
	
	0,00864
	307,84
	0,72
	221,64
	
	1,91

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000216
	60 258,20
	0,93
	56 040,13
	
	1,21

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00297
	
	0,0016038
	136 760,00
	0,98
	134 024,80
	
	214,95

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0013
	
	0,000702
	16 496,03
	1,05
	17 320,83
	
	12,16

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00047
	
	0,0002538
	51 280,15
	1,78
	91 278,67
	
	23,17

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,00009
	
	0,0000486
	98 526,45
	1,62
	159 612,85
	
	7,76

	П,Н
	08.1.02.25
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 876,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 339,74

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	8 654,36

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	5 449,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 371,06
	 
	30 980,37

	5
	ФСБЦ-08.3.09.02-0012
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н75-750-0,9
	м2
	55,62
	1
	55,62
	 
	 
	1 525,84
	 
	84 995,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,54*103

	5
	ФСБЦ-08.3.09.02-0012
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н75-750-0,9 
	м2
	55,62
	
	55,62
	1 695,38
	0,9
	1 525,84
	
	84 867,22

	5.1
	ФСБЦ-08.3.09.02-0012_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,6229
	
	
	440,22
	-1
	-274,21

	5.2
	ФСБЦ-08.3.09.02-0012_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,6229
	
	
	646,28
	
	402,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 995,58

	6
	ГЭСН08-01-009-01
	Устройство горизонтального дренажа из профилированных полиэтиленовых полотен
	100 м2
	8,67
	1
	8,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=867 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	157,6585313
	
	
	
	
	64 581,29

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,35
	1,3225
(1,15*1,15)
	4,0131263
	
	
	283,37
	1,25
	1 421,50

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6,7
	1,3225
(1,15*1,15)
	76,8227025
	
	
	309,36
	1,25
	29 707,34

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	6,7
	1,3225
(1,15*1,15)
	76,8227025
	
	
	348,36
	1,25
	33 452,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	794,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2463125
	
	
	
	
	542,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,4375
(1,15*1,25)
	1,2463125
	
	
	637,35
	
	794,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,4375
(1,15*1,25)
	1,2463125
	
	
	348,36
	1,25
	542,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 918,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65 124,00

	 
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	64 472,76

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	38 195,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 444,79
	 
	168 586,33

	7
	ФСБЦ-12.1.02.10-0098
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %
	м2
	1040,4
	1
	1040,4
	 
	 
	174,41
	 
	181 713,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=8,67*120

	7
	ФСБЦ-12.1.02.10-0098
	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 % 
	м2
	1040,4
	
	1040,4
	176,17
	0,99
	174,41
	
	181 456,16

	7.1
	ФСБЦ-12.1.02.10-0098_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	1,2485
	
	
	440,22
	-1
	-549,61

	7.2
	ФСБЦ-12.1.02.10-0098_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	1,2485
	
	
	646,28
	
	806,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181 713,43

	8
	ГЭСН06-16-005-05
(устройство уклонообразующей стяжки с помощью автобетононасоса)
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса толщиной: до 12 см
	10 м2
	86,7
	1
	86,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=867 / 10

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	158,231835
	
	
	
	
	61 959,63

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1,38
	1,3225
(1,15*1,15)
	158,231835
	
	
	313,26
	1,25
	61 959,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	293 709,78

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	85,9955625
	
	
	
	
	53 654,78

	 
	91.07.02-011
	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч
	маш.-ч
	0,69
	1,4375
(1,15*1,25)
	85,9955625
	2 390,07
	1,42
	3 393,90
	
	291 860,34

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,69
	1,4375
(1,15*1,25)
	85,9955625
	
	
	499,14
	1,25
	53 654,78

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,19
	1,4375
(1,15*1,25)
	148,3111875
	8,54
	1,46
	12,47
	
	1 849,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 014,44

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,007
	
	0,6069
	35,71
	0,75
	26,78
	
	16,25

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	0,098
	
	8,4966
	592,04
	1,59
	941,34
	
	7 998,19

	П,Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	417 338,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115 614,41

	 
	Пр/812-006.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	112 377,21

	 
	Пр/774-006.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	54 049,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 733,17
	 
	583 765,58

	9
	ФСБЦ-04.1.02.05-0144
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6
	м3
	88,434
	1
	88,434
	 
	 
	6 432,74
	 
	615 611,54

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=86,7*10*0,1*1,02

	9
	ФСБЦ-04.1.02.05-0144
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 
	м3
	88,434
	
	88,434
	5 025,58
	1,28
	6 432,74
	
	568 872,93

	9.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0144_05-06-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	216,6633
	
	
	348,80
	-1
	-75 572,16

	9.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0144_05-06-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	216,6633
	
	
	564,52
	
	122 310,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	615 611,54

	10
	ФСЭМ-91.14.01-003
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	86
	1
	86
	 
	 
	1 080,31
	 
	127 336,76

	 
	
	Объем=86,7*0,69*1.25*1,15

	10
	ФСЭМ-91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 
	маш.-ч
	86
	
	86
	788,55
	1,37
	1 080,31
	
	92 906,66

	10.1
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1
	
	86
	
	
	400,35
	
	34 430,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 336,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 430,10

	 
	
	НР Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	СП Материалы для строительных работ
	%
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 336,76

	11
	ГЭСН06-03-011-01
	Уход за бетоном
	100 м2
	8,67
	1
	8,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=86,7/10

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6052505
	
	
	
	
	568,60

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	0,14
	1,3225
(1,15*1,15)
	1,6052505
	
	
	283,37
	1,25
	568,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,70

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,55
	
	4,7685
	35,71
	0,75
	26,78
	
	127,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	696,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	568,60

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	521,97

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	280,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,85
	 
	1 498,59

	12
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	9,97
	1
	9,97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(86,7*10*1,15) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	79,3756566
	
	
	
	
	31 719,21

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,01
	1,3225
(1,15*1,15)
	0,1318533
	
	
	259,97
	1,25
	42,85

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,23
	1,3225
(1,15*1,15)
	3,0326248
	
	
	283,37
	1,25
	1 074,19

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4,02
	1,3225
(1,15*1,15)
	53,0050065
	
	
	309,36
	1,25
	20 497,04

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,76
	1,3225
(1,15*1,15)
	23,206172
	
	
	348,36
	1,25
	10 105,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 539,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,7198251
	
	
	
	
	835,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,7165938
	
	
	1 605,29
	
	1 150,34

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,7165938
	
	
	467,95
	1,25
	419,16

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,4299563
	37,32
	1,47
	54,86
	
	23,59

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,4299563
	
	
	309,36
	1,25
	166,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,573275
	
	
	637,35
	
	365,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,573275
	
	
	348,36
	1,25
	249,63

	Н
	08.1.02.17
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия
	м2
	101
	
	1006,97
	
	
	
	
	 

	Н
	11.3.03.15
	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона
	100 шт
	5,0894
	
	50,741318
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 093,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 554,26

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	32 814,69

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	17 986,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 514,99
	 
	84 894,49

	13
	ФСБЦ-08.1.02.17-0089
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	1006,97
	1
	1006,97
	 
	 
	235,54
	 
	237 791,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,97*101

	13
	ФСБЦ-08.1.02.17-0089
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм 
	м2
	1006,97
	
	1006,97
	218,09
	1,08
	235,54
	
	237 181,71

	13.1
	ФСБЦ-08.1.02.17-0089_01-20-2-01-0030
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	2,5174
	
	
	517,91
	-1
	-1 303,79

	13.2
	ФСБЦ-08.1.02.17-0089_01-20-2-01-0080
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	2,5174
	
	
	760,33
	
	1 914,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237 791,97

	14
	ФСБЦ-11.3.03.15-1044
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм
	100 шт
	50,74
	1
	50,74
	131,94
	1,07
	141,18
	 
	7 163,47

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,97*5,0894

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 163,47

	15
	ГЭСН11-01-050-01
(укладка контролита)
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1200 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	54,7515
	
	
	
	
	21 172,41

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,45
	1,3225
(1,15*1,15)
	54,7515
	
	
	309,36
	1,25
	21 172,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,345
	
	
	
	
	150,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,345
	
	
	637,35
	
	219,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,345
	
	
	348,36
	1,25
	150,23

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 542,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 322,64

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	21 493,22

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	11 780,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 568,04
	 
	54 816,51

	16
	ТЦ_12.0.00.00_71_7116510959_12.05.2026_02_1.1
КА п.1.1
	Стеклохолст кровельный с углеродными волокнами электропроводящий Контролит НГ
	м2
	1468,8
	1
	1468,8
	 
	 
	292,63
	 
	429 926,63

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*122,4

	16
	ТЦ_12.0.00.00_71_7116510959_12.05.2026_02_1.1
	Стеклохолст кровельный с углеродными волокнами электропроводящий Контролит НГ 
	м2
	1468,8
	
	1468,8
	
	
	292,63
	
	429 814,94

	16.1
	ТЦ_12.0.00.00_71_7116510959_12.05.2026_02_1.1_01-20-2-01-0080
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,1469
	
	
	760,33
	
	111,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429 926,63

	17
	ГЭСН12-01-028-02
	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона
	100 м2
	12
	1
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1200 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	84,5871
	
	
	
	
	33 946,92

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,33
	1,3225
(1,15*1,15)
	84,5871
	
	
	321,06
	1,25
	33 946,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 363,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8625
	
	
	
	
	452,93

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,1725
	
	
	990,78
	
	170,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,1725
	
	
	467,95
	1,25
	100,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,345
	
	
	1 605,29
	
	553,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,345
	
	
	467,95
	1,25
	201,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,345
	
	
	637,35
	
	219,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,345
	
	
	348,36
	1,25
	150,23

	 
	91.17.04-001
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч
	0,45
	1,4375
(1,15*1,25)
	7,7625
	42,84
	1,26
	53,98
	
	419,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	78 796,41

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,5876
	
	19,0512
	
	
	7,05
	
	134,31

	 
	01.7.15.07-0013
	Дюбели полипропиленовые тарельчатые кровельные, диаметр 50 мм, длина 150 мм
	100 шт
	4
	
	48
	819,09
	1,36
	1 113,96
	
	53 470,08

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,4
	
	4,8
	261,09
	1,36
	355,08
	
	1 704,38

	 
	01.7.15.14-0301
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм
	100 шт
	4
	
	48
	341,78
	1,36
	464,82
	
	22 311,36

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0009
	
	0,0108
	67 231,42
	1,62
	108 914,90
	
	1 176,28

	Н
	01.7.12.05
	Геотекстиль нетканый
	м2
	110
	
	1320
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.02.10
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная
	м2
	115
	
	1380
	
	
	
	
	 

	Н
	12.1.02.10
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная
	м2
	0,6
	
	7,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 559,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 399,85

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	33 746,25

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	16 666,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 747,74
	 
	164 972,89

	18
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
	м2
	1320
	1
	1320
	 
	 
	93,45
	 
	123 450,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*110

	18
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2 
	м2
	1320
	
	1320
	68,71
	1,36
	93,45
	
	123 354,00

	18.1
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134_01-20-2-01-0030
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,396
	
	
	517,91
	-1
	-205,09

	18.2
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134_01-20-2-01-0080
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,396
	
	
	760,33
	
	301,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 450,00

	19
	ФСБЦ-12.1.02.10-1042
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °C, толщина 1,5 мм
	м2
	1380
	1
	1380
	 
	 
	1 551,28
	 
	2 141 320,91

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*115

	19
	ФСБЦ-12.1.02.10-1042
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °C, толщина 1,5 мм 
	м2
	1380
	
	1380
	
	
	1 551,28
	
	2 140 766,40

	19.1
	ФСБЦ-12.1.02.10-1042_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	2,691
	
	
	440,22
	-1
	-1 184,63

	19.2
	ФСБЦ-12.1.02.10-1042_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	2,691
	
	
	646,28
	
	1 739,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 141 320,91

	20
	ФСБЦ-12.1.02.10-0095
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм
	м2
	7,2
	1
	7,2
	 
	 
	431,34
	 
	3 108,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*0,6

	20
	ФСБЦ-12.1.02.10-0095
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм 
	м2
	7,2
	
	7,2
	435,70
	0,99
	431,34
	
	3 105,65

	20.1
	ФСБЦ-12.1.02.10-0095_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0119
	
	
	440,22
	-1
	-5,24

	20.2
	ФСБЦ-12.1.02.10-0095_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,0119
	
	
	646,28
	
	7,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 108,10

	Монтаж примыкания к стенам и парапетам

	21
	ГЭСН12-01-029-02
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука
	100 м
	2,12
	1
	2,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=212 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	47,10216
	
	
	
	
	19 362,52

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	16,8
	1,3225
(1,15*1,15)
	47,10216
	
	
	328,86
	1,25
	19 362,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	263,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,091425
	
	
	
	
	48,93

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,030475
	
	
	990,78
	
	30,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,030475
	
	
	467,95
	1,25
	17,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,030475
	
	
	1 605,29
	
	48,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,030475
	
	
	467,95
	1,25
	17,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,030475
	
	
	637,35
	
	19,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,030475
	
	
	348,36
	1,25
	13,27

	 
	91.17.04-001
	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт
	маш.-ч
	1
	1,4375
(1,15*1,25)
	3,0475
	42,84
	1,26
	53,98
	
	164,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 175,66

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4624
	
	5,220288
	
	
	7,05
	
	36,80

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,8
	
	1,696
	261,09
	1,36
	355,08
	
	602,22

	 
	01.7.15.14-0151
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	100 шт
	8
	
	16,96
	274,98
	1,36
	373,97
	
	6 342,53

	 
	09.2.02.02-0012
	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм
	м
	105
	
	222,6
	67,66
	1,65
	111,64
	
	24 851,06

	 
	12.1.02.10-0095
	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм
	м2
	0,6
	
	1,272
	435,70
	0,99
	431,34
	
	548,66

	 
	14.5.01.06-0014
	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций
	кг
	15
	
	31,8
	536,09
	1,25
	670,11
	
	21 309,50

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0021
	
	0,004452
	67 231,42
	1,62
	108 914,90
	
	484,89

	Н
	01.7.12.05
	Геотекстиль нетканый
	м2
	50,52
	
	107,1024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 850,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 411,45

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	19 042,63

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	9 404,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 253,59
	 
	102 297,62

	22
	ГЭСН12-01-029-03
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02
	100 м
	-2,12
	1
	-2,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	
	до высоты парапета 400 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-5,831696
	
	
	
	
	-2 368,83

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	1,04
	2,645
(1,15*2*1,15)
	-5,831696
	
	
	324,96
	1,25
	-2 368,83

	Н
	01.7.12.05
	Геотекстиль нетканый
	м2
	11
	2
	-46,64
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2 368,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 368,83

	 
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	-2 323,82

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	-1 147,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 754,88
	 
	-5 840,35

	23
	ФСБЦ-12.1.02.10-1042
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °C, толщина 1,5 мм
	м2
	134,09
	1
	134,09
	 
	 
	1 551,28
	 
	208 065,02

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,12*86,25+-2,12*23

	23
	ФСБЦ-12.1.02.10-1042
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °C, толщина 1,5 мм 
	м2
	134,09
	
	134,09
	
	
	1 551,28
	
	208 011,14

	23.1
	ФСБЦ-12.1.02.10-1042_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,2615
	
	
	440,22
	-1
	-115,12

	23.2
	ФСБЦ-12.1.02.10-1042_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,2615
	
	
	646,28
	
	169,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208 065,02

	24
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2
	м2
	60,4624
	1
	60,4624
	 
	 
	93,45
	 
	5 654,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=2,12*50,52+-2,12*22

	24
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2 
	м2
	60,4624
	
	60,4624
	68,71
	1,36
	93,45
	
	5 650,21

	24.1
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134_01-20-2-01-0030
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0181
	
	
	517,91
	-1
	-9,37

	24.2
	ФСБЦ-01.7.12.05-0134_01-20-2-01-0080
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,0181
	
	
	760,33
	
	13,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 654,60

	25
	ГЭСН11-01-038-01
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике резинобитумной
	100 м2
	0,1368
	1
	0,1368
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,6*0,6*38) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,6352161
	
	
	
	
	3 984,72

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	47,73
	1,3225
(1,15*1,15)
	8,6352161
	
	
	369,16
	1,25
	3 984,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0491625
	
	
	
	
	20,44

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,019665
	37,32
	1,47
	54,86
	
	1,08

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,019665
	
	
	309,36
	1,25
	7,60

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0294975
	
	
	637,35
	
	18,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0294975
	
	
	348,36
	1,25
	12,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 230,70

	 
	01.2.03.03-0122
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм
	кг
	190
	
	25,992
	154,29
	1,8
	277,72
	
	7 218,50

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,1368
	56,11
	1,59
	89,21
	
	12,20

	Н
	14.5.11.10
	Полимерцементная шпатлевка
	кг
	1,9
	
	0,25992
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 255,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 005,16

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	4 037,20

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	2 212,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 966,30
	 
	17 505,79

	26
	ТЦ_12.1.01.00_77_9731067014_12.05.2026_02_2.1
КА п.2.1
	Дорожка кровельная ПВХ Fachmann 600х600 мм
	шт
	38
	1
	38
	 
	 
	627,05
	 
	23 972,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	26
	ТЦ_12.1.01.00_77_9731067014_12.05.2026_02_2.1
	Дорожка кровельная ПВХ Fachmann 600х600 мм 
	шт
	38
	
	38
	
	
	627,05
	
	23 827,90

	26.1
	ТЦ_12.1.01.00_77_9731067014_12.05.2026_02_2.1_01-20-2-01-0080
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,19
	
	
	760,33
	
	144,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 972,36

	27
	ГЭСН07-05-030-20
	Установка на растворе из сухой смеси плит парапета массой: до 0,5 т
	100 шт
	1,22
	1
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=122 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	65,699684
	
	
	
	
	26 687,21

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	40,72
	1,3225
(1,15*1,15)
	65,699684
	
	
	324,96
	1,25
	26 687,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 529,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	14,4333625
	
	
	
	
	8 290,26

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	7,7
	1,4375
(1,15*1,25)
	13,503875
	
	
	990,78
	
	13 379,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,7
	1,4375
(1,15*1,25)
	13,503875
	
	
	467,95
	1,25
	7 898,92

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,16
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,2806
	
	
	1 608,95
	
	451,47

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,16
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,2806
	
	
	400,35
	1,25
	140,42

	 
	91.07.08-032
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 150 л
	маш.-ч
	0,37
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,6488875
	3,59
	1,56
	5,60
	
	3,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,37
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,6488875
	
	
	309,36
	1,25
	250,92

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	11,9
	1,4375
(1,15*1,25)
	20,869625
	
	
	33,30
	
	694,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43 640,40

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,32
	
	0,3904
	35,71
	0,75
	26,78
	
	10,45

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,01
	
	0,0122
	148 198,02
	0,85
	125 968,32
	
	1 536,81

	 
	04.3.02.09-3606
	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, газосиликата, полистиролбетона и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, В7,5 (М100), F50
	т
	2,18
	
	2,6596
	9 255,48
	1,71
	15 826,87
	
	42 093,14

	Н
	05.1.07.22
	Плиты парапетные
	шт
	100
	
	122
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 147,30

	27.1
	04.3.02.09-3606_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	2,6862
	
	
	440,22
	-1
	-1 182,52

	27.2
	04.3.02.09-3606_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	2,6862
	
	
	646,28
	
	1 736,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 977,47

	 
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116
	0,9
	104,4
	
	
	
	
	36 516,48

	 
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	
	
	23 784,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126 231,13
	 
	154 001,98

	28
	ФСБЦ-05.1.07.22-0025
(ПП15-5Т)
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плиты парапетные железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
	м3
	7,32
	1
	7,32
	 
	 
	25 821,28
	 
	192 782,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,22*100*0,06

	28
	ФСБЦ-05.1.07.22-0025
	Плиты парапетные железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 
	м3
	7,32
	
	7,32
	15 188,99
	1,7
	25 821,28
	
	189 011,77

	28.1
	ФСБЦ-05.1.07.22-0025_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	18,3
	
	
	440,22
	-1
	-8 056,03

	28.2
	ФСБЦ-05.1.07.22-0025_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	18,3
	
	
	646,28
	
	11 826,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192 782,66

	29
	ГЭСН46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	4,4
	1
	4,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=440 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,3
	
	
	
	
	9 783,51

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	1,15
	25,3
	
	
	309,36
	1,25
	9 783,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	158,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,115
	
	22,506
	
	
	7,05
	
	158,67

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 942,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 783,51

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	10 077,02

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	5 772,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 861,70
	 
	25 791,47

	30
	ФСБЦ-01.7.17.09-1108
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм
	100 шт
	0,11088
	1
	0,11088
	29 247,08
	1,24
	36 266,38
	 
	4 021,22

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,4*0,0252

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 021,22

	31
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,01452
	1
	0,01452
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,5495803
	
	
	
	
	2 227,19

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	1,3225
(1,15*1,15)
	5,5495803
	
	
	321,06
	1,25
	2 227,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0123148
	
	
	
	
	6,14

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0052181
	
	
	1 605,29
	
	8,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0052181
	
	
	467,95
	1,25
	3,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0070967
	
	
	637,35
	
	4,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0070967
	
	
	348,36
	1,25
	3,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,61

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,0001452
	61 015,76
	1,31
	79 930,65
	
	11,61

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,01452
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 257,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 233,33

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	2 050,20

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	1 101,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	372 525,48
	 
	5 409,07

	32
	ФСБЦ-01.7.15.02-0045
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм
	100 шт
	4,4
	1
	4,4
	 
	 
	3 456,29
	 
	15 237,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=440 / 100

	32
	ФСБЦ-01.7.15.02-0045
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм 
	100 шт
	4,4
	
	4,4
	3 058,66
	1,13
	3 456,29
	
	15 207,68

	32.1
	ФСБЦ-01.7.15.02-0045_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,1452
	
	
	440,22
	-1
	-63,92

	32.2
	ФСБЦ-01.7.15.02-0045_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,1452
	
	
	646,28
	
	93,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 237,60

	33
	ГЭСН07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	0,608
	1
	0,608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=60,8 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,784872
	
	
	
	
	5 255,54

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	15,9
	1,3225
(1,15*1,15)
	12,784872
	
	
	328,86
	1,25
	5 255,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,40

	 
	91.06.09-022
	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг
	маш.-ч
	7,16
	1,4375
(1,15*1,25)
	6,25784
	17,30
	1,14
	19,72
	
	123,40

	Н
	14.5.04.03
	Мастика герметизирующая
	кг
	75
	
	45,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 378,94

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 255,54

	 
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	5 202,98

	 
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	0,85
	62,05
	
	
	
	
	3 261,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 768,06
	 
	13 842,98

	34
	ФСБЦ-14.1.05.02-1006
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный
	кг
	45,6
	1
	45,6
	 
	 
	894,28
	 
	40 789,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	34
	ФСБЦ-14.1.05.02-1006
	Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный 
	кг
	45,6
	
	45,6
	715,42
	1,25
	894,28
	
	40 779,17

	34.1
	ФСБЦ-14.1.05.02-1006_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0502
	
	
	440,22
	-1
	-22,10

	34.2
	ФСБЦ-14.1.05.02-1006_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,0502
	
	
	646,28
	
	32,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 789,51

	Монтаж воронок

	35
	ГЭСН16-07-002-03
(демонтаж)
	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0544
	
	
	
	
	1 225,81

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	0,83
	0,46
(1,15*0,4)
	3,0544
	
	
	321,06
	1,25
	1 225,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.1.02.10-1022
	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5
	т
	0,0004
	0
	0
	21 588,35
	1,19
	25 690,14
	
	0,00

	 
	01.7.07.29-0320
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	0,12
	0
	0
	177,57
	1,44
	255,70
	
	0,00

	Н
	08.1.02.01
	Воронки
	шт
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 225,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 225,81

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 334,91

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	750,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	413,87
	 
	3 310,92

	36
	ГЭСН16-07-002-03
	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм
	шт
	8
	1
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,7814
	
	
	
	
	3 524,20

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	0,83
	1,3225
(1,15*1,15)
	8,7814
	
	
	321,06
	1,25
	3 524,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,68

	 
	01.1.02.10-1022
	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5
	т
	0,0004
	
	0,0032
	21 588,35
	1,19
	25 690,14
	
	82,21

	 
	01.7.07.29-0320
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	0,12
	
	0,96
	177,57
	1,44
	255,70
	
	245,47

	Н
	08.1.02.01
	Воронки
	шт
	1
	
	8
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 851,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 524,20

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	3 837,85

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	2 156,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 230,82
	 
	9 846,54

	37
	ТЦ_12.0.00.00_77_7710959468_12.05.2026_02_3.1
КА п.3.1
	Воронка парапетная для полимер-битумной изоляции VC-PP 100x100x650 с угловым отводом
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 558,90
	 
	7 117,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 117,80

	38
	ТЦ_12.0.00.00_77_7722753969_12.05.2026_02_4.1
КА п.4.1
	Воронка кровельная с прижимным фланцем и электрообогревом Татполимер ТП-01.100/6-Э, 110х600 мм
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	4 732,13
	 
	28 392,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 392,78

	39
	ФСБЦ-14.5.01.06-0103
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	571,95
	 
	5 720,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	39
	ФСБЦ-14.5.01.06-0103
	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл 
	шт
	10
	
	10
	457,56
	1,25
	571,95
	
	5 719,50

	39.1
	ФСБЦ-14.5.01.06-0103_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0061
	
	
	440,22
	-1
	-2,69

	39.2
	ФСБЦ-14.5.01.06-0103_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,0061
	
	
	646,28
	
	3,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 720,75

	40
	ГЭСН20-02-009-01
(установка аэраторов)
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
	шт
	15
	1
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,1415
	
	
	
	
	2 970,51

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	0,36
	1,3225
(1,15*1,15)
	7,1415
	
	
	332,76
	1,25
	2 970,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,215625
	
	
	
	
	93,89

	 
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,09
	1,4375
(1,15*1,25)
	1,940625
	2,36
	1,41
	3,33
	
	6,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,215625
	
	
	637,35
	
	137,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,215625
	
	
	348,36
	1,25
	93,89

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,05
	1,4375
(1,15*1,25)
	1,078125
	
	
	33,30
	
	35,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	613,08

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,04
	
	0,6
	155,63
	0,85
	132,29
	
	79,37

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,18
	
	2,7
	174,93
	1,13
	197,67
	
	533,71

	П,Н
	19.1.01.11
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	19.2.02.01
	Зонты стальные вентиляционных систем
	шт
	1
	
	15
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 857,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 064,40

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	3 337,13

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 875,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	604,65
	 
	9 069,81

	41
	ТЦ_12.1.01.01_77_7710959468_12.05.2026_02_5.2
КА п.5.2
	Аэратор кровельный Fachmann A160x490 01.169
	шт
	15
	1
	15
	 
	 
	926,54
	 
	13 898,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 898,10

	42
	47-1
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	870,82
	 
	2 177,05

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 177,05

	43
	02-15-1-01-0015
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	2,5
	1
	2,5
	 
	 
	194,84
	 
	487,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	487,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	5 393 155,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	308 030,68

	 
	
	               Эксплуатация машин
	414 978,92

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	101 340,35

	 
	
	               Материалы
	4 566 141,24

	 
	
	               Перевозка
	2 664,15

	 
	
	     Строительные работы
	5 963 674,16

	 
	
	          Строительные работы
	5 961 010,01

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	308 030,68

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	414 978,92

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	101 340,35

	 
	
	                    материалы
	4 566 141,24

	 
	
	                    накладные расходы
	369 937,49

	 
	
	                    сметная прибыль
	200 581,33

	 
	
	          Перевозка
	2 664,15

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	409 371,03

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	369 937,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	200 581,33

	 
	
	Всего по разделу 1 Кровля
	5 963 674,16

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	503 051,52

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	768,2680578
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	195,7953353
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Канализация

	44
	ГЭСН16-04-004-02
(разборка)
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,6228
	1
	0,6228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=62,28 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,994625
	
	
	
	
	6 808,91

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	55,83
	0,46
(1,15*0,4)
	15,994625
	
	
	340,56
	1,25
	6 808,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1317844
	
	
	
	
	69,38

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,1
	0,46
(1,15*0,4)
	0,0286488
	
	
	990,78
	
	28,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,46
(1,15*0,4)
	0,0286488
	
	
	467,95
	1,25
	16,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,18
	0,46
(1,15*0,4)
	0,0515678
	
	
	1 605,29
	
	82,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	0,46
(1,15*0,4)
	0,0515678
	
	
	467,95
	1,25
	30,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	0,46
(1,15*0,4)
	0,0515678
	
	
	637,35
	
	32,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,18
	0,46
(1,15*0,4)
	0,0515678
	
	
	348,36
	1,25
	22,46

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,786
	0
	0
	35,71
	0,75
	26,78
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0336
	0
	0
	
	
	7,05
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	0
	0
	145 801,49
	1,13
	164 755,68
	
	0,00

	 
	01.7.19.02-0052
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	100 шт
	0,12
	0
	0
	2 628,13
	0,95
	2 496,72
	
	0,00

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.02
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
	м
	99,8
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 022,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 878,29

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	7 490,46

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	4 209,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 061,48
	 
	18 722,29

	45
	ГЭСН16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=84 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.7_гр.3
	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	80,89767
	
	
	
	
	34 438,14

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	55,83
	1,725
((1+(1,35-1)+(1,15-1))*1,15)
	80,89767
	
	
	340,56
	1,25
	34 438,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	791,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7245
	
	
	
	
	381,41

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,1
	1,875
((1+(1,35-1)+(1,15-1))*1,25)
	0,1575
	
	
	990,78
	
	156,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	1,875
((1+(1,35-1)+(1,15-1))*1,25)
	0,1575
	
	
	467,95
	1,25
	92,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,18
	1,875
((1+(1,35-1)+(1,15-1))*1,25)
	0,2835
	
	
	1 605,29
	
	455,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	1,875
((1+(1,35-1)+(1,15-1))*1,25)
	0,2835
	
	
	467,95
	1,25
	165,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	1,875
((1+(1,35-1)+(1,15-1))*1,25)
	0,2835
	
	
	637,35
	
	180,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,18
	1,875
((1+(1,35-1)+(1,15-1))*1,25)
	0,2835
	
	
	348,36
	1,25
	123,45

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	637,68

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,786
	
	0,66024
	35,71
	0,75
	26,78
	
	17,68

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0336
	
	0,028224
	
	
	7,05
	
	0,20

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0022344
	145 801,49
	1,13
	164 755,68
	
	368,13

	 
	01.7.19.02-0052
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,1008
	2 628,13
	0,95
	2 496,72
	
	251,67

	П,Н
	18.1.02.01
	Задвижки
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.02.02
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
	м
	99,8
	
	83,832
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 249,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 819,55

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	37 918,49

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	21 309,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113 663,24
	 
	95 477,12

	46
	ФСБЦ-24.1.02.01-0024
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
	шт
	150
	1
	150
	 
	 
	211,35
	 
	31 703,43

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	46
	ФСБЦ-24.1.02.01-0024
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм 
	шт
	150
	
	150
	153,15
	1,38
	211,35
	
	31 702,50

	46.1
	ФСБЦ-24.1.02.01-0024_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0045
	
	
	440,22
	-1
	-1,98

	46.2
	ФСБЦ-24.1.02.01-0024_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,0045
	
	
	646,28
	
	2,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 703,43

	47
	ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	83,832
	1
	83,832
	 
	 
	353,90
	 
	29 733,18

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,84*99,8

	47
	ФСБЦ-24.3.02.02-0004
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм 
	м
	83,832
	
	83,832
	324,68
	1,09
	353,90
	
	29 668,14

	47.1
	ФСБЦ-24.3.02.02-0004_01-20-2-01-0030
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,2683
	
	
	517,91
	-1
	-138,96

	47.2
	ФСБЦ-24.3.02.02-0004_01-20-2-01-0080
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,2683
	
	
	760,33
	
	204,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 733,18

	48
	ФСБЦ-24.3.05.08-0204
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	32
	1
	32
	 
	 
	96,65
	 
	3 095,83

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	48
	ФСБЦ-24.3.05.08-0204
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм 
	шт
	32
	
	32
	88,67
	1,09
	96,65
	
	3 092,80

	48.1
	ФСБЦ-24.3.05.08-0204_01-20-2-01-0030
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0125
	
	
	517,91
	-1
	-6,47

	48.2
	ФСБЦ-24.3.05.08-0204_01-20-2-01-0080
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,0125
	
	
	760,33
	
	9,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 095,83

	49
	ГЭСН46-03-002-15
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм
	100 отверстий
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,472
	
	
	
	
	640,98

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	64
	1,15
	1,472
	
	
	348,36
	1,25
	640,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,09

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0414
	
	
	
	
	18,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	1,15
	0,0414
	
	
	637,35
	
	26,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,8
	1,15
	0,0414
	
	
	348,36
	1,25
	18,03

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	60
	1,15
	1,38
	26,10
	1,13
	29,49
	
	40,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,88

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	12,84
	
	0,2568
	35,71
	0,75
	26,78
	
	6,88

	П,Н
	01.7.17.09-0076
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	732,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	659,01

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	678,78

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	388,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 029,00
	 
	1 800,58

	50
	ФСБЦ-01.7.17.09-0076
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм
	шт
	0,04
	1
	0,04
	4 547,64
	1,24
	5 639,07
	 
	225,56

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,02*100*0,2{м}/10{пог.м/шт}

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,56

	51
	ГЭСН46-03-013-57
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм
	100 отверстий
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,59509
	
	
	
	
	1 003,52

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	75,22
	1,15
	2,59509
	
	
	309,36
	1,25
	1 003,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,48

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	106,305
	
	3,18915
	
	
	7,05
	
	22,48

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 026,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,52

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 033,63

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	592,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 390,33
	 
	2 651,71

	52
	ГЭСН46-03-013-58
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45
	100 отверстий
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	
	до глубины 120 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,01449
	
	
	
	
	5,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,21
	2,3
(1,15*2)
	0,01449
	
	
	309,36
	1,25
	5,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,12

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,285
	2
	0,0171
	
	
	7,05
	
	0,12

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,60

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	5,77

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	3,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	493,00
	 
	14,79

	53
	ФСБЦ-01.7.15.12-0023
(шпильки, гайки, хомуты)
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Шпильки
	кг
	21
	1
	21
	 
	 
	69,27
	 
	1 459,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	53
	ФСБЦ-01.7.15.12-0023
	Шпильки 
	кг
	21
	
	21
	85,52
	0,81
	69,27
	
	1 454,67

	53.1
	ФСБЦ-01.7.15.12-0023_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0235
	
	
	440,22
	-1
	-10,35

	53.2
	ФСБЦ-01.7.15.12-0023_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,0235
	
	
	646,28
	
	15,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 459,51

	54
	ГЭСН09-09-001-01
	Изготовление стоек опорных из прокатной стали
	т
	0,0525
	1
	0,0525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,2786023
	
	
	
	
	4 475,82

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	148,04
	1,3225
(1,15*1,15)
	10,2786023
	
	
	348,36
	1,25
	4 475,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	993,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1049016
	
	
	
	
	59,64

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,12
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,084525
	
	
	1 605,29
	
	135,69

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,12
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,084525
	
	
	467,95
	1,25
	49,44

	 
	91.14.04-001
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,27
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0203766
	
	
	1 205,56
	
	24,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,27
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0203766
	
	
	400,35
	1,25
	10,20

	 
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,27
	1,4375
(1,15*1,25)
	0,0203766
	
	
	166,56
	
	3,39

	 
	91.17.01-004
	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1
	маш.-ч
	70,15
	1,4375
(1,15*1,25)
	5,2941328
	
	
	69,53
	
	368,10

	 
	91.17.04-051
	Аппараты для воздушной плазменной резки металла, толщина реза до 100 мм
	маш.-ч
	34,27
	1,4375
(1,15*1,25)
	2,5863141
	
	
	178,51
	
	461,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	330,32

	 
	01.7.11.07-0187
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 2,5 мм
	т
	0,0173
	
	0,0009083
	167 124,97
	0,85
	142 056,22
	
	129,03

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	15,6
	
	0,819
	148,86
	0,85
	126,53
	
	103,63

	 
	01.7.17.06-0092
	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм
	шт
	2,23
	
	0,117075
	56,21
	1,24
	69,70
	
	8,16

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	13,14
	
	0,68985
	104,63
	1,24
	129,74
	
	89,50

	П,Н
	08.3.05.02
	Прокат листовой горячекатаный углеродистый
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.3.08.01
	Трубы стальные квадратные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 859,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 535,46

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	3 796,18

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	2 390,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229 439,62
	 
	12 045,58

	55
	ГЭСНм08-02-397-01
(траверса)
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,86
	1
	0,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=86 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,46584
	
	
	
	
	3 603,91

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8,56
	1,15
	8,46584
	
	
	340,56
	1,25
	3 603,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	534,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,24503
	
	
	
	
	992,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	1,15
	0,0989
	
	
	1 605,29
	
	158,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	1,15
	0,0989
	
	
	467,95
	1,25
	57,85

	 
	91.06.06-042
	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
	маш.-ч
	2,07
	1,15
	2,04723
	104,99
	1,16
	121,79
	
	249,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,07
	1,15
	2,04723
	
	
	348,36
	1,25
	891,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,15
	0,0989
	
	
	637,35
	
	63,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,15
	0,0989
	
	
	348,36
	1,25
	43,07

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,93
	1,15
	1,90877
	
	
	33,30
	
	63,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 354,50

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2832
	
	0,243552
	
	
	7,05
	
	1,72

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,14
	
	1,8404
	155,63
	0,85
	132,29
	
	243,47

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,25
	
	1,075
	174,93
	1,13
	197,67
	
	212,50

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,3
	
	0,258
	41,71
	1,36
	56,73
	
	14,64

	 
	20.1.02.14-0001
	Серьга КС-095
	шт
	30
	
	25,8
	159,13
	1,41
	224,37
	
	5 788,75

	 
	20.2.09.13-0011
	Муфты
	шт
	6
	
	5,16
	425,18
	1,41
	599,50
	
	3 093,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 485,48

	55.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	50,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 596,30

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 458,41

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 344,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 811,79
	 
	21 338,14

	56
	ФСБЦ-20.2.08.05-0023
(для траверс 40х30х2000)
Сплит-форма Чеченская Республика на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Профиль монтажный С-образный К108, размеры 40х20х2000 мм
	шт
	43
	1
	43
	 
	 
	827,66
	 
	35 600,47

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	56
	ФСБЦ-20.2.08.05-0023
	Профиль монтажный С-образный К108, размеры 40х20х2000 мм 
	шт
	43
	
	43
	586,99
	1,41
	827,66
	
	35 589,38

	56.1
	ФСБЦ-20.2.08.05-0023_01-20-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,0538
	
	
	440,22
	-1
	-23,68

	56.2
	ФСБЦ-20.2.08.05-0023_01-20-1-01-0080
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 80 км 
	1т груза
	
	
	0,0538
	
	
	646,28
	
	34,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 600,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Канализация :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	167 248,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	50 976,88

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 531,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 520,85

	 
	
	               Материалы
	112 220,10

	 
	
	     Строительные работы
	196 929,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	47 372,97

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 996,39

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	528,46

	 
	
	               материалы
	67 214,99

	 
	
	               накладные расходы
	50 923,31

	 
	
	               сметная прибыль
	28 893,46

	 
	
	     Монтажные работы
	56 938,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 603,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	534,68

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	992,39

	 
	
	               материалы
	45 005,11

	 
	
	               накладные расходы
	4 458,41

	 
	
	               сметная прибыль
	2 344,11

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	52 497,73

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	55 381,72

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	31 237,57

	 
	
	Всего по разделу 2 Канализация
	253 868,19

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	119,7183173
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,247616
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	5 560 404,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	359 007,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	417 509,99

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	102 861,20

	 
	
	               Материалы
	4 678 361,34

	 
	
	               Перевозка
	2 664,15

	 
	
	     Строительные работы
	6 160 603,74

	 
	
	          Строительные работы
	6 157 939,59

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	355 403,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	416 975,31

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	101 868,81

	 
	
	                    материалы
	4 633 356,23

	 
	
	                    накладные расходы
	420 860,80

	 
	
	                    сметная прибыль
	229 474,79

	 
	
	          Перевозка
	2 664,15

	 
	
	     Монтажные работы
	56 938,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 603,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	534,68

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	992,39

	 
	
	               материалы
	45 005,11

	 
	
	               накладные расходы
	4 458,41

	 
	
	               сметная прибыль
	2 344,11

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	461 868,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	425 319,21

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	231 818,90

	 
	
	ВСЕГО по смете
	6 217 542,35

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	503 051,52

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	887,9863751
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	199,0429513
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Индекс фактической инфляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0341

	
	
	Индекс прогнозной инфляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0102

	
	
	Итого с учетом индексов-дефляторов на период проведения работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 495 142,06

	
	
	Командировочные затраты (суточные, проживание)
	
	
	Расчет затрат (887,9863751+199,0429513)/8*(550+100)=88321,13
	(Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729
	
	
	
	88 321,13

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 583 463,19

	 
	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131 669,26

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 715 132,45

	 
	 
	Налог на добавленную стоимость 22%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 477 329,14

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 192 461,59





	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)





