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	1
	Ремонтный комплект тормоза, обязательная замена, рем комплекты состоят из:
Прокладка аварийного тормоза FE100 (O-RING OR 4462 117.1X3.53) 20100655 - 4 шт.
Болт H M27X440/79 8.8 ISO4014 20001167 - 8 шт.
Болт CHC M12X60/36 8.8 ISO4762 20000274 - 8 шт.
Гайка HEX M27 8 ISO4032 20005033 - 10 шт.
Шайба NORD LOCK NL27 20000155 - 8 шт.
Хомут 91.67X3.53 26915 - 2 шт.
Смазчик 20002654 - 4 шт.
Болт M8X40/28 8.8 ISO4762 20001023 - 24 шт.
Болт CHC M12X45/45 8.8 ISO4762 20001042 - 32 шт.
Винт M12X35 8.8 ISO4762 20001245 - 8 шт.
Шайба NORD-LOCK NL8 20000153 - 24 шт.
Гайка NORD-LOCK NL12 20007702 - 48 шт.
Шайба NORD-LOCK NL20 20000154 - 8 шт.
Шплинт 6DX40 ISO 8752 20015025 - 2 шт.
Втулка GSM-5055-30 50/55DX30 20015226 - 2 шт.
Втулка IGUS GSM 28/32DX20 20002817 - 4 шт.
Колодка тормоза FE100 29.7X150X332 51108246 - 4 шт.
Болт H M16X65/65 8.8 ISO4017 - 20 шт.

Это состав (прописанный в первой части спецификации конкурсной документации) одного рем. комплекта или двух?
	Благодарим за проявленный интерес к закупке, Заказчик рассмотрев поступивший запрос сообщает.
Точный состав ремонтного комплекта тормоза, включая из чего состоит конкретный комплект, с указанием наименования и референсного номера, указан в спецификации на поставку товара (Приложении № 3 к конкурсной документации). Количество указанное в составе комплектов, указано из расчета на всё указанное количество комплектов по позициям, то есть в конкретном случае указано количество из расчета на два комплекта.




