**Разъяснения документации об аукционе**

**(Извещение от 26.10.2013 № ОА-ДВТРК-33) № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Разъяснения |
| Прошу уточнить Технические характеристики мобильной системы искусственного снегообразования,  в части:  - Трубопровод (быстроразъемный) в комплекте с каплингом, переходником с заглушкой и гибким шлангом на трубу.  **Длина 200м**  **Диаметр 100м** | Технические характеристики мобильной системы искусственного снегообразования, в части «Трубопровод (быстроразъемный) в комплекте с каплингом, переходником с заглушкой и гибким шлангом на трубу», следует читать:  **Длина 200м**  **Диаметр 100мм** |