Конкурсная документация 
по проведению конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
от 20.08.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1. 
	Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ с учетом требований, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.
Извещение о закупке (извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), сформированное и размещенное с помощью функционала Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) с приложением настоящей конкурсной документации (далее извещение о закупке и конкурсная документация вместе – закупочная документация), доступно неограниченному кругу лиц

	2. 
	В настоящей конкурсной документации применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг.
Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «КАВКАЗ.РФ», регулирующие порядок проведения открытого конкурса в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки

	3. 
	Информация по предмету закупки

	3.1 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на разработку технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр»

	3.2 
	Предмет договора
	Разработка технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр»

	3.3 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.4 
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, установленные заказчиком
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.5 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены пунктами 6 и 7 конкурсной документации и формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки» (приложение № 1 к конкурсной документации)

	3.6 
	Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик
	Определены формой «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки» (приложение № 1 к конкурсной документации) и проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.7 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, село Камсхо, ВТРК «Мамисон»
Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря.

	3.8 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.9 
	Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.10 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
	Начальная (максимальная) цена договора: 
6 544 793,14 (Шесть миллионов пятьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 14 копеек, включая НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств по договору.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей определено в приложении № 3 к конкурсной документации

	3.11 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.12 
	Порядок подачи заявок на участие в закупке
	Заявка подается на электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Для подачи заявки участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ) (согласно части 18 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ) и оператором электронной площадки.
Порядок подачи заявок на участие в закупке устанавливается правилами, действующими на электронной площадке, с учетом требований настоящей конкурсной документации

	3.13 
	Дата начала приема заявок на участие в закупке
	20 августа 2026 года
с момента размещения закупочной документации в единой информационной системе в сфере закупок ЕИС

	3.14 
	Дата и время окончания срока приема заявок на участие в закупке
	02 сентября 2026 года 10:00 (мск)

	3.15 
	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке 
	03 сентября 2026 года
Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.16 
	Дата направления оператором электронной площадки вторых частей заявок и предложений о цене договора
	03 сентября 2026 года

	3.17 
	Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	08 сентября 2026 года
Единая комиссия вправе осуществить оценку и сопоставление заявок на участие в закупке в срок ранее даты, определенной извещением и конкурсной документацией без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок

	3.18 
	Место рассмотрения, оценки и сопоставления  заявок на участие в закупке
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

	3.19 
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 2 к конкурсной документации

	3.20 
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений закупочной документации. 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.
Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке

	3.21 
	Описание предмета закупки
	Определено проектом договора (приложение № 4 к конкурсной документации)

	3.22 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Установлено
3.22.1. Установлено в размере 327 239,00 (триста двадцать семь тысяч двести тридцать девять) рублей 00 копеек.
3.22.2. Обеспечение заявки может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств на специальный банковский счет в соответствии с ч. 13 ст. 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ (в соответствии с порядком перечисления обеспечения заявки в рамках регламента электронной торговой площадки АО «ЭТС» (Фабрикант) www.fabrikant.ru) или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки.
3.22.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем конкурсе в электронной форме, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 Федерального закона №223-ФЗ;
в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе в электронной форме.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем конкурсе в электронной форме, перечисляются банком на счет заказчика:
ИНН 2632100740, КПП 770301001
Наименование: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
р/счет № 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на разработку технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр»

	3.23 
	Обеспечение исполнения договора
	Установлено
определено условиями проекта договора (приложение № 4 к конкурсной документации) в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора

	3.24 
	Источник финансирования
	Собственные средства

	3.25 
	Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства
	Не предусмотрены

	3.26 
	Порядок проведения квалификационного отбора и методика оценки заявок на участие в закупке
	Не предусмотрен

	4. 
	Требования к участникам закупки

	4.1. 
	Требования к участникам закупки предусмотренные п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ)

	4.1.1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (согласно подпункту «а» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (согласно подпункту «б» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято (согласно подпункту «в» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.4. отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (согласно подпункту «г» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.5. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных (согласно подпункту «д» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.6. соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (согласно подпункту «е» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требования не установлены):
4.1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки) (согласно подпункту «ж» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
4.1.8. обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности) (согласно подпункту «з» пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ);
Соответствие участника закупки указанным требованиям подтверждается предоставлением декларации, определенной п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

	4.2. 
	Требование к участникам закупки предусмотренное п. 6 ч. 19.1 ст. 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ)
	Соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 конкурсной документации (предусмотренного подпунктом «е») пункта 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требования не установлены)

	4.3. 
	Ограничения на участие в закупке в электронной форме 
	4.3.1. Участниками настоящей закупки в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее вместе - субъекты малого и среднего предпринимательства) (согласно пункту 2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ).
Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ) подтверждается наличием информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/).
Принадлежность участника закупки к физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).
4.3.2. Отсутствие сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ (согласно части 7 статьи 3 Закона № 223-ФЗ);
4.3.3. Участники, являющиеся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон № 255-ФЗ), не вправе принимать участие в настоящей закупке в электронной форме (согласно части 11 статьи 11 Закона № 255-ФЗ).
4.3.4. Участие «коллективного участника» (юридическое лицо или несколько юридических лиц, либо физическое лицо или несколько физических лиц, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки) настоящее извещение (конкурсная документация, документация об аукционе) не предусматривает по нижеуказанным основаниям.
Положения части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ предусматривают исчерпывающий перечень информации и документов, требование о предоставлении которых может установить заказчик при проведении закупки среди субъектов МСП. Согласно указанной норме, предоставляемые документы и сведения определены только для случаев, когда участником закупки является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Перечень документов и информации, требование о предоставлении которых при осуществлении закупки среди субъектов МСП вправе установить заказчик, для случаев, когда участником закупки являются несколько юридических лиц или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, Законом N 223-ФЗ не предусмотрен. При этом, согласно части 19.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
С учетом вышеизложенного, возможность установления в документации о закупке требований к документам и информации, предоставляемым коллективным участником, фактически отсутствует. Включение в документацию о закупке требований о предоставлении дополнительных документов и информации, прямо не предусмотренных статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является нарушением части 19.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
Кроме того, согласно общеправовому принципу специальные нормы имеют приоритет перед общими нормами права (Решение Верховного Суда Российской Федерации от 23.05.2022 № АКПИ22-212). Таким образом, положения специальной нормы, закрепленной в статье 3.4 Закона № 223-ФЗ, имеют приоритет по отношению к иным положениям указанного закона, в том числе к части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, определяющей общее понятие участника закупки.
В письмах Минфина России от 16.03.2023 № 24-07-08/22356, от 20:06.2023 № 24-07-09/56775, которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»), изложена позиция, аналогичная вышеуказанной.
Судебная практика также подтверждает указанную позицию (постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.01.2023 по делу № А40-64315/2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2023 по делу № А40-90938/2022, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023 № 04АП-6296/2022 по делу № А19-9006/2022)

	5. 
	Срок, место и порядок предоставления закупочной документации
	После размещения заказчиком закупочной документации заинтересованные лица могут получить без взимания платы закупочную документацию в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества

	6. 
	Порядок подготовки заявки на участие в конкурсе в электронной форме
	6.1. Подача заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. При этом документы, созданные участником закупки в соответствии с формой, определенной конкурсной документацией, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью лица (при наличии).
6.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.
6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения закупочной документации до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением и конкурсной документацией. 
6.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.
6.5. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.
6.6. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.
6.7. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований закупочной документации

	7. 
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит, согласно пункту 19.5 статьи 3.4 Закона 
№ 223-ФЗ, из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).
Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 конкурсной документации (предоставляется по форме приложения № 1 к конкурсной документации «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки) (без приложения к Предложению участника закупки «Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора»).
В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению (согласно части 21 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ).
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 7.1 – 7.9, 7.11 – 7.14 пункта 7 конкурсной документации (информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в случае установления обязанности их представления в соответствии с подпунктами 7.1 – 7.14 пункта 7 конкурсной документации).
7.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо (согласно пункту 1 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены); 
7.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель (согласно пункту 2 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.3. идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (согласно пункту 3 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.4. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (согласно пункту 4 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.5. копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки (согласно пункту 5 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены):
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем пункте - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;
7.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 7.9 конкурсной документации (согласно пункту 6 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в случае установления требований пунктом 4.2 конкурсной документации);
7.7. копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в закупочной документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в закупочной документации) является крупной сделкой (согласно пункту 7 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
7.8. информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено закупочной документацией) (согласно пункту 8 части 19.1 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требования не установлены):
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;
7.9. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: (согласно пункту 9 части 19.1 статьи 3.4.Закона 
№ 223-ФЗ и пункту 4.1 настоящей закупочной документации):
а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
г) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (настоящей конкурсной документацией требования установлены);
е) соответствие участника закупки указанным в конкурсной документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы) (в случае установления требований подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 конкурсной документации);
ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае необходимости подтверждения обладания исключительными правами согласно предмету закупки);
з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора (в случае необходимости подтверждения обладания правами использования результата интеллектуальной деятельности);
Декларация предоставляется участником закупки посредством программно-аппаратных средств электронной площадки (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ);
7.10. предложение участника закупки в отношении предмета закупки (согласно пункту 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением № 1 к конкурсной документации «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки») (без приложения к Предложению участника закупки «Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора»);
7.11. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (согласно пункту 11 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (в настоящей конкурсной документации требование не установлено);
7.12. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), (спецификация или иной документ по форме, определенной приложением к конкурсной документации) (согласно пункту 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (настоящей конкурсной документацией требование не установлено);
7.13. предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) (согласно пункту 13 части 19.1 
статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляется по форме, определенной приложением к «Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении цены договора»;
7.14. информация и документы, подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе (согласно части 19.2 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ) (предоставляются информация и документы, определенные приложениями № 2 и № 2.1 к конкурсной документации). При этом непредставление указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки на участие в закупке и направления заказчику информации и документов, указанных в пунктах 7.1-7.14 конкурсной документации, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (в соответствии с частью 19.8 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)

	8. 
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск участника закупки к оценке 
и сопоставлению заявок на участие в закупке
	8.1. После получения от оператора электронной площадки первой части заявок на участие в конкурсе Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 конкурсной документации (предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки по форме приложения № 1 к конкурсной документации), на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.
На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или несоответствии представленных информации и документов, а также допуске или не допуске участника закупки к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке.
8.2. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям: 
8.2.1. несоответствие первой части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой конкурсной документацией;
8.2.2. несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских) и/или количественных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками (показателями) и/или требованиям к ним, указанными в конкурсной документации;
8.2.3. в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и/или о ценовом предложении (согласно части 21 статьи 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ).
8.3. По результатам процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, который публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества после его подписания всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.
8.4. После получения от оператора электронной площадки второй части заявок на участие в конкурсе, допущенных к оценке и сопоставлению заявок на участие в закупке, а также предложений участников закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги), Единая комиссия рассматривает предоставленные информацию и документы.
8.5. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией по следующим основаниям:
8.5.1.	несоответствие второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой конкурсной документацией;
8.5.2.	непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы, включая указания недостоверных сведений о стране происхождения товаров (в случае применения при проведении закупки запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23,12.2024 г. 
№ 1875, ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, преимущества в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществления минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. 
№ 1875, установленных пунктами 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 конкурсной документации);
8.5.3.	превышение начальной (максимальной) цены договора (в случае, если цена договора определяется по итогам закупки) и/или одной и более начальной (максимальной) единичной стоимости поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, определенных пунктом 3.10 конкурсной документации и/или несоответствие цены договора, определенной участником закупки в заявке на участие в закупке, сумме единичных расценок, определенных участником закупки в спецификации;
8.5.4.	несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, определенных пунктами 4.1 и 4.2 конкурсной документации;
8.5.5. отсутствие сведений об участнике закупки в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», или сведения в таком реестре не подтверждают права и обязательства, определенные пунктом 4.1 конкурсной документации;
8.5.6. 	превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных конкурсной документацией (в случае если конкурсной документацией установлено такое требование);
8.5.7. отсутствие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и отсутствия сведений о применении участником закупки – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на официальном сайте федерального органа власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;
8.5.8. наличие сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;
8.5.9. в случае если участник закупки является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
8.6. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами закупочной документации. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами закупочной документации, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в закупочной документации, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями закупочной документации в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям закупочной документации.
8.7. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:
- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;
- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.
8.8. Любой участник закупки не позднее чем через 
10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. 
Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.
Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.
8.9. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным закупочной документацией, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. 
Заказчик не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. 
8.10. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.
В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки

	9. 
	Порядок осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и подведения итогов закупки
	9.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе среди участников закупки, допущенных к такому этапу процедуры закупки, по критериям оценки и в порядке, установленном в конкурсной документации.
9.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев определены в Приложении № 2.1 к конкурсной документации.
9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие 
в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
9.4. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявка на участие в закупке получила наибольший суммарный балл), присваивается первый номер. 
9.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке, на участие в конкурсе которой присваивается первый номер.
9.6. Участник закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, присваивается второй номер, и, аналогично, по мере убывания суммарного балла, присваивается номер всем участникам конкурса.
9.7. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.
9.8. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, который размещается заказчиком в ЕИС, на сайте электронной площадки и на сайте Общества не позднее чем через 
3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.

	10. 
	Срок и условия заключения договора
	10.1. Условия заключения договора:
10.1.1. договор по результатам конкурса заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки) или участником конкурса, заявка которого набрала наибольшее количество баллов после количества баллов, полученного заявкой победителя конкурса, и которому присвоен второй номер (в случае уклонения от заключения договора победителем конкурса и принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки);
10.1.2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;
10.1.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к конкурсной документации), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;
10.1.4. договор заключается с ценой договора определенной заявкой на участие в конкурсе участником закупки, с которым заключается договор.
10.2. Стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения интересов заказчика существенные условия договора, предложенные участником закупки, с которым заключается договор.
10.3. Договор с победителем закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола утверждения результатов конкурса в электронной форме.
10.4. Договор с единственным участником закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
10.5. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика и Положением о закупке заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор

	11. 
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ)
	3. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, за исключением случаев, принятых Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП № 1875) (согласно части 1 статьи 3.1-4 Закона о закупках).
3. Пунктом 1 ПП № 1875 в рамках национального режима установлены три ограничительные меры: 1) запрет закупок товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (далее – преимущество).
Нормы в отношении указанных мер (запрет, ограничение, преимущество) при осуществлении закупок не распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 конкурсной документации. 
3. Пунктом 2 ПП № 1875 установлена минимальная обязательная доля закупок отдельных товаров российского происхождения (далее – минимальная доля закупок российских товаров). Нормы в отношении осуществления минимальной доли закупок российских товаров при осуществлении закупок распространяют свое действие на АО «КАВКАЗ.РФ» согласно информации, содержащейся в пункте 11.4 конкурсной документации. 
Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения, согласно перечню приложения № 3 к ПП № 1875, может быть, учитывая предмет поставки товара, установлено или не установлено (установлено в случае наличия одного или более из закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875, не установлено в случае отсутствия всех закупаемых товаров в перечне приложения № 3 к ПП № 1875).
3. Меры, определенные пунктами № 1 и № 2 ПП 
№ 1875, ограничивают доступ иностранных поставщиков к участию в закупках по определенным категориям товаров, работ и услуг, предоставляя приоритет товарам российского происхождения, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ограничительные меры, товары российского происхождения).

	11.1.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, по перечню согласно приложению № 1 к ПП № 1875 
	Не установлен (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП 
№ 1875, а также приложению «Проект договора»  приложение № 4 к конкурсной документации, с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской от 23 декабря 2024 г. № 1875 ««О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Письмо Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.2.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.3.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
	Не установлено (согласно подпункту «м» пункта 4 ПП № 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	11.4.
	Осуществление минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3 к ПП № 1875
	Не установлено (согласно подпункту «л» пункта 4 ПП 
№ 1875, а также приложению «Проект договора» (приложение № 4 к конкурсной документации), с учетом информации пунктов 2.3 и 2.5 письма Минфин России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697).


	12. 
	Приложение
	1. Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки. Форма.
Приложение к Предложению участника конкурентной закупки: Предложение участника конкурентной закупки в отношении цены договора. Форма.
2. Информация и документы, подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе. Форма.
2.1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
4. Проект договора.



Директор Департамента 
финансов и закупочной деятельности	                  _______ /Токарев Игорь Александрович/
ВставитьЭП


Приложение № 1 
к конкурсной документации
от 20.08.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208

ФОРМА

Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
предмета закупки 

1.	Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 20.08.2026 г. 
№ КЭФ-ДРИ-208 и конкурсную документацию (далее – конкурс в электронной форме, закупочная документация), а также применимые к данному конкурсу в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты Российской Федерации участник закупки сообщает о согласии участвовать в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
2.	Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящем предложении. 
3.	Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав закупочной документации.
4.	Участник закупки, в случае если по итогам конкурса в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки).
5.	Настоящее предложение действительно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме.
6.	Настоящим удостоверяю, согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 163-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение 
к Предложению участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в отношении предмета такой закупки
ФОРМА


Предложение участника конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении
цены договора
Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на разработку технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр», участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, от 20.08.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208 и конкурсную документацию (далее – закупочная документация), участник закупки ________________________________________________________________________, 
(указывается полное наименование участника закупки)
участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения о проведении конкурса в электронной форме и на условиях, которые представлены в настоящем предложении с ценой договора _________________(____________________) руб. в том числе НДС
                   (указывается цифрой и прописью) 


______________________           ______________      /___________________ /
(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)




Приложение № 2 
к конкурсной документации
от 20.08.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208

ФОРМА
Информация и документы,
подлежащие представлению для осуществления оценки заявки на участие в конкурсе
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя 

	1
	2
	3

	1
	Квалификация участников закупки

	1.1
	Наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора, в том числе:
	

	1.1.1
	общая цена исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение строительно-монтажных работ на объектах, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А1) 
Сейсмичность по объектам определяется по любой из карт, предусмотренных «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»
(подтверждается предоставлением в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в полном объеме со всеми приложениями исполненных гражданско-правовых договоров (контрактов) с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) договоры с приложением актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, составленных при исполнении таких договоров (контрактов).
Последний акт, составленный при исполнении, должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок).
В том числе: (указываются каждый договор (контракт) в отдельной строке с указанием его стоимости в рублях)
	__________
руб.

	1.1.1.1
	(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
	

	1.1.1.2
	(указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта)
	

	1.1.1.3
	……
	

	1.1.2.
	наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение строительно-монтажных работ на объектах, находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А2) (указываются реквизиты договора (контракта): номер, дата, контрагент, предмет договора (контракта) (подтверждается документами, предоставленными в соответствии с пунктом № 1.1.1 настоящей формы)
	__________
руб.


______________________________                    ______________      /_______________________/
(должность уполномоченного лица)     МП            (подпись)               (расшифровка подписи)
Пояснение к форме «Квалификация участника конкурса».
Для осуществления оценки заявки на участие в открытом конкурсе по критерию «квалификация участников закупки» участнику закупки предлагается предоставить в составе заявки на участие в закупке информацию по вышеуказанной форме с заполненной графой 
№ 3, а также информацию с заполненными строками по вышеуказанной форме в отношении каждого договора (контракта) (1.1.1.1, 1.1.1.2 и т.д.), учтенного в информации графы № 3 пункта 1.1.1.
Информация должна быть подтверждена документами, указанными в форме.


Приложение № 2.1
к конкурсной документации
от 20.08.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе

1. Порядок оценки заявок.
Для оценки заявок на участие в открытом конкурсе (далее – заявка) заказчиком применяется балльная система оценки.
При оценке заявок применяются следующие термины и определения:
«оценка» – процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям, показателям оценки, детализирующим показателям оценки в порядке, установленном в конкурсной документации, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках, допущенных к оценке;
«значимость критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)» – вес значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки) в совокупности значимостей критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных конкурсной документацией, деленный на 100;
«рейтинг заявки по критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки)» – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом коэффициента значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки).
Оценка заявок производится по критериям оценки (показателям оценки, детализирующим показателям оценки) с учетом величин их значимости (коэффициентам значимости критерия (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)).
Для оценки заявок по каждому критерию оценки (показателю оценки) используется 100-балльная шкала оценки. 
Сумма величин значимости критериев оценки (показателей оценки, детализирующих показателей оценки), установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Рейтинг по каждому критерию оценки (показателю оценки, детализирующему показателю оценки) определяется с учетом величины значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки)/коэффициента значимости критерия оценки (показателя оценки, детализирующего показателя оценки).
Рейтинг заявки определяется как сумма рейтингов критериев оценки.
Рейтинг каждого критерия оценки определяется как сумма рейтингов показателей оценки, определенных для такого критерия оценки.
Рейтинг показателя оценки определяется как сумма рейтингов детализирующих показателей оценки.
Заявке, которой присвоен самый высокий рейтинг, присваивается первый порядковый номер.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен первый порядковый номер.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета рейтинга таких заявок.
В случае если одинаковую сумму баллов получат два и более участника конкурса, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, имеющей наибольшее число баллов по критерию «Цена договора», а в случае равенства по такому критерию меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

2. Критерии, показатели оценки, детализирующие показатели оценки заявки
	Номер критерия оценки
	Наименование критерия, показателя оценки, детализирующего показателя оценки
	Значимость критерия оценки/ коэффициент значимости критерия
	Значимость показателя оценки/ коэффициент значимости показателя оценки
	Значимость детализирующего показателя оценки/коэффициент значимости детализирующего показателя оценки

	1.
	критерий 1:
цена договора 
	50%/0,5
	--
	--

	2.
	критерий 1: 
квалификация участников закупки 
	50%/0,5
	--
	--

	2.1.
	показатель оценки 1: 
наличие у участников закупки опыта, связанного с предметом договора
	--
	100%/1,0
	--

	2.1.1.
	детализирующий показатель оценки 1:
общая цена исполненных участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение строительно-монтажных работ на объектах находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А1)
	--
	--
	60%/0,6

	
	детализирующий показатель оценки 2:
наибольшая цена одного из исполненных за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, договоров (контрактов) на выполнение строительно-монтажных работ на объектах находящихся в районах с сейсмичностью не менее 8 баллов (А2)
	
	
	40%/0,4

	Совокупная значимость критерия оценки
	100
	100
	100


3. Оценка по критерию цена договора 
Коэффициент значимости критерия: 0,5.
Количество баллов, присуждаемых по критерию определяется по формуле:
БЦi = КЗ х (100 - ((Цi - Цл)/Цл) x100),
где: 
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;
Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки.
В случае если по результатам применения вышеуказанной формулы при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию всех заявок на участие в закупке определяется по формуле:
БЦi = КЗ х ((Цнач - Цi ) х 100/(Цнач - Цл)), 
где: 
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Цi - предложение участника закупки о цене договора, заявка которого оценивается;
Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки;
Цнач - начальная (максимальная) цена договора. 
Заявка с наименьшей ценой договора, которой присваивается самый высокий рейтинг, признается лучшим условием исполнения договора по критерию. 

4. Оценка по критерию «квалификация участников закупки»
В целях осуществления оценки заявки по критерию оценки «квалификация участников закупки» участникам закупки предлагается предоставить в составе заявки информацию по форме «Квалификация участника конкурса».
Информация должна быть подтверждена предоставлением документов, указанных в форме «Квалификация участника конкурса».
Коэффициент значимости критерия: 0,5.
Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 1: 0,6.
Коэффициент значимости детализирующего показателя оценки 2: 0,4.
4.1 Оценка по детализирующему показателю оценки 1 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:
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где: 
КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,6);
Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по показателю критерия оценки, сделанное участником.
Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
4.2 Оценка по детализирующему показателю оценки 2 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему показателю оценки, определяется по формуле:
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где: 
КЗ - коэффициент значимости детализирующего показателя оценки (КЗ=0,4);
Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений участников закупки по показателю критерия оценки, сделанное участником.
Показатель определяется исходя из сведений, заявленных и подтвержденных участником закупки в форме «Квалификация участника конкурса».
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
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Приложение № 3
к конкурсной документации
от 20.08.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом.
В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
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Приложение № 4
к конкурсной документации
от 20.08.2026 г. № КЭФ-ДРИ-208
ПРОЕКТ 
ДОГОВОР ПОДРЯДА 

г. Москва								«___» _____________ 2026 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и
______________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
График выполнения работ – документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность выполнения работ на объекте.
Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.
Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостаток – каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.
Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.
Дополнительные работы – дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.
Объект – «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр», расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания. Поселок Калак, ВТРК «Мамисон».
Представитель Подрядчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
Приемка выполненных работ – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми показателями.
Смета договора – документ, составляемый Заказчиком при заключении договора на основании проекта сметы договора с указанием наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, их цены на принятую единицу измерения и общую стоимость с учетом коэффициента конкурсного снижения начальной (максимальной) цены договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке технических решений (рабочей документации) и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту, в соответствии с техническим заданием (приложении № 1 к Договору) и проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2.2 Срок выполнения работ установлен графиком выполнения работ (приложение к № 3 к Договору).
2.3. В случае необходимости в соответствии с действующим законодательством Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств, в том числе:
– цены работ по разработке рабочей документации составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств;
– цена строительно-монтажных работ составляет ____________ (___________) руб__ __ коп__, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств.
3.2. Цена Договора установлена с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к стоимости работ, предусмотренной проектом сметы договора (приложение № 2 к Договору), является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.
3.3. Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Подрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором, ниже цены Договора. 
3.4. Заказчик производит выплату авансового платежа на отдельный счет Подрядчика, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение Договора (далее – отдельный счет), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком независимой гарантии в соответствии с разделом 13 Договора, либо внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с разделом 13 Договора на основании оригинала счета в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора, что составляет ____________(____________) руб__ ___ коп___, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств, а именно:
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены выполнения работ по разработке рабочей документации;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены выполненных строительно-монтажных работ.
3.5. Окончательная оплата в размере 70 % (семидесяти) процентов от цены выполнения работ по разработке рабочей документации, что составляет ____________(____________) руб__ ___ коп___, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств, производится после приемки Заказчиком выполненных работ по разработке рабочей документации путем перечисления денежных средств на отдельный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации (приложение № 4 к Договору). По факту выполнения работ по разработке рабочей документации Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.
3.6. Окончательная оплата в размере 70 % (семидесяти) процентов от цены строительно-монтажных работ, что составляет ____________(____________) руб__ ___ коп___, в том числе НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации на дату исполнения обязательств, производится после приемки Заказчиком выполненных строительно-монтажных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на отдельный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных подрядных работ (приложение № 5 к Договору). По факту выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал счета и счет-фактуры.
3.7.	Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на отдельный счет Подрядчика.
3.8.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения банка, обслуживающего Заказчика.
3.7. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой расторжения настоящего Договора.
3.8. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней после выставления требований о возврате средств.
3.9. Оплата осуществляется Заказчиком посредством перечисления денежных средств на отдельный счет Подрядчика.
3.10. Банковское сопровождение по Договору осуществляется банком, привлеченным Подрядчиком из числа банков, включенных в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.11. Подрядчик обязан определять в договорах, заключаемых с контрагентами, являющимися исполнителями в отношении Договора, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам:
- обязанности исполнителей целевого использования денежных средств, в соответствии с условиями настоящего Договора;
- требования об осуществлении расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения настоящего Договора, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Договора;
- указывать настоящий Договор в предмете договоров, заключаемых с исполнителями;
- обязанности исполнителей в течение 5 дней с даты заключения соответствующих договоров направить документы в банк, осуществляющий банковское сопровождение Договора, для открытия отдельного счета, используемого исключительно для финансирования расходов по исполнению настоящего Договора;
- обязанности исполнителей при заключении договоров субподряда (субпоставки) обеспечить включение в заключаемые договоры обязательства исполнителей открыть отдельные счета в банке, осуществляющем банковское сопровождение Договора. и проводить расчеты по договорам исключительно через них.
[bookmark: _GoBack]3.12. Подрядчик обязуется осуществлять переводы по договорам, заключенным в целях исполнения Договора, исключительно на отдельные счета субподрядчиков/поставщиков/соисполнителей.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка работ по разработке рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Подрядчик в сроки предоставления рабочей документации, указанные в графике выполнения работ направляет Заказчику отчетные материалы в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к Договору), а также подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации. Представление Подрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой по адресу, предварительно согласованному с Заказчиком.
4.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации, отчетных материалов и выполненных работ обязан их рассмотреть.
4.1.3. При отсутствии замечаний Заказчик в срок, установленный пунктом 4.1.2 Договора принимает отчетные материалы, подписывает и направляет Подрядчику надлежащим образом оформленный 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации.
4.1.4. В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик в срок, установленный пунктом 4.1.2 Договора, направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации с перечнем замечаний.
4.1.5. Подрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика письменного отказа от подписания акта сдачи–приемки работ по разработке рабочей документации.
4.1.6. После устранения Подрядчиком недостатков в отчетных материалах Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает акт сдачи–приемки работ по разработке рабочей документации и направляет 1 (один) экземпляр акта сдачи–приемки работ по разработке рабочей документации Подрядчику.
4.1.7. В случае обнаружения недостатков Заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 4.1.6 Договора. Подрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 3 (три) рабочих дня, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.
4.1.8. Работы по разработке рабочей документации по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации.
4.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется на основании акта о приемке выполненных подрядных работ.
4.2.1.	Подрядчик в сроки выполнения строительном-монтажных работ, указанные в графике выполнения работ направляет Заказчику подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных подрядных работ. Представление Подрядчиком акта производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой по адресу, предварительно согласованному с Заказчиком.
4.2.2.	Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных подрядных работ рассматривает его и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны 1 (одному) экземпляр акта о приемке выполненных подрядных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению замечаний и сроков их устранения.
Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.
4.2.3.	Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи–приемки выполненных работ.
4.3.	Подписание Заказчиком первичных документов, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Договора не означает согласие на дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, проведение которых возможно, только после подписания Сторонами дополнительного соглашения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Своими силами и средствами, выполнить работы, определенные настоящим Договором. Привлечение к выполнению Работ субподрядчиков не допускается.
5.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.
5.3.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иной действующей нормативной документацией, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», техники безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, иной действующей нормативной документацией. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.
5.3.4. Нести ответственность за проведение мероприятий по охране труда и техники безопасности, за соответствие квалификации специалистов, соблюдение ими правил техники безопасности.
5.3.5. Обеспечивать во время выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.
5.3.6. Привлекать к выполнению работ квалифицированных специалистов.
5.3.8. Укомплектовать специалистов, выполняющих работы, всем необходимым: проверочными установками, спец. приспособлениями, инструментами и т.п. 
5.3.9. Обязуется обеспечить безопасность строительства объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:
– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Мамисон», если иное не согласовано Заказчиком.
– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.
5.3.10.	Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.
5.3.11. Подрядчик обязан обеспечить во время проведения работ по Договору соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. Ответственность за любые чрезвычайные происшествия, произошедшие на территории строительной площадки (в месте проведения работ) во время проведения работ по Договору, несет Подрядчик.
5.3.12. Предоставить Заказчику после окончания выполнения работ документы, подтверждающие затраты на реализацию Договора.
5.4. Подрядчик вправе:
5.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.3.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 
6.4.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.
6.5. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.
6.6. За нарушение срока выполнения Работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки. За нарушения условий Договора, не связанные с просрочкой и не имеющие денежного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от цены Договора за каждый факт нарушения.
6.7. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.
6.8. В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 10.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.
6.9. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
6.10. В случае выявления контролирующими органами необоснованного завышения объемов работ, неправильного применения расценок, коэффициентов на проведение работ, Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства в течение 10(десять) рабочих дней после выставления требований о возврате средств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.	Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.2.	Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.
8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
8.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства. 
9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и торгово-промышленной палатой РФ. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.
9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по решению суда;
– в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
– если Подрядчик не приступает к выполнению работ/устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;
– если Подрядчик нарушил срок окончания работ/ устранению недостатков работ (в том числе в период гарантийных обязательств) на срок свыше 10 (десяти) календарных дней;
– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;
– при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
– при не своевременном предоставлении обеспечения исполнения Договора;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.
10.6. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
11.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.
11.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.
11.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком акта выполненых работ в соовтетствии с пунктом 4.2 Договора.
11.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.
11.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 11.2 настоящего Договора.
11.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, а также иных противоправных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, международных норм права и международных договоров Российской Федерации о противодействии коррупции, – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – антикоррупционные требования).
12.2. Каждая из Сторон Договора, их аффилированные лица, работники, уполномоченные представители или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников или уполномоченных представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечение выполнения этим работником или уполномоченным представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
12.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону, с указанием конкретных сведений и предоставлением материалов (при их наличии), подтверждающих факт нарушения антикоррупционных требований. В письменном уведомлении Сторона может запросить у другой Стороны представление документов и информации, необходимых для проверки таких сведений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
12.4. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении антикоррупционных требований, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные законом основания для отказа в их представлении) в течение 30 (тридцати) дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения антикоррупционных требований настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.6. При наличии обоснованных подозрений в нарушении антикоррупционных требований и (или) условий настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, а также в случае совершения аффилированными лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками другой Стороны в рамках исполнения настоящего Договора коррупционного  правонарушения, в результате которого Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления расторгнуть Договор либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.
12.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования Договора и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
13.1. Подрядчик в обеспечение исполнения всех своих обязательств по Договору в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Договора предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, что составляет: 
– _______________ (___________________) рублей _____ копейки.
13.2. Обеспечение предоставляется одним из следующих способов:
– в форме независимой гарантии, составленной в соответствии требованиями, установленными частью 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18.074.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пунктами 3, 4, 6 и 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в том числе составленной по типовой формой;
– путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде внесения денежных средств Подрядчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: 
ИНН 2632100740, КПП 770301001
р/с 40701810500020000436
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения договора, на выполнение работ по разработке технических решений (рабочей документации) и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр».
13.3. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно и должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения. Начало срока действия независимой гарантии определяется датой ее выдачи.
13.4. Форма независимой гарантии согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
13.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.6. При изменении цены Договора, объемов и/или сроков поставки Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору обязан предоставить Заказчику в соответствии с внесенными изменениями новое обеспечение исполнения обязательств по Договору, отвечающее требованиям, указанным в Договоре.
13.7. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.
13.8. Подрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору.
13.9. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Подрядчик, в том числе авансового платежа, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ.
13.10. В ходе исполнения настоящего Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств по Договору.
13.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, на основании письменного обращения Подрядчика о возврате денежных средств внесённых в качестве обеспечения исполнения Договора. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре или в дополнительно представленном Подрядчиком письменном требовании. 
13.12. В случае если Подрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает денежное обеспечение в установленный пунктом 13.11 Договора в срок за вычетом сумм, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, которые понес Заказчике вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего Заказчику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.
14.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: __________, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
14.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.
14.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
14.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
14.8. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.
Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.
14.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
14.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
14.10.1. Приложение № 1 – ведомость объемов работ;
14.10.2. Приложение № 2 – проект сметы договора;
14.10.3. Приложение № 3 – график выполнения работ;
14.10.4. Приложение № 4 – форма акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации;
14.10.4. Приложение № 5 – форма акта о приемке выполненных подрядных работ.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:


Адрес места нахождения:

Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

Платежные реквизиты:


	ЗАКАЗЧИК:
АО «КАВКАЗ.РФ»

Адрес места нахождения: 
123112, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
26 этаж, помещение I
Адрес для отправки почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
26 этаж, помещение I
Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24
ИНН 2632100740, КПП 770301001,
ОГРН 1102632003320
ОКПО 67132337
Платежные реквизиты:
Расчетный счет: 40701810500020000436
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва  
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
БИК: 044525225



16. ПОДПИСИ СТОРОН
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:


___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:


_________________ / /
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от «____» __________ 2026 г.
№ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку технических решений и выполнение строительно-монтажных работ по устройству обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр».

	№№
п/п
	Наименование
требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

	1
	[bookmark: _Toc347664158]Основание для выполнения работы
	Настоящее техническое задание

	2
	Адрес объекта
	Республика Северная Осетия-Алания. Поселок Калак.

	3
	Наименование объекта капитального строительства
	«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Вид работ
	1. Разработка технических решений в объеме Рабочая документация.
2. Строительно-монтажные работы (СМР)

	6
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком
	1. Ориентировочные технические показатели объекта;
2. ВОР; 
2. Комплект рабочей документации.

	7
	Рабочая документация, Р
	Разработать:
1. Техническое решение системы установки анкерной линии. Решение выбора элементов системы и способа крепления обосновать расчётом.
2. Техническое решение электрического обогрева участка свеса скатной кровли до 2 м.  Решение по оптимальному расположению трассы относительно существующих конструкций и нагрузкам обосновать расчётом.
3. Техническое решение устройства системы обогрева полов на открытых частях балконов 3-го этажа.  Решение по оптимальному расположению трассы относительно существующих конструкций и нагрузкам обосновать расчётом. 
4. Техническое решение внутриплощадочной сети электроснабжения системы подогрева кровли и балкона. Нагрузки принять расчётные. Отдельно получить ТУ на подключение к ТП. 

	8
	Строительно-монтажные работы (СМР)
	Выполнить:
1. Устройство системы обеспечения безопасности работ на высоте в период эксплуатации здания посредством установки анкерной линии:
– монтаж анкеров и анкерной линии 
2. Устройство электрического обогрева участка свеса скатной кровли до 2 м:
– демонтаж части систем снегозадержания
– монтаж электрического обогрева участка свеса скатной кровли
– монтаж системы снегозадержания
– подключение и ПНР системы обогрева кровли
3. Устройство системы обогрева полов на открытых частях балконов 3-го этажа:
– демонтаж существующего покрытия пола балконов до проектных отметок устройства систем обогрева полов
– монтаж системы обогрева полов
– подключение и ПНР системы обогрева полов
– восстановление покрытия полов балкона в проектные отметки
4. Прокладка питающего кабеля от существующей ТП до проектируемого щита питания и управления внутри здания

Объёмы СМР предварительно представлены в виде ВОР, передаваемые ка исходные данные

	9
	Прочие требования
	Предусмотреть высокую адаптивность проекта к прогрессивным и перспективным проектным и инженерным решениям в части выбора строительных технологий, конструкций и материалов. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать, требованиям нормативных правовых актов, нормативных документов.
Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику:
– 3 экземпляра на бумажном носителе
– 1 экземпляр на электронном носителе, передается в редактируемом формате, EXCEL (WORD) и PDF.
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF и комплектно передается на электронных носителях:
Электронные документы оформлять с учетом требований к формату электронных документов, определяемых Приказом Минстроя № 783/пр от 12.05.2017 об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

	10
	Приложения
	Приложение № 1 – ориентировочные технические показатели объекта;
Приложение № 2 – ведомость объёмов работ.
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Приложение № 1
к техническому заданию

Ориентировочные технические показатели объекта
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр».
(подлежат уточнению в процессе проектирования)
	№
п/п
	Наименование объектов, систем
	Ед.
изм.
	Основной технический показатель 
	Внесение изменений
	Примечание

	I
	II
	III
	V
	VI
	VII

	1. 
	Система обогрева балкона 
	м2
	151.2
	
	Требуется демонтаж существующего пирога пола балкона с устройством нового. Уточнить проектом.

	2. 
	Снегозадержатели
	м.п.
	126
	
	Требуется демонтаж существующих элементов с их последующим монтажом с учётом новых элементов обогрева и страховочных приспособлений. Уточнить проектом.

	3. 
	Система обогрева кровли
	м2
	236
	
	Греющий кабель  ДЕВИ Snow‐30T (Сноу‐30Т)  230 В, 1630 м.п. Уточнить проектом.

	4. 
	Трасса питающего кабеля
	м.п.
	120
	
	90 м.п. в траншее, 30м.п. в здании. 

	5. 
	Шкафы управления обогревом
	шт.
	2
	
	Шкаф управления обогревом кровли. Шкаф управления обогревом балкона. Состав уточнить проектом.

	6. 
	Страховочное приспособление по коньку кровли.
	м.п.
	76,4
	
	Состав: Анкерная линия Alpsafe FLEX (76м) +Анкерные столбы Универсальный анкерный столб для кровли AP-R30 10шт. + крепёжные элементы. Уточнить проектом.



Приложение № 2
к техническому заданию

	Ведомость объёмов работ

	Устройство обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр». 

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	1
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	м2
	151,2
	 
	 
	(151,2 / 100)*100 

	2
	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	м2
	151,2
	 
	 
	(151,2 / 100)*100 

	3
	3
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
	м2
	151,2
	 
	 
	 

	4
	4
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	7,2576
	 
	 
	1,512*100*0,03*1,6{т/м3} 

	5
	5
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой
(Демонтаж иглопробивного термообработанного текстиля Технониколь)
	м2
	151,2
	 
	 
	(151,2 / 1000)*1000 

	6
	6
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
(Демонтаж дренирующего слоя из щебня)
	м3
	4,536
	 
	 
	((151,2*0,03) / 100)*100 

	7
	7
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
(демонтаж)
	м
	126
	 
	 
	(126 / 100)*100 

	Раздел 2. Монтаж греющего кабеля

	8
	8
	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию
	м2
	388
	 
	 
	((152{балкон}+236{кровля}) / 100)*100 

	9
	9
	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля оцинкованная 0,065 х 25м 21RT0912R ДЕВИ
	м
	2900
	 
	 
	116*25 

	10
	10
	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м
	м
	1580
	 
	 
	 

	11
	11
	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м
	м
	1630
	 
	 
	 

	12
	12
	Датчик грунта Ground 850RG 0Вт Devi 140F1088R
	шт
	2
	 
	 
	 

	13
	13
	Зажим крепежный СР.2-100 Ц
	шт
	700
	 
	 
	 

	14
	14
	Зажим крепежный СР.1-25 Ц
	шт
	470
	 
	 
	 

	15
	15
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	130
	 
	 
	(130 / 100)*100 

	16
	16
	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м
	м
	132,6
	 
	 
	1,3*102 

	17
	17
	Кронштейн для крепления к трубе снегозадержания ТС.10.005 Ц
	шт
	460
	 
	 
	 

	Раздел 3. Подключение питающего кабеля

	18
	18
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4
	м3
	35
	 
	 
	(35 / 1000)*1000 

	19
	19
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	90
	 
	 
	(90 / 100)*100 

	20
	20
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	12
	 
	 
	 

	21
	21
	Прокладка труб жестких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
	м
	10
	 
	 
	(10 / 100)*100 

	22
	22
	Трубы гофрированные полиэтиленовые двухслойные усиленные для систем кабельной канализации, в комплекте с муфтой, номинальная кольцевая жесткость SN26, номинальный наружный диаметр 110 мм
	м
	10,2
	 
	 
	0,1*102 

	23
	23
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
	м
	80
	 
	 
	(80 / 100)*100 

	24
	24
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000
	м
	81,6
	 
	 
	((0,8*102) / 1000)*1000 

	25
	25
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм
	м
	30
	 
	 
	(30 / 100)*100 

	26
	26
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	30,9
	 
	 
	0,3*103 

	27
	27
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм
	шт
	19
	 
	 
	((0,3*0,62*100) / 10)*10 

	28
	28
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	м
	40
	 
	 
	((30+10) / 100)*100 

	29
	29
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000
	м
	40,8
	 
	 
	((0,4*102) / 1000)*1000 

	30
	30
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
(засыпка траншеи)
	м3
	23
	 
	 
	(23 / 1000)*1000 

	31
	31
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	м2
	15
	 
	 
	(15 / 100)*100 

	32
	32
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	м2
	15
	 
	 
	(15 / 100)*100 

	Раздел 4. Подключение соединительных кабелей (Гильзовка, изоляция термоусадкой, герметизация соединения)

	33
	33
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	650
	 
	 
	((250+400) / 100)*100 

	34
	34
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм
	м
	255
	 
	 
	250*1,02 

	35
	35
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм
	шт
	522,5
	 
	 
	((250*2,09) / 100)*100 

	36
	36
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм
	м
	408
	 
	 
	400*1,02 

	37
	37
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм
	шт
	836
	 
	 
	((400*2,09) / 100)*100 

	38
	38
	Коробка распаячная двухкомпонентная КМ42441 для открытой проводки безгалогенная (HF) 150х110х70мм IP67 10 вводов серая IEK
	шт
	14
	 
	 
	 

	39
	39
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	750
	 
	 
	((350+300+100) / 100)*100 

	40
	40
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 Кабэкс ТХМ00132577
	м
	357
	 
	 
	350*1,02 

	41
	41
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 бухта 100м Кабэкс
	м
	306
	 
	 
	300*1,02 

	42
	42
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х0,75-380
	м
	102
	 
	 
	((100*1,02) / 1000)*1000 

	43
	43
	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм
(ГМЛ 4)
	шт
	80
	 
	 
	(80 / 100)*100 

	44
	44
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	27
	 
	 
	 

	45
	45
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм
(Коробка распределительная для прямого монтажа HF 100х100х50)
	шт
	28
	 
	 
	(28 / 10)*10 

	46
	46
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	110
	 
	 
	(110 / 100)*100 

	47
	47
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм
	м
	112,2
	 
	 
	1,1*102 

	48
	48
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм
	шт
	150
	 
	 
	(150 / 100)*100 

	49
	49
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	80
	 
	 
	(80 / 100)*100 

	50
	50
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000
	м
	81,6
	 
	 
	((0,8*102) / 1000)*1000 

	51
	51
	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм
(ГМЛ 4)
	шт
	100
	 
	 
	(100 / 100)*100 

	Раздел 5. Монтаж шкафа управления обогревом кровли

	52
	52
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	1
	 
	 
	 

	53
	53
	Щит с монтажной панелью ЩМП 1400x600x300 мм IP66 STE R5STE1463 DKC
	шт
	1
	 
	 
	 

	54
	54
	Прибор или аппарат
	шт
	27
	 
	 
	12+12+1+1+1 

	55
	55
	Контактор магнитный YON DSC032 32A 15кВт AC3 3P кат.220В AC YON DSC032-3C00A230
	шт
	12
	 
	 
	 

	56
	56
	Выключатель автоматический дифференциального тока YON max типа MDR, 3P+N, 30mA, 25A, хар-ка C, 6kA, тип A, DKC MDR63N-3N2C25-A
	шт
	12
	 
	 
	 

	57
	57
	Контроллер TEPLOLUXE 2000 для автоматического управления системами обогрева (0,13 А, 220~240 В, от -55 до +125 °C, программируемый, на DIN-рейку, 24 мес)
	шт
	1
	 
	 
	 

	58
	58
	Выключатель автоматический YON max MGS250M 3P 100-250А 25кА с электронным расцепителем ETS MGS250M-3ETS0250 DKC
	шт
	1
	 
	 
	 

	59
	59
	Трехпозиционный переключатель EKF ТПС-63 3P 63А PROxima TPS363
	шт
	1
	 
	 
	 

	60
	60
	Зажим наборный без кожуха
	шт
	65
	 
	 
	((48+12+5) / 100)*100 

	61
	61
	Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4 , JXB PT 4, серый LD572-1-40 49242
	шт
	48
	 
	 
	 

	62
	62
	Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM Electric SQ0823-0001
	шт
	12
	 
	 
	 

	63
	63
	Блок распределительный (коробка) Leipole 400А, 690В, на DIN-рейку UKK6N-400/25-70/12x16 5012.085
	шт
	5
	 
	 
	 

	64
	64
	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле
	шт
	4
	 
	 
	 

	65
	65
	58.34.8.230.0060SPA (583482300060SPA) Интерфейсный модуль (сборка 55.34.8.230.0040 + 99.02.0.230.98 + 94.04SPA), электромеханическое реле; 4CO 7A; контакты AgNi; питание 230В AC; категория защиты IP20; винтовые клеммы; пластиковая клипса; LED + варистор
	шт
	4
	 
	 
	 

	Раздел 6. Монтаж шкафа управления обогревом балкона

	66
	66
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	1
	 
	 
	 

	67
	67
	Щит с монтажной панелью ЩМП 1400x600x300 мм IP66 STE R5STE1463 DKC
	шт
	1
	 
	 
	 

	68
	68
	Прибор или аппарат
	шт
	14
	 
	 
	6+6+1+1 

	69
	69
	Контактор магнитный YON DSC032 32A 15кВт AC3 3P кат.220В AC YON DSC032-3C00A230
	шт
	6
	 
	 
	 

	70
	70
	Выключатель автоматический дифференциального тока YON max типа MDR, 3P+N, 30mA, 25A, хар-ка C, 6kA, тип A, DKC MDR63N-3N2C25-A
	шт
	6
	 
	 
	 

	71
	71
	Выключатель автоматический YON max MGS250M 3P 100-250А 25кА с электронным расцепителем ETS MGS250M-3ETS0250 DKC
	шт
	1
	 
	 
	 

	72
	72
	Трехпозиционный переключатель EKF ТПС-63 3P 63А PROxima TPS363
	шт
	1
	 
	 
	 

	73
	73
	Зажим наборный без кожуха
	шт
	35
	 
	 
	((24+6+5) / 100)*100 

	74
	74
	Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4 , JXB PT 4, серый LD572-1-40 49242
	шт
	24
	 
	 
	 

	75
	75
	Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM Electric SQ0823-0001
	шт
	6
	 
	 
	 

	76
	76
	Блок распределительный (коробка) Leipole 400А, 690В, на DIN-рейку UKK6N-400/25-70/12x16 5012.085
	шт
	5
	 
	 
	 

	Раздел 7. Монтажные работы

	77
	77
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	м
	126
	 
	 
	((42*3) / 100)*100 

	78
	78
	Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка
(Монтаж на крыше страховочных анкерных креплений с горизонтальными анкерными  линиями)
	шт
	7
	 
	 
	округлвверх(76,4/12) 

	79
	79
	Мобильная гибкая горизонтальная анкерная линия «M-FLEX» 12 м
	шт
	7
	 
	 
	 

	80
	80
	Анкерный столб для кровли AP-R30 | High Safety
	шт
	10
	 
	 
	 

	81
	81
	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию
(Устройство обогрева кровли  на участках с  ендовами)
	м2
	51
	 
	 
	(51 / 100)*100 

	82
	82
	Зажим крепежный СР/2Т.4-50 Ц (упак. 50шт.) 7741194 ССТ
	шт
	430
	 
	 
	 

	83
	83
	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 3 мм
(Трос для растяжки в оплетке ПВХ М3/4)
	кг
	6,27
	 
	 
	0,627{вес бухты}/20{метров в бухте}*200 

	84
	84
	Держатель ZANDZ поворотный с упорной пластиной для круглого проводника (D6-10; толщина цинк. покрытия 30 мкм) ZZ-202-006
	шт
	120
	 
	 
	 

	85
	85
	Зажим для троса двойной 4мм Duplex покрытие цинк 7203205 Крепдил
	шт
	32
	 
	 
	 

	86
	86
	Коуш DIN 6899 4мм покрытие цинк 1047232 Крепдил
	шт
	32
	 
	 
	 

	87
	87
	Кабель нагревательный саморегулирующийся 31HLR2-CT
	м
	380
	 
	 
	 

	88
	88
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм
(Коробка распределительная для прямого монтажа HF 100х100х50)
	шт
	6
	 
	 
	(6 / 10)*10 

	89
	89
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	30
	 
	 
	(30 / 100)*100 

	90
	90
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм
	м
	30,6
	 
	 
	0,3*102 

	91
	91
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм
(Крепёж-клипса для труб ПВХ серая д25, от распредкоробок до щита)
	шт
	62,7
	 
	 
	(0,3*2.09)*100 

	92
	92
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	700
	 
	 
	((300+400) / 100)*100 

	93
	93
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000
(ППГнг(A)-HF 3х4-0,66)
	м
	306
	 
	 
	((300*1,02) / 1000)*1000 

	94
	94
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 Кабэкс ТХМ00132577
	м
	408
	 
	 
	400*1,02 

	95
	95
	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм
(ГМЛ 4)
	шт
	20
	 
	 
	(20 / 100)*100 

	96
	96
	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 6 мм2, внутренний диаметр 4 мм
(ГМЛ 6)
	шт
	8
	 
	 
	(8 / 100)*100 

	97
	97
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	500
	 
	 
	(500 / 100)*100 

	98
	98
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
(Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом IEK, от распредкоробок до щита)
	м
	510
	 
	 
	5*102 

	99
	99
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм
(Крепёж-клипса для труб ПВХ серая д25, от распредкоробок до щита)
	шт
	1045
	 
	 
	(5*2.09)*100 

	Раздел 8. Восстановление покрытия из плитки на эксплуатируемой кровле (151,2 м2)

	100
	100
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	4,536
	 
	 
	151,2*0,03 

	101
	101
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	5,8968
	 
	 
	4,536*(0,11+0,09+1+0,1) 

	102
	102
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	м2
	151,2
	 
	 
	(151,2 / 1000)*1000 

	103
	103
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при продольном/поперечном растяжении 5/5 кН/м, поверхностная плотность 150±10% г/м2
(Технониколь ГЕО 150)
	м2
	151,2
	 
	 
	0,1512*1000 

	104
	104
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	151,2
	 
	 
	(151,2 / 100)*100 

	105
	105
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200
	м3
	3,08448
	 
	 
	1,512*2,04 

	106
	106
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	м2
	151,2
	 
	 
	 

	107
	107
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200
	м3
	1,54224
	 
	 
	1,512*1,02 

	108
	108
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	м2
	151,2
	 
	 
	(151,2 / 100)*100 

	Раздел 9. Устройство короба декоративного из ГКЛ (14х0,15х0,15м), С-625

	109
	109
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	м2
	4,2
	 
	 
	((14*0,15*2) / 100)*100 

	110
	110
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	4,41
	 
	 
	0,042*105 

	111
	111
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	4,2
	 
	 
	 

	112
	112
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	1,26
	 
	 
	0,042*0,03*1000 

	113
	113
	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
	кг
	0,84
	 
	 
	0,042*0,02*1000 



	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору от «____» __________ 2026 г.

	СМЕТА № 1-РД

	 Проектные работы стадии "Рабочая документация"

	Устройство обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия-Алания. Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр».

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	

	Заказчик
	
	
	

	
	АО "КАВКАЗ.РФ"

	(наименование организации)

	Проектная организация
	
	
	

	
	 

	(наименование организации)

	
	
	
	
	

	Составлена в уровне цен на базовые цены c пересчетом на II квартал 2026 г.
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Электрообогрев балкона

	1
	Электрообогрев полов, конструкций установок, зданий, сооружений площадью: от 20 до 200 м2 включительно (Разделы ТХ,КР, ЭО,Авт), 151,2 (1 м2)
	НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.8 п.8-1 (НЗ_ОГП-3.8-8-1)
	(700+4397*151,2)*1,3*0,35*0,6*1,53*0,84
	233 506,33

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
	 
	 

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, п. 152) При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается свыше 0,35 до 0,8 К2 = 0,35
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(4) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,5300
	 
	 

	 
	 
	Котн = 84%
	 
	 

	1.1
	Электрообогрев полов, конструкций установок, зданий, сооружений площадью: от 20 до 200 м2 включительно (Разделы ПЗ и СМ), 151,2 (1 м2)
	НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.8 п.8-1 (НЗ_ОГП-3.8-8-1)
	(700+4397*151,2)*0,35*0,6*1,53*0,16
	34 213,38

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, п. 152) При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается свыше 0,35 до 0,8 К1 = 0,35
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(4) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,5300
	 
	 

	 
	 
	Котн = 16%
	 
	 

	Раздел 2. Электрообогрев кровли

	2
	Электрообогрев полов, конструкций установок, зданий, сооружений площадью: от 20 до 200 м2 включительно (Разделы ТХ,КР, ЭО,Авт), 236 (1 м2)
	НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.8 п.8-1 (НЗ_ОГП-3.8-8-1)
	(700+4397*(0.4*200+0.6*236))*1,3*0,35*0,6*1,53*0,84
	342 114,49

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К1 = 1,3
	 
	 

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, п. 152) При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается свыше 0,35 до 0,8 К2 = 0,35
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(4) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,5300
	 
	 

	 
	 
	Котн = 84%
	 
	 

	2.1
	Электрообогрев полов, конструкций установок, зданий, сооружений площадью: от 20 до 200 м2 включительно (Разделы ПЗ и СМ), 236 (1 м2)
	НЗ "Объекты газовой промышленности" таблица 3.8 п.8-1 (НЗ_ОГП-3.8-8-1)
	(700+4397*(0.4*200+0.6*236))*0,2*0,35*0,6*1,53*0,16
	10 025,33

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.6 табл.16.1 п.1) Привязка без внесения каких-либо изменений, доля в цене основных проектных работ - 20% К3 = 0,2
	 
	 

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, п. 152) При привязке повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в подземную и надземную часть либо только надземную часть здания (сооружения), размер корректирующего коэффициента устанавливается свыше 0,35 до 0,8 К2 = 0,35
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(4) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,5300
	 
	 

	 
	 
	Котн = 16%
	 
	 

	Раздел 3. Трасса питающего кабеля

	3
	Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (Разделы ППО и ТКР), 90 (п.м)
	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.11 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1)
	(17700+234*(0.4*100+0.6*90))*1,3*0,8*0,6*1,68*0,915
	38 076,91

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
	 
	 

	 
	 
	(Таб.3.11.1 п.3) Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ К1 = 0,8
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 91,5%
	 
	 

	3.1
	Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 100 до 500 включительно (Разделы ПЗ и СМ), 90 (п.м)
	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.11 п.1-1 (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-1)
	(17700+234*(0.4*100+0.6*90))*0,8*0,6*1,68*0,055
	1 760,60

	 
	 
	(Таб.3.11.1 п.3) Проектирование сооружений кабельной электрической линии напряжением до 1 кВ К1 = 0,8
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 5,5%
	 
	 

	Раздел 4. Шкаф управления обогревом

	4
	Установка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте (Раздел ИОС-ЭО), 1 (1 шкаф)
	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.11 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-11)
	(4800*1)*1,3*0,6*1,68*0,5
	3 144,96

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
	 
	 

	 
	 
	К1 =
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 50%
	 
	 

	4.1
	Установка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте (Разделы ПЗ,СМ), 1 (1 шкаф)
	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.11 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-11)
	(4800*1)*0,6*1,68*0,055
	266,11

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 5,5%
	 
	 

	5
	Установка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте (Раздел ИОС-ЭО), 1 (1 шкаф)
	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.11 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-11)
	(4800*1)*1,3*0,2*0,6*1,68*0,5
	628,99

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
	 
	 

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.6 табл.16.1 п.1) Привязка без внесения каких-либо изменений, доля в цене основных проектных работ - 20% К2 = 0,2
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 50%
	 
	 

	5.1
	Установка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте (Разделы ПЗ,СМ), 1 (1 шкаф)
	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.11 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-11)
	(4800*1)*0,2*0,6*1,68*0,055
	53,22

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.6 табл.16.1 п.1) Привязка без внесения каких-либо изменений, доля в цене основных проектных работ - 20% К1 = 0,2
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 5,5%
	 
	 

	Раздел 5. Дополнительная ячейка в ТП

	6
	Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении (Раздел ИОС-ЭО), 1 (1 ячейка)
	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.9 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-9)
	(70000*1)*1,3*0,6*1,68*0,5
	45 864,00

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 50%
	 
	 

	6.1
	Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении (Разделы ПЗ, СМ), 1 (1 ячейка)
	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.13 п.9 (НЗ_СИТО_ИО-3.13-9)
	(70000*1)*0,6*1,68*0,055
	3 880,80

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 5,5%
	 
	 

	Раздел 6. Страховочное приспособление по коньку кровли.

	7
	Металлический страховочный пояс при разборке опоры, 1 (опора)
	СБЦ "Капремонт и реконструкция инженерных сооружений ж/д транспорта (2003)" табл.5.29 п.14 (СБЦ31-5.29-14)
	(1150*1)*1,3*0,35*0,6*7,1
	2 229,05

	 
	 
	(МУ 2010 п.6) Сейсмичность 9 баллов К1 = 1,3
	 
	 

	 
	 
	(МУ 2010 п.4) Привязка типовых решений К2 = 0,35
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(1) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 7,1000
	 
	 

	Раздел 7. Снегозадержатели на кровле

	8
	Офисное здание, здание делового центра:от 5000 до 10000 м2 включительно.  Изменения в надземную часть здания : снегозадержатели на крыше. ( Раздел КР), 6134,3 (м2)
	НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.14 п.1-3 (НЗ_ОЖГС-3.14-1-3)
	(2413700+1078*6134,3)*1,3*0,0022*0,6*1,68*0,271
	7 052,03

	 
	 
	(Приказ от 01.10.2021 № 707/пр, № 409/пр от 08.06.2023 г. Прил.5 табл.5.1 п.2.3) Сейсмичность 9 баллов и более К3 = 1,3
	 
	 

	 
	 
	(Табл. 16.1 Методика 707/пр) Изменения в надземную часть здания : снегозадержатели на крыше (5% от конструкций крыши 4,5%=0,045*0,05=0,0022 К1 = 0,0022
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 27,1%
	 
	 

	8.1
	Офисное здание, здание делового центра:от 5000 до 10000 м2 включительно.Изменения в надземную часть здания : снегозадержатели на крыше. (Раздел ПЗ и СМ), 6134,3 (м2)
	НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского назначения", таб.3.14 п.1-3 (НЗ_ОЖГС-3.14-1-3)
	(2413700+1078*6134,3)*0,0022*0,6*1,68*0,076
	1 521,30

	 
	 
	(Табл. 16.1 Методика 707/пр) Изменения в надземную часть здания : снегозадержатели на крыше (5% от конструкций крыши 4,5%=0,045*0,05=0,0022 К1 = 0,0022
	 
	 

	 
	 
	Стадийность проектирования Ки1 = 0,6
	 
	 

	 
	 
	(3) Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2026 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 по Письму Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09 Кинф = 1,6800
	 
	 

	 
	 
	Котн = 7,6%
	 
	 

	 
	Итоги по смете:
	 
	 

	 
	     Итоги по разделу 1 Электрообогрев балкона
	 
	267 719,71

	 
	     Итоги по разделу 2 Электрообогрев кровли
	 
	352 139,82

	 
	     Итоги по разделу 3 Трасса питающего кабеля
	 
	39 837,51

	 
	     Итоги по разделу 4 Шкаф управления обогревом
	 
	4 093,28

	 
	     Итоги по разделу 5 Дополнительная ячейка в ТП
	 
	49 744,80

	 
	     Итоги по разделу 6 Страховочное приспособление по коньку кровли.
	 
	2 229,05

	 
	     Итоги по разделу 7 Снегозадержатели на кровле
	 
	8 573,33

	 
	     Итого
	 
	724 337,50

	 
	     ВСЕГО по смете
	 
	724 337,50
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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство обогрева участков кровли здания, полов балконов третьего этажа, анкерных страховочных устройств на кровле

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	5 649,49
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	2 152,80
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	408,87
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	1 769,01
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	15,08
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	541,04
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	983,13
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	30,24
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	1,512
	1
	1,512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=151,2 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,24416
	
	
	
	
	9 902,76

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	28,24416
	
	
	280,49
	1,25
	9 902,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 902,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 902,76

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	10 100,82

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	5 347,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 766,58
	 
	25 351,07

	2
	ГЭСНр57-01-021-02
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
	100 м2
	1,512
	1
	1,512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=151,2 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,51576
	
	
	
	
	7 877,46

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	14,23
	
	21,51576
	
	
	292,90
	1,25
	7 877,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 352,67

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8
	
	12,096
	115,43
	1,66
	191,61
	
	2 317,71

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8
	
	12,096
	2,11
	1,37
	2,89
	
	34,96

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	
	4,8384
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 230,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 877,46

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	7 010,94

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	3 859,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 955,71
	 
	21 101,03

	3
	ГЭСНр57-01-021-05
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
	100 м2
	1,512
	1
	1,512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	
	до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,76544
	
	
	
	
	3 941,50

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	3,56
	2
	10,76544
	
	
	292,90
	1,25
	3 941,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 176,34

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2
	2
	6,048
	115,43
	1,66
	191,61
	
	1 158,86

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2
	2
	6,048
	2,11
	1,37
	2,89
	
	17,48

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	2
	2,4192
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 117,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 941,50

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	3 507,94

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 931,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 982,22
	 
	10 557,12

	4
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	7,2576
	1
	7,2576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,512*100*0,03*1,6{т/м3}

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,475328
	
	
	
	
	2 465,64

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	7,475328
	
	
	263,87
	1,25
	2 465,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 299,77

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	1,45152
	1 828,55
	1,62
	2 962,25
	
	4 299,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 765,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 465,64

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	2 268,39

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 084,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 394,22
	 
	10 118,68

	5
	ГЭСН27-04-016-06
(Демонтаж иглопробивного термообработанного текстиля Технониколь)
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: неподтопляемой
	1000 м2
	0,1512
	1
	0,1512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=151,2 / 1000

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,429216
	
	
	
	
	1 255,52

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	32,4
	0,7
	3,429216
	
	
	292,90
	1,25
	1 255,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,68

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,021168
	
	
	
	
	9,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	0,7
	0,021168
	
	
	551,56
	
	11,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,021168
	
	
	353,59
	1,25
	9,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0023
	0
	0
	55 898,18
	1,31
	73 226,62
	
	0,00

	П,Н
	01.7.12.05-1018
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
	м2
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 276,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 264,88

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	1 859,37

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 694,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 950,20
	 
	4 830,87

	6
	ГЭСНр68-02-004-02
(Демонтаж дренирующего слоя из щебня)
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0,04536
	1
	0,04536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(151,2*0,03) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,530712
	
	
	
	
	192,56

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	11,7
	
	0,530712
	
	
	290,26
	1,25
	192,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1342656
	
	
	
	
	71,04

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,7
	
	0,077112
	1 933,00
	1,27
	2 454,91
	
	189,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,7
	
	0,077112
	
	
	474,97
	1,25
	45,78

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	1,26
	
	0,0571536
	494,16
	1,3
	642,41
	
	36,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,26
	
	0,0571536
	
	
	353,59
	1,25
	25,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	263,60

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	268,87

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	142,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 859,57
	 
	900,83

	7
	ГЭСН12-01-032-02
(демонтаж)
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	100 м
	1,26
	1
	1,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=126 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6746
	
	
	
	
	2 019,84

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	0,7
	4,6746
	
	
	345,67
	1,25
	2 019,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09702
	
	
	
	
	41,58

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,03
	0,7
	0,02646
	30,61
	1,51
	46,22
	
	1,22

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	0,7
	0,02646
	
	
	314,01
	1,25
	10,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,7
	0,07056
	
	
	551,56
	
	38,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,7
	0,07056
	
	
	353,59
	1,25
	31,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4932
	0
	0
	
	
	9,07
	
	0,00

	П,Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 101,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 061,42

	 
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	2 246,95

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 175,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 383,75
	 
	5 523,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	35 883,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	27 655,28

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 806,85

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	121,98

	 
	
	               Материалы
	4 299,77

	 
	
	     Строительные работы
	78 383,12

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	27 655,28

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 806,85

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	121,98

	 
	
	               материалы
	4 299,77

	 
	
	               накладные расходы
	27 263,28

	 
	
	               сметная прибыль
	15 235,96

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	27 777,26

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	27 263,28

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	15 235,96

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	78 383,12

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	76,635216
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,2524536
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Монтаж греющего кабеля

	8
	ГЭСН11-01-051-01
	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию
	100 м2
	3,88
	1
	3,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(152{балкон}+236{кровля}) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	109,61
	
	
	
	
	48 446,25

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	28,25
	
	109,61
	
	
	353,59
	1,25
	48 446,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1164
	
	
	
	
	49,53

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0388
	37,32
	1,51
	56,35
	
	2,19

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0388
	
	
	314,01
	1,25
	15,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0776
	
	
	551,56
	
	42,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0776
	
	
	353,59
	1,25
	34,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 759,88

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,8484
	
	22,691792
	
	
	9,07
	
	205,81

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	2,02
	
	7,8376
	978,09
	1,37
	1 339,98
	
	10 502,23

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,002
	
	0,00776
	4 338,27
	1,54
	6 680,94
	
	51,84

	П,Н
	01.7.18.03
	Секция нагревательная для электрообогрева полов
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.5.02.06-0035
	Коробки разветвительные У-196
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 300,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 495,78

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	54 315,27

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	31 522,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 406,75
	 
	145 138,18

	9
	ТЦ_07.2.06.04_78_7842224734_23.07.2026_02_2.1
КА п.2.1
	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля оцинкованная 0,065 х 25м 21RT0912R ДЕВИ
	м
	2900
	1
	2900
	 
	 
	263,16
	 
	763 164,00

	 
	
	(Материалы)

	 
	
	Объем=116*25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	763 164,00

	10
	ТЦ_21.1.06.01_77_7713421300_20.07.2026_02_1.3
КА п.1.3
	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м
	м
	1580
	1
	1580
	 
	 
	222,39
	 
	351 376,20

	 
	
	(Материалы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351 376,20

	11
	ТЦ_21.1.06.01_77_7713421300_20.07.2026_02_1.3
КА п.1.3
	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м
	м
	1630
	1
	1630
	 
	 
	222,39
	 
	362 495,70

	 
	
	(Материалы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	362 495,70

	12
О
	ТЦ_62.5.03.05_77_7729108750_23.07.2026_02_3.3
КА п.3.3
	Датчик грунта Ground 850RG 0Вт Devi 140F1088R
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	16 985,34
	 
	33 970,68

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 970,68

	13
	ТЦ_07.2.06.04_78_7814830927_23.07.2026_02_4.3
КА п.4.3
	Зажим крепежный СР.2-100 Ц
	шт
	700
	1
	700
	 
	 
	45,15
	 
	31 605,00

	 
	
	(Материалы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 605,00

	14
	ТЦ_07.2.06.04_78_7814830927_23.07.2026_02_5.3
КА п.5.3
	Зажим крепежный СР.1-25 Ц
	шт
	470
	1
	470
	 
	 
	30,10
	 
	14 147,00

	 
	
	(Материалы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 147,00

	15
	ГЭСНм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=130 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,304
	
	
	
	
	7 908,93

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,08
	
	18,304
	
	
	345,67
	1,25
	7 908,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	621,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,52
	
	
	
	
	269,29

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,26
	
	
	1 577,91
	
	410,26

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,26
	
	
	474,97
	1,25
	154,37

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	3,34
	
	4,342
	1,75
	1,5
	2,63
	
	11,42

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	3,34
	
	4,342
	8,84
	1,46
	12,91
	
	56,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,26
	
	
	551,56
	
	143,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,26
	
	
	353,59
	1,25
	114,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	724,43

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,245
	
	0,3185
	37,71
	1,55
	58,45
	
	18,62

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00062
	
	0,000806
	99 190,96
	1,37
	135 891,62
	
	109,53

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,25
	
	0,325
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	490,23

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00072
	
	0,000936
	82 698,14
	1,37
	113 296,45
	
	106,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 523,80

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	126,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 178,22

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	7 932,87

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 170,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 733,92
	 
	21 754,10

	16
	ТЦ_21.1.06.01_77_7713421300_20.07.2026_02_1.3
КА п.1.3
	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, удельная тепловая мощность 30 Вт/м, ДЕВИ Snow 30T (DTCE-30) - 140 м
	м
	132,6
	1
	132,6
	 
	 
	222,39
	 
	29 488,91

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1,3*102

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 488,91

	17
	ТЦ_20.2.06.00_50_5029293976_23.07.2026_02_6.2
КА п.6.2
	Кронштейн для крепления к трубе снегозадержания ТС.10.005 Ц
	шт
	460
	1
	460
	 
	 
	198,15
	 
	91 149,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 149,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтаж греющего кабеля :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 712 376,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	56 355,18

	 
	
	               Эксплуатация машин
	666,14

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	318,82

	 
	
	               Материалы
	1 655 036,66

	 
	
	     Строительные работы
	1 667 926,08

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	48 446,25

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	44,99

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	49,53

	 
	
	               материалы
	1 533 547,78

	 
	
	               накладные расходы
	54 315,27

	 
	
	               сметная прибыль
	31 522,26

	 
	
	     Монтажные работы
	142 392,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	7 908,93

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	621,15

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	269,29

	 
	
	               материалы
	121 488,88

	 
	
	               накладные расходы
	7 932,87

	 
	
	               сметная прибыль
	4 170,89

	 
	
	     Оборудование
	33 970,68

	 
	
	          Инженерное оборудование
	33 970,68

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	56 674,00

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	62 248,14

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	35 693,15

	 
	
	Всего по разделу 2 Монтаж греющего кабеля
	1 844 288,77

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	1 643 425,81

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	33 970,68

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	127,914
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,6364
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Подключение питающего кабеля

	18
	ГЭСН01-01-009-04
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35 / 1000

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 442,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,875
	
	
	
	
	519,50

	 
	91.01.05-087
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3
	маш.-ч
	25
	
	0,875
	
	
	1 648,03
	
	1 442,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	25
	
	0,875
	
	
	474,97
	1,25
	519,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 961,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	519,50

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	477,94

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	238,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 526,86
	 
	2 678,44

	19
	ГЭСНм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=90 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,77
	
	
	
	
	2 061,06

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	
	4,77
	
	
	345,67
	1,25
	2 061,06

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 935,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,51
	
	
	
	
	1 551,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,9
	
	3,51
	
	
	551,56
	
	1 935,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,9
	
	3,51
	
	
	353,59
	1,25
	1 551,38

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 548,42

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	32,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 612,44

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 504,07

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 842,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 142,01
	 
	10 927,81

	20
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	12
	1
	12
	552,44
	2,87
	1 585,50
	 
	19 026,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 026,00

	21
	ГЭСНм08-02-231-11
	Прокладка труб жестких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,622
	
	
	
	
	655,88

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	3,62
	
	0,362
	
	
	287,62
	1,25
	130,15

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	6,3
	
	0,63
	
	
	314,01
	1,25
	247,28

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	6,3
	
	0,63
	
	
	353,59
	1,25
	278,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	3,54

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,008
	
	
	551,56
	
	4,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,008
	
	
	353,59
	1,25
	3,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	663,83

	21.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	10,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	659,42

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	639,64

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	336,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 502,60
	 
	1 650,26

	22
	ФСБЦ-24.3.03.06-0130
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы гофрированные полиэтиленовые двухслойные усиленные для систем кабельной канализации, в комплекте с муфтой, номинальная кольцевая жесткость SN26, номинальный наружный диаметр 110 мм
	м
	10,2
	1
	10,2
	580,09
	1,02
	591,69
	 
	6 035,24

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=0,1*102

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 035,24

	23
	ГЭСНм08-02-141-04
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=80 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,952
	
	
	
	
	6 028,48

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	17,44
	
	13,952
	
	
	345,67
	1,25
	6 028,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 319,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,112
	
	
	
	
	1 093,70

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,32
	
	1,056
	
	
	1 577,91
	
	1 666,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,32
	
	1,056
	
	
	474,97
	1,25
	626,96

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	3,97
	
	3,176
	1,75
	1,5
	2,63
	
	8,35

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	3,97
	
	3,176
	13,44
	1,46
	19,62
	
	62,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,32
	
	1,056
	
	
	551,56
	
	582,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,32
	
	1,056
	
	
	353,59
	1,25
	466,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	412,38

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,0768
	37,71
	1,55
	58,45
	
	4,49

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,001
	
	0,0008
	70 310,45
	0,77
	54 139,05
	
	43,31

	 
	08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,01
	
	0,008
	70 842,50
	0,59
	41 797,08
	
	334,38

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,25
	
	0,2
	79,88
	1,55
	123,81
	
	24,76

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,000048
	82 698,14
	1,37
	113 296,45
	
	5,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 853,94

	23.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	96,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 122,18

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 908,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 632,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 614,03
	 
	20 491,22

	24
	ФСБЦ-21.1.06.08-1272
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000
	1000 м
	0,0816
	1
	0,0816
	742 397,48
	0,96
	712 701,58
	 
	58 156,45

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(0,8*102) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 156,45

	25
	ГЭСНм08-02-407-04
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,2
	
	
	
	
	6 999,82

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	54
	
	16,2
	
	
	345,67
	1,25
	6 999,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	805,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,696
	
	
	
	
	360,42

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,16
	
	0,348
	
	
	1 577,91
	
	549,11

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,16
	
	0,348
	
	
	474,97
	1,25
	206,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,16
	
	0,348
	
	
	551,56
	
	191,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	
	0,348
	
	
	353,59
	1,25
	153,81

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,14
	
	1,542
	
	
	41,73
	
	64,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	723,47

	 
	01.7.06.11-0021
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,036
	
	0,0108
	911,59
	2
	1 823,18
	
	19,69

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2
	
	0,6
	155,63
	0,83
	129,17
	
	77,50

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	6,2
	
	1,86
	79,88
	1,55
	123,81
	
	230,29

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,8
	
	0,24
	944,69
	1,41
	1 332,01
	
	319,68

	 
	22.2.02.11-0051
	Гайки установочные заземляющие
	100 шт
	0,21
	
	0,063
	884,19
	1,37
	1 211,34
	
	76,31

	Уд
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,62
	
	0,186
	41,71
	1,37
	57,14
	
	10,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 889,11

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	112,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 360,24

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	7 139,43

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 753,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 314,20
	 
	19 894,26

	26
	ФСБЦ-23.3.06.01-0008
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	30,9
	1
	30,9
	706,74
	0,83
	586,59
	 
	18 125,63

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=0,3*103

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 125,63

	27
	ФСБЦ-23.1.02.06-0039
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм
	10 шт
	1,9
	1
	1,9
	474,42
	1,38
	654,70
	 
	1 243,93

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(0,3*0,62*100) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 243,93

	28
	ГЭСНм08-02-148-04
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(30+10) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,216
	
	
	
	
	3 982,12

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	23,04
	
	9,216
	
	
	345,67
	1,25
	3 982,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,16
	
	
	
	
	82,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,08
	
	
	1 577,91
	
	126,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,08
	
	
	474,97
	1,25
	47,50

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	5,14
	
	2,056
	1,75
	1,5
	2,63
	
	5,41

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	5,14
	
	2,056
	13,44
	1,46
	19,62
	
	40,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,08
	
	
	551,56
	
	44,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,08
	
	
	353,59
	1,25
	35,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,64

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,0384
	37,71
	1,55
	58,45
	
	2,24

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	0,2
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	301,68

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,000024
	82 698,14
	1,37
	113 296,45
	
	2,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 587,72

	28.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	63,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 064,98

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 943,03

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 073,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 669,00
	 
	10 667,60

	29
	ФСБЦ-21.1.06.08-1272
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000
	1000 м
	0,0408
	1
	0,0408
	742 397,48
	0,96
	712 701,58
	 
	29 078,22

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(0,4*102) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 078,22

	30
	ГЭСН01-01-009-23
(засыпка траншеи)
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,023
	1
	0,023
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=23 / 1000

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	Сб.ГЭСН33, прил.33.3 п.3.19
	Механизированная разработка грунта и обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 182,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,242
	
	
	
	
	630,87

	 
	91.01.05-106
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
	маш.-ч
	45
	1,2
	1,242
	800,37
	1,19
	952,44
	
	1 182,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	45
	1,2
	1,242
	
	
	406,36
	1,25
	630,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 813,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	630,87

	 
	Пр/812-001.1-1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	580,40

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	290,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 713,04
	 
	2 684,40

	31
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.5
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,802
	
	
	
	
	982,42

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	2,802
	
	
	280,49
	1,25
	982,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	982,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	982,42

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	1 002,07

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	530,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 766,67
	 
	2 515,00

	32
	ГЭСН11-01-025-01
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,22
	
	
	
	
	5 862,91

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	94,8
	
	14,22
	
	
	329,84
	1,25
	5 862,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	675,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4245
	
	
	
	
	215,62

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,83
	
	0,4245
	
	
	1 591,13
	
	675,43

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,83
	
	0,4245
	
	
	406,36
	1,25
	215,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,57

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,5
	
	0,375
	35,71
	1,11
	39,64
	
	14,87

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,43
	
	0,0645
	565,20
	2,68
	1 514,74
	
	97,70

	Н
	13.2.03.01
	Брусчатка
	м2
	100
	
	15
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 866,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 078,53

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	6 807,95

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	3 951,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 503,47
	 
	17 625,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Подключение питающего кабеля :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	173 148,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	26 572,69

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 581,66

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 457,89

	 
	
	               Материалы
	133 536,17

	 
	
	     Строительные работы
	25 503,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 845,33

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 300,39

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 365,99

	 
	
	               материалы
	112,57

	 
	
	               накладные расходы
	8 868,36

	 
	
	               сметная прибыль
	5 010,72

	 
	
	     Монтажные работы
	195 296,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	19 727,36

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 281,27

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	3 091,90

	 
	
	               материалы
	133 423,60

	 
	
	               накладные расходы
	22 134,68

	 
	
	               сметная прибыль
	11 637,81

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	31 030,58

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	31 003,04

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 648,53

	 
	
	Всего по разделу 3 Подключение питающего кабеля
	220 799,98

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	62,782
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	9,0275
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Подключение соединительных кабелей (Гильзовка, изоляция термоусадкой, герметизация соединения)

	33
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	6,5
	1
	6,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(250+400) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	101,4
	
	
	
	
	41 349,75

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,13
	
	
	287,62
	1,25
	46,74

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	69,875
	
	
	314,01
	1,25
	27 426,81

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	31,395
	
	
	353,59
	1,25
	13 876,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,065
	
	
	
	
	28,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,065
	
	
	551,56
	
	35,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,065
	
	
	353,59
	1,25
	28,73

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	260,58

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	28,73
	
	
	9,07
	
	260,58

	Уд
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	13,585
	52,34
	1,38
	72,23
	
	981,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 674,91

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	661,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 378,48

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	40 137,13

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	21 103,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 934,87
	 
	103 576,66

	34
	ФСБЦ-24.3.03.05-0013
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм
	м
	255
	1
	255
	19,51
	1,02
	19,90
	 
	5 074,50

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=250*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 074,50

	35
	ФСБЦ-20.2.05.02-1010
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм
	100 шт
	5,225
	1
	5,225
	1 555,14
	1,35
	2 099,44
	 
	10 969,57

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(250*2,09) / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 969,57

	36
	ФСБЦ-24.3.03.05-0012
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм
	м
	408
	1
	408
	16,25
	1,02
	16,58
	 
	6 764,64

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=400*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 764,64

	37
	ФСБЦ-20.2.05.02-1008
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм
	100 шт
	8,36
	1
	8,36
	1 462,71
	1,35
	1 974,66
	 
	16 508,16

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(400*2,09) / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 508,16

	38
	ТЦ_20.5.02.07_77_7729108750_28.07.2026_02_15.2
КА п.15.2
	Коробка распаячная двухкомпонентная КМ42441 для открытой проводки безгалогенная (HF) 150х110х70мм IP67 10 вводов серая IEK
	шт
	14
	1
	14
	 
	 
	468,20
	 
	6 554,80

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 554,80

	39
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	7,5
	1
	7,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(350+300+100) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	74,4
	
	
	
	
	32 147,31

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	
	74,4
	
	
	345,67
	1,25
	32 147,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 473,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3
	
	
	
	
	1 553,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	1,5
	
	
	1 577,91
	
	2 366,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	1,5
	
	
	474,97
	1,25
	890,57

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	
	18
	1,75
	1,5
	2,63
	
	47,34

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	
	18
	8,84
	1,46
	12,91
	
	232,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	1,5
	
	
	551,56
	
	827,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	1,5
	
	
	353,59
	1,25
	662,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 749,56

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,72
	37,71
	1,55
	58,45
	
	42,08

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	3,75
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	5 656,50

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,00045
	82 698,14
	1,37
	113 296,45
	
	50,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 924,35

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	514,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 700,86

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	32 689,83

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	17 187,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 442,13
	 
	93 315,98

	40
	ТЦ_21.1.06.10_66_6671264490_23.07.2026_02_7.3
КА п.7.3
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 Кабэкс ТХМ00132577
	м
	357
	1
	357
	 
	 
	268,33
	 
	95 793,81

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=350*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 793,81

	41
	ТЦ_21.1.06.10_78_7842224734_23.07.2026_02_8.1
КА п.8.1
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 бухта 100м Кабэкс
	м
	306
	1
	306
	 
	 
	109,01
	 
	33 357,06

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=300*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 357,06

	42
	ФСБЦ-21.2.03.03-1028
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х0,75-380
	1000 м
	0,102
	1
	0,102
	43 889,07
	1,13
	49 594,65
	 
	5 058,65

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(100*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 058,65

	43
	ФСБЦ-20.2.01.06-0001
(ГМЛ 4)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм
	100 шт
	0,8
	1
	0,8
	574,68
	1,3
	747,08
	 
	597,66

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=80 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	597,66

	44
	ГЭСНм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	27
	1
	27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,26
	
	
	
	
	4 433,22

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,38
	
	10,26
	
	
	345,67
	1,25
	4 433,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 880,12

	 
	01.1.01.09-0024
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
	т
	0,00006
	
	0,00162
	490 790,27
	1,39
	682 198,48
	
	1 105,16

	 
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	0,15
	
	4,05
	92,95
	1,42
	131,99
	
	534,56

	 
	01.7.07.29-0221
	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб
	кг
	0,72
	
	19,44
	490,01
	1,18
	578,21
	
	11 240,40

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 313,34

	44.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	70,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 433,22

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 300,22

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 260,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	886,87
	 
	23 945,43

	45
	ФСБЦ-20.5.02.06-0002
(Коробка распределительная для прямого монтажа HF 100х100х50)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм
	10 шт
	2,8
	1
	2,8
	671,87
	0,92
	618,12
	 
	1 730,74

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=28 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 730,74

	46
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,16
	
	
	
	
	6 997,65

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,022
	
	
	287,62
	1,25
	7,91

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	11,825
	
	
	314,01
	1,25
	4 641,46

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	5,313
	
	
	353,59
	1,25
	2 348,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,011
	
	
	
	
	4,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,011
	
	
	551,56
	
	6,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,011
	
	
	353,59
	1,25
	4,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	4,862
	
	
	9,07
	
	44,10

	Уд
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	2,299
	52,34
	1,38
	72,23
	
	166,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 052,68

	46.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	111,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 002,51

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 792,43

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 571,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 934,86
	 
	17 528,35

	47
	ФСБЦ-24.3.03.05-0013
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм
	м
	112,2
	1
	112,2
	19,51
	1,02
	19,90
	 
	2 232,78

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=1,1*102

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 232,78

	48
	ФСБЦ-20.2.05.02-1010
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм
	100 шт
	1,5
	1
	1,5
	1 555,14
	1,35
	2 099,44
	 
	3 149,16

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=150 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 149,16

	49
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=80 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,936
	
	
	
	
	3 429,05

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	
	7,936
	
	
	345,67
	1,25
	3 429,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	370,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,32
	
	
	
	
	165,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,16
	
	
	1 577,91
	
	252,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,16
	
	
	474,97
	1,25
	94,99

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	
	1,92
	1,75
	1,5
	2,63
	
	5,05

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	
	1,92
	8,84
	1,46
	12,91
	
	24,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,16
	
	
	551,56
	
	88,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,16
	
	
	353,59
	1,25
	70,72

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	613,29

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,0768
	37,71
	1,55
	58,45
	
	4,49

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	0,4
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	603,36

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,000048
	82 698,14
	1,37
	113 296,45
	
	5,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 578,61

	49.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	54,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 594,76

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 486,92

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 833,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 442,15
	 
	9 953,72

	50
	ФСБЦ-21.1.06.10-1643
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,0816
	1
	0,0816
	128 270,78
	1,01
	129 553,49
	 
	10 571,56

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(0,8*102) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 571,56

	51
	ФСБЦ-20.2.01.06-0001
(ГМЛ 4)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм
	100 шт
	1
	1
	1
	574,68
	1,3
	747,08
	 
	747,08

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=100 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	747,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Подключение соединительных кабелей (Гильзовка, изоляция термоусадкой, герметизация соединения) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	314 067,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	88 356,98

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 886,41

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 752,85

	 
	
	               Материалы
	220 071,53

	 
	
	     Монтажные работы
	447 430,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	88 356,98

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 886,41

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 752,85

	 
	
	               материалы
	220 071,53

	 
	
	               накладные расходы
	87 406,53

	 
	
	               сметная прибыль
	45 956,01

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	90 109,83

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	87 406,53

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	45 956,01

	 
	
	Всего по разделу 4 Подключение соединительных кабелей (Гильзовка, изоляция термоусадкой, герметизация соединения)
	447 430,31

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	135 705,67

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	211,156
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	3,396
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Монтаж шкафа управления обогревом кровли

	52
	ГЭСНм08-03-572-05
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,09
	
	
	
	
	1 406,49

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	3,09
	
	3,09
	
	
	364,14
	1,25
	1 406,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	727,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,64
	
	
	
	
	331,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,32
	
	
	1 577,91
	
	504,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,32
	
	
	474,97
	1,25
	189,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,32
	
	
	551,56
	
	176,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,32
	
	
	353,59
	1,25
	141,44

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,11
	
	1,11
	
	
	41,73
	
	46,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 226,88

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,25
	
	0,25
	155,63
	0,83
	129,17
	
	32,29

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,26
	
	0,26
	174,93
	1,12
	195,92
	
	50,94

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,03
	
	0,03
	105 278,81
	1,31
	137 915,24
	
	4 137,46

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,05
	79,88
	1,55
	123,81
	
	6,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 692,55

	52.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 737,92

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 685,78

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	886,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 287,17
	 
	9 287,17

	53
	ТЦ_20.4.04.00_78_7842224734_28.07.2026_02_13.2
КА п.13.2
	Щит с монтажной панелью ЩМП 1400x600x300 мм IP66 STE R5STE1463 DKC
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	49 553,96
	 
	49 553,96

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 553,96

	54
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	27
	1
	27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12+12+1+1+1

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,81
	
	
	
	
	12 658,42

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	27,81
	
	
	364,14
	1,25
	12 658,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,80

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,54
	174,93
	1,12
	195,92
	
	105,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 764,22

	54.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	202,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 658,42

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	12 278,67

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 455,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 174,12
	 
	31 701,21

	55
О
	ТЦ_62.6.00.00_77_7729108750_30.07.2026_02_17.3
КА п.17.3
	Контактор магнитный YON DSC032 32A 15кВт AC3 3P кат.220В AC YON DSC032-3C00A230
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	3 759,34
	 
	45 112,08

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 112,08

	56
О
	ТЦ_62.1.01.09_50_5027214400_30.07.2026_02_26.2
КА п.26.2
	Выключатель автоматический дифференциального тока YON max типа MDR, 3P+N, 30mA, 25A, хар-ка C, 6kA, тип A, DKC MDR63N-3N2C25-A
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	1 563,57
	 
	18 762,84

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 762,84

	57
О
	ТЦ_62.2.00.00_77_7704217370_29.07.2026_02_14.3
КА п.14.3
	Контроллер TEPLOLUXE 2000 для автоматического управления системами обогрева (0,13 А, 220~240 В, от -55 до +125 °C, программируемый, на DIN-рейку, 24 мес)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	33 297,42
	 
	33 297,42

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 297,42

	58
О
	ТЦ_62.1.01.09_78_7842224734_30.07.2026_02_28.1
КА п.28.1
	Выключатель автоматический YON max MGS250M 3P 100-250А 25кА с электронным расцепителем ETS MGS250M-3ETS0250 DKC
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	28 408,27
	 
	28 408,27

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 408,27

	59
О
	ТЦ_62.3.02.03_77_7722753969_30.07.2026_02_29.3
КА п.29.3
	Трехпозиционный переключатель EKF ТПС-63 3P 63А PROxima TPS363
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 337,62
	 
	2 337,62

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 337,62

	60
	ГЭСНм08-01-082-01
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	0,65
	1
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(48+12+5) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,78
	
	
	
	
	11 836,43

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	41,2
	
	26,78
	
	
	353,59
	1,25
	11 836,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,13
	
	
	
	
	67,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,065
	
	
	1 577,91
	
	102,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,065
	
	
	474,97
	1,25
	38,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,065
	
	
	551,56
	
	35,85

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,065
	
	
	353,59
	1,25
	28,73

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,16
	
	0,104
	
	
	41,73
	
	4,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,95

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,003
	
	0,00195
	70 310,45
	0,77
	54 139,05
	
	105,57

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,8
	
	0,52
	79,88
	1,55
	123,81
	
	64,38

	Уд
	20.5.04.03-0002
	Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
	100 шт
	1,02
	
	0,663
	896,51
	1,21
	1 084,78
	
	719,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 216,45

	60.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	189,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 903,75

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	11 546,64

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 070,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 189,82
	 
	30 023,38

	61
О
	ТЦ_20.0.00.00_77_7724416951_30.07.2026_02_27.1
КА п.27.1
	Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4 , JXB PT 4, серый LD572-1-40 49242
	шт
	48
	1
	48
	 
	 
	37,63
	 
	1 806,24

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 806,24

	62
	ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_30.07.2026_02_23.1
КА п.23.1
	Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM Electric SQ0823-0001
	шт
	12
	1
	12
	 
	 
	209,02
	 
	2 508,24

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 508,24

	63
	ТЦ_20.0.00.00_77_7722753969_30.07.2026_02_24
КА п.24
	Блок распределительный (коробка) Leipole 400А, 690В, на DIN-рейку UKK6N-400/25-70/12x16 5012.085
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	1 464,79
	 
	7 323,95

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 323,95

	64
	ГЭСНм10-04-030-02
	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2
	
	
	
	
	834,50

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	0,5
	
	2
	
	
	333,80
	1,25
	834,50

	Н
	999-0005
	Масса
	т
	0,001
	
	0,004
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	834,50

	64.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	13,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	834,50

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	792,78

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	
	
	442,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	520,73
	 
	2 082,92

	65
О
	ТЦ_62.0.00.00_77_7733272640_30.07.2026_02_30.3
КА п.30.3
	58.34.8.230.0060SPA (583482300060SPA) Интерфейсный модуль (сборка 55.34.8.230.0040 + 99.02.0.230.98 + 94.04SPA), электромеханическое реле; 4CO 7A; контакты AgNi; питание 230В AC; категория защиты IP20; винтовые клеммы; пластиковая клипса; LED + варистор
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	1 466,15
	 
	5 864,60

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 864,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Монтаж шкафа управления обогревом кровли :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	92 321,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	26 735,84

	 
	
	               Эксплуатация машин
	870,50

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	398,75

	 
	
	               Материалы
	64 316,54

	 
	
	     Монтажные работы
	132 480,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	26 735,84

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	870,50

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	398,75

	 
	
	               материалы
	64 316,54

	 
	
	               накладные расходы
	26 303,87

	 
	
	               сметная прибыль
	13 855,33

	 
	
	     Оборудование
	135 589,07

	 
	
	          Инженерное оборудование
	135 589,07

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	27 134,59

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	26 303,87

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 855,33

	 
	
	Всего по разделу 5 Монтаж шкафа управления обогревом кровли
	268 069,90

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	59 386,15

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	135 589,07

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	59,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,77
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Монтаж шкафа управления обогревом балкона

	66
	ГЭСНм08-03-572-05
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,09
	
	
	
	
	1 406,49

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	3,09
	
	3,09
	
	
	364,14
	1,25
	1 406,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	727,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,64
	
	
	
	
	331,43

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,32
	
	
	1 577,91
	
	504,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,32
	
	
	474,97
	1,25
	189,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,32
	
	
	551,56
	
	176,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,32
	
	
	353,59
	1,25
	141,44

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,11
	
	1,11
	
	
	41,73
	
	46,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 226,88

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,25
	
	0,25
	155,63
	0,83
	129,17
	
	32,29

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,26
	
	0,26
	174,93
	1,12
	195,92
	
	50,94

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,03
	
	0,03
	105 278,81
	1,31
	137 915,24
	
	4 137,46

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,05
	79,88
	1,55
	123,81
	
	6,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 692,55

	66.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 737,92

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 685,78

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	886,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 287,17
	 
	9 287,17

	67
	ТЦ_20.4.04.00_78_7842224734_28.07.2026_02_13.2
КА п.13.2
	Щит с монтажной панелью ЩМП 1400x600x300 мм IP66 STE R5STE1463 DKC
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	49 553,96
	 
	49 553,96

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 553,96

	68
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	14
	1
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6+6+1+1

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,42
	
	
	
	
	6 563,62

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	14,42
	
	
	364,14
	1,25
	6 563,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,86

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,28
	174,93
	1,12
	195,92
	
	54,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 618,48

	68.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	105,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 563,62

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 366,71

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 347,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 174,12
	 
	16 437,66

	69
О
	ТЦ_62.6.00.00_77_7729108750_30.07.2026_02_17.3
КА п.17.3
	Контактор магнитный YON DSC032 32A 15кВт AC3 3P кат.220В AC YON DSC032-3C00A230
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	3 759,34
	 
	22 556,04

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 556,04

	70
О
	ТЦ_62.1.01.09_50_5027214400_30.07.2026_02_26.2
КА п.26.2
	Выключатель автоматический дифференциального тока YON max типа MDR, 3P+N, 30mA, 25A, хар-ка C, 6kA, тип A, DKC MDR63N-3N2C25-A
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	1 563,57
	 
	9 381,42

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 381,42

	71
О
	ТЦ_62.1.01.09_78_7842224734_30.07.2026_02_28.1
КА п.28.1
	Выключатель автоматический YON max MGS250M 3P 100-250А 25кА с электронным расцепителем ETS MGS250M-3ETS0250 DKC
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	28 408,27
	 
	28 408,27

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 408,27

	72
О
	ТЦ_62.3.02.03_77_7722753969_30.07.2026_02_29.3
КА п.29.3
	Трехпозиционный переключатель EKF ТПС-63 3P 63А PROxima TPS363
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 337,62
	 
	2 337,62

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 337,62

	73
	ГЭСНм08-01-082-01
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	0,35
	1
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(24+6+5) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,42
	
	
	
	
	6 373,46

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	41,2
	
	14,42
	
	
	353,59
	1,25
	6 373,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07
	
	
	
	
	36,25

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,035
	
	
	1 577,91
	
	55,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,035
	
	
	474,97
	1,25
	20,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,035
	
	
	551,56
	
	19,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,035
	
	
	353,59
	1,25
	15,47

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,16
	
	0,056
	
	
	41,73
	
	2,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,52

	 
	08.3.07.01-0052
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,003
	
	0,00105
	70 310,45
	0,77
	54 139,05
	
	56,85

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,8
	
	0,28
	79,88
	1,55
	123,81
	
	34,67

	Уд
	20.5.04.03-0002
	Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
	100 шт
	1,02
	
	0,357
	896,51
	1,21
	1 084,78
	
	387,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 578,10

	73.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	101,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 409,71

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 217,42

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 268,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 189,86
	 
	16 166,45

	74
О
	ТЦ_20.0.00.00_77_7724416951_30.07.2026_02_27.1
КА п.27.1
	Зажим пружинный, 2-проводной проходной ЗНИ - 4 , JXB PT 4, серый LD572-1-40 49242
	шт
	24
	1
	24
	 
	 
	37,63
	 
	903,12

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	903,12

	75
	ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_30.07.2026_02_23.1
КА п.23.1
	Блок распределительный на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1х16/4х6+2x16) TDM Electric SQ0823-0001
	шт
	6
	1
	6
	 
	 
	209,02
	 
	1 254,12

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 254,12

	76
	ТЦ_20.0.00.00_77_7722753969_30.07.2026_02_24
КА п.24
	Блок распределительный (коробка) Leipole 400А, 690В, на DIN-рейку UKK6N-400/25-70/12x16 5012.085
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	1 464,79
	 
	7 323,95

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 323,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 6 Монтаж шкафа управления обогревом балкона :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	78 250,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	14 343,57

	 
	
	               Эксплуатация машин
	804,62

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	367,68

	 
	
	               Материалы
	62 734,79

	 
	
	     Монтажные работы
	100 023,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	14 343,57

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	804,62

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	367,68

	 
	
	               материалы
	62 734,79

	 
	
	               накладные расходы
	14 269,91

	 
	
	               сметная прибыль
	7 502,74

	 
	
	     Оборудование
	63 586,47

	 
	
	          Инженерное оборудование
	63 586,47

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	14 711,25

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	14 269,91

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 502,74

	 
	
	Всего по разделу 6 Монтаж шкафа управления обогревом балкона
	163 609,78

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	58 132,03

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	63 586,47

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	31,93
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,71
	
	
	
	
	 

	Раздел 7. Монтажные работы

	77
	ГЭСН12-01-032-02
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	100 м
	1,26
	1
	1,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(42*3) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,678
	
	
	
	
	2 885,48

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,3
	
	6,678
	
	
	345,67
	1,25
	2 885,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1386
	
	
	
	
	59,39

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0378
	30,61
	1,51
	46,22
	
	1,75

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0378
	
	
	314,01
	1,25
	14,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,1008
	
	
	551,56
	
	55,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,1008
	
	
	353,59
	1,25
	44,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,49

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4932
	
	3,141432
	
	
	9,07
	
	28,49

	П,Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 030,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 944,87

	 
	Пр/812-012.0-1
	НР Кровли
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 209,91

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 678,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 285,08
	 
	7 919,20

	78
	ГЭСНм08-02-318-01
(Монтаж на крыше страховочных анкерных креплений с горизонтальными анкерными  линиями)
	Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=округлвверх(76,4/12)

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,01
	
	
	
	
	6 844,82

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2,43
	
	17,01
	
	
	321,92
	1,25
	6 844,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 915,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,52
	
	
	
	
	1 474,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,14
	
	
	1 577,91
	
	220,91

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,14
	
	
	474,97
	1,25
	83,12

	 
	91.06.09-001
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	0,32
	
	2,24
	1 472,34
	1,4
	2 061,28
	
	4 617,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	
	2,24
	
	
	474,97
	1,25
	1 329,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,14
	
	
	551,56
	
	77,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,14
	
	
	353,59
	1,25
	61,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 235,14

	78.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	109,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 319,74

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	8 070,15

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 243,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 665,41
	 
	25 657,88

	79
О
	ТЦ_107_77_7725416337_29.07.2026_02_20.1
КА п.20.1
	Мобильная гибкая горизонтальная анкерная линия «M-FLEX» 12 м
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	43 984,17
	 
	307 889,19

	 
	
	(Инструмент для технологических процессов)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307 889,19

	80
	ТЦ_20.1.02.20_77_9724056830_29.07.2026_02_21.2
КА п.21.2
	Анкерный столб для кровли AP-R30 | High Safety
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	16 554,10
	 
	165 541,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 541,00

	81
	ГЭСН11-01-051-01
(Устройство обогрева кровли  на участках с  ендовами)
	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию
	100 м2
	0,51
	1
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=51 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,4075
	
	
	
	
	6 367,93

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	28,25
	
	14,4075
	
	
	353,59
	1,25
	6 367,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0153
	
	
	
	
	6,51

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0051
	37,32
	1,51
	56,35
	
	0,29

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0051
	
	
	314,01
	1,25
	2,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0102
	
	
	551,56
	
	5,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0102
	
	
	353,59
	1,25
	4,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 414,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,8484
	
	2,982684
	
	
	9,07
	
	27,05

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	2,02
	
	1,0302
	978,09
	1,37
	1 339,98
	
	1 380,45

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,002
	
	0,00102
	4 338,27
	1,54
	6 680,94
	
	6,81

	П,Н
	01.7.18.03
	Секция нагревательная для электрообогрева полов
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	20.5.02.06-0035
	Коробки разветвительные У-196
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 794,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 374,44

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	7 139,37

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	4 143,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 406,73
	 
	19 077,43

	82
	ТЦ_07.2.06.04_78_7842224734_23.07.2026_02_9.1
КА п.9.1
	Зажим крепежный СР/2Т.4-50 Ц (упак. 50шт.) 7741194 ССТ
	шт
	430
	1
	430
	 
	 
	77,72
	 
	33 419,60

	 
	
	(Материалы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 419,60

	83
	ФСБЦ-08.2.02.16-0106
(Трос для растяжки в оплетке ПВХ М3/4)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 3 мм
	кг
	6,27
	1
	6,27
	602,28
	0,74
	445,69
	 
	2 794,48

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=0,627{вес бухты}/20{метров в бухте}*200

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 794,48

	84
	ТЦ_07.2.06.04_50_5029244062_28.07.2026_02_12.2
КА п.12.2
	Держатель ZANDZ поворотный с упорной пластиной для круглого проводника (D6-10; толщина цинк. покрытия 30 мкм) ZZ-202-006
	шт
	120
	1
	120
	 
	 
	239,96
	 
	28 795,20

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 795,20

	85
	ТЦ_25.2.01.06_78_7842224734_23.07.2026_02_10.3
КА п.10.3
	Зажим для троса двойной 4мм Duplex покрытие цинк 7203205 Крепдил
	шт
	32
	1
	32
	 
	 
	7,52
	 
	240,64

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,64

	86
	ТЦ_25.2.01.11_78_7842224734_23.07.2026_02_11.2
КА п.11.2
	Коуш DIN 6899 4мм покрытие цинк 1047232 Крепдил
	шт
	32
	1
	32
	 
	 
	4,06
	 
	129,92

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,92

	87
	ТЦ_21.1.06.01_50_5029293976_29.07.2026_02_22.1
КА п.22.1
	Кабель нагревательный саморегулирующийся 31HLR2-CT
	м
	380
	1
	380
	 
	 
	451,47
	 
	171 558,60

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171 558,60

	88
	ФСБЦ-20.5.02.06-0002
(Коробка распределительная для прямого монтажа HF 100х100х50)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм
	10 шт
	0,6
	1
	0,6
	671,87
	0,92
	618,12
	 
	370,87

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=6 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370,87

	89
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,68
	
	
	
	
	1 908,45

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,006
	
	
	287,62
	1,25
	2,16

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	3,225
	
	
	314,01
	1,25
	1 265,85

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	1,449
	
	
	353,59
	1,25
	640,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	551,56
	
	1,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	353,59
	1,25
	1,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,03

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	1,326
	
	
	9,07
	
	12,03

	Уд
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	0,627
	52,34
	1,38
	72,23
	
	45,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 923,46

	89.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	30,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 909,78

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 852,49

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	973,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 934,93
	 
	4 780,48

	90
	ФСБЦ-24.3.03.05-0013
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм
	м
	30,6
	1
	30,6
	19,51
	1,02
	19,90
	 
	608,94

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=0,3*102

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608,94

	91
	ФСБЦ-20.2.05.02-1010
(Крепёж-клипса для труб ПВХ серая д25, от распредкоробок до щита)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм
	100 шт
	0,627
	1
	0,627
	1 555,14
	1,35
	2 099,44
	 
	1 316,35

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=0,3*2.09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 316,35

	92
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(300+400) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	69,44
	
	
	
	
	30 004,16

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	
	69,44
	
	
	345,67
	1,25
	30 004,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 242,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,8
	
	
	
	
	1 449,98

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	1,4
	
	
	1 577,91
	
	2 209,07

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	1,4
	
	
	474,97
	1,25
	831,20

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	
	16,8
	1,75
	1,5
	2,63
	
	44,18

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	
	16,8
	8,84
	1,46
	12,91
	
	216,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	1,4
	
	
	551,56
	
	772,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	1,4
	
	
	353,59
	1,25
	618,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 366,26

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,672
	37,71
	1,55
	58,45
	
	39,28

	 
	10.3.02.03-0011
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	3,5
	931,11
	1,62
	1 508,40
	
	5 279,40

	 
	14.4.03.03-0002
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,00042
	82 698,14
	1,37
	113 296,45
	
	47,58

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 062,72

	92.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	480,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 454,14

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	30 510,52

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	16 041,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 442,13
	 
	87 094,92

	93
	ФСБЦ-21.1.06.10-1643
(ППГнг(A)-HF 3х4-0,66)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,306
	1
	0,306
	128 270,78
	1,01
	129 553,49
	 
	39 643,37

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=(300*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 643,37

	94
	ТЦ_21.1.06.10_66_6671264490_23.07.2026_02_7.3
КА п.7.3
	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 Кабэкс ТХМ00132577
	м
	408
	1
	408
	 
	 
	268,33
	 
	109 478,64

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=400*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 478,64

	95
	ФСБЦ-20.2.01.06-0001
(ГМЛ 4)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм
	100 шт
	0,2
	1
	0,2
	574,68
	1,3
	747,08
	 
	149,42

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,42

	96
	ФСБЦ-20.2.01.06-0002
(ГМЛ 6)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 6 мм2, внутренний диаметр 4 мм
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	825,46
	1,3
	1 073,10
	 
	85,85

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,85

	97
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=500 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.4
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	78
	
	
	
	
	31 807,50

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,1
	
	
	287,62
	1,25
	35,95

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	53,75
	
	
	314,01
	1,25
	21 097,55

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	24,15
	
	
	353,59
	1,25
	10 674,00

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05
	
	
	
	
	22,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,05
	
	
	551,56
	
	27,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,05
	
	
	353,59
	1,25
	22,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,45

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	22,1
	
	
	9,07
	
	200,45

	Уд
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	10,45
	52,34
	1,38
	72,23
	
	754,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 057,63

	97.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	508,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 829,60

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	30 874,71

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	16 233,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 934,87
	 
	79 674,36

	98
	ФСБЦ-24.3.01.02-0002
(Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом IEK, от распредкоробок до щита)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	510
	1
	510
	21,32
	1,06
	22,60
	 
	11 526,00

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=5*102

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 526,00

	99
	ФСБЦ-20.2.05.02-1010
(Крепёж-клипса для труб ПВХ серая д25, от распредкоробок до щита)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм
	100 шт
	10,45
	1
	10,45
	1 555,14
	1,35
	2 099,44
	 
	21 939,15

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=5*2.09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 939,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 7 Монтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	686 831,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	79 818,34

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 250,22

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 014,23

	 
	
	               Материалы
	595 748,62

	 
	
	     Строительные работы
	60 416,23

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	9 253,41

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	63,27

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	65,90

	 
	
	               материалы
	34 862,40

	 
	
	               накладные расходы
	10 349,28

	 
	
	               сметная прибыль
	5 821,97

	 
	
	     Монтажные работы
	751 386,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	70 564,93

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 186,95

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 948,33

	 
	
	               материалы
	560 886,22

	 
	
	               накладные расходы
	71 307,87

	 
	
	               сметная прибыль
	37 491,77

	 
	
	     Оборудование
	307 889,19

	 
	
	          Инструмент для технологических процессов
	307 889,19

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	82 832,57

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	81 657,15

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	43 313,74

	 
	
	Всего по разделу 7 Монтажные работы
	1 119 691,49

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	509 163,60

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	307 889,19

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	190,2155
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	5,5269
	
	
	
	
	 

	Раздел 8. Восстановление покрытия из плитки на эксплуатируемой кровле (151,2 м2)

	100
	ГЭСН11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	4,536
	1
	4,536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=151,2*0,03

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,69664
	
	
	
	
	5 986,68

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,24
	
	14,69664
	
	
	325,88
	1,25
	5 986,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 485,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4948
	
	
	
	
	1 129,60

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,40824
	
	
	1 591,13
	
	649,56

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,40824
	
	
	406,36
	1,25
	207,37

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,93
	
	4,21848
	2,41
	1,03
	2,48
	
	10,46

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,46
	
	2,08656
	
	
	395,51
	
	825,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,46
	
	2,08656
	
	
	353,59
	1,25
	922,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,97

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,6804
	35,71
	1,11
	39,64
	
	26,97

	Н
	02.2.02.02
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0,11
	
	0,49896
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
	м3
	0,09
	
	0,40824
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм
	м3
	1
	
	4,536
	
	
	
	
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
	м3
	0,1
	
	0,4536
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 628,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 116,28

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	7 970,23

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	4 625,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 679,09
	 
	21 224,34

	101
	ФСБЦ-02.2.05.04-2022
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	5,8968
	1
	5,8968
	1 535,67
	0,81
	1 243,89
	 
	7 334,97

	 
	
	(Полы)

	 
	
	Объем=4,536*(0,11+0,09+1+0,1)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 334,97

	102
	ГЭСН27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2
	0,1512
	1
	0,1512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=151,2 / 1000

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,18824
	
	
	
	
	1 533,42

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	27,7
	
	4,18824
	
	
	292,90
	1,25
	1 533,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	961,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,580608
	
	
	
	
	337,83

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,52
	
	0,381024
	887,54
	1,3
	1 153,80
	
	439,63

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,52
	
	0,381024
	
	
	474,97
	1,25
	226,22

	 
	91.08.03-029
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т
	маш.-ч
	1,02
	
	0,154224
	2 190,26
	1,47
	3 219,68
	
	496,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,02
	
	0,154224
	
	
	474,97
	1,25
	91,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,04536
	
	
	551,56
	
	25,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,04536
	
	
	353,59
	1,25
	20,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,44

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00013
	
	0,0000197
	55 898,18
	1,31
	73 226,62
	
	1,44

	П,Н
	01.7.12.05-1018
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 833,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 871,25

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	2 750,74

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 507,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 519,25
	 
	8 092,11

	103
	ФСБЦ-01.7.12.05-0201
(Технониколь ГЕО 150)
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при продольном/поперечном растяжении 5/5 кН/м, поверхностная плотность 150±10% г/м2
	м2
	151,2
	1
	151,2
	43,85
	1,28
	56,13
	 
	8 486,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,1512*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 486,86

	104
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,512
	1
	1,512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=151,2 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	53,8272
	
	
	
	
	19 707,48

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	
	53,8272
	
	
	292,90
	1,25
	19 707,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,92024
	
	
	
	
	753,72

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	
	1,92024
	37,32
	1,51
	56,35
	
	108,21

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	1,92024
	
	
	314,01
	1,25
	753,72

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	
	11,82384
	8,54
	1,71
	14,60
	
	172,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	209,77

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	5,292
	35,71
	1,11
	39,64
	
	209,77

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	3,08448
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 951,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 461,20

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	22 916,54

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	13 299,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 809,61
	 
	57 168,13

	105
	ФСБЦ-04.3.01.09-0058
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200
	м3
	3,08448
	1
	3,08448
	3 787,12
	1,7
	6 438,10
	 
	19 858,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,512*2,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 858,19

	106
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	1,512
	1
	1,512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	
	до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,33056
	
	
	
	
	487,15

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	2
	1,33056
	
	
	292,90
	1,25
	487,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,08

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,63504
	
	
	
	
	249,26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	2
	0,63504
	37,32
	1,51
	56,35
	
	35,78

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	2
	0,63504
	
	
	314,01
	1,25
	249,26

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	2
	6,048
	8,54
	1,71
	14,60
	
	88,30

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,51
	2
	1,54224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	860,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	736,41

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	824,78

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	478,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 431,18
	 
	2 163,94

	107
	ФСБЦ-04.3.01.09-0058
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200
	м3
	1,54224
	1
	1,54224
	3 787,12
	1,7
	6 438,10
	 
	9 929,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,512*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 929,10

	108
	ГЭСН11-01-025-01
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	100 м2
	1,512
	1
	1,512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=151,2 / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	143,3376
	
	
	
	
	59 098,09

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	94,8
	
	143,3376
	
	
	329,84
	1,25
	59 098,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 808,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,27896
	
	
	
	
	2 173,50

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,83
	
	4,27896
	
	
	1 591,13
	
	6 808,38

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,83
	
	4,27896
	
	
	406,36
	1,25
	2 173,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 134,66

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,5
	
	3,78
	35,71
	1,11
	39,64
	
	149,84

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,43
	
	0,65016
	565,20
	2,68
	1 514,74
	
	984,82

	Н
	13.2.03.01
	Брусчатка
	м2
	100
	
	151,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 214,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61 271,59

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	
	
	68 624,18

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	39 826,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 503,53
	 
	177 665,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 8 Восстановление покрытия из плитки на эксплуатируемой кровле (151,2 м2) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	148 098,47

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	86 812,82

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 659,78

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 643,91

	 
	
	               Материалы
	46 981,96

	 
	
	     Строительные работы
	311 922,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	86 812,82

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9 659,78

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 643,91

	 
	
	               материалы
	46 981,96

	 
	
	               накладные расходы
	103 086,47

	 
	
	               сметная прибыль
	60 738,04

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	91 456,73

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	103 086,47

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	60 738,04

	 
	
	Всего по разделу 8 Восстановление покрытия из плитки на эксплуатируемой кровле (151,2 м2)
	311 922,98

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	217,38024
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	9,909648
	
	
	
	
	 

	Раздел 9. Устройство короба декоративного из ГКЛ (14х0,15х0,15м), С-625

	109
	ГЭСН10-05-012-01
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	100 м2
	0,042
	1
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14*0,15*2) / 100

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,39234
	
	
	
	
	1 398,66

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	80,77
	
	3,39234
	
	
	329,84
	1,25
	1 398,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00588
	
	
	
	
	2,31

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,14
	
	0,00588
	27,25
	1,51
	41,15
	
	0,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,00588
	
	
	314,01
	1,25
	2,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	939,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,035
	
	0,00147
	35,71
	1,11
	39,64
	
	0,06

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,1132
	
	0,0887544
	
	
	9,07
	
	0,81

	 
	01.7.06.01-0042
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
	м
	93,81
	
	3,94002
	4,82
	1,55
	7,47
	
	29,43

	 
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	130
	
	5,46
	2,60
	0,89
	2,31
	
	12,61

	 
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	0,3333
	
	0,0139986
	1 955,23
	1,55
	3 030,61
	
	42,42

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	3,53
	
	0,14826
	52,34
	1,38
	72,23
	
	10,71

	 
	01.7.15.14-0042
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	4,29
	
	0,18018
	22,93
	1,37
	31,41
	
	5,66

	 
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	16,67
	
	0,70014
	22,84
	1,37
	31,29
	
	21,91

	 
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	80,95
	
	3,3999
	44,16
	0,98
	43,28
	
	147,15

	 
	07.2.06.03-0155
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	171,83
	
	7,21686
	64,44
	0,98
	63,15
	
	455,74

	 
	07.2.06.04-0093
	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
	100 шт
	2,14
	
	0,08988
	864,86
	1,52
	1 314,59
	
	118,16

	 
	07.2.06.05-0017
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	0,36
	
	0,01512
	2 013,47
	1,52
	3 060,47
	
	46,27

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,57
	
	0,02394
	68,29
	1,75
	119,51
	
	2,86

	 
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	41,4
	
	1,7388
	17,34
	1,52
	26,36
	
	45,83

	Н
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	105
	
	4,41
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 340,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 400,97

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	1 513,05

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	770,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110 105,00
	 
	4 624,41

	110
	ФСБЦ-01.6.01.02-0006
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	4,41
	1
	4,41
	 
	 
	158,21
	 
	697,71

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,042*105

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	697,71

	111
	ГЭСН15-04-007-07
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,042
	1
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.2_п.2.1_гр.3
	Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0412
	
	
	
	
	821,38

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	48,6
	
	2,0412
	
	
	321,92
	1,25
	821,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0063
	
	
	
	
	2,74

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00084
	30,61
	1,51
	46,22
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00084
	
	
	314,01
	1,25
	0,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,00546
	
	
	551,56
	
	3,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,00546
	
	
	353,59
	1,25
	2,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	141,58

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,88
	
	0,03696
	531,44
	1,42
	754,64
	
	27,89

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,36
	
	0,01512
	56,11
	1,62
	90,90
	
	1,37

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,034
	
	0,001428
	52 790,33
	1,49
	78 657,59
	
	112,32

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,00126
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,00084
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	968,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	824,12

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	
	100
	
	
	
	
	824,12

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	403,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 302,14
	 
	2 196,69

	112
	ФСБЦ-14.3.02.01-0392
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	1,26
	1
	1,26
	456,84
	1,89
	863,43
	 
	1 087,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,042*0,03*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 087,92

	113
	ФСБЦ-14.3.01.03-0003
Сплит-форма Республика Северная Осетия - Алания на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
	кг
	0,84
	1
	0,84
	34,85
	1,31
	45,65
	 
	38,35

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,042*0,02*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 9 Устройство короба декоративного из ГКЛ (14х0,15х0,15м), С-625 :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	5 133,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 220,04

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3,29

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	5,05

	 
	
	               Материалы
	2 905,18

	 
	
	     Строительные работы
	8 645,08

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 220,04

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3,29

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	5,05

	 
	
	               материалы
	2 905,18

	 
	
	               накладные расходы
	2 337,17

	 
	
	               сметная прибыль
	1 174,35

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 225,09

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 337,17

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 174,35

	 
	
	Всего по разделу 9 Устройство короба декоративного из ГКЛ (14х0,15х0,15м), С-625
	8 645,08

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	5,43354
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,01218
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 246 112,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	408 870,74

	 
	
	               Эксплуатация машин
	36 529,47

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 081,16

	 
	
	               Материалы
	2 785 631,22

	 
	
	     Строительные работы
	2 152 796,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	181 233,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	16 878,57

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 252,36

	 
	
	               материалы
	1 622 709,66

	 
	
	               накладные расходы
	206 219,83

	 
	
	               сметная прибыль
	119 503,30

	 
	
	     Монтажные работы
	1 769 009,15

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	227 637,61

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	19 650,90

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	8 828,80

	 
	
	               материалы
	1 162 921,56

	 
	
	               накладные расходы
	229 355,73

	 
	
	               сметная прибыль
	120 614,55

	 
	
	     Оборудование
	541 035,41

	 
	
	          Инженерное оборудование
	233 146,22

	 
	
	          Инструмент для технологических процессов
	307 889,19

	 
	
	Всего
	4 462 841,41

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	423 951,90

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	435 575,56

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	240 117,85

	 
	
	Итого с учетом индекса фактической инфляции от периода цен в сметной документации до даты формирования расчета НМЦК: 4462841,41 * 1,0088
	4 502 114,41

	 
	
	Итого с учетом индекса-дефлятора на период выполнения работ: 4502114,41 * 1,0084
	4 539 932,17

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	90 798,64

	 
	
	Всего с непредвиденными
	4 630 730,81

	 
	
	     НДС 22%
	1 018 760,78

	 
	
	ВСЕГО по смете
	5 649 491,59

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	2 405 813,26

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	541 035,41

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	983,126496
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	30,2410816
	
	
	
	
	 




	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору от «____» __________ 2026 г.
№ 


График выполнения работ

	№ пп
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Продолжительность, дней
	Окончание выполнения работ

	1
	Разработка рабочей документации
	01.09.2026
	25
	25.09.2026

	2
	Выполнение строительно-монтажных работ
	01.10.2026
	50
	20.11.2026



	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору от «____» __________ 2026 г.
№ 

	
	Акт о приемке выполненных работ № __ от ______

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Заказчик ______________________________________________

	
	Генеральный подрядчик ____________________________________________

	
	Договор _ от  __.__.____г. № ____________________  ___________________
Идентификатор договора

	
	Наименование объекта __________________________________

	
	Место выполнения работ ________________________________

	
	Отчетный период  с ____________ по _____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В соответствии с условиями договора Генеральным подрядчиком фактически выполнены в полном объеме, а Заказчиком приняты следующие работы (включая оборудование и материалы):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования 
	Единица измерения 
	Коли-
чество (объем
работ)
	Цена на единицу измерения без налога, руб
	Договорная цена*,
 руб.

	Выполнено за отчетный период

	по порядку
	позиции по смете договора
	
	
	
	
	
	К-во (объем работ)
	Стоимость*, 
руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Всего по акту без НДС
	х
	х
	х
	х
	х
	 

	
	 
	Сумма НДС (ставка <N>%)
	х
	х
	х
	х
	х
	 

	
	 
	Всего по акту общая стоимость
	х
	х
	х
	х
	х
	 



	
	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ

	
	* для оборудования в данной графе указывается стоимость без НДС и с НДС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Генеральный подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	
	

	
	
	

	
	Дата сдачи ___________
	
	
	
	Дата принятия ___________
	
	

	
	Информация о документе-основании, отличном от договора
	
	
	
	
	

	
	_________________
	__________________________
	____________
	
	__________________
	________________
	_________

	
	(должность)
	(ФИО)
	(подпись)
	
	
	(должность)
	(ФИО)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Иные лица, ответственные за приемку 
результатов выполненных работ

	
	
	
	
	
	
	___________________
	________________
	_________

	
	
	
	
	
	
	(Строительный контроль) 
(при наличии))
	(ФИО)
	(подпись)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)






ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору от «____» __________ 2026 г.
№ 
	Код объекта
	
	

	Объект
	
	Наименование объекта

	Договор 
	номер
	
	0
	
	

	
	дата
	
	00.00.20_
	00.00.20_
	

	
	
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	
	
	

	
	АКТ (ОБРАЗЕЦ)
	0
	00.00.20_

	
	сдачи-приемки выполненных (Наименование работ) работ. 

	
	Заказчик, в лице____________________ действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Подрядчик, в лице _______________________________в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям Договора и надлежащим образом оформлена.

	
	Документация передана по накладной* № _________ от ____________ г.

	
	Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объёмы работ с подтверждающими документами.

	Номер п/п
	Наименование (этап) выполненных работ
	Единица измерения выполненных работ
	Количество выполненных работ
	Стоимость, рублей

	1
	
	
	 
	0,00

	
	
	
	Итого. в том числе НДС (20 %)
	0,00

	* Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу сдал:
	
	
	
	Работу принял:

	от 
Подрядчика
	
	
	
	от 
Заказчика

	Дата сдачи ___________
	
	
	
	Дата принятия ___________

	Должность
	Должность

	Наименование организации
	Наименование организации

	________________ (Ф.И.О.)
	_________________ (Ф.И.О.)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

___________________ / /
(подписано ЭЦП)
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_________________ / /
(подписано ЭЦП)
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