**Разъяснения положений документации по закупке от 05.04.2023 г. № 1**

**(Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
от 23.03.2023 г. № АЭФ-ДЭУК-251)**

**Запрос на разъяснения**

1. Просим уточнить материал отделки стен и потолка туалетного модуля, который необходимо учесть. В документе «Документация об аукционе АЭФ-ДЭУК-251» указано:

а). На странице 40 документа - **Внутренняя обшивка стен и потолка** туалетного модуля - сэндвич панель, толщиной не менее 100 мм., **обшитая алюкобондом**, плинтуса пола выполнены из алюминиевого профильного уголка.

б). На странице 43 документа в таблице указано:

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Потолок** |
| 6.1. | Сэндвич-панели, **внутренняя отделка алюкобонд** | - |  |
| 6.1.1. | Толщина  | мм |  |
| **7** | **Внутренняя отделка** |
| 7.1 | Сэндвич панели, **отделка из нержавейки**  | - |  |
| 7.1.1 | Толщина | мм |  |

**В связи с данным разночтением просим уточнить материал отделки стен и потолка: алюкабонд или нержавеющая сталь**

1. В ТЗ на стр. 42 указано: «Просим учитывать отсутствие дороги до станций.»

Просим уточнить высоты станций канатных дорог «Мир» и «Гарабаши», на которых находятся места для установки туалетных модулей.

**Разъяснения**

**По вопросу 1**

Отделку потолка и стен модуля выполнить на усмотрение участника закупки из алюкобонда или из нержавеющей стали.

**По вопросу 2**

Станция «Мир» находится на высоте 3500 метров над уровнем моря, станция «Гара-Баши» на высоте 3847 метров над уровнем моря.