**Изменение от 06.08.2024 года № 1**

**в извещение проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**от 05.08.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-949**

1. Спецификацию поставляемого товара «Приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» от 05.08.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-949 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Спецификация Товара: Требования к транспортному средству (ТС)** | **Предложение участника закупки** |
| *1* | *2* |
| Марка ТС, модель  | УАЗ Пикап МТ Base Икар или «эквивалент» согласно указанным ниже техническим характеристикам |  |
| Категория ТС  | B  |  |
| Количество, шт. | 2 |  |
| Информация о стране происхождения товара | указывается участником закупки |  |
| Год выпуска  | Не ранее 2024  |  |
| Гарантийный срок | устанавливается в соответствии со сроком установленным заводом изготовителем Автомобиля, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее |  |
| Общее количество мест  | 5  |  |
| Тип кузова  | Пикап  |  |
| Цвет кузова  | Белый  |  |
| Экологический класс  | Не менее ЕВРО 2  |  |
| Рабочий объем двигателя, см. куб.  | Не менее 2600  |  |
| Мощность двигателя, л.с.  | Не менее 145  |  |
| Обороты максимальной мощности, об/мин  |  -5000-6000  |  |
| Тип двигателя  | Бензиновый  |  |
| Тип впуска  | Инжектор  |  |
| Число и расположение цилиндров  | 4, рядное  |  |
| Макс. крутящий момент, Нм/ об/мин  | Не менее 235/2600-2700  |  |
| Запас хода  | от 470 до 570 км  |  |
| Масса снаряженная/ полная, кг  | 2100-2200/2700-3000 |  |
| Емкость топливного бака, л  | Не менее 65 |  |
| Коробка передач  | МКПП  |  |
| Количество передач  | Не менее 5  |  |
| Привод  | Полный подключаемый  |  |
| Передняя подвеска  | Зависимая, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости  |  |
| Задняя подвеска  | Зависимая, листовая рессора полуэллиптическая, стабилизатор поперечной устойчивости  |  |
| Передние тормоза  | Дисковые  |  |
| Задние тормоза  | Барабанные  |  |
| Расположение руля  | Слева  |  |
| Рулевой механизм  | Гидроусилитель  |  |
| Длина, мм  | 5100-5200 |  |
| Ширина, мм  | 1900-1920  |  |
| Высота, мм | 1900-1920 |  |
| Колёсная база, мм  | 2900-3000 |  |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 210 |  |
| Грузоподъёмность, кг | Не менее 720 |  |
| Объем багажника минимальный, л | Не менее 1100 |  |
| Объем багажника максимальный, л | Не более 2250 |  |
| **Минимальные требования к комплектации ТС** *(указывается участником закупки «да» или «нет»)* |  |
| Единый топливный бак |  |
| Раздаточная коробка с механическим приводом управления |  |
| Демпфер рулевого управления |  |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески |  |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона |  |
| 5-ступенчатая механическая коробка передач |  |
| Механический привод РКП |  |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) |  |
| Антиблокировочная система (ABS) |  |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя |  |
| Гидроусилитель руля |  |
| Электропривод и подогрев наружных зеркал |  |
| Атермальные боковые стёкла, заднее - бесцветное |  |
| Стальные диски не менее 16" с шинами 225/75 R16 (5 шт.) |  |
| Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями |  |
| Подкрылки (передние) |  |
| Наружные зеркала черного цвета со встроенными повторителями поворотов |  |
| Передний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова |  |
| Брызговики (передние ) |  |
| Розетка 12 вольт на панели приборов |  |
| Ручки-поручни салона 4 шт |  |
| Кондиционер |  |
| Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле |  |
| Электроблокировка замков всех дверей |  |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей |  |
| Обивка сидений Темная ткань |  |
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом |  |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвет |  |
| Плафон и выключатель в перчаточном ящике |  |
| Пластиковые накладки периметра грузового отсека |  |
| **Минимальные требования к дополнительному оборудованию** |  |
| дорожный набор автомобилиста, аптечка, огнетушитель |  |
| зимняя резина (липучка) с дисками |  |
| коврики салона резиновые (комплект) |  |

1. Пункт 6.2.1. проекта Договора «Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме» изложить в следующей редакции:

«6.2.1. Гарантийный срок на Автомобиль, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора устанавливается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с момента передачи Автомобиля Покупателю, при условии соблюдения требований, а также правил хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.».

**Директор Департамента**

**финансов и закупочной деятельности** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/Токарев Игорь Александрович/**