**Изменение от 06.08.2024 года № 1**

**в извещение проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**от 05.08.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-949**

1. Спецификацию поставляемого товара «Приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» от 05.08.2024 г. № ЗКЭФ-ДЭУК-949 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Спецификация Товара: Требования к транспортному средству (ТС)** | | **Предложение участника закупки** |
| *1* | | *2* |
| Марка ТС, модель | УАЗ Пикап МТ Base Икар или «эквивалент» согласно указанным ниже техническим характеристикам |  |
| Категория ТС | B |  |
| Количество, шт. | 2 |  |
| Информация о стране происхождения товара | указывается участником закупки |  |
| Год выпуска | Не ранее 2024 |  |
| Гарантийный срок | устанавливается в соответствии со сроком установленным заводом изготовителем Автомобиля, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее |  |
| Общее количество мест | 5 |  |
| Тип кузова | Пикап |  |
| Цвет кузова | Белый |  |
| Экологический класс | Не менее ЕВРО 2 |  |
| Рабочий объем двигателя, см. куб. | Не менее 2600 |  |
| Мощность двигателя, л.с. | Не менее 145 |  |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | -5000-6000 |  |
| Тип двигателя | Бензиновый |  |
| Тип впуска | Инжектор |  |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное |  |
| Макс. крутящий момент, Нм/ об/мин | Не менее 235/2600-2700 |  |
| Запас хода | от 470 до 570 км |  |
| Масса снаряженная/ полная, кг | 2100-2200/2700-3000 |  |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 65 |  |
| Коробка передач | МКПП |  |
| Количество передач | Не менее 5 |  |
| Привод | Полный подключаемый |  |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости |  |
| Задняя подвеска | Зависимая, листовая рессора полуэллиптическая, стабилизатор поперечной устойчивости |  |
| Передние тормоза | Дисковые |  |
| Задние тормоза | Барабанные |  |
| Расположение руля | Слева |  |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель |  |
| Длина, мм | 5100-5200 |  |
| Ширина, мм | 1900-1920 |  |
| Высота, мм | 1900-1920 |  |
| Колёсная база, мм | 2900-3000 |  |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 210 |  |
| Грузоподъёмность, кг | Не менее 720 |  |
| Объем багажника минимальный, л | Не менее 1100 |  |
| Объем багажника максимальный, л | Не более 2250 |  |
| **Минимальные требования к комплектации ТС** *(указывается участником закупки «да» или «нет»)* | |  |
| Единый топливный бак | |  |
| Раздаточная коробка с механическим приводом управления | |  |
| Демпфер рулевого управления | |  |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | |  |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | |  |
| 5-ступенчатая механическая коробка передач | |  |
| Механический привод РКП | |  |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |  |
| Антиблокировочная система (ABS) | |  |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | |  |
| Гидроусилитель руля | |  |
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | |  |
| Атермальные боковые стёкла, заднее - бесцветное | |  |
| Стальные диски не менее 16" с шинами 225/75 R16 (5 шт.) | |  |
| Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | |  |
| Подкрылки (передние) | |  |
| Наружные зеркала черного цвета со встроенными повторителями поворотов | |  |
| Передний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | |  |
| Брызговики (передние ) | |  |
| Розетка 12 вольт на панели приборов | |  |
| Ручки-поручни салона 4 шт | |  |
| Кондиционер | |  |
| Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле | |  |
| Электроблокировка замков всех дверей | |  |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |  |
| Обивка сидений Темная ткань | |  |
| Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | |  |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвет | |  |
| Плафон и выключатель в перчаточном ящике | |  |
| Пластиковые накладки периметра грузового отсека | |  |
| **Минимальные требования к дополнительному оборудованию** | |  |
| дорожный набор автомобилиста, аптечка, огнетушитель | |  |
| зимняя резина (липучка) с дисками | |  |
| коврики салона резиновые (комплект) | |  |

1. Пункт 6.2.1. проекта Договора «Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме» изложить в следующей редакции:

«6.2.1. Гарантийный срок на Автомобиль, передаваемый Покупателю в рамках настоящего Договора устанавливается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с момента передачи Автомобиля Покупателю, при условии соблюдения требований, а также правил хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.».

**Директор Департамента**

**финансов и закупочной деятельности** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/Токарев Игорь Александрович/**